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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	环翠区奥润斯渔具厂渔竿生产项目

	建设单位
	环翠区奥润斯渔具厂

	法人代表
	孙春荣
	联系人
	张华

	通讯地址
	威海市环翠区张村镇钱塘街-142-1号

	联系电话
	18660313109
	传真
	—
	邮政编码
	264203

	建设地点
	威海市环翠区张村镇钱塘街-142-1号

	立项审批部门
	 MERGEFIELD 立项部门 
	批准文号
	2020-371002-24-03-131243

	建设性质
	新建√      改扩建        技改
	行业类别

及代码
	C2449其他体育用品制造

	占地面积
（m2）
	1930
	绿化面积

（m2）
	—

	总投资

（万元）
	100
	其中：环保投资（万元）
	12
	环保投资占

总投资比例
	12%

	评价经费

（万元）
	
	预计投产日期
	2020年12月

	工程内容及规模：

1  项目由来
环翠区奥润斯渔具厂成立于2013年06月05日，公司计划投资100万元，租赁威海晟鑫电子有限公司现有厂房，于威海市环翠区张村镇钱塘街-142-1号建设渔竿生产项目，该项目预计于2020年12月建成投产，建成后可年生产渔竿4万支。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单规定（2018.04.28），项目属于“十三、文教、工美、体育和娱乐用品制造业31文教、体育、娱乐用品制造”，需编制环境影响报告表，建设单位委托我公司进行环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，资料收集，在此基础上编制完成了该项目环境影响报告表。
2、项目地理位置

项目位于威海市环翠区张村镇钱塘街-142-1号。项目区四周均为其他工业厂房，项目东北紧邻钱塘街，项目地理位置见附图1。


工业涂装行业涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密

存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原

	上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。

	项目油漆、稀释剂、固化剂等原辅材料密闭存储，调配、使用及干燥等过程均在密闭、微负压空间内操作，项目喷漆工序有机废气先经过滤棉消除漆雾，再由抽风系统抽吸集气，再经过干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理，处理后废气由排气筒P1（15m）排放；项目其他工序有机废气由抽风系统抽吸集气，再经过干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理，处理后废气同样由排气筒P1（15m）排放。 

	符合



工业涂装行业喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）

	废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。

	调漆、拉漆、喷漆及烘干在密闭、微负压环境下作业，项目喷漆工序有机废气先经过滤棉消除漆雾，再由抽风系统抽吸集气，再经过干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理，处理后废气由排气筒P1（15m）排放；项目其他工序有机废气由抽风系统抽吸集气，再经过干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理，处理后废气同样由排气筒P1（15m）排放。
	符合



石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，主要排污口安装自动监控设施，并与生态环境部门联网，重点区域2019年年底前基本完成，全国2020年年底前基本完成。鼓励重点区域对无组织排放突出的企业，在主要排放工序安装视频监控设施。鼓励企业配备便携式VOCs监测仪器，及时

	解掌握排污状况。

	项目所在位置不属于重点区域，不属于重点源。
活性炭吸附装置配套压差监测系统，对活性炭吸附情况进行监控，该系统装置采用 PLC 全自动化控制方式，特设电脑触摸屏实时监控、记录，系统设有自动监视记录读取系统，用电脑、连接线、手机APP都可随时得到设备运行状况。
	符合



	表6 项目与威海市环翠区人民政府办公室《挥发性有机物（VOCs）专项整治方案》符合性
威海市环翠区人民政府办公室《挥发性有机物（VOCs）专项整治方案》要求
本项目情况

符合性

1、鼓励推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体份、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少 VOCs 产生。
项目采用聚氨酯油漆等高固体份的原辅材料，其固体分含量在60%以上，固体份较高，满足高固体分的要求。
符合

2、涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送，废气宜采用下吸风方式进行有效收集。
项目油漆、稀释剂、固化剂等原辅材料密闭存储，调配、使用及干燥等过程均在密闭、微负压空间内操作，项目喷漆工序有机废气先经过滤棉消除漆雾，再由抽风系统抽吸集气，再经过干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理，处理后废气由排气筒P1（15m）排放；项目其他工序有机废气由抽风系统抽吸集气，再经过干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理，处理后废气同样由排气筒P1（15m）排放。
符合

3、涂装、小件修补等工段采用上送风、下吸风方式收集废气。喷涂（辊涂、人工涂布、电泳）、烘干、固化等工序应在密闭空间内进行，采用下吸风、侧吸风等方式收集废气，并引入 VOCs 处理设备处理。
调漆、拉漆、喷漆及烘干在密闭、微负压环境下作业，项目喷漆工序有机废气先经过滤棉消除漆雾，再由抽风系统抽吸集气，再经过干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理，处理后废气由排气筒P1（15m）排放；项目其他工序有机废气由抽风系统抽吸集气，再经过干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理，处理后废气同样由排气筒P1（15m）排放。
符合
4、使用油性漆的企业，各工序环节产生的废气应采取漆滴去除+燃烧法处理。当采用吸附脱附浓缩+燃烧法联合处理时，应配备具有数据存储及查询功能、且能通过远程或本地工控机界面查询到设备不少于 6 个月的吸附脱附历史记录的 PLC 电控系统。每个浓缩室吸附材料不得低于 1m3，并带有消防装置，燃烧设施要设阻火器，脱附管道要加保温隔热材料。采用催化燃烧工艺的，催化剂高度应按空速标准要求设计，不低于 30 厘米，并错位叠加。
活性炭吸附装置配套压差监测系统，对活性炭吸附情况进行监控，该系统装置采用 PLC 全自动化控制方式，特设电脑触摸屏实时监控、记录，系统设有自动监视记录读取系统，用电脑、连接线、手机APP都可随时得到设备运行状况。
项目每个浓缩室吸附材料填充 1m3，并带有消防装置，燃烧设施设阻火器，脱附管道加保温隔热材料。项目催化剂一次填充0.12m3，错位叠加。
符合
5、废气收集处理系统与生产设备自动同步启动，安装企业电量智能管控系统，并与市生态环境局联网。企业电量智能管控系统主要采集全厂及废气收集处理设施用电情况。
项目废气收集处理系统与生产设备自动同步启动，安装企业电量智能管控系统，并与市生态环境局联网。企业电量智能管控系统主要采集全厂生产用电及废气收集处理设施用电情况。
符合

10“三线一单”符合性分析

生态保护红线：根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），项目不在山东省生态保护红线区范围，符合生态保护红线要求。山东省生态保护红线见附图3。
环境质量底线：根据环境质量监测数据，该项目所在区域大气、水环境、噪声等均能满足相关环境质量标准。本项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超出环境质量底线。

资源利用上线：①供电，项目用电量为5万kWh/a，由市政供电电网供应；②供水，项目用水量为330 m3/a，由当地自来水管网供应。符合资源利用上线要求。

环境准入负面清单：项目工艺、设备不属于淘汰类，为允许类，不在当地环境准入负面清单中。

综上，项目建设符合“三线一单”的要求。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题。



建设项目所在地自然环境社会环境简况 
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1  地理位置

威海市位于山东半岛东端，地跨北纬36°41′～37°35′、东经121°11′～122°42′。北、东、南三面濒临黄海，北与辽东半岛相对，东及东南与朝鲜半岛隔海相望，西与烟台市接壤。东西最大横距135公里，南北最大纵距81公里，总面积5797平方公里，其中市区面积777平方公里，海岸线长985.9公里。

环翠区位于威海市北部，史称“威海卫”，是威海市的政治、经济、科技、文化中心，辖3个镇、5个街道办事处，88个村民委员会、110个居民委员会，总面积275 km2，海岸线长88 km。
本项目位于威海市环翠区张村镇钱塘街-142-1号。
2  地形、地貌、地质

威海市环翠区为低山丘陵区，地势起伏和缓，区内海拔最高点为位于威海市东南20公里处的正棋峰，海拔483.7米，地形主要为200～300米的波状丘陵。山体主要由花岗闪长岩构成，表面土层覆盖较薄，多岩石裸露；山丘中谷地开阔，平谷较多；平原多为滨海平原和山前倾斜平原。河网密布，地表排水良好。三面环海，海湾类型属港湾海岸，海岸线曲折，多港湾、岛屿。

环翠区位于山东省胶北断块隆起的东端，其南侧与胶莱坳陷的东部边缘接壤，境内出露地层自老至新有晚太古界的胶东群、中生界白垩系青山群及新生界第四系。

评价区自然地势东高西低，南高北低，总体较平坦。地貌单元属于剥蚀丘陵类型，地质构造不发育，区域地质环境稳定，不具备发生泥石流、滑坡等地质条件。地质结构自上而下依次为：人工堆积层，主要为素填土、耕土，厚度0.4~1.3m；第四系新近冲洪积层，以中砂、粉质粘土为主，中砂层厚0.9~2.8m，粉质粘土层厚0.9~2.1m；第四系冲洪积层，粉质粘土层厚0.4~7.9m，粗砂层厚1.2~1.5m；下元古界胶东群变质岩系，自上而下为残积土、斜长片麻岩，残积土厚度0.2~3.3m，斜长片麻岩层厚0.2~1.9m。地震动峰值加速度0.10g，地震烈度为7度。场地大部分已平整，无植被覆盖。

3  气候、气象

环翠区地处中纬度地带，属温带大陆性季风气候，四季变化和季风进退较明显，与同纬度内陆地区相比，具有雨水丰富、年温适中、气候温和的特点。另外，受海洋的调节作用，又具有春冷、夏凉、秋暖、冬温，昼夜温差小、无霜期长、大风多和湿度大等海洋性气候特点。威海市近20年平均气温11.9 ℃ ，最高气温36.8℃，最低气温-14.6℃，平均降水量710.5 毫米 ，最大积雪深度210mm，平均相对湿度68%，平均日照时数 2538.2 小时。

项目评价区域全年主导风向为西北风和南风，出现频率为24%。冬季以西北风为主，夏季以南风为主，年静风频率为6.0%。

4  水文 

（1）地表水

威海市河流属半岛边沿水系，为季风区雨源型河流。河床比降大，源短流急，暴涨暴落。径流量受季节影响差异较大，枯水季节多断流。全市有大小河流1000多条， 2013年，全市径流系数为0.386。

环翠区流域面积5 km2以上的河流有11条，控制流域面积约300 km2。其中五渚河为最大河流，流域面积120 km2，干流总长27 km。这些河流均属季节性河流，源短、流急，汛期暴雨成灾，河床冲刷严重，汛期过后，河道干枯，河床裸露。

项目周围河流为张村河。张村河发源于里口山山脉的佛顶、硬鹰嘴、仙姑顶和邓家寨诸山。支流有2条：王家疃支流，至刘家疃村西南入主流；邓家寨支流，经姜家疃村南入主流。主流经东、西莱海村东北、张村以北至黄埠港入海。全长9.6 km，流域面积为30 km2。
（2）地下水

项目区地下水类型主要是第四系孔隙潜水和微承压水，主要含水层为第四系海相的粉细砂、中砂，陆相坡洪积的粗砂、粉细砂等；埋深一般为1-10 m，分布均匀，连续呈层状，水量较丰富；地下水来源主要靠降水补给，此外还受地形、地貌、岩性、地质构造和人类活动的影响，地下水位呈动态变化状态，流向由东南向西北。

5  植被、生物多样性

威海市境内植被以木本植物为主，具有明显的次生性质。全市的林地总面积有17.2万公顷，森林覆盖率达到34.2%。全市野生植物按经济价值和用途可分为牧草类、淀粉糖类、油脂类、纤维类、芳香油类、鞣质栲胶类、土农药类及药材类等8大类。

野生动物资源中，兽类品种为数不多，鸟类品种资源比较丰富。兽类主要品种有梅花鹿、狐狸、豹猫、刺猬、蝙蝠、水鼠、大家鼠、小家鼠、草兔、黄鼠狼、獾、狼、大仓鼠等。两栖类主要品种有大蟾蜍、黑斑蛙、金钱蛙、北方狭口蛙、东方铃蟾。爬行类主要品种有麻蝎、壁虎、红点锦蛇、虎斑游蛇、黄脊游蛇、乌龟、鳖、山地麻蝎、草蜥、蝮蛇、海龟、海蛇等。鸟类有250多种，其中以旅鸟为主，占70%以上，候鸟和留鸟种类较少。常见的鸟类有麻雀、黄鹂、斑鸠、八哥、百灵、燕子、乌鸦、布谷鸟、啄木鸟、猫头鹰、野鸡、布鸽、雁鹫、海鸥等。列入国家保护的野生动物一级的有梅花鹿、中华秋沙鸭、金雕、黑鹳4种，二级的有大天鹅、鸳鸯、灰鹤、苍鹰等12种；其余鸟类及狐狸、豹猫、獾、黄鼬、刺猬等列入山东省重点保护野生动物。

沿岸浮游生物及其他饵料生物充足，为鱼、虾、贝藻等多种水产生物的繁衍、生息提供了优越的环境条件。威海市的海洋渔业资源以底层鱼虾为主，主要经济鱼虾都是黄海地方群。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1  社会经济结构

2018 年年末，环翠区总面积276.22 平方公里，大陆海岸线长约 43公里，辖 8 个镇（街道）、166 个村（社区），户籍人口 31.72 万人。全年实现地区生产总值 395.90 亿元，按可比价格计算 ( 下同 )，比上年增长 6.8%。其中，第一产业增加值 30.10 亿元，第二产业增加值 148.97 亿元，第三产业增加值 216.84 亿元。三次产业比重为7.6∶37.6∶54.8。固定资产投资增长5.7%，其中房地产投资72.35亿元，增长 46.5%。社会消费品零售总额增长10.3%。外贸进出口总额 296.8 亿元，增长 22.0%。其中，出口 202.8 亿元，下降 2.5%。一般公共预算收入 48.37 亿元，一般公共预算支出 31.29 亿元，分别增长 4.0%、4.2%。
2  教育、文化

全区有中等职业学校 2 所，在校学生 1018 人；义务教育学校 32 所（九年一贯制学校 4 所、初中 9 所、小学19 所），在校学生 4.99 万人，在编教职工 3045 人，全区省级规范化学校比例为 87.0% ；幼儿园 55 所，在园幼儿1.57 万人，教职工 1971 人，全区学前教育三年幼儿入园率 99% 以上，省、市级示范幼儿园比例为 98.2%，学前教育普惠率 88.4%。
2018全年取得重要科学技术成果 8 项；登记技术合同 99 项，合同金额 5.56 亿元 ；授权发明专利 77件，授权专利 796 件。有文化馆 1 个，公共图书馆 1 个 , 美术馆 1 个 ；各类电影放映单位 15 个（含镇放映队 10 个），其中电影院 5 座，全年总票房 2977.7 万元。

3  文物保护

项目所在区域内无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹及自然保护区。


环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

根据建设项目所在区域环境功能区划，环境空气为二类区，地表水为Ⅲ标准，地下水为Ⅲ类区，声环境为3类区，生态环境为城市生态环境类型。

1  环境空气

根据威海市生态环境局发布的2019年《威海市环境质量公报》，威海市区2019年环境空气年度统计监测结果见下表。
单位：mg/m3
项目

SO2年均值

NO2年均值

PM10年均值

PM2.5年均值

一氧化碳24小时平均第95百分位数
臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数
数值

6
20
56
29
1.1mg/m3
160
标准值
60

40

70

35

4.0mg/m3
160

由上表可知，项目所在区域环境空气质量符合应执行的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
2  地表水

根据《威海宏圣金属制品有限公司机加工（含喷漆）项目》环评期间（2018年12月）对张村河沈阳路断面地表水水质监测的结果，项目区地表水主要指标值如下：

单位：mg/L（pH除外）
项目
pH

DO

CODCr
BOD5
氨氮
石油类
铅
总磷
汞
锌
氟化物
平均值
8

14.7

10.95

1.35

0.31

＜0.01

＜0.0025

0.055

0.00007

＜0.02

0.92

标准值
6-9

≥5
≤20

≤4

≤1.0

≤0.05

≤0.05

≤0.2

≤0.0001

≤1.0

≤1.0

地表水水质指标均符合应执行的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。


	3  地下水

根据《威海市环保科技服务有限公司1.5万吨/年资源综合利用项目》环评期间山东恒辉环保科技有限公司2018年8月21日对后双岛村地下水水质监测的结果，项目区地下水主要指标值如下：

单位：mg/L（pH除外）
项目

pH

氨氮

氟化物

硫酸盐

氯化物

监测值

7.2
0.1
0.6
71.4
47.3
标准值

6.5～8.5

≤0.5
≤1.0

≤250

≤250

项目

硝酸盐

亚硝酸盐

溶解性总固体

总硬度
-
监测值

12.4
0.009
292
175
-
标准值

≤20

≤1.0
≤1000

≤450
-
地下水水质指标均符合应执行的《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。
4  声环境

项目所在区域为3类声环境功能区，根据2019年威海市环境质量报告，威海市3类功能区声环境质量昼、夜平均等效声级范围为55.8～47.8 dB，符合应执行的《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。
5  生态环境

区内无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹或自然保护区，没有需要重点保护的濒临灭绝的动、植物。



距

	（m）


	大气环境

	盛德和兴家园
	E

	700


		西莱海
	SE
	830

		隆苑丽舍
	NE
	900

		华辉东方城
	SE
	1150

	地表水

	张村河
	N
	910

	地下水

	项目周围地下水

	/

	/


	声环境

	200m范围内保护目标


	2  保护级别
环境空气保护级别为《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级；

地表水保护级别为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类；

地下水保护级别为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类；
环境噪声保护级别为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类。




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；

2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准；

3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准；

4、环境噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。

	污

染

物

排

放

标

准
	1、外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B等级标准；

2、有组织有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）标准、《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2标准；无组织排放有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3标准、《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值要求； 
3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准；

4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年第36号修改单相关规定和要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年第36号修改单相关规定和要求。

	总

量

控

制

指

标
	项目排放的主要污染物：COD 0.061t/a，NH3-N 0.005 t/a。项目产生的废水通过市政污水管网排至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂处理。经过污水处理厂处理后排入外环境的COD 0.007t/a、NH3-N 0.001 t/a，总量指标纳入污水处理厂总量指标中。

项目区内不设锅炉等燃煤、燃油设备，无SO2、NOx等产生。

拟建项目VOCs产生总量为0.628t/a，其中收集后有组织VOCs 0.565t/a经过干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后排放量0.057t/a，无组织排放VOCs 0.063t/a。共排放VOCs总量为0.120 t/a，威海市2019年度属于环境空气质量年平均浓度达标的区市，相关污染物进行等量替代，其需要替代VOCs量为0.120t/a。环翠区豪客莱渔具厂位于威海市环翠区张村镇和徐疃，主要进行渔竿生产。VOCs排放量为0.151t/a。环翠区豪客莱渔具厂渔竿生产项目目前已停产，不再运营，其VOCs削减量共计0.151t/a，可以供本项目使用，可满足本项目需替代的VOCs总量。符合《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《威海市十三五挥发性有机物污染防治工作方案》中VOCs排放等量削减替代要求。


建设项目工程分析

	工程污染流程简述（图示）：
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工艺流程文字描述：
1）裁布

把碳纤维布按照设计的尺寸进行裁剪。

产污环节：裁布过程产生废边角料。属于一般固体废物。

2）烫芯

将环氧树脂胶涂覆在碳布上，用电烙铁把碳布烫到钢芯上。

产污环节：在电洛铁加热过程中，加热会产生有机废气，烫芯工序上方设置集气罩，将固化废气收集引入干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置进行处理，最后通过15 m高排气筒排放（P1）。

3）卷管

利用卷管机将碳纤维布卷到模具上。

4）缠带

将卷上布的模具放到缠带机上缠BOPP带。

5）固化

把模具缠好带后放到固化炉中固化，固化炉采用电加热温度在80℃到130℃之间，3小时左右。

产污环节：在固化过程中环氧树脂胶加热固化会产生有机废气，固化炉为密闭式，加热完成后，开启瞬间会排出有机废气。在固化炉上方设置集气罩，门开启前，提前开启引风机，将固化废气收集引入干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置进行处理，最后通过15 m高排气筒排放（P1）。

6）脱芯

将固化完成后的产品利用脱芯机把模具取下，形成裸竿。

7）脱BOOP带

将脱芯后的裸竿外层的BOOP带取下。

产污环节：该工序产生一般工业固体废物废BOOP带。

8）切断

按照原本设计的尺寸，将多余的部分用切断机切断。

产污环节：该工序产生一般固体废物废边角料。

9）水磨、精磨
对裸竿进行打磨，用水磨机打磨使其光滑，对光滑度要求高的，再采用精磨机进行进一步的打磨。水磨和精磨过程均使用水，降温抑尘，磨杆水经沉淀后排入市政污水管网。

产污环节：该工序沉淀后会产生少量一般固废沉渣。

10）拉漆（喷漆）
项目渔竿生产主要采用拉漆方式，喷漆只是在渔竿返修时进行少量补漆，约占渔竿生产总量的1%。

拉漆：将漆料放置于一个抽漆的容器中，容器的其中一面有一片橡胶皮，皮上则有小于竿子直径的圆孔，将裸竿浸入漆模，一端穿过圆孔并将其抽出，使漆均匀的涂于裸竿之上。

喷漆：渔竿返修时通过喷漆进行补漆，在喷漆过程中人工在喷漆台上作业，喷漆台左右及上方均向外延伸设置防护罩，采用小喷枪进行喷涂。

产污环节：拉漆工序产生少量有机废气，喷漆工序会产生漆雾、漆渣和有机废气。
11）烘干

将裸竿放置到密闭烘干室进行烘干，烘干室采用电空调控温，80℃左右。

产污环节：烘干过程中产生有机废气。

上述调漆、拉漆、喷漆、烘干工序均产生有机废气，该工序均设置在密闭、微负压的车间内（建设单位需委托专业公司设计建设规范化的微负压厂房，并保持车间微负压），拉漆盒外再加一套封闭盒，并在封闭盒上设置集气管道，将废气引至有机废气集中处理装置；烘干室为密闭的，在烘干室上方设置集气管道，并在管道上设置阀门开关，在烘干工作完成后，将阀门打开，进行收集有机废气，引至有机废气集中处理装置；喷漆有机废气先经过滤棉消除漆雾，再由喷漆台防护罩加集气管道收集后，引至有机废气集中处理装置。上述有机废气均经干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置净化处理后15 m高排气筒排放（P1）。
12）印刷
在裸竿上进行印刷标识，印刷时使用油墨，印刷后丝网采用抹布进行擦拭。
产污环节：印刷过程产生有机废气及含油墨废抹布。
上述拉底漆、喷面漆、烘干及印刷工序均产生有机废气，工序接近连续，均设置在密闭、微负压的车间内（建设单位需委托专业公司设计建设规范化的微负压厂房，并保持车间微负压），拉漆盒外再加一套封闭盒，并在封闭盒上设置集气管道，将废气引至有机废气处理集中装置；烘干室为密闭的，在烘干室上方设置集气管道，并在管道上设置阀门开关，在烘干工作完成后，将阀门打开，进行收集有机废气，引至有机废气处理集中装置；喷面漆有机废气经喷漆台防护罩加集气管道收集后，引至有机废气处理集中装置。上述有机废气均经过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置净化处理后15 m高排气筒排放（P1、P2、P3）。
13）组装

将企业外购的导眼组装到裸竿上。

14）环氧
部分需要进行环氧的渔竿，需要用环氧油进行环氧。环氧工序在单独的封闭环氧车间内。
产污环节：环氧过程中产生有机废气，环氧车间设计为密闭、微负压的车间内，有机废气经车间上方集气管道经收集后通过过滤棉+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置净化处理后15 m高排气筒排放。
15）组装

将企业外购的渔竿其他配件组装到裸竿上。

主要污染工序：

1、施工期
项目使用已建成厂房，不存在新的土建工程，无施工期污染产生。

2  营运期
2.1废气

项目废气主要为烫芯、固化、调漆、拉漆、喷漆、烘干、印刷、环氧等工序产生的有机废气。
（1）烫芯、固化废气

环氧树脂胶涂覆后的碳纤维布在烫芯、固化工序，有少量VOCs废气产生。企业在烫芯工序上方设置集气罩及排风管道收集烫芯废气；固化炉密封、上方设置集气罩及排气管道，固化完成后开启风机将固化废气收集引入废气处理装置。烫芯、固化废气经干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置进行处理后，通过15 m高排气筒排放（P1）。
项目环氧树脂胶用量为0.05 t/a，烫芯、固化工序VOCs产生量按树脂胶用量的2%计算，VOCs产生量约0.001 t/a。

（2）调漆、拉漆、喷漆、烘干废气
本项目调漆、拉漆、喷漆、烘干等工序均在密闭、微负压车间内进行，产生的调漆、拉漆、喷漆、烘干废气主要为挥发性有机物VOCs。

建设单位需委托专业公司设计建设规范化的微负压车间，喷漆台和拉漆工序均在封闭的微负压车间内，拉漆盒上方设置集气罩和集气管道，将废气引至有机废气集中处理装置；烘干室为密闭的，在烘干室上方设置集气管道，并在管道上设置阀门开关，在烘干工作完成后，将阀门打开，进行收集有机废气，引至有机废气集中处理装置；喷漆有机废气先经过滤棉消除漆雾，再由喷漆台防护罩加集气管道收集后，引至有机废气集中处理装置，过滤棉+干式过滤装置基本可将漆雾完全消除。
上述有机废气均经干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置净化处理后15 m高排气筒排放（P1）。
项目油漆、稀释剂、固化剂成分组成见表8。

表8   项目油漆、稀释剂、固化剂成分组成明细表

名称

用量（t/a）

产生系数（%）

产生量（t/a）

固形物

VOCs

二甲苯

固形物

VOCs

二甲苯

油漆

0.5
70

30

0

0.35
0.15
0

稀释剂

0.4
0

100

50

0

0.40
0.20
固化剂

0.25
85

15

0

0.21
0.04
0

合计

1.15
/

/

/

0.56
0.59
0.20
根据上表，项目有机废气（调漆、拉漆、喷漆、烘干废气）VOCs产生量为0.59t/a（含二甲苯0.20t/a）。
（3）印刷废气

印刷主要为在部分渔竿上印商标，采用丝网印刷，根据油墨MSDS，挥发物质主要为异佛尔酮、二异丁基甲酮，产生量为油墨用量的17.5%，项目油墨用量为0.005 t/a，则印刷废气VOCs产生量0.001 t/a。印刷在密闭房间内进行，可通过风机和密封管道引入有机废气处理装置。
（4）环氧废气
环氧工序在密封的、微负压的环氧室进行，常温即可进行固化，该过程产生环氧废气，环氧室上方设置密封管道引风，将收集的环氧废气引入废气处理装置。
环氧工序环氧厚漆使用量为0.15t/a，根据物质的MSDS，环氧工序VOCs产生量按环氧厚漆用量的24%计算，VOCs产生量约0.036 t/a。
项目废气处理措施见图1。
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图1 项目废气处理措施图
综上，项目有机废气（烫芯、固化、调漆、拉漆、喷漆、烘干、印刷、环氧废气）VOCs总产生量为0.628t/a（含二甲苯0.20t/a），抽风系统对有机废气收集效率为90%，综合净化效率为90%。则VOCs有组织产生量为0.565t/a，有组织排放量为0.057t/a，无组织排放量为0.063t/a。其中，二甲苯有组织产生量为0.180t/a，有组织排放量为0.018t/a，无组织排放量为0.020t/a。
2.2废水

项目污水产生量为279t/a，包括磨杆废水和生活污水。

磨杆废水产生量为135 t/a，经沉淀处理后，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B等级标准后，经污水管网输送至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂进一步处理。磨杆废水主要污染物SS、COD和NH3-N，类比同类行业威海文兴坊钓具有限公司于2016年12月对磨杆废水进行的水质监测，COD、NH3-N和SS排放浓度分别为20 mg/L、1 mg/L和10mg/L，磨杆废水中COD、NH3-N和SS排放量分别为0.003 t/a、0.0001 t/a和0.001t/a。

项目生活污水产生量为144 t/a，废水中主要污染物为COD、氨氮等，经厂区内设置的防渗化粪池预处理后，排入市政污水管网输送至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂进行集中处理。类比威海市日常生活污水浓度，COD、NH3-N产生浓度分别为450 mg/L、40 mg/L，产生量分别为0.065 t/a、0.006 t/a，废水经化粪池处理后COD、NH3-N排放浓度分别为400 mg/L、35 mg/L，排放量分别为0.058 t/a、0.005 t/a。

2.3噪声

项目主要噪声为脱芯机、水磨机、切断机等设备的运行产生的噪声，噪声源强在70～90dB（A）。
2.4固体废物

项目营运期固体废物包括一般固废、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固废

项目一般固废主要为废边角料、废BOPP带、沉渣。

根据建设单位提供的资料，裁布和切断工序产生废边角料，产生量为0.5t/a；渔竿生产过程中脱带工序产生废BOPP带，产生量为0.5t/a；磨杆工序的磨杆水在沉淀水池中沉淀后，形成的沉渣量为0.25t/a。
废边角料和废BOPP带外卖综合利用，沉渣由企业委托相关单位合理安全处置。
（2）危险废物

项目危险废物包括：废桶、含油墨废抹布、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂。

项目废桶包括废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废环氧树脂桶、废油墨桶等，废桶产生量约0.05t/a。
丝网印刷过程采用抹布对丝网进行擦拭，擦拭过程产生含油墨废抹布，产生量为0.01t/a。
项目油漆固形物总量为0.56t/a，固形物的附着率接近80%，漆雾产生量为0.112t/a，60%漆雾在油漆喷涂装置内沉降后形成漆渣，漆渣产生量为0.067t/a。
剩余漆雾通过过滤棉装置消除，过滤棉装置中过滤棉与废气吸附比例约为1：10，项目过滤棉吸附漆雾量为0.045t/a，需过滤棉用量0.005t/a。项目过滤棉每次填充10kg，每年更换一次，能满足本项目过滤需要，产生的废过滤棉为0.05t/a。

有机废气经吸附脱附+催化燃烧装置处理，设置2个吸附装置，2个活性炭吸附装置尺寸分别为1.25 m×1.25 m×1.0 m（长×宽×高），共填充2 m3，活性炭密度380~450 kg/m3。则一次填充活性炭约0.9 t。根据设备厂家资料，使用8000h后更换，活性炭装置年运行2400 h，则产生废活性炭0.9t/3a。

企业每次更换过滤棉和活性炭时均需统计种类、产生量、处理方式、去向，按时记录。
有机废气处理装置使用催化燃烧装置，选用的催化剂型号为TFJF型，是以蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂、钯，具有高活性、高净化效率、耐高温及使用寿命长等特点。催化剂一次填充0.12m3，使用8000 h进行更换。催化过程年运行1000 h，约8年更换一次，产生量0.09t/8a，属于危险废物。

以上废物均属于危险废物，委托有危险废物处置资质的单位处置。

（3）生活垃圾

生活垃圾产生系数按0.5 kg/(人•d)计算，产生量为2.25 t/a。



项目主要污染物产生及预计排放情况  
	类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	烫芯、固化、调漆、拉漆、喷漆、烘干、印刷、环氧废气
	VOCs
	23.55 mg/m3，0.565t/a
	2.36 mg/m3，0.057 t/a

	
	
	
	0.063t/a，无组织排放
	0.063t/a，无组织排放

	
	
	二甲苯
	7.50 mg/m3，0.180t/a
	0.75 mg/m3，0.018 t/a

	
	
	
	0.020t/a，无组织排放
	0.020t/a，无组织排放

	水

污

染

物
	污水总排放口
	COD
	244 mg/L，0.068t/a
	219 mg/L，0.061t/a

	
	
	NH3-N
	22 mg/L，0.006 t/a
	18 mg/L，0.005 t/a

	固

体

废

物
	生产
	废边角料

废BOPP带

沉渣
	0.5 t/a

0.5t/a

0.25t/a
	0 t/a

	
	
	废桶
含油墨废抹布
漆渣

废过滤棉

废活性炭
废催化剂
	0.05t/a
0.01t/a
0.067t/a

0.05t/a

0.9t/3a
0.09t/8a
	

	
	生活
	生活垃圾
	2.25t/a
	

	噪

声
	项目噪声源主要为脱芯机、水磨机、切断机等设备，噪声源强约为70～90 dB(A)。

	其

他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）
项目营运过程中，外排污染物经有效处理后能够达标排放。项目运营期对局部范围内的生态环境不会造成不良影响。


环境影响分析

	施工期环境简要分析：

项目租赁已建成厂房进行生产，无施工期环境影响。

营运期环境影响分析：

1  环境空气

（1）有组织废气
项目有组织废气包括烫芯、固化、调漆、拉漆、喷漆、烘干、印刷、环氧工序有机废气。
企业在烫芯工序上方设置集气罩及排风管道收集烫芯废气；固化炉密封、上方设置集气罩及排气管道，固化完成后开启风机将固化废气收集引入废气处理装置。

项目调漆、拉漆、喷漆、烘干等工序均在密闭、微负压车间内进行，拉漆盒外再加一套封闭盒，并在封闭盒上设置集气管道，将废气引至有机废气集中处理装置；烘干室为密闭的，在烘干室上方设置集气管道，并在管道上设置阀门开关，在烘干工作完成后，将阀门打开，进行收集有机废气，引至有机废气集中处理装置；喷漆有机废气先经过滤棉消除漆雾，再由喷漆台防护罩加集气管道收集后，引至有机废气集中处理装置，过滤棉+干式过滤装置基本可将漆雾完全消除。
印刷在密闭房间内进行，印刷区上方设置集气罩，印刷废气可通过风机和密封管道引入有机废气处理装置。
环氧工序在密封的、微负压的环氧室进行，环氧室上方设置密封管道引风，将收集的环氧废气引入有机废气处理装置
上述有机废气均经干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置净化处理后15 m高排气筒排放（P1）。采取上述措施后，抽风系统对有机废气收集效率可达到90%，有机废气处理装置综合净化效率可达到90%。
项目有机废气（烫芯、固化、调漆、拉漆、喷漆、烘干、印刷、环氧废气）VOCs总产生量为0.628t/a（含二甲苯0.20t/a），抽风系统对有机废气收集效率为90%，综合净化效率为90%。则VOCs有组织产生量为0.565t/a，有组织排放量为0.057t/a，无组织排放量为0.063t/a。其中，二甲苯有组织产生量为0.180t/a，有组织排放量为0.018t/a，无组织排放量为0.020t/a。
项目废气处理系统风量为10000m3/h，年运行2400h。

有组织废气排放情况见表8。

表8  废气各污染物有组织排放情况汇总表

排气筒

污染物

有组织排放

标准限值

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m3）

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

P1

VOCs

0.565
0.236
23.55
0.057
0.024
2.36
50
1.5
二甲苯

0.180
0.075
7.5
0.018
0.007
0.75
10
0.4
由上表可知，P1排气筒VOCs、二甲苯排放速率及排放浓度均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分:表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）标准要求，同时满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2标准。
全厂有组织废气污染物源强参数见表9：

表9   有组织污染物源强参数
主要污染物

排气量m3/h

排放情况

排放参数

源强形式

浓度

(mg/m3)

速率

(kg/h)

排放量

(t/a)

高度

（m）

内径

（m）

时间（h）

温度

（℃）

P1

VOCs

10000

2.36
0.024
0.057
15

0.5

2400

25

点源（排气筒）

二甲苯

0.75
0.007
0.018
采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式（AERSCREEN），对项目有组织排放废气进行预测。

项目有组织污染源的正常排放的污染物预测结果见表10。

表10    项目有组织污染源预测结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax
(mg/m3)

Pmax
(%)

最大落地浓度出现距离（m）

排气筒P1

VOCs

2000.0

0.0056
0.28
108
二甲苯

200.0

0.0016
0.8
108
由上表可知，项目有组织污染源排放的污染物最大落地浓度能够满足环境质量标准要求，项目有组织排放的有机废气对环境空气的影响很小。

（2）无组织废气

项目调漆、拉漆、喷漆、烘干、印刷、环氧等工序均在密闭、微负压车间内进行，拉漆盒上方设置集气罩和集气管道；烘干室为密闭的，在烘干室上方设置集气管道，并在管道上设置阀门开关，在烘干工作完成后，将阀门打开，进行收集有机废气；喷漆有机废气先经过滤棉消除漆雾，再由喷漆台防护罩加集气管道收集。集气罩的设计安装应符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》（GBT3507），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T141）等相关规范要求，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。采取上述措施后，抽风系统对有机废气收集效率可达到90%，剩余10%未收集的有机废气在车间无组织排放，无组织VOCs排放量为0.063t/a，无组织二甲苯排放量为0.020t/a。

项目无组织排放面源参数见表11。

表11 面源参数

面源名称

面源污染物

面源高度

m

面源长度

m

面源宽度

m

排放工况

源强

t/a
生产车间

VOCs

12
80
24
正常

0.063
二甲苯

12
80
24
正常

0.020
针对无组织排放污染物采用HJ 2.2-2018推荐的估算模型（AERSCREEN）进行预测，经计算，项目无组织排放VOCs最大落地浓度为0.00313mg/m3，二甲苯最大落地浓度分别为0.00099mg/m3，低于《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3标准、《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3标准（二甲苯0.2 mg/m3，VOCs2.0 mg/m3），同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值要求（厂区内厂房外监控点处1h平均浓度限值10mg/m3、任意一次浓度限值30mg/m3）。
综合分析，项目无组织排放废气不会对周围环境产生明显影响。

（3）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目厂界外最大落地浓度满足厂界浓度限值，且小于相应的环境质量标准，因此无需设置大气环境防护距离。

（4）有机废气处理方式可行性

项目使用干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧一体化设备处理有机废气。

1 废气处理工艺流程及说明

项目设有烫芯工作台2个、固化炉3个、拉漆盒1个、喷漆台2个、烘箱2个、印刷台1个，集气罩按照产污工序设备长度和宽度设计，集气罩的投影面积应包裹整个产污设备，集气罩的高度应尽可能靠近产污设备。2个烫芯工作台设置2个集气罩，其长度、宽度和距离工作台面高度尺寸为1.5m×2m×1m；3台固化炉设置3个集气罩，其长度、宽度和距离固化炉前门上边缘尺寸为0.5m×1m×0.2m；拉漆盒1个，设置1个集气罩，其上方集气罩长度、宽度和距离拉漆盒高度尺寸为1m×1m×0.4m；烘箱集气罩长度、宽度和距离烤箱前门上边缘尺寸为0.5m×1.5m×0.2m；喷漆台集气罩长度、宽度尺寸为1.2m×2m×1.5m。印刷设备上方设置集气罩，其上方集气罩长度、宽度和距离印刷设备高度尺寸为1m×1m×0.4m；集气罩设计安装应符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》（GBT3507），距集气罩开口面最远处VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3 m/s。集气罩投影面积覆盖整个产生有机废气部位，这样可以保证集气罩收集效率达到90%。
本项目在密闭微负压环境下作业，为保证车间微负压，整个抽风系统中必须存在一个稳压排风系统，即稳定室内外压差在一定数值内。稳压排风系统的最大抽风量可按照总强制排风的10%-20%左右设计。

根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）气态污染物吸附要求，进入吸附装置的废气中颗粒物浓度应低于5mg/m3，颗粒物去除宜采用过滤及洗涤等方法。本项目喷漆产生的漆雾采用过滤棉+干式过滤的方式去除，从而避免活性炭微孔被堵塞。

系统由2个活性炭吸附器，1个催化燃烧床构成，废气经多级过滤器后，送入活性炭吸附箱进行吸附净化，当任一活性炭吸附器接近饱和时，系统将自动切换到备用活性炭吸附器（此时饱和活性炭吸附器停止吸附操作），然后用热气流对饱和活性炭吸附器进行解吸脱附，将有机物从活性炭上脱附下来。在脱附过程中，有机废气已被浓缩，浓度较原来提高几十倍，浓缩废气送到催化燃烧装置，最后被分解成CO2和H2O排出。

完成吸脱附后，活性炭吸附器进入待用状态，待其他活性炭吸附器接近饱和时，系统再自动切换回来，同时对饱和活性炭吸附器进行解吸脱附，如此循环工作。最后净化后的洁净气体由主排风机排入大气中。

②技术性能及特点

该设备设计原理先进，用材独特，性能稳定，操作简单、安全可靠、无二次污染。设备占地面积小、重量轻。

吸附有机物废气的活性炭床，可用催化燃烧处理废气产生的热量进行脱附再生，脱附后的气体再送催化燃烧室净化，不需要外加能量，运行费用低，节能效果显著。

正常使用时能耗低，由于采用的是蜂窝状活性炭，其阻力极低，所以使用过程中的能耗仅为排风机功率，不会给用户增加费用。活性炭吸附箱配套压差显示器，随着吸附工况持续，积聚在活性炭颗粒上的有机废气分子将越积越多，相应就会增加设备的运行阻力，通过压差显示器监控吸附段的阻力变化，将吸附段阻力上限维持在1000~1200Pa范围内，当超过此限定范围，由自动控制器通过定阻发出指令，切断饱和活性炭箱设备运行，启动备用活性炭箱运行。催化剂一般催化使用8000小时更换，并且载体可再生。

该系统装置采用 PLC 全自动化控制方式，特设电脑触摸屏实时监控、记录，系统设有自动监视记录读取系统，用电脑、连接线、手机APP都可随时得到设备运行状况。

废气收集处理系统与生产设备自动同步启动，安装企业电量智能管控系统，并与市生态环境局联网。企业电量智能管控系统主要采集全厂生产用电及废气收集处理设施用电情况。

③处理效率

本项目使用在线脱附方式工作。其中“活性炭吸附浓缩+脱附再生+催化燃烧”废气处理系统共设2个吸附单元；经吸附的有机废气和脱附燃烧废气通过管道集中到排气筒排放。有机废气综合净化效率为90%。
④活性炭及催化剂更换频次

项目采用活性炭吸附材料－蜂窝状活性炭，其与粒（棒）状相比具有优势的热力学性能，低阻低耗，高吸附率等。活性炭吸附装置一次性填充2m3，活性炭密度380~450 kg/m3。则一次填充活性炭约0.9t，使用3年后更换。
项目使用TFJF型催化剂，是以蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂、钯，具有高活性、高净化效率、耐高温及使用寿命长等特点。催化剂一次填充0.12 m3，催化使用8000 h进行更换。约8年更换一次，属于危险废物。
对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中对吸附装置的相关要求分析，综合上述分析内容，采取活性炭吸附处理方式可以保证废气的处理效率达到90%，有机废气处理措施可行。

综上所述，在各项污染防治措施落实良好的情况下，本项目产生的废气不会引起评价区内环境空气质量明显变化。
2  水环境

项目污水排放量为279t/a，包括磨杆废水和生活污水。经沉淀处理后的磨杆废水和经化粪池预处理后的生活污水在厂区总排口混合，混合排放浓度为COD 219mg/L和NH3-N 18 mg/L，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B等级标准，COD和氨氮排放量分别为0.061t/a和0.005 t/a。
污水经市政污水管网输送至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂集中处理，经污水处理厂处理后，排入外环境的COD排放量为0.007 t/a，氨氮排放量为0.001 t/a。

威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂组建于1993年2月，设计总规模为8万m3/d。厂区占地面积60亩，主要负责高新技术开发区及张村镇约40 km2范围内的污水处理，出水水质达到《城镇污水处理污染物排放标准》一级A标准后排放。根据威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂排污许可证（证书编号91371000080896598M002Q），COD、氨氮许可排放量分别为1095 t/a、109.5 t/a。目前该污水处理厂日处理污水规模为6.0万m3/d，COD、氨氮年排放量分别为701.44 t、18.19 t，污水处理余量为2.0万m3/d，污染物许可排放量剩余COD 393.56 t/a、氨氮91.31 t/a。本项目进入该污水处理厂的废水量较小，污水处理厂出水水质达标、运行稳定。从水量和水质两方面分析，该污水厂完全有能力接纳处理本项目产生的废水。

本项目化粪池、输污管道等设施采取严格的防渗措施，各项水污染防治措施落实良好，项目产生的废水对项目所在区域内水质影响不大，不会引起项目周围水质明显变化。
3  声环境

项目主要噪声为脱芯机、水磨机、切断机等设备的运行产生的噪声，噪声源强在70～90dB（A）。建议采取以下控制措施：
（1）选购符合国家声控标准的高声源设备；
（2）各声源设备均安置于生产车间内，并合理布局，尽量使高声源设备远离噪声敏感点，车间内墙采用吸声效果较好的材料；

（3）对于部分高声源设备，采取底部加设减振橡胶垫等减振措施，从声源上降低噪声污染；

（4）生产车间内工作人员自身防噪，如配戴耳塞等。
在落实相应噪声防治措施后，设备运行噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响轻微。

4、固体废物

项目运营期固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾，产生及处理情况见表12所示。

表12项目固废的产生及处理
固废种类

产生量

属性

危险废物类别及代码

处理方式

废边角料

0.5t/a

一般工业固废

/

集中收集后外卖综合利用

废BOPP带

0.5t/a

/

沉渣

0.25t/a

/

委托相关单位合理安全处置

废桶

0.05t/a

危险废物

HW49；900-041-49

分类收集暂存后，委托有资质的单位处置

含油墨废抹布
0.01t/a
HW49；900-041-49

漆渣

0.067 t/a

HW12；900-252-12

废过滤棉

0.05 t/a

HW49；900-041-49

废活性炭

0.9 t/3a

HW49；900-041-49

废催化剂

0.09t/8a

HW50；900-049-50
生活垃圾

2.25t/a
生活垃圾

/

环卫部门定期清运

（1）一般工业固废

项目一般固废主要为废边角料、废BOPP带、沉渣。废边角料和废BOPP带集中收集后，外卖综合利用，沉渣由企业委托相关单位合理安全处置。
一般固废需置于专门贮存场所收集存放，该场所应防风、防雨、防晒、防渗漏，不得混入生活垃圾，达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订中的要求。
①一般固废的收集和贮存

一般固废的收集、储存、管理严格按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年第36号修改单相关规定和要求执行，建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立管理台账。由专人负责一般固废的收集和管理工作。

一般固废库必须设置识别一般固废的明显标志，废边角料、废BOPP带、沉渣属于一般工业固体废弃物中的Ⅰ类工业固体废物，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，一般固废库不需要做防渗层。

一般固废库位于车间西南部，占地面积约5m2，根据项目的一般固废数量、存储周期分析，能够容纳本项目产生的一般固废；为密闭间，地面进行硬化且无裂隙。

②一般固废的转移及运输

委托他人运输、安全处置沉渣，需对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
禁止将一般固废混入生活垃圾。

（2）危险废物

项目废桶、含油墨废抹布、漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂，属于危险废物，所有危险废物全部委托有危废处置资质的单位统一清运处置。并同时建立危险废物去向登记制度，明确其去向和处置方式。
所有危险废物应暂存在防雨、防渗、密闭的室内容器内，且达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订要求，委托有资质的危险废物处理单位处置。

项目危废库位于一楼东，占地面积6m2，能够容纳本项目产生的危废（约占地4m2）。危废库应防风、防雨、防晒、防渗漏，达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年第36号修改单相关规定和要求。
危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理：

①危险废物的收集包装

a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。

b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

d.不得与不相容的废物混合或合并存放，也不得将非危险废物混入危险废物中贮存。

②危险废物的暂存要求

危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定及环保部2013年第36号文中相关修订：

a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。

b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙（等效黏土防渗层Mb≥6.0 m，K≤1×10-7 cm/s）；设施底部必须高于地下水最高水位。

c．要求必要的防风、防雨、防晒措施，避免高温、阳光直射、远离火源。

d．要有隔离设施或其它防护栅栏。

e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。

f.建立危险废物出入库记录台帐。

项目危险废物产生处置情况详见表13，危险废物暂存设施情况见表14。
表13   危险废物产生处置情况汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

废桶

HW49

900-

041-49

0.05

原料桶

固体

金属

有机物

每天

T

分类收集到危废
库暂存，由有资质单位转运处置

2

含油墨废抹布
HW49

900-

041-49

0.01
印刷
固体
油墨
有机物
每天
T
3

漆渣

HW12

900-

252-12

0.067
喷漆

固体

漆渣

漆渣

每天

T

4

废滤棉

HW49

900-

041-49

0.05
废气处理

固态

过滤棉

漆渣

1年

T

5
废活性炭

HW49

900-

041-49

0.9t/3a

废气处理

固态

活性炭

有机物

3年

T

6
废催化剂

HW50
900-

049-50
0.09t/8a

废气处理

固态

金属
金属
8年
T
表14   危险废物暂存场（设施）基本情况表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

暂存场所位置

占地面积

暂存方式

暂存周期

1

废桶

HW49

900-041-49

0.05

一楼东面
6m2
集中收集存放

一年

2

含油墨废抹布
HW49

900-041-49

0.01
3

漆渣

HW12

900-252-12

0.067
桶装存放

4

废滤棉

HW49

900-041-49

0.05
袋装存放

5
废活性炭

HW49

900-041-49

0.9t/3a

袋装存放

6
废催化剂

HW50
900-

049-50
0.09t/8a

袋装存放

（3）生活垃圾

生活垃圾产生量为2.25t/a。厂区内设置生活垃圾箱，由当地环卫部门定期清运至威海垃圾处理场处理。

威海市垃圾处理场位于威海市环翠区张村镇艾山红透山夼，前期以填埋处理为主，威海市垃圾处理场二期工程BOT项目（垃圾处理项目）已于2011年投入使用，二期工程总投资2.8亿，总占地面积44578m2，服务范围为威海市区（包括环翠区、经济技术开发区和火炬高新技术开发区的全部范围），设计处理能力为近期700 t/d，处理方式为焚烧炉焚烧处理，现处理量为600 t/d，完全有能力接纳处理本项目运营所产生的生活垃圾。

所以，在采取上述措施后，项目营运期产生的固体废物可实现不外排，对环境影响轻微，不会造成土壤、水和空气等环境的污染。
5、环境风险分析

本项目运行期间主要的环境风险来自有机溶剂泄漏等环节。对照HJ 169-2018，本项目涉及主要危险物质为油漆，计算得知Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据HJ 169-2018中表1要求，项目的环境风险评估等级确定为“简单分析”。

项目营运期潜存的环境风险问题有：

（1）废气处理装置故障，发生事故性排放；

（2）油漆等遇明火、电路短路、电线老化等发生火灾风险；

（3）化粪池、排污管道损坏导致项目废水外漏，污水渗漏对周围地表水、地下水的污染风险；

（4）项目运行过程中产生危险废物若不按国家有关危险废物的处置方式进行管理，会对项目区周围地表水、地下水、土壤等造成严重污染。

针对项目工程特征及潜在风险因素，提出以下风险防范措施：

（1）加强废气治理设备的运行管理、维护，保证正常运行，杜绝事故性排放；

（2）对危险废物的处置要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中相关规定和要求执行，设置专门的贮存场所，并采取防渗、防雨等措施；所有危险废物须全部委托有资质的危险废物处置单位进行处置，并同时建立危险废物去向登记制度，明确其去向和处置方式。

（3）对于因化粪池等设施损坏造成的污水外漏风险和电路短路、电线老化等发生火灾风险，要加强管理和教育培训，加强巡视和检查，坚决杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”现象，并制定详尽的应急预案和预防措施。

（4）制订安全、防火制度，各岗位操作规范，环境管理巡查制度等，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向职工传授消防灭火和环境安全知识等。

在完善并严格落实各项防范措施和应急预案后，项目的各项环境风险发生概率处于可接受水平。
6、清洁生产

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采取先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
本项目在运营设计中，秉持了“节能、降耗、减污”的清洁生产理念。生产采用成熟的工艺技术，选用低能耗、低噪声、低污染的设备和材料；工程平面布局和运输路线布置合理，减少了土地资源占用；项目所产生的废水经处理后由市政污水管网进入威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂集中处理；固体废物分类收集，合理处置，实现零排放；生产废气经有效措施处理后，亦可实现达标排放及厂界达标。

因此，项目运营符合清洁生产政策的要求。
7、环境管理与监测计划

（1）环境管理

为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（2）监测计划

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，针对本项目排放的大气污染物、水污染物、噪声建议定期委托有资质的第三方检测单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。

具体监测项目、点位、频率见表15。

表15监测计划表

监测内容

监测点位

监测频次

监测项目

大气污染物

P1排气筒

1次/年

二甲苯、VOCs

厂界

1次/年

二甲苯、VOCs

水污染物

总排放口

1次/年

COD、NH3-N

噪声

厂界

1次/季度

等效连续A声级
8、    项目“三同时”验收
表16项目“三同时”验收一览表

类别

污染源

污染物

治理措施

执行标准

治理效果

完成时间

废气

烫芯、固化、调漆、拉漆、喷漆、烘干、印刷、环氧废气

VOCs、二甲苯
在密闭微负压环境下作业，项目喷漆废气先经过滤棉消除漆雾，再由抽风系统抽吸集气，再经过干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理，处理后废气由排气筒P1（15m）排放；项目其他工序有机废气由抽风系统抽吸集气，再经过干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理，处理后废气同样由排气筒P1（15m）排放。
有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）标准、《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）标准；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值要求
达标排放

厂界达标

废水

生产生活

COD
氨氮
磨杆废水经沉淀处理后排入市政管网；生活污水经化粪池收集处理后排入市政管网
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B等级标准

达标排放

噪声

设备运行

——

隔声、消声、减震

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

厂界达标

固体废物

生产

废边角料
废BOPP带

集中收集后，外卖综合利用

零排放

沉渣

委托相关单位合理安全处置

废桶
含油墨废抹布
漆渣

废过滤棉

废活性炭
废催化剂

分类收集暂存后，委托有资质的单位处置

生活

生活垃圾

当地环卫部门定期清运，运至垃圾处理场

环境管理

专职人员

总量平衡方案

总量控制指标

环保投资

12万元，占总投资12%




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	烫芯、固化、调漆、拉漆、喷漆、烘干、印刷、环氧废气
	VOCs、二甲苯
	在密闭微负压环境下作业，项目喷漆工序有机废气先经过滤棉消除漆雾，再由抽风系统抽吸集气，再经过干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理，处理后废气由排气筒P1（15m）排放；项目其他工序有机废气由抽风系统抽吸集气，再经过干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理，处理后废气同样由排气筒P1（15m）排放。
	达标排放

	水

污

染

物
	总排放口
	COD
氨氮
	磨杆废水经沉淀处理后排入市政管网；生活污水经化粪池收集处理后排入市政管网；废水最终经市政污水管网输送至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂
	达标排放

	固

体

废

物
	生产环节
	废边角料
废BOPP带
	集中收集后，外卖综合利用
	不外排

	
	
	沉渣
	委托相关单位合理安全处置
	

	
	
	废桶
含油墨废抹布
漆渣

废过滤棉

废活性炭
废催化剂
	分类收集暂存后，委托有资质的单位处置
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	当地环卫部门定期清运，运至垃圾处理场
	

	噪

声
	对于脱芯机、水磨机、切断机等设备产生的噪声污染，在采取选购低噪环保设备、室内合理布局、车间内墙采用吸声材料、声源底部加减振橡胶垫等措施后，预计厂界噪声可达到标准要求。

	其

他
	无

	本项目无施工活动，因此无施工期生态影响。

项目运行过程中，外排污染物得到有效控制，符合国家排放标准。项目运营期对局部范围内的生态环境不会造成破坏。


结论与建议

	评价结论：
1  项目概况
环翠区奥润斯渔具厂成立于2013年06月05日，公司渔竿生产项目总投资100万元，租赁威海晟鑫电子有限公司现有厂房进行生产，租赁建筑面积1930m2。预计年产渔竿4万支。项目劳动定员15人，实行单班8小时工作制，全年生产300天。厂区内不设职工宿舍和食堂。

2  环境质量

项目所在区域的环境空气质量符合应执行的《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。

地表水各项指标值均符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类标准。

项目所在区域地下水各监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求。
环境噪声符合应执行的《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。

区域生态环境系统具有相对的稳定性及功能完整性，由于人工的有效管理及能量补给，系统维持稳定。
3  产业政策符合性分析

《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）分为鼓励类、限制类和淘汰类产业名录。本项目不在鼓励类、限制类、淘汰类目录之列，且符合国家有关法律、法规和政策规定，为国家允许类建设项目，因此项目的建设符合国家产业政策。

4  环保政策符合性分析

本项目符合威海市环境保护局等7部门关于印发《威海市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（威环发[2018]85号）的要求；符合生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）的要求；符合威海市环翠区人民政府办公室《挥发性有机物（VOCs）专项整治方案》的要求。

5  选址合理性分析

项目位于威海市环翠区张村镇规划的工业用地范围之内，项目工业用地厂房已办理房权证，符合当地发展规划。项目所在地交通便利，水、电供应满足工程要求，排水通畅，其选址合理。

通过与《威海市环境总体规划》（2014-2030）符合性分析，本项目不在该总体规划的各项红线管控区域内，符合威海市环境总体规划。
6 “三线一单”符合性分析

通过与“三线一单”对比分析，项目建设符合“三线一单”的要求。
7  清洁生产

项目生产采用成熟、可靠的工艺技术，选用低能耗、低噪声、低污染的设备和材料，工程平面布局和运输路线布置合理，污染物控制措施合理可行，产品清洁无污染。因此，项目的建设及营运符合清洁生产政策要求。
8  总量控制

项目排放的主要污染物：COD 0.061t/a，NH3-N 0.005 t/a。项目产生的废水通过市政污水管网排至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂处理。经过污水处理厂处理后排入外环境的COD 0.007t/a、NH3-N 0.001 t/a，总量指标纳入污水处理厂总量指标中。
项目区内不设锅炉等燃煤、燃油设备，无SO2、NOx等产生。

拟建项目VOCs产生总量为0.628t/a，其中收集后有组织VOCs 0.565t/a经过干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后排放量0.057t/a，无组织排放VOCs 0.063t/a。共排放VOCs总量为0.120 t/a，威海市2019年度属于环境空气质量年平均浓度达标的区市，相关污染物进行等量替代，其需要替代VOCs量为0.120t/a。环翠区豪客莱渔具厂位于威海市环翠区张村镇和徐疃，主要进行渔竿生产。VOCs排放量为0.151t/a。环翠区豪客莱渔具厂渔竿生产项目目前已停产，不再运营，其VOCs削减量共计0.151t/a，可以供本项目使用，可满足本项目需替代的VOCs总量。符合《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《威海市十三五挥发性有机物污染防治工作方案》中VOCs排放等量削减替代要求。
9  环境影响

9.1  环境空气

项目营运期产生的废气通过采取相应处理措施后，各类废气污染物均能实现达标排放。项目无需设置大气环境防护距离。

在各项大气污染防治措施落实良好的情况下，本项目产生的大气污染物对环境空气影响轻微，项目区及周围环境空气质量仍能满足应执行的标准要求。

9.2 水环境

对化粪池、沉淀池、排水管道等采取防渗、防漏措施后，本项目产生污水对项目区及周围地表水、地下水造成污染的机会较小，水质能满足相关标准。

9.3  声环境

采取相应噪声防治措施后，可将各因素产生的噪声污染降到最小程度，在采取合理措施后不会产生扰民现象。

9.4  固体废物

项目产生的固体废物，在采取有效处理措施后，可实现零排放，不会对环境造成污染。

9.5 生态环境

项目运营阶段不会造成区域内生态功能及结构的变化，对项目区及周围局部生态环境的影响在许可范围与程度之内。
9.6  环境风险

通过加强管理、加强教育和培训，并严格落实各项防范措施和应急预案，同时加强演练，项目潜在的环境风险发生概率处于可接受水平。
综上所述，环翠区奥润斯渔具厂渔竿生产项目的建设符合国家产业政策，项目选址符合威海城市总体规划要求，项目用地符合国家土地利用政策；项目营运期采用节能、降耗、环保设备，实施有效的污染控制措施，符合清洁生产要求；项目污染物治理及生态保护措施可靠，污染物的排放符合国家及地方污染物排放标准和地方政府总量控制要求；在本报告提出的各项污染防治措施落实良好的情况下，项目产生的污染物对周围环境的影响可满足环境质量标准及生态保护目标要求。从环境保护的角度，该项目的建设是可行的。
环保建议：

1、要求项目单位重视环境保护工作，认真实施各项污染源的治理措施，确保本项目的废水、废气、噪声等均能达标排放，固废均能得到妥善处理；运营期间确保三废处理环保设施的正常运行，做好保养工作，一旦环保设施出现故障，应立即停产修理。

2、按照《排污许可管理办法（试行）》的规定进行排污许可申报。

3、按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定进行环保验收。
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	注     释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1   立项批准文件

附件2   其他与环评有关的行政管理文件

附图1   项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形、地貌等）

附图2   项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地面水和地下水）

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技
术导则》中的要求进行。
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