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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别—按国标填写。
4. 总投资—指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复
一、建设项目基本情况
	项目名称
	塑料插件生产加工项目

	建设单位
	威海鑫昌电子有限公司

	法人代表
	成明淑
	联系人
	袁荣伟

	通讯地址
	威海市经济技术开发区东安路-566号-1号-1

	联系电话
	13356311166
	传真
	
	邮政编码
	264205

	建设地点
	威海市经济技术开发区东安路-566号-1号-1

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建  扩建  技改
	行业类别
及代码
	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造

	占地面积
(平方米)
	1468.82
	绿化面积
（平方米）
	

	总投资
(万元)
	100
	其中：环保投资（万元）
	10
	环保投资占总投资比例
	10%

	评价经费
(万元)
	
	预计投产
日期
	2020年12月

	工程内容及规模
1、项目由来
威海鑫昌电子有限公司成立于2005年04月21日，是以精密模具的设计制作为主的企业。2020年9月，该公司拟于威海市经济技术开发区东安路-566号-1号-1租赁威海兰博渔具有限公司已建厂房新建塑料插件生产加工项目。该项目总投资100万元，全部由项目单位自筹解决，总建筑面积1441.75m2，包括车间、办公室、仓库、危废库、食堂等，不设宿舍。项目劳动人员20人，其中管理人员5人，工人15人，生产实行单班制，每班工作时间为8h，年工作300d。项目建成后预计年可生产塑料插件1000t/a。
按照《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）的相关规定，本项目需要进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年生态环境部令第1号令2017年9月1日实施，2018年4月28日修正）中“十八 橡胶和塑料制品业 47、塑料制品制造 其他”的有关规定，该项目应编制环境影响报告表。因此，威海鑫昌电子有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价。我单位在接受委托后，对厂址周围环境状况进行了实地调查， 收集了当地有关环境资料，在工程分析的基础上编制完成了该项目的环境影响报告表，为主管部门审查决策和项目的环境管理提供依据。
2、项目概况
（1）项目名称
本项目名称为塑料插件生产加工项目。
（2）项目性质
本项目属于新建项目。
（3）项目地理位置
本项目位于威海市经济技术开发区东安路-566号-1号-1，使用已建厂房进行生产加工，地理位置中心坐标为东经E122.340、北纬N37.383，项目北临庆大路，东面为威海百富得食品有限公司，南面为厂房，西面为威海广安威建混凝土公司，地理位置优越，交通十分便利快捷。项目地理位置见附件，项目周边环境现状见下图。
[image: 指北针] (
项目位置
)[image: ]
图1-1  项目周边环境现状图 (
图1-1  项目地理位置图
)
（4）总投资
本项目总投资100万元。
（5）劳动定员及工作制
项目劳动人员20人，其中管理人员5人，工人15人，生产实行单班制，每班工作时间为8h，年工作300d。
（6）食宿
本项目不设宿舍，食堂不设灶头，员工就餐采用订餐方式。
（7）建设内容
本项目总建筑面积1441.75m2，包括车间、办公室、仓库、危废库、食堂等，不设宿舍。项目厂区平面布置见附件，主要经技术指标见下表。
表1-1  项目主要经济技术指标
	项目名称
	数值
	单位
	备注

	总占地面积
	1468.82
	㎡
	已建厂房

	总建筑面积
	1441.75
	㎡
	已建厂房

	其  中
	车间
	800
	㎡
	/

	
	仓库
	431.75
	㎡
	/

	
	办公室
	150
	㎡
	/

	
	食堂
	50
	㎡
	不设灶头

	
	危废库
	10
	㎡
	厂区西北侧


（8） 主要产品方案
                      表1-2  主要产品及产量
	产品名称
	单位
	产量
	销路与去向

	塑料插件
	t/a
	1000
	出口韩国


（9）主要原辅材料
表1-3a 主要原辅材料消耗一览表
	原、辅料名称
	单位
	年用量
	来源

	PPS
	t/a
	1000
	进口及国内采购


表1-3b 部分辅料主要成分
	序号
	名称
	理化性质

	1
	PPS
	聚苯硫醚英文简写为PPS，是一种新型高性能热塑性树脂，比重：1.36克/立方厘米，成型收缩率：0.7%。成型温度：300-330℃，PPS的热稳定性优良，加热至500度时重量损失不明显，至700度时才会完全降解。它是一种综合性能优异的热塑性特种工程塑料，具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性、难燃、热稳定性好、电性能优良等优点。在电子、汽车、机械及化工领域均有广泛应用。


（10）生产设备
表1-4  主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	注塑机
	60T
	台
	18
	宁波

	2
	注塑机
	86T
	台
	2
	宁波

	3
	注塑机
	110T
	台
	3
	宁波

	4
	活性炭吸附处理装置
	/
	台
	1
	威海本地


3、公共工程
（1）供电工程
本项目用电由本地供电网络供给，年用电量约5万kW·h。
（2）供暖工程
本项目办公区域冬季取暖、夏季制冷均采用电器设备。
（3）给水工程
本项目用水主要包括生产用水和生活用水，新鲜用水量合计约为318t/a，由当地井水和自来水管网供给，能够满足生产和生活需求。
①生产用水：项目注塑过程循环冷却水循环量为2t/d，年循环水量600t/a，其蒸发补水量按总量的3%计，则年新鲜补水量为18t/a。
②生活用水：项目劳动定员20人，年工作300天，生活用水主要为职工洗漱、卫生清扫等，用水量按50L/（d·人）计，则生活用水量约为300t/a。
（4）排水工程
项目废水排放采用雨污分流、清污分流制。雨水排入附近雨水管网。
项目生产过程冷却水循环使用、定期补充，无废水排放；项目生活用水量约为300t/a，排污系数为0.8，则生活污水产生量约为240t/a，主要污染物为CODcr、氨氮等。生活污水经化粪池预处理后，由污水管网输送至鲍家工业园污水处理站集中处理。
项目水平衡图如下：
 (
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图1-2  项目水量平衡图（t/a）
4、项目建设合理性分析
（1）产业政策符合性
《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）分为鼓励类、限制类和淘汰类产业名录。本项目不属于这三种名录之列，且符合国家相关法律、法规及政策的规定，属于允许类建设项目。
本项目所选设备也未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），也未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》第三类“淘汰类”第一条“落后生产工艺装备”中所列淘汰设备。
因此，本项目的建设符合国家产业政策。
（2）选址合理性分析
本项目位于威海市经济技术开发区东安路-566号-1号-1，租赁威海兰博渔具有限公司已建厂房进行生产加工（租赁合同见附件），该地块于2013年办理了房权证，证号为：威房权证字第2013059462号，规划用途为车间，根据国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本》和《禁止用地项目目录（2012年本）》相关规定，该项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》中规定的项目，也不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》中的禁止用地项目；项目用地符合《关于工业建设项目节约集约利用土地的意见》（山东省国土资源厅、山东省发展和改革委员会、山东省经济贸易委员会、山东省建设厅2007年6月11日）中节约集约利用土地的指导思想和原则，在规划的用地范围之内。
项目位于《威海市城市总体规划（2004－2020）》中工业用地范围，无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强，厂址所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。项目所在地地理位置优越，交通便利，排水通畅，水、电、暖供应满足工程要求，选址合理。
（3）项目与“三线一单”符合性分析
表1-5 项目与“三线一单”符合性分析
	[bookmark: _Hlk496773778]序号
	判断类型
	对照简析
	本项目建设是否满足要求

	1
	生态红线区域保护规划
	威海市生态保护红线区分一级管控区、二级管控区两个级别。一级管控区是禁止开发区域，二级管控区为限制开发区域，本项目位于威海市经济技术开发区东安路-566号-1号-1，不在《威海市环境总体规划（2014-2030年）》划定的“生态保护红线管控区”范围之内。项目位置与威海市生态保护红线管控图见图1-3。
	是

	2
	环境质量底线
	根据《威海市环境质量报告书（二0一八年度）》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。
	是

	3
	资源能源消耗
	本项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目建成后用水量和用电量均较小；项目占地也符合当地规划的要求，均不会突破区域的资源利用上线。
	是

	4
	环境准入负面清单
	符合区域环境准入要求，目前山东省、威海市尚未发布环境准入负面清单。
	是


由上述分析可知，本项目建设符合“三线一单”的要求。
（4） 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析
表1-6 本项目与环大气[2019]53号文符合性一览表
	环大气[2019]53号要求
	拟建项目情况
	符合性

	1、大力推进源头替代。加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少VOCs的产生。
	项目采用原料为固体，不含有机溶剂，注塑过程VOCs产生量约0.35kg/t-原料，VOCs含量较低，符合源头替代要求。
	符合

	2、化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。
	项目注塑工序产生的有机废气经集气罩收集由密闭、负压抽风系统送入废气处理设施中处理后排放，尽量削减VOCs的无组织排放。
	符合

	3、提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
	项目注塑工序产生的有机废气经集气罩收集由密闭、负压抽风系统送入活性炭吸附处理装置处理后，由15m高排气筒达标排放，收集效率达90%以上，处理效率达90%以上。
	符合

	4、加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数。
	项目加强VOCs排放环节和工序的管理，制定相关操作规程，建立管理台帐，并做好记录。
	符合


综上，本项目符合环大气[2019]53号文件要求。
（5）与鲁环发[2019]132号文、威环函[2020]8号文符合性分析
表1-7 本项目与鲁环发[2019]132号文、威环函[2020]8号文的符合情况
	鲁环发[2019]132号文要求
	项目情况
	结论

	二、指标来源
“可替代总量指标”核算基准年为2017年。建设项目污染物排放总量替代指标应来源于2017年1月1日以后，企事业单位采取减排措施后正常工况下或者关停可形成的年排放削减量，或者从拟替代关停的现有企业、设施或者治理项目可形成的污染物削减量中预支。
	项目VOCs来源于威海久映汽车配件有限公司减排量，该厂于2017年3月份停产注销，能够满足本项目替代要求。
	符合

	四、指标审核
用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。各设区的市有更严格倍量替代要求的，按照有关规定执行。
	项目VOCs排放量为0.067t/a，可从威海久映汽车配件有限公司的VOCs减排量中进行替代，减排量为2.1t，目前剩余量为1.012t，能够满足本项目等量替代的要求。
	符合


综上所述，本项目符合鲁环发[2019]132号文、威环函[2020]8号文的相关要求。
（6）与威环发[2018]85号文符合性分析
表1-8 本项目与威环发[2018]85号文的符合情况
	威环发[2018]85号文要求
	项目情况
	结论

	1、加快推进“散乱污”企业综合整治。针对涉VOCs排放的“散乱污”企业，在落实《威海市2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》等要求的基础上，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散乱污”企业，坚持“先停后治”的原则，建立管理台账，实施分类处置。
	本项目属于新建项目，不存在涉VOCs排放的“散乱污”现象。
	符合

	2、严格建设项目环境准入。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
	本项目位于威海市经济技术开发区东安路-566号-1号-1。项目生产过程产生的有机废气经集气罩收集由密闭、负压抽风系统送入活性炭吸附处理装置处理后由1根15m高排气筒达标排放。
项目VOCs排放量为0.067t/a，可从威海久映汽车配件有限公司的VOCs减排量中进行替代，减排量为2.1t，目前剩余量为1.012t，能够满足本项目等量替代的要求。
	符合

	3、加快实施工业源VOCs污染防治。
加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。
	[bookmark: _GoBack]项目有机废气采用上吸风方式经封闭式集气罩密闭、负压收集，收集率取90％，符合有机废气收集效率不低于80%的要求；收集后的废气经活性炭吸附处理装置处理后（处理效率取90%）由1根15m高排气筒达标排放。
	符合


综上所述，本项目符合威环发[2018]85号文的相关要求。
（7）与《土壤污染防治行动计划》（土十条）国发〔2016〕31号文符合性分析
表1-9 本项目与国发〔2016〕31号文符合性一览表
	分类
	国发〔2016〕31号文要求
	项目情况
	结论

	切实加大保护力度
	防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
	项目不在耕地集中区域，且不属于控制行业
	符合

	防范建设用地新增污染
	排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
	项目不属于重点污染物排放项目，地下水防范措施可有效防范土壤污染，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
	符合

	严控工矿污染
	有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案
	项目污染物均可妥善安全处理且不属于重点管控行业
	符合


综上所述，本项目符合国发〔2016〕31号文的相关要求。
（8）与《山东省2013—2020年大气污染防治规划》（鲁政发〔2018〕17号）文符合性分析
表1-10 本项目与鲁政发〔2018〕17号的符合性分析
	分类
	鲁政发[2018]17号文要求
	项目情况
	符合性

	优化
结构
与
布局
	着力调整产业结构
	加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级
	项目不属于落后和过剩产能行业
	符合

	
	持续实施“散乱污”企业整治
	根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，按照国家的“散乱污”企业及集群整治标准，将“散乱污”企业及集群整治到位。
	项目不属于“散乱污”企业
	符合

	
	严格控制“两高”行业新增产能
	严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。
	项目不属于两高行业
	符合

	强化污染综合防治
	全面实施排污许可管理
	加快推进排污许可证核发工作，各市要按照《排污许可证管理暂行规定》的申请与核发程序，制定排污许可证核发时间表，在《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》中规定的时间节点完成，到2020年，完成排污许可分类管理名录规定的行业许可证核发。
	项目将按照要求尽快办理排污许可证
	符合

	
	工业污染源全面达标排放
	持续推进工业污染源提标改造。7个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。全省推动实施钢铁等行业超低排放改造。
	项目对有机废气进行了治理，符合相关标准
	符合

	
	加强VOCs专项整治
	落实《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，采取源头削减、过程控制、末端治理全过程防控措施，全面加强VOCs污染防治。
	项目对有机废气进行了治理
	符合


综上所述，本项目符合鲁政发〔2018〕17号文的相关要求。
（9）与《水污染防治行动计划》（水十条）国发〔2015〕17号文符合性分析
表1-11  本项目与国发〔2015〕17号文的符合性分析
	分类
	国发〔2015〕17号文要求
	项目情况
	符合性

	全面控制
污染物排放
	狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
	本项目不属于“十小”企业。
	符合

	
	专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品、加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。
	本项目不属于十大重点行业。 
	符合

	
	集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
	废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，排入市政污水管网。
	符合

	推动经济结构
转型升级
	调整产业结构。依法淘汰落后产能。严格环境准入。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。
	不属于落后产能。
	符合

	
	重大项目原则上布局在优化开发区和重
点开发区，并符合城乡规划和土地利用
总体规划。
	项目符合城市土地利用规划。
	符合


综上所述，本项目符合国发〔2015〕17号文的相关要求。
5、环保投资
本项目环保投资包括废水、废气、固体废物、噪声处理，项目环保投资组成如下表所示。
表1-10 本项目环保投资估算一览表
	项目
	环保措施
	投资额（万）

	废水治理
	化粪池、排污管道
	依托已建厂房

	废气治理
	活性炭吸附处理装置+15m排气筒
	8

	噪声治理
	采取隔声、减震、合理布局等措施
	1

	固体废物处置
	垃圾箱、固废（危废）库
	1

	合计
	/
	10

















	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，周边环境较好，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。
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二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1 、地理位置
威海市位于山东半岛东端，地处北纬36°41′～37°35′，东经121°11′～122°42′。北、东、南三面濒临天乐湾，北与辽东半岛相对，东及东南与朝鲜半岛和日本列岛隔海相望，西与烟台市接壤。东西最大横距135 km，南北最大纵距81 km，总面积5436 km2，其中市区面积731 km2。海岸线长985.9 km。辖环翠区、火炬高技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济技术开发区、文登区及乳山、荣成2市。
威海经济技术开发区是1992年10月21日经国务院批准成立的国家经济技术开发区。2000年9月，威海经济技术开发区管理委员会增挂威海出口加工区管理委员会牌子，实行一套机构两块牌子的体制。威海经济技术开发区位于威海市中心城区南端，地处北纬37°15′～37°27′，东经122°3′～122°42′，东与荣成市为邻，西部和南部与环翠区接壤，东南部与文登区、临港经济技术开发区交界，北濒黄海。东西最大横距25.5公里，南北最大纵距22.9公里。总面积277.62平方公里，其中，建成区面积42.02平方公里（城镇地籍调查数据），海岸线长44公里。至2014年年末， 辖崮山、泊于、 桥头3个镇，皇冠、凤林、西苑3个街道。
本项目位于威海市经济技术开发区东安路-566号-1号-1。
2、地形、地貌、地质
经区地层属华北地层大区的晋冀鲁豫地层区之鲁东地层分区。地层缺失较多，仅出露古元古代荆山群、中生代白垩纪早白垩世青山群和新生代第四纪。
经区大地构造位于苏鲁造山带（Ⅰ）、胶南—威海隆起（Ⅱ）、威海隆起（Ⅲ）、威海—荣成凸起（Ⅴ）构造单元内。区内断裂以脆性断裂为主。按其走向，断裂大致分为近东西向、北东向、北西向等，规模较小。主要有北西向俚岛—海西头断裂、范家埠—金谷顶断裂；近东西向城子—老虎山断裂；北东向西字城—鲍家山断裂等。
经区岩浆岩较发育，广泛分布全区，形成时代集中于元古代和中生代，分为5期：早元古代吕梁期、中元古代四堡期、晚元古代晋宁期、中生代印支期和燕山晚期。它们呈岩株状、岩脉状、半环状、岩墙状等不同形态产出。区内侵入岩分解划分为13个单元：早元古代吕梁期西水夼单元，早元古代四堡期海阳所超单元通海单元和老黄山单元，晚元古代晋宁期荣成超单元滕家单元、泊于单元、威海单元、御驾山单元，中生代印支期文登超单元姑娘坟单元、冶口单元，中生代燕山期伟德山超单元崮庄单元、埠柳单元、洛西头单元和崖西单元。
经区属缓坡丘陵区，山体多岩石裸露，土层覆盖较薄，山间谷地开阔，平原多为山前小平原、冲洪积小平原和滨海小平原。地形地貌主要由向四周呈放射状海拔小于500米的丘陵、向沿海延伸及海拔为50米以下山前平原和滨海平原组成。
根据地貌成因类型和地貌特点，区内可分为：构造剥蚀地形丘陵区；剥蚀堆积地形准平原区；堆积地形山间河谷堆积区、山区盆地冲洪积平原区和山前冲洪积平原；海成地形滨海海积平原区、海岸海蚀地形等。
3、气候、气象
经区地处中纬度，属于北温带季风型大陆性气候，四季变化和季风进退都较明显。与同纬度的内陆地区相比，具有年温适中、气候温和的特点。另外，受海洋的调节作用，又具有春冷、夏凉、秋暖、冬温，昼夜温差小、无霜期长、大风多和湿度大等海洋性气候特点。全区多年平均气温13℃，多年平均降水量722毫米，年平均日照时数2619.4小时。
4、水文
（1）地表水
威海市河流属半岛边沿水系，为季风区雨源型河流。河床比降大，源短流急，暴涨暴落。径流量受季节影响差异较大，枯水季节多断流。全市有大小河流1000多条， 其中，母猪河、乳山河、黄垒河3条较大河流贯穿于文登、乳山市境内，总流域面积约为2783 km2，占全市土地总面积的49%。母猪河流域面积最大，流域面积1115.18 km2；乳山河流域面积1015.8 km2；黄垒河流域面积652 km2。境内河流长度大于5 km的有94条，其中大于10 km的有44条。黄垒河最长，全长69 km；母猪河全长65 km。全市河网平均密度为0.22 km/km2，多年平均年径流系数为0.36左右。
经区河流属半岛边沿水系，为季风区雨源型河流。区内主要河流有4条，其中，石家河区内干流长度25 km，流域面积170.8 km2；五渚河区内干流长度4.75 km，流域面积6 km2；逍遥河区内干流长度8.25 km，流域面积12.54 km2；九龙河（原名徐家河）全长16.8公里，流域面积37 km2。
（2）地下水
威海市地下水类型分为基岩裂隙潜水和第四系沉积层孔隙潜水。依据岩石性质和含水特征，含水层由新至老分为三层：一是第四系冲积洪积层中的地下水；二是第四系海相沉积层中的地下水；三是元古代变质岩层中的地下水。地貌、构造、岩性及气候等因素，控制着地下水的埋深、储存和运动规律。基岩裂隙水赋存于花岗岩风化裂隙中，一般埋藏较深，约3～8 m，裂隙发育深度一般小于25 m，单井涌水量一般小于100 m3/d，水质较好，为矿化度小于0.5 g/L的碳酸盐型水；第四系沉积层孔隙水为浅层潜水，含水岩组为中、粗砂层，由于砂层较薄，含水层富水性差，一般埋藏较浅，为0.5～3 m，单井出水量一般小于50 m3/d，为矿化度小于1.0 g/L的碳酸盐型水，年内水位变化较大，旱涝不均，一般枯水期水位8～10 m、丰水期水位3～4 m。地下水主要受大气降水补给，降水渗入地下，沿基岩裂隙及第四系松散沉积层的孔隙由高处向低处流动，致使地下水不易在山区蓄积，其运动变化较大，地下水位年变化幅度为4～6 m。
项目区地下水为第四系松散沉积层的孔隙潜水，具有半承压性，含水层为（4）层中砂，主要集中在场地东部。含水层的透水性、富水性一般，地下水的补给来自大气降水渗入补给和地下侧向径流的补给，地下水的径流方向由南向北，排泄以蒸发和地下径流为主。地下水位标高11.2～13.19 m之间，水位年变化幅度约为1.5 m。
（3）海域
项目生活污水经市政污水管网排入崮山污水处理厂处理达标后最终排入天乐湾，按照《威海市近岸海域环境保护功能区划》的规定，天乐湾海域属于《海水水质标准》（GB3097-1997）规定的第三类区域。海域潮汐类型为不正规半日潮，年平均高潮水位1.95m，年平均低潮水位0.55m；历史最高高潮水位2.67m，最低低潮水位-0.75m；平均潮差1.4m；平均海面1.22m。
5、土壤
土壤类型有棕壤、潮土、盐土、风沙土、褐土、水稻土、山地草甸土等7个土类。棕壤土分布最广，占土壤总面积的83.5%，耕地中棕壤类占82.5%。潮土类为环翠区第二大土类，占土壤总面积的13.2%，耕地中潮土类占17.5%。根据土壤的质地划分，土壤可分为砂性土、轻壤土和中壤土3类。威海市砂性土占总耕地面积的61.3%，轻壤土占36.8%，中壤土占1.9%。从土壤的化学性状看，威海市成土母质大部分为酸性岩风化物，PH值除沿海一带少部分盐化潮土稍高外，其余土壤均呈中性至酸性，土壤PH值在5.2～8.1之间，平均为6.4，适宜作物正常生长发育。威海土壤碳氮比为8.5∶1～9.6∶1，供氮强度为12.2%。
6、生物资源
威海市境内植被以木本植物为主，具有明显的次生性质。全市的林地总面积有17.2万公顷，森林覆盖率达到34.2%。全市野生植物按经济价值和用途可分为牧草类、淀粉糖类、油脂类、纤维类、芳香油类、鞣质栲胶类、土农药类及药材类等8大类。
野生动物资源中，兽类品种为数不多，鸟类品种资源比较丰富。兽类主要品种有梅花鹿、狐狸、豹猫、刺猬、蝙蝠、水鼠、大家鼠、小家鼠、草兔、黄鼠狼、獾、狼、大仓鼠等。两栖类主要品种有大蟾蜍、黑斑蛙、金钱蛙、北方狭口蛙、东方铃蟾。爬行类主要品种有麻蝎、壁虎、红点锦蛇、虎斑游蛇、黄脊游蛇、乌龟、鳖、山地麻蝎、草蜥、蝮蛇、海龟、海蛇等。鸟类有250多种，其中以旅鸟为主，占70%以上，候鸟和留鸟种类较少。常见的鸟类有麻雀、黄鹂、斑鸠、八哥、百灵、燕子、乌鸦、布谷鸟、啄木鸟、猫头鹰、野鸡、布鸽、雁鹫、海鸥等。列入国家保护的野生动物一级的有梅花鹿、中华秋沙鸭、金雕、黑鹳4种，二级的有大天鹅、鸳鸯、灰鹤、苍鹰等12种；其余鸟类及狐狸、豹猫、獾、黄鼬、刺猬等列入山东省重点保护野生动物。
沿岸浮游生物及其他饵料生物充足，为鱼、虾、贝藻等多种水产生物的繁衍、生息提供了优越的环境条件。威海市的海洋渔业资源以底层鱼虾为主，主要经济鱼虾都是黄海地方群。

	社会环境简况（经济发展、社会事业、文物保护等）：
1、经济发展
2018年，全区规模以上工业企业136家，实现工业总产值329.35亿元，比上年增长0.6%，规模以上工业增加值增长4.87%；实现主营业务收入339.01亿元，增长4.1%；实现利税22.36亿元，下降11.4%； 实现利润11.76亿元，下降14.2%。年内，全区主营业务收入过亿元的骨干企业达到40家，过10亿元的骨干企业有8家。
2018年，全区规模以上工业企业136家，实现工业总产值329.35亿元，比上年增长0.6%，规模以上工业增加值增长4.87%；实现主营业务收入339.01亿元，增长4.1%；实现利税22.36亿元，下降11.4%； 实现利润11.76亿元，下降14.2%。年内，全区主营业务收入过亿元的骨干企业达到40家，过10亿元的骨干企业有8家。
2、社会事业
2018年，居民人均可支配收入42667元，比上年增长8.4%。其中，城镇居民人均可支配收入47016元，增长7.5%；农村居民人均可支配收入19820元，增长7.7%。居民人均消费支出31024元，增长8.3%。其中，城镇居民人均消费支出34401元，增长7.3%；农村居民人均消费支出13284元，增长8.4%。  
2018年，全区社会保障水平整体提高，收缴各类社会保险基金 13.1亿元，城镇职工养老保险、城乡居民养老保险、城镇基本医疗保险（含生育保险）、居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到7.3万人、2.8万人、7.2万人、9.1万人、5.4万人、5.9万人。
2018年，经区全面提升医疗机构服务能力，加大各类医疗机构之间合作交流，为群众健康水平提供优质的基本医疗和公共卫生服务。全区有各级各类卫生机构222所，其中医院7所，镇卫生院3所，门诊部9所，诊所、卫生所、医务室等117所，社区卫生服务中心2所，社区卫生服务站9所，村卫生室75所（一体化管理74所）。
2018年，经区以“办人民满意教育”为目标，以义务教育优质均衡发展为重点，坚持内涵外延并举，着力打造区域宜学名片。全区有中小学16所，其中小学9所、中学3所、九年一贯制学校4所；教职工1409人，在校生22248人。小学适龄儿童入学率、初中入学率、九年义务教育普及率均保持100%，小学、普通初中专任教师学历合格率100%。有幼儿园38所，在园幼儿9800人，教职工1182人。有中等职业学校1所，在校生776人，教职工60人，其中专任教师41人、实训教师7人、行政人员12人。年内，经区中考再次取得优异成绩，重点高中、普通高中上线率分别比上年提高4.5%和2.3%，比全市平均上线率分别高出7个百分点和6个百分点。
3、文物保护
本项目所在区域内无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹及自然保护区。












三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：
根据建设项目所在区域环保功能区划，环境空气为二类区，声环境为2类区，地表水为Ⅴ类区，地下水为Ⅲ类区，生态环境为城市生态环境类型。
一、空气环境
依据威海市生态环境局官网公示的威海市2020年4月份全市空气质量状况，常规监测数据统计结果见下表。
表3-1项目区域环境空气监测数据
	项目
指标
	SO2（ug/m3）
	NO2（ug/m3）
	PM10(ug/m3)
	PM2.5(ug/m3)

	环境空气
	年均值
	标准值
	年均值
	标准值
	年均值
	标准值
	年均值
	标准值

	
	5
	60
	18
	40
	65
	70
	29
	35


由上表可知，项目所在区域空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级及修改单标准要求，区域空气环境质量较好。
2、 地表水环境
依据威海市生态环境局官网公示的威海市2020年4月份全市主要河流断面质量状况，山东省威海生态环境监测中心于2020年4月2日对石家河泊于大桥断面进行了采样监测，水质监测结果见下表。
表3-2  地表水现状监测结果
                                                    单位：mg/L，pH、粪大肠杆菌除外
	项目
	PH
	石油类
	COD
	挥发酚
	氨氮
	阴离子表面活性剂

	监测值
	8.26
	0.01L
	4
	0.0003L
	0.51
	0.05L

	标准
	6-9
	≦1.0
	≦40
	≦0.1
	≦2.0
	≦0.3

	项目
	硫化物
	六价铬
	砷
	氰化物
	锌
	粪大肠杆菌

	监测值
	0.005L
	0.004L
	0.0015
	0.004L
	0.0027
	330

	标准
	≦1.0
	≦0.1
	≦0.1
	≦0.2
	≦2.0
	≦40000


由监测结果可知，地表水水质符合应执行的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准的要求。
三、地下水环境
根据威海市2019年威海市生态环境质量公报，全市地下水型“千吨万人”以上饮用水水源水质优于或达到国家《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准。
四、声环境
根据威海市声功能区划，项目所在区域声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据威海市2019年威海市生态环境质量公报，全市0至4类功能区声环境质量昼、夜平均等效声级范围分别为46.7～38.7分贝、48.6～39.8分贝、52.3～41.3分贝、55.8～47.8分贝、58.5～52.2分贝，均达到声环境相应功能区标准。
五、生态环境
根据威海市2019年威海市生态环境质量公报，全市生态环境状况指数为65.79，全省最好，达到国家生态文明建设示范市指标要求（≥60）。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。评价区内无重点保护植物、动物及人文景观等，主要保护目标具体如下（项目四周敏感目标分布图见图3-1）。
表3-3  主要环境保护目标
	环境
专题
	保护目标
	方位
	距离（m）
	保护级别

	环境
空气
	松徐家
	北
	600
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单

	
	泊于新村
	东南
	415
	

	
	大邓格
	西南
	1150
	

	
	海头院
	西北
	1050
	

	地表水
	石家河
	东
	1300
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准

	地下水
	项目周围地下水
	/
	以厂址为中心，半径2km范围内
	《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	声环境
	厂区边界
	/
	厂区边界1m范围及其周围200m内的敏感目标
	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类
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图3-1  厂区周边敏感目标位图
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四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级及修改单标准；
2、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；
3、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准；
4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

	污
染
物
排
放
标
准
	
1、 有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段（VOCs浓度限值≦60mg/m3、速率限值≦3.0kg/h）、表3厂界监控点浓度限值（VOCs浓度限值≦2.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求；
2、废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准（主要污染物CODcr≦500mg/L、氨氮≦45mg/L）；
3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））；
4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单；
5、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

	总
量
控
制
指
标
	1、废水：
表 4-1  本项目总量控制指标
	
污染物
	本项目

	
	产生量
（t/a）
	厂区排放口的排放量（t/a）
	经污水站处理后排入外环境的量（t/a）

	废水
	240
	240
	240

	CODcr
	0.108
	0.084
	0.012

	氨氮
	0.01
	0.006
	0.002


本项目生活污水经化粪池预处理后排入鲍家工业园污水处理站集中处理达标后排入逍遥河，废水中主要污染物CODcr、NH3-N的总量指标纳入该污水处理站总量指标管理。
 2、废气：
（1）本项目不设锅炉等燃煤燃油设备，无SO2、氮氧化物等废气产生，不需要申请SO2、氮氧化物总量控制指标。
（2）根据“十三五”规划，国家继续对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实施总量控制，同时在重点区域和重点行业推进挥发性有机物排放总量控制。
经计算，本项目VOCs排放量为0.067t/a。按照威海市生态环境局关于转发《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》的通知（威环函【2020】8号）中“上一年度环境空气质量年平均浓度达标的区市，相关污染物进行等量替代”的要求，本项目需等量替代挥发性有机物的量为0.067t/a，可从威海久映汽车配件有限公司的VOCs削减量（共2.1t，目前剩余1.012t，大于0.067t/a）中进行替代，项目VOCs替代源证明见附件。
威海久映汽车配件有限公司位于威海经区出口加工区内（归经区管辖），于2005年3月取得威海市环境保护局经区分局《威海久映汽车配件有限公司发动机座、变速箱座、减震器连接帽等汽车零部件生产项目审批意见》，根据环评报告提供的原辅材料用量，电泳漆用量约为150t/a，其中醇、醚类助剂含量约5%，有机废气按照最大挥发量5%计算，则产生的有机废气量约为7.5t/a，集中收集（收集率90%）经活性炭吸附（处理率80%）处理后排放量约为2.1t/a。由于该企业于2017年3月停产、拆除，则 VOCs 减排量为2.1t，目前剩余量约为1.012t，满足本项目挥发性有机物实行区域内等量替代的要求。















五、建设项目工程分析
	[bookmark: _Toc145557451][bookmark: _Toc145641277]工艺流程：
一、施工期工艺流程
本项目使用已建生产车间进行生产，无土建工程，因此，本环评对施工期不再进行分析和评价。
二、营运期工艺流程
 (
原料
检验
合模保压
加热熔融
烘干
脱模
不合格
冷却
噪声、有机废气、下脚料
循环水
成品
下脚料
)图5-1  项目生产工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：
本项目工艺流程比较简单，项目PPS原料送入注塑一体机内，首先进行烘干，烘干后的原料通过电加热至熔融状态后注入模具，填充合模并进行保压成型，经循环冷却水冷却后，进行脱模，检验合格即为成品，包装入库待售。注塑机注塑过程采用电加热，PPS加热温度约为300~330℃，小于物料分解温度（PPS加热至500℃时重量损失不明显，至700℃时才会完全降解）。
产污环节：机械设备运行产生机械噪声；原料烘干、加热熔融及合模保压等注塑过程产生少量有机废气；冷却过程冷却水循环使用；注塑、脱模过程产生一定量下脚料；检验过程产生少量不合格品；包装过程产生少量废包装。

	主要污染工序：
一、施工期
本项目使用已建生产车间进行生产，无土建工程，因此，本环评对施工期不再进行分析和评价。
二、运营期
1、废气
本项目废气主要是原料烘干、加热熔融及合模保压等注塑过程产生的有机废气，主要污染物为VOCs，有机废气经活性炭吸附处理装置处理后由15m排气筒排放。
2、废水
本项目运营期间生产过程冷却水循环使用，定期补充，不外排，因此，本项目废水主要为生活污水，产生量约为240t/a，主要污染物为CODcr、氨氮等。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B等级标准后，由污水管网输送至鲍家工业园污水处理站进一步处理。
   3、噪声
本项目噪声主要来自注塑机、风机等机械设备的运行，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，噪声值约在65～85dB(A)左右。
4、固体废物
本项目营运期固体废物分为一般工业固废、危险废物和职工生活垃圾。其中一般工业固废主要为废包装、下脚料、不合格品；危险废物主要为废活性炭。
5、环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)可知，本项目不生产和使用具有毒性和易燃易爆等性质的物品，没有构成重大危险源，风险潜势为I级。




















六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	   内
容
类
型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	污染物处理前
	污染物处理后

	
	
	
	产生浓度
(单位)
	产生量
(单位)
	排放浓度
(单位)
	排放量
(单位)

	大
气
污
染
物
	生产过程
	VOCs（有组织）
	26.25mg/m3
	0.315t/a
	2.67mg/m3
	0.032t/a 

	
	
	VOCs（无组织）
	/
	/
	/
	0.035t/a

	水污
染物
	生活污水
240t/a
	CODcr
	450mg/L
	0.108t/a
	350mg/L
	0.084t/a

	
	
	氨氮
	40mg/L
	0.01t/a
	25mg/L
	0.006t/a

	固
体
废
物
	生产过程
	废包装
	/
	0.2t/a
	由物资回收部门回收处置

	
	
	下脚料、不合格品
	/
	2t/a 
	

	
	
	废活性炭
	/
	1.463t/a
	由有危废处置资质单位处置

	
	职工生活
	生活垃圾
	/
	3t/a
	由环卫部门定期清运

	噪声
	运营期
	设备噪声
	/
	≤85dB(A)
	/
	50~60dB(A)

	其他
	/

	主要生态影响(不够时可附另页)：
本项目位于威海市经济技术开发区东安路-566号-1号-1，周围无重要的生态资源。由于本次项目利用已建厂房进行生产经营，没有进行土地开挖，因此不考虑对生态环境的影响。



七、环境影响分析
	施工期环境影响分析：
本项目使用已建生产车间进行生产，无土建工程，因此，本环评对施工期不再进行分析和评价。

	营运期环境影响分析：
1、 环境空气影响分析：
本项目废气主要是原料烘干、加热熔融及合模保压等注塑过程产生有机废气，主要污染物为VOCs，分为有组织排放和无组织排放，项目厂区内设1根15m排气筒。
1、废气有组织排放情况分析
本项目原料烘干、加热熔融及合模保压等注塑工序采用电加热，加热温度控制在成型温度内（300~330℃），小于物料分解温度，不会导致原材料分解（PPS加热至500℃时重量损失不明显，至700℃时才会完全降解），但在受热情况下，原料中残存未聚合的反应单体挥发至空气中，形成有机废气，主要污染物为VOCs。根据美国环保局《空气污染物排放和控制手册》的资料显示，在无控制措施时，有机废气排放量约为原料的0.035%，即0.35kg/t-原料。本项目PPS用量为1000t/a，则有机废气VOCs产生量为0.35t/a。
本项目注塑工位设置封闭式集气罩，采用上吸风方式通过密闭、负压收集系统收集（正常作业时均为封闭作业，废气基本全收集，考虑到设备检修、非正常工况作业时少量逸散，收集效率取90%）并由引风机引至活性炭吸附处理装置（本次评价处理效率按90%计），经处理后通过15 m排气筒排放。
项目废气处理设施运行时间按8 h/d，即2400 h/a计，设计排风量5000m3/h。经计算，VOCs有组织产生量约为0.315t/a，产生浓度为26.25mg/m3；VOCs有组织排放量约为0.032t/a，排放浓度为2.67mg/m3，排放速率为0.013kg/h，满足《《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段（VOCs浓度限值≦60mg/m3、速率限值≦3.0kg/h）标准限值要求。
2、废气无组织排放情况分析
本项目注塑工序产生的有机废气VOCs收集效率取90%，剩余10%未收集有机废气无组织排放，则有机废气VOCs无组织排放量约为0.035t/a、0.015kg/h。
本次环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模式进行估算，经预测，厂区无组织排放的VOCs下风向轴线浓度最大值约为0.03006mg/m3，浓度占标率约为2.51%，最大落地浓度出现在面源下风向50m处，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（VOCs浓度限值≦2.0mg/m3）要求。项目营运期应严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求，加强生产工艺过程、设备与管线组件泄漏、废气收集处理系统等环节VOCs无组织排放控制管理，确保污染物厂区内及周边环境达标排放。本项目无组织排放污染物的最大落地浓度贡献值较小，对周围大气环境质量影响较小。
[image: ]
图7-1  无组织VOCs预测结果图
综上，本项目大气评价为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
3、污染物排放量核算：
表7-1 大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（µg/m3）
	核算排放速率
（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	一般排放口

	1
	P1
	VOCs
	2670
	0.013
	0.032

	P1排放口合计
	VOCs
	0.032


表7-2  大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污
环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（µg/m3）
	

	1
	/
	注塑工序
	VOCs
	经活性炭吸附处理装置处理后由1根高15m、内径0.3m的排气筒达标排放
	《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）
	200
	0.035

	无组织排放合计
	VOCs
	0.035


表7-3  大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	VOCs
	0.067


4、大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目厂界外最大落地浓度满足厂界浓度限值，且小于相应的环境质量标准，因此无需设置大气环境防护距离。
5、自查表
大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，如下表所示。
表7-4  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5～50km
	边长=5km
	不需设置

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a
	500~2000t/a
	＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（）
其他污染物（VOCs）
	包括二次 PM2.5
不包括二次 PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准
	附录D
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区
	二类区
	一类区和二类区

	
	评价基准年
	2020年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源
	拟替代的污染源
	其他在建、本项目污染源
	区域污染源

	大气环境影响预测与 评价
	是否进行进一步预测与评价
	是
	否

	
	预测模型
	AERMOD
	ADMS
	AUSTAL2000
	EDMS/AEDT
	CALPUFF
	网格模型□
	其他

	
	预测范围
	边长≥50km
	边长 5～50km
	边长= 5km

	
	预测因子
	预测因子（）
	包括二次PM2.5

	
	
	
	不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率＞100%

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目本项目最大占标率≤10%
	C本项目本项目最大标率＞10%

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大标率＞30%

	
	非正常排放 1h浓度贡献值
	非正常持续时长
	C本项目占标率≤100% 
	C本项目占标率＞100%

	
	
	（  ）h
	
	

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C本项目达标
	C本项目不达标

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%
	k＞-20%

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（）
	有组织废气监测
	无监测

	
	
	
	无组织废气监测
	

	
	环境质量监测
	监测因子：（VOCs）
	监测点位数（ ）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受  不可以接受

	
	大气环境防护距离
	可不设置大气环境防护距离

	
	污染源年排放量
	SO2：
（）t/a
	NOX：
（）t/a
	颗粒物：
（）t/a
	总VOCs: 
（0.067）t/a

	注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项


6、项目废气处理措施可行性
目前对有机废气的去除方法可分为UV光氧、活性炭吸附法、低温等离子法、催化燃烧法、水吸收法等几类，本项目有机废气采用的是活性炭吸附处理法。
本项目活性炭为蜂窝状活性炭箱，活性炭吸附处理装置配套压差显示器，随着吸附工况持续，积聚在活性炭颗粒上的有机废气分子将越积越多，相应就会增加设备的运行阻力，通过压差显示器监控吸附段的阻力变化，将吸附段阻力上限维持在1000~1200Pa范围内，当超过此限定范围，由自动控制器通过定阻发出指令，切断项目设备运行。该系统设计风量5000m3/h，工作时间2400h/a，活性炭碘值不低于800毫克/克活性炭，并按设计要求足量添加，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号文），采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，该技术规范要求“6.1.3 吸附装置的净化效率不得低于90%。”因此本项目活性炭吸附处理装置处理效率取90%。
活性炭吸附处理装置安装自动提醒脱附系统，当去除率低于85%时，系统自动提醒；当去除率低于80%时，启动生产线断电。项目废气收集处理系统与生产设备自动同步启动，安装企业电量智能管控系统，并能与市生态环境局联网，企业电量智能管控系统主要采集全厂及废气收集处理设施用电情况。
根据《简明通风设计手册》活性炭的有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，经计算，本项目活性炭吸附处理装置吸附的有机废气量合计量约为0.283t/a，则需要更换的新活性炭约1.18t/a，换下的废活性炭（含吸附的有机废气）约1.463t/a，为保证吸附效率，活性炭需定期更换，计划平均每2个月更换一次，项目活性炭装填量约236kg，每次更换出废活性炭（含吸附的有机废气）的量约292.6kg。
综合上述分析内容，本项目有机废气采取活性炭吸附处理方式可行。
二、水环境影响分析
1、地表水环境影响分析
本项目运营期间无生产废水排放，因此，本项目废水主要为生活污水，产生量约为240t/a，主要污染物为CODcr、氨氮等。参照当地生活污水水质，本项目生活污水中CODcr、氨氮产生浓度分别为450mg/L、40mg/L，CODcr产生量为0.108t/a，氨氮产生量为0.01t/a。经化粪池预处理后的污水中污染物CODcr、氨氮排放浓度分别为350mg/L、25 mg/L，CODcr排放量为0.084t/a，氨氮排放量为0.006t/a，能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准，经市政污水管网输送至鲍家工业园污水处理站集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（CODcr50mg/l、氨氮5（8）mg/l）后排入逍遥河，CODcr、氨氮排入外环境的量分别为0.012t/a、0.002t/a。其总量纳入鲍家工业园污水处理站总量指标。
根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2 评价等级及表1水污染型建设项目评价等级判定表确定，本项目评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。三级B评价范围为：
a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；
b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。
鲍家工业园污水处理站依托可行性：
（1）鲍家工业园污水处理站简介
鲍家工业园污水处理站位于威海经济技术开发区泊于镇鲍家工业园，设计处理规模为500t/d，采用“4S-MBR”污水处理工艺，设计进水水质 COD≤500mg/L，氨氮≤45mg/L。
（2）污水进入污水处理厂进行处理可行性分析
本项目位于鲍家工业园污水处理站污水管网收集范围内，并且区域污水管网已铺设完善，本项目污水排放量约0.8t/d，占鲍家工业园污水处理站可纳污空间很小，且项目排水指标浓度满足鲍家工业园污水处理站设计进水指标，因此不会对该污水站的运行负荷造成冲击。因此，鲍家工业园污水处理站完全有能力接纳并处理项目废水，并使项目废水得到充分处理，项目废水治理排放方案合理可行。
项目生活污水采用HDPE管道纳入城镇污水管网，不直接排入外环境，因此对地表水无影响，管道敷设时已对管道坑进行回填粘土夯实，并进行防渗处理。化粪池等均采用水泥硬化、并作防渗处理，因此，生活污水的输送、贮存等环节发生泄漏的几率很小。
对地表水环境影响评价主要内容与结论进行自查，如下表所示：
表7-5  地表水环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	影
响
识
别

	影响类型
	水污染影响型；水文要素影响型

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区；饮用水取水口；涉水的自然保护区；重要湿地；重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放；间接排放；其他
	水温；径流；水域面积

	
	影响因子
	持久性污染物；有毒有害污染物；
非持久性污染物；
pH值；热污染；富营养化；其他
	水温；水位（水深）；流速；流量；其他

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级；二级；三级A；三级B
	一级；二级；三级

	现
状
调
查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建；在建；拟建；其他
	拟替代的污染源
	排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据□；其他

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期春季；夏季；秋季；冬季
	生态环境保护主管部门；补充监测；其他

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发；开发量40%以下；开发量40%以上

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期
春季；夏季；秋季；冬季
	水行政主管部门；补充监测；其他

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期
春季；夏季；秋季；冬季
	（）
	（ ）个

	现状评价
	评价范围
	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	评价因子
	（）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类
近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类
规划年评价标准（）

	
	评价时期
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期
春季；夏季；秋季；冬季

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标
水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标
水环境保护目标质量状况：达标；不达标
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标；不达标
底泥污染评价
水资源与开发利用程度及其水文情势评价
水环境质量回顾评价
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况
	



达标区
不达标区

	影响预测
	预测范围
	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	预测因子
	

	
	预测时期
	丰水期；平水期；枯水期；冰封期
春季；夏季；秋季；冬季

	
	预测情景
	建设期；生产运行期；服务期满后
正常工况；非正常工况
污染控制和减缓措施方案
区（流）域环境质量改善目标要求情景

	
	预测方法
	数值解：解析解；其他
导则推荐模式：其他

	影响评价
	水污染控制和水环境影响减缓措
施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标
满足水环境保护目标水域水环境质量要求
水环境控制单元或断面水质达标
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求
满足区（流）域水环境质量改善目标要求
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求

	
	污染物
排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	CODCr
	0.084
	350

	
	
	NH3-N
	0.006
	25

	
	替代源排放情况
	染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m³/s；鱼类繁殖期（）m³/s；其他（）m³/s
生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防治措施
	环保措施
	污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动；自动；无监测
	手动；自动；无监测

	
	
	监测点位
	/
	/

	
	
	监测因子
	/
	/

	
	污染物排放清单
	厂区排放量 COD：0.084t/a，NH3-N：0.006t/a；

	评价结论
	可以接受；不可以接受


2、地下水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目行业类别为附录 A 中“116 塑料制品制造”，报告表对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。
项目不取地下水，不会对区域地下水水位等造成影响，项目可能对地下水造成影响的方式主要为污染物通过渗透方式进入地下水环境，项目在确保排水系统与市政污水主管网对接的前提下，并有效防止污水管网“跑、冒、滴、漏”现象的发生，项目废水对地下水环境影响很小。
项目区防渗等防止地下水污染预防措施见下表。
表7-6  厂区防渗等预防措施表
	序号
	名称
	措施

	1
	垃圾收集点
（依托现有项目）
	底部铺设防渗层，其铺设方式为：①40mm厚细石砼；②素水泥砂浆结合层一道；③200mm厚C15混凝土配¢6@200双向筋；④150mm厚级配砂石垫层；⑤素土夯实。

	2
	化粪池
（依托现有项目）
	底部和墙体铺设防渗层，再用水泥抹面硬化，确保防渗系数小于10-7cm/s。

	3
	固废库
（依托现有项目）
	严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求制定防渗措施。

	4
	危废库
（依托现有项目）
	1、基础层：场底经平整、压实处理，并保证纵向、横向分别具有不小于2%的坡度。
2、防渗层：①场底防渗结构（从下往上）：粘土夯实基础，渗透系数≥1.0×10-5cm/s；GCL膨润土垫，5kg/m2；HDPE膜，2.0mm；无纺土工布，600g/m2；卵石导流层，厚度30cm，粒径16～32mm， 按上细下粗铺设；无纺土工布，200g/m2。②边坡防渗结构（从下往上）：GCL膨润土垫，5kg/m2；HDPE膜，2.0mm；无纺土工布，600g/m2；厚袋装粘土层30cm。


综上所述，项目采取严格管理和切实的防治措施的前提下，项目废水对周边地表水及地下水的影响较小。
三、噪声环境影响分析
本项目噪声主要来自注塑机、风机等机械设备的运行，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，噪声值约在65～85dB(A)左右。在设备选型上，选用装备先进的低噪音设备，主要噪声设备采取车间内布置，并采取适当的降噪措施，如风机的进出口装消音器，对较大设备采取基础减震，底座加装减震垫和消声器。厂区平面布置优化，合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离厂界处，通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响。在采取上述措施后，项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准（昼间60dB、夜间50dB）的要求，对周围环境影响较小。
四、固体废物环境影响分析
本项目营运期固体废物分为一般工业固废、危险废物和职工生活垃圾。
1、一般工业固废
本项目一般工业固废包括下脚料、废包装、不合格品等，下脚料、不合格品产生量约为2t/a；废包装产生量约为0.2t/a。以上一般工业固废分类收集后由物资回收部门回收处置。
2、危险废物
本项目生产过程危险废物主要为活性炭吸附处理装置产生的废活性炭，属于《国家危险废物名录》中“HW49 其他废物”，废物代码900-041-49，危险特性为T/In。根据《简明通风设计手册》活性炭的有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，经计算，本项目活性炭吸附处理装置吸附的有机废气量合计量约为0.283t/a，则需要更换的新活性炭约1.18t/a，换下的废活性炭（含吸附的有机废气）约1.463t/a，为保证吸附效率，活性炭需定期更换，计划平均每2个月更换一次，项目活性炭装填量约236kg，每次更换出废活性炭（含吸附的有机废气）的量约292.6kg，定期委托有危废处置资质单位进行处置。
项目危险废物汇总表见下表。
表7-7 项目危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废活
性炭
	HW49 
	900-041-49
	1.463t/a
	废气处理装置
	固态
	废活性炭
	有机物、废活性炭
	2个月
	T/In
	暂存于危废库，委托有资质的单位负责转运并处置



由于废活性炭属于危险废物，其储存运输应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单、《危险废物污染防治技术政策》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求进行。
（1）危险废物的收集和贮存
危险废物的收集、储存、管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求执行，建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作；由于《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单标准中除对医疗废物贮存周期提出了要求外，未对其他危险废物贮存周期提出具体的要求，根据项目的危险废物数量分析，项目存储周期能够保证危险废物的及时运输。
危废库必须设置识别危险废物的明显标志，并严格采取“四防”措施：
防风、防雨、防晒：本项目危废库位于项目厂区西北侧，共设1个，面积约10m2，危废库设置为密闭间，能起到很好的防风、防雨、防晒效果。
防渗漏：危废库地面进行硬化和防渗漏处理，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；基础防渗层可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。
危废库内，各类危险废物应分区贮存，各个分区应设置围堰或托盘，围堰或托盘的容积应大于储存物料量，事故发生时可保证将泄漏的物料控制在围堰或托盘内，每个分区均应粘贴储存物质标牌等。收集、贮存危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护监测部门监测，达到无害化标准，未达标准的严禁转作他用。
在收集、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时，必须立即采取措施，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于24h内向所在区、市环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。
收集、贮存危险废物过程中按危险废物特性进行分类包装。包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接受者提供安全保护要求的文字说明。
危废库管理人员每月统计危险废物的产生数量，并按照有关规定及时进行清运和处置。本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。
表7-8  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物
代码
	位置
	占地面积
	贮存容器
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	危废库
	废活性炭
	HW49 
	900-041-49
	厂区西北侧
	10m2，共1个
	密封袋
	1.0t
	1年



（2）危险废物的转移及运输
1）危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境中。
2）采用专用车辆和专用容器运输贮存危险废物，禁止将危险废物混入生活垃圾或其他废物。
3）项目产生的危险废物交由具有危险废物处置资质的单位进行回收处置。危险废物收集和运输应采用密闭容器和密闭专用货车，废物收集后立即运走，尽量缩短停滞时间。避免挥发产生的毒害气体对周围环境产生不利影响。
3、生活垃圾
本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，年产生量3t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运至威海市垃圾处理场进行无害化处理。
威海市垃圾处理场位于威海市环翠区张村镇艾山红透山夼，该工程于1998年开工建设，2001年投入使用，主要处理方式为卫生填埋为主。二期工程总投资约3.2亿元，位于填埋场西侧，工艺采用目前国内外常用的机械炉排炉垃圾焚烧技术，处理能力是700 t/d，于2011年6月开始试运行，可以接纳项目产生的垃圾。
在采取上述措施后，本项目营运期产生的固体废物可实现零排放，对环境影响轻微，不会造成土壤、水和空气等环境的污染。
五、环境风险分析
所谓环境风险是指突发性灾难事故造成重大环境污染的事件，它具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生的概率又有很大的不确定性，倘若一旦发生，其破坏性极强，对生态环境会产生严重破坏。
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
根据国家环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(国家环境保护部环发[2012]77号)和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)的精神，本次环评对项目区进行环境风险评价，以便达到降低风险性、减少危害程度的目的。
1、风险调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)可知，本项目不涉及具有毒性和易燃易爆等性质的危险物质。
2、风险潜势初判
（1）环境风险潜势划分
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。
根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表7-9 建设项目环境风险潜势划分
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。



（2）P的分级确定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: ]
式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。
3、评价等级及评价范围
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。
表7-10 评价工作等级划分
	环境风险潜势
	Ⅳ+、Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析



根据上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，不设置风险评价范围。
4、环境风险分析及防范措施
本项目营运期潜存的环境风险问题有：
（1）有机废气处理装置故障，发生事故性排放；
（2）电路短路、电线老化等可能发生火灾风险；
（3）化粪池、排污管道损坏导致项目废水外漏，污水渗漏对周围地表水、地下水的污染风险；
（4）项目运行过程中产生危险废物若不按国家有关危险废物的处置方式进行管理，会对项目区周围地表水、地下水、土壤等造成严重污染。
针对项目工程特征及潜在风险因素，提出以下风险防范措施：
（1）加强废气处理设备的运行管理、维护，保证正常运行，杜绝事故性排放；配备监护员和应急救援人员； 严格安全管理，落实作业许可，制订科学的应急预案，并加强演练；
（2）生产装置区的配电和照明均应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定，选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路敷设均应满足安全要求；加强设备管理，特别是对易产生火灾隐患的部位加强检查；加强事故管理，生产车间需严禁烟火，防止火灾事故的发生，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训；
（3）对危险废物的处置要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）中相关规定和要求执行，设置专门的贮存场所，并采取防渗、防雨等措施；所有危险废物须全部委托有资质的危险废物处置单位进行处置，并同时建立危险废物去向登记制度，明确其去向和处置方式；
（4）对于因化粪池等设施损坏造成的污水外漏风险，要加强管理和教育培训，加强巡视和检查，坚决杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”现象，并制定详尽的应急预案和预防措施；
（5）制定各项安全生产管理制度、环境管理巡查制度等，加强岗位培训，落实岗位责任制，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向职工传授消防灭火和环境安全知识等，提高职工的安全意识和安全防范能力。
5、事故应急预案
（1）事故处置措施
由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。事故处置的核心是及时报警，正确决策，迅速扑救。为采取有效行动，应有充分的处置措施。
①除报警、通讯系统外，还应设立事故处置领导指挥体系。
②制定有效处理事故的应急行动方案，方案要经过有关部门认可，并能与职工、地方政府及各服务部门（如：消防、医务）充分配合、协调行动。
③有制止事故漫延、控制和减少影响范围和程度及扑救的具体行动计划，包括救护措施，保护企业内部及周围企业人员和财产、设备及周围环境安全所必须采取的措施和办法。
④相关管理人员和富有事故处置经验的人员要轮流值班，监视事故现场及其处置作业，直至事故结束。
⑤演练事故处置人员，包括事故发生时的工艺技术处置和扑救。
（2）应急反应计划
①应急反应计划内容
A、进行应急反应和火灾控制的组织、责任、授权人和程序，包括内部和外部通讯；B、提供人员避险、撤退、救援和医疗处理系统的程序；C、防止、消减和监测应急行动产生的环境影响的系统和程序；D、与授权人、有关人员和相关方通讯联系的程序；E、调动公司设备、设施和人员的系统和程序；F、训练应急反应小队和试验应急系统及程序的安排。
②具体应急程序
A、现场应急报警办法；B、火灾、爆炸应急方案和程序；C、有毒有害物质泄漏应急措施；D、停水、停电应急措施；E、现场急救医疗措施；F、污染应急措施。
③应急反应计划的传达对象
A、指挥和控制人员；B、应急服务部门；C、可能受影响的职工；D、其他可能的受影响方。
④应急反应的演练和实施
A、应急反应计划应定期训练，不断改进；B、根据人员的在岗情况，安排好应急反应人员；C、一旦发生需采取应急反应的事故，生产人员可立即根据应急反应计划安排转变为应急人员，按预定方案投入扑救行动。
（3）应急预案的内容和要求
表7-11 应急预案内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	危险目标：装置区、环境保护目标

	2
	应急组织机构、人员
	工厂、地区应急组织机构、人员

	3
	预案分级响应条件
	规定预案的级别及分级响应程序

	4
	应急救援保障
	应急设施，设备与器材等

	5
	报警、通讯联络方式
	规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

	6
	应急环境监测、抢险、救援及控制措施
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	7
	应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材
	事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

	8
	人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划
	事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

	9
	事故应急救援关闭程序与恢复措施
	规定应急状态终止程序
事故现场善后处理，恢复措施
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	10
	应急培训计划
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	11
	公众教育和信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息


6、环境风险评价结论
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。在采取设计与本评价要求的风险防范措施后，可大大降低风险事故发生的机率，通过制定项目应急预案和采取事故应急措施，减缓风险事故对环境的影响，本项目所存在的环境风险是可以接受的。
    7、自查表
表7-12  环境风险评价自查表
	工作内容
	完成情况

	风
险
调
查
	危险物质
	名称
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	存在总量/t
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数   人
	5km范围内人口数   人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	       人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 
	F2 
	F3 

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 
	S2 
	S3 

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 
	G2 
	G3 

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 
	D2 
	D3

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1 
	1≤Q＜10 
	10≤Q＜100 
	Q＞100 

	
	M值
	M1 
	M2
	M3
	M4

	
	P值
	P1 
	P2 
	P3 
	P4 

	环境敏感
程度
	大气
	E1 
	E2 
	E3 

	
	地表水
	E1 
	E2 
	E3 

	
	地下水
	E1 
	E2 
	E3 

	环境风险潜势
	Ⅳ+
	Ⅳ 
	Ⅲ 
	Ⅱ
	I 

	评价等级
	一级 
	二级 
	三级 
	简单分析 

	风
险
识
别
	物质危险性
	有毒有害 
	易燃易爆 

	
	环境风险类型
	泄漏
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放

	
	影响途径
	大气 
	地表水 
	地下水

	重点风险防范措施
	①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。
②在厂房及项目进入口的明显位置张贴禁用明火的告示，车间内合理配置移动式式泡沫灭火器。
③加强对废气治理装置的日常运行维护。若废气治理措施因故不能运行，则必须停产。

	评价结论
与建议
	通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。


六、清洁生产分析
清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采取先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
根据国发[1996] 31号文件《国务院关于环境保护若干问题的决定》，所有建设项目要提高技术起点，采用能耗物耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺。该项目产品在生产及销售过程中对环境影响轻微，在正常的生产过程中，其单位产品耗电量、物耗居平均水平。
1、原辅材料和产品：本项目生产所需要的原辅材料主要是PPS，生产原料供应有可靠保障。项目的原辅材料资源、供应条件好，品质功能优良，能够满足清洁生产要求。产品品质功能优良，能够满足清洁生产要求。
2、生产设备：本项目生产设备主要为注塑机、风机等，在生产设备选择上，在满足生产工艺前提下，优先选用先进、高效性能的设备，技术成熟、实用耐用、噪声小，便于管理和维护。项目所用机械设备中没有《产业机构调整指导目录》（2019年本）第三类“淘汰类”第一条“落后生产工艺装备”中所列淘汰设备。
3、节能：本项目生产工艺是在比较分析目前国际国内先进生产工艺基础上，综合原辅料供应、工艺操作条件和三废情况等各种因素而制定的，工艺过程先进，提高生产效率，达到节能目的。其次，合理选用节能设备，使能源消耗在设备源头上就得到有效控制。在电器的选择上，将统一选用节能型电器，降低电能损耗，采用节水型卫生洁具。
4、污染防治：项目产生的主要污染物为废水、废气、噪声和少量固体废物。生活污水经化粪池预处理后，由市政污水管网排入鲍家工业园污水处理站集中处理达标后排入逍遥河。注塑过程产生的有机废气经活性炭吸附处理装置处理后由15m排气筒达标排放。项目所选用的设备均为高效、低噪声设备，采取消声、隔声、减震、合理布局等措施后，厂界噪声能够达到相应标准的要求。生活垃圾由环卫部门运送至威海市垃圾处理场合理处置，下脚料、不合格品、废包装由物资回收部门回收利用，废活性炭委托有危废处置资质的单位进行回收处置，固体废物处置方式可行，对周围环境影响很小。
综上所述，本项目将清洁生产的原则贯穿于生产的全过程，符合清洁生产政策的要求。
七、土壤环境影响分析
该项目为塑料插件生产加工项目，位于威海市经济技术开发区东安路-566号-1号-1，对照《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ 964-2018）附录A 中的项目类别，该项目属于Ⅲ类项目，本项目占地面积≦5hm2，为小型占地规模，周边无土壤环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ 964-2018）6.2.2.3中表4污染影响型评价工作登记表，本项目评价工作等级为“-”，不开展土壤环境影响评价。
八、环境管理与监测计划
为加强项目的环境管理，有效地保护区域环境，落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂环境管理和环境监测计划。
1、组织机构
工程应设置专门或兼职的环保管理部门，管理人员至少1人，负责环境管理工作。
2、职责
贯彻执行环境保护法规和标准；
组织制定和修改本项目环境保护管理规章制度，监督各班组执行情况；
编制并组织实施环境保护规划和计划；
定期检查项目环境保护设施，保证设备正常运行；
组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识。
3、环境监测
公司没有环境监测实验室及专门工作人员，有监测需求时，委托有资质的环境监测单位对厂区污染源进行监测，把握公司生产过程中环境质量状况。
4、监测要求
[bookmark: OLE_LINK9]（1）排气筒应设置采样孔和永久监测平台，监测平台面积应不小于1.5 m2，并设有1.1 m高的护栏，采样孔距平台面约1.2 m～1.3 m，监测平台高度距地面大于5m时需安装旋梯、“Z”字梯或升降电梯。同时设置规范的永久性排污口标志。
[bookmark: OLE_LINK15]（2）厂界监控点数量和位置的设置，应符合HJ/T 55的要求。
[bookmark: _Toc480915843]（3）实施监督性监测期间的采样频次应符合GB/T 16157、HJ/T 397和HJ/T 55的要求。
[bookmark: _Toc480915846]（4）污染源采样方法应符合GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732和相关分析方法标准的要求；厂界监控点采样方法应符合HJ/T 55和相关分析方法标准的要求。
（5）污染源污染物排放连续监测系统的安装及运行维护，按污染源自动监控管理办法、HJ 75、HJ 76等相关要求及相关法律和规定执行。
（6）企业应按照有关法律和环境监测管理办法等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。企业自行监测方案制定、监测质量保证和质量控制等应符合HJ 819和相关行业排污单位自行监测技术指南的要求。
根据本企业的排污特点及《环境监测工作的实施细则》，确定监测内容、监测项目及监测频率。监测计划见下表。
表7-13 监测计划一览表
	环境
要素
	监测位置
	监测项目
	监测频次

	废气
	排气筒
	VOCs
	每年监测一次，每次两天，每天监测4次

	
	厂界
	VOCs
	每年监测一次，每次两天，每天监测4次

	废水
	厂区排污口
	COD、氨氮
	每年监测一次，每次两天，每天监测一次

	噪声
	厂界
	LAeq
	每季一次，每次两天，昼夜各监测1次

	固废
	统计各类固废量
	产生量、贮存状况、处置去向
	每月统计一次


4、排污许可
根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号，2016年11月11日）和《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号，2016年12月23日）等文件，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。企业应按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环境保护部令部令第45号）要求，申请并取得排污许可证。
九、环保“三同时”验收
 “三同时”验收清单见下表。
表7-14建设项目“三同时”验收一览表
	类别
	验收内容
	验收标准

	废气
	注塑过程产生的有机废气经活性炭吸附处理装置处理后由15m排气筒达标排放。
	有机废气满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段（VOCs浓度限值≦60mg/m3、速率限值≦3.0kg/h）以及表3厂界监控点浓度限值（VOCs浓度限值≦2.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求。

	噪声
	采取隔声、减震、合理布局等措施。
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。

	废水
	生活污水经化粪池预处理后由污水管网输送至鲍家工业园污水处理站处理，达标排放。
	废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级（主要污染物CODcr≦500mg/L、氨氮≦45mg/L）。

	固体废物
	生活垃圾由环卫部门运送至威海市垃圾处理场合理处置，下脚料、不合格品、废包装由物资回收公司回收利用，废活性炭委托有危险废物处置资质的单位进行回收处置。
	一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。














































八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气
污染物
	生产
过程
	VOCs
	注塑过程产生的有机废气经活性炭吸附处理装置处理后由15m排气筒达标排放。
	有机废气满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段（VOCs浓度限值≦60mg/m3、速率限值≦3.0kg/h）以及表3厂界监控点浓度限值（VOCs浓度限值≦2.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求。

	水污
染物
	生活
污水
	CODcr
氨氮
	生活污水经化粪池预处理后由污水管网输送至鲍家工业园污水处理站处理，达标排放。
	废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级（主要污染物CODcr≦500mg/L、氨氮≦45mg/L）。

	固
体
废
物
	生产
过程
	废包装、
不合格品、下脚料
	由物资回收部门回收处置
	满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单

	
	
	废活性炭
	由有危废处置资质单位处置
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单

	
	职工
生活
	生活垃圾
	由环卫部门定期清运
	满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单

	噪
声
	营运期
	设备噪声
	采取隔声、减震、合理布局等措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2标准

	其他
	无

	
生态保护措施及预期效果：

本项目拟采取的主要生态保护措施为进行区内绿化，通过加强绿化和管理，提高物种的优良率，以当地物种为主，选取适宜的物种，尽可能提高区域内的绿化率，以达到降低噪声、防止水土流失、增加地下水补给量、美化生活环境的作用。


8、 
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)	
九、结论与建议
	一、结论：
1、项目概况
本项目系威海鑫昌电子有限公司投资建设的塑料插件生产加工项目，项目总投资100万元，总建筑面积1441.75m2，包括车间、办公室、仓库、危废库、食堂等，不设宿舍。项目劳动人员20人，其中管理人员5人，工人15人，生产实行单班制，每班工作时间为8h，年工作300d。项目建成后预计年可生产塑料插件1000t/a。本项目位于威海市经济技术开发区东安路-566号-1号-1，项目北临庆大路，东面为威海百富得食品有限公司，南面为厂房，西面为威海广安威建混凝土公司。该项目所在地交通、通讯等条件便捷，适宜项目的建设。
2、选址符合性
本项目位于威海市经济技术开发区东安路-566号-1号-1，租赁威海兰博渔具有限公司已建厂房进行生产加工（租赁合同见附件），该地块于2013年办理了房权证，证号为：威房权证字第2013059462号，规划用途为车间，根据国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本》和《禁止用地项目目录（2012年本）》相关规定，该项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》中规定的项目，也不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》中的禁止用地项目；项目用地符合《关于工业建设项目节约集约利用土地的意见》（山东省国土资源厅、山东省发展和改革委员会、山东省经济贸易委员会、山东省建设厅2007年6月11日）中节约集约利用土地的指导思想和原则，在规划的用地范围之内。
项目位于《威海市城市总体规划（2004－2020）》中工业用地范围，无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强，厂址所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。项目所在地地理位置优越，交通便利，排水通畅，水、电、暖供应满足工程要求，选址合理。
3、政策符合性
《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）分为鼓励类、限制类和淘汰类产业名录。本项目不属于这三种名录之列，且符合国家相关法律、法规及政策的规定，属于允许类建设项目。
本项目所选设备也未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），也未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》第三类“淘汰类”第一条“落后生产工艺装备”中所列淘汰设备。
因此，本项目的建设符合国家产业政策。
4、审批要求符合性
本项目建设符合“三线一单”的要求；不在《威海市环境总体规划（2014-2030年）》划定的“生态保护红线管控区”范围之内；符合相关政策及文件要求。
5、周围环境质量现状
本项目所在区域的环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、TSP均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单的要求；项目周围区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的要求；项目所在区域地下水各监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；项目所在区域地表水各监测项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅴ类标准要求。区域生态环境系统具有相对的稳定性及功能完整性，由于人工的有效管理及能量补给，系统维持稳定。
6、总量控制
（1）本项目生活污水经化粪池预处理后排入鲍家工业园污水处理站集中处理达标后排入逍遥河，废水中主要污染物CODcr、NH3-N的总量指标纳入该污水处理厂总量指标管理。
（2）本项目不设锅炉等燃煤燃油设备，无SO2、氮氧化物等废气产生，不需要申请SO2、氮氧化物总量控制指标。
（3）根据“十三五”规划，国家继续对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实施总量控制，同时在重点区域和重点行业推进挥发性有机物排放总量控制。经计算，本项目VOCs排放量为0.067t/a。按照威海市生态环境局关于转发《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》的通知（威环函【2020】8号）中“上一年度环境空气质量年平均浓度达标的区市，相关污染物进行等量替代”的要求，本项目需等量替代挥发性有机物的量为0.067t/a，可从威海久映汽车配件有限公司的VOCs削减量（共2.1t，目前剩余1.012t，大于0.067t/a）中进行替代。
7、环境影响分析及结论
（1）废气
本项目废气主要是原料烘干、加热熔融及合模保压等注塑过程产生有机废气，主要污染物为VOCs，分为有组织排放和无组织排放，项目厂区内设1根15m排气筒。根据工程分析，VOCs有组织排放量约为0.032t/a，排放浓度为2.67mg/m3，排放速率为0.013kg/h，满足《《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段（VOCs浓度限值≦60mg/m3、速率限值≦3.0kg/h）标准限值要求。经预测，厂区无组织排放的VOCs下风向轴线浓度最大值约为0.03006mg/m3，浓度占标率约为2.51%，最大落地浓度出现在面源下风向50m处，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（VOCs浓度限值≦2.0mg/m3）要求。本项目无组织排放污染物的最大落地浓度贡献值较小，对周围大气环境的影响较小。
（2）废水
本项目废水主要为生活污水，产生量约240t/a，主要污染物为CODcr、氨氮等。经化粪池预处理后能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准，由市政污水管网输送至鲍家工业园污水处理站集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（CODcr50mg/l、氨氮5（8）mg/l）后排入逍遥河。厂区排放口CODcr排放量为0.084t/a，氨氮排放量为0.006t/a；CODcr、氨氮排入外环境的量分别为0.012t/a、0.002t/a。
项目不取地下水，不会对区域地下水水位等造成影响，项目可能对地下水造成影响的方式主要为污染物通过渗透方式进入地下水环境，项目在确保排水系统与市政污水主管网对接的前提下，并有效防止污水管网“跑、冒、滴、漏”现象的发生，项目废水对地下水环境影响很小。
综上所述，项目采取严格管理和切实的防治措施的前提下，项目废水对周边地表水及地下水环境的影响较小。
（3）噪声
本项目噪声主要来自注塑机、风机等机械设备的运行，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，噪声值约在65～85dB(A)左右。项目噪声源通过合理布置，在加装各类减震垫，经厂房阻隔、吸声和距离衰减后可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求，对周围声环境影响较小。
（4）固体废物
项目营运期生活垃圾由环卫部门运送至威海市垃圾处理场合理处置，不合格品、废包装、下脚料由物资回收部门回收利用，废活性炭委托有危废处置资质的单位进行回收处置。
堆放各类固体废物的地面要硬化处理并分类堆放，各类固体废物只在厂内作短时间的堆放，对环境影响较小。经上述措施处理后固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。
（5）生态环境
项目运营阶段不会造成区域内生态功能及结构的变化，对项目区及周围局部生态环境的影响在许可范围与程度之内。
（6）环境风险
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，对环境风险源进行了识别、制定了防范措施。通过加强管理、加强教育和培训，并严格落实各项防范措施和应急预案，同时加强演练，项目潜在的环境风险发生概率处于可接受水平。
（7）清洁生产
项目本身让有用资源得到有效利用，节约能源和动力。项目营运期间积极开展“节水、节地、节能、节材”等环保理念，秉持了“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产理念，符合清洁生产政策要求。
综上所述，该项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地发展规划。项目所在区域内环境质量现状良好，无重大环境制约要素，项目采取的污染物治理技术可行，措施有效。项目生产过程中产生的各种污染物在相应有效的环保措施及方案下，均可做到达标排放，对环境影响较小，基本维持当地环境质量现状级别。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。

二、环保建议：
1、项目必须严格执行环保“三同时”制度，污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工和同时投入运营。
2、营运期间环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。
3、增强职工风险意识，加强职工操作培训，提高职工安全环保意识，建立健全各项规章制度，注意正确的操作规程，避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。
4、积极配合环保部门的监督、监测等环保管理。建立健全环保机构，分工负责， 加强监督，完善环境管理。
    5、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
6、根据《建设项目环境保护管理条例》第十七条的规定，项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。
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                                                       公   章
经办人：                                            年    月    日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：
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经办人：                                            年    月    日


	审批意见：
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经办人：                                           年    月    日


	
注        释

  一、本报告表应附以下附件、附图：
      附件1  立项批准文件
      附件2  其他与环评有关的行政管理文件
      附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)
      附图2  项目平面布置图
  二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。
  1、大气环境影响专项评价
      2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)
      3、生态影响专项评价
      4、声影响专项评价
      5、土壤影响专项评价
      6、固体废弃物影响专项评价
     以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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