
  建设项目环境影响报告表
项目名称：熔喷布生产加工项目       
建设单位：威海正哲新材料有限公司
编制日期：2020年10月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

[image: image1.png]G-HEEARE
91371002MA3CORT6XL

4 R B RSMRR AT R T MR A EESRATE

E3 R AR EIN 20164F 04 J 28 H
EERRA flﬁ ﬁ‘ ﬁ ﬁﬁ 2006 404 H28 AE % A

= W{Z’:&?ﬁﬂ& REAL, BARBS. HARE, WAL X 36 ~265—"

& OKACFIT AR L, SRR AN | S0, KAES B MR S 32652
1§v R A R, i, (REERAENTH

AR HLAE Ay o PR )

MFREAEL T A
RISV 413 T hyntyl 2



1、项目名称        指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
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2、建设地点        指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
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3、行业类别        按国标填写。
4、总投资       指项目投资总额。
5、主要环境保护目标         指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议        给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见        由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见        由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。
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建设项目基本情况

	项目名称
	熔喷布生产加工项目

	建设单位
	威海正哲新材料有限公司

	法人代表
	郑义
	联系人
	汤黎明

	通讯地址
	威海市环翠区羊亭镇302省道北中欧水处理及膜技术创新产业园2号楼3楼

	联系电话
	13863169696
	传真
	
	邮政编码
	264212

	建设地点
	威海市环翠区羊亭镇302省道北中欧水处理及膜技术创新产业园2号楼3楼

	立项审批部门
	环翠区发展和改革局
	批准文号
	2020-371002-17-03-054068

	建设性质
	新建√改扩建(技改□
	行业类别及代码
	C1781非织布制造

	占地面积（平方米）
	1000
	绿化面积(平方米)
	——

	总投资

（万元）
	2000
	其中：环保投资(万元)
	20
	环保投资占总投资比例（%）
	1%

	评价经费（万元）
	-
	投产日期
	2020年12月

	工程内容及规模：

一、项目由来

威海正哲新材料有限公司成立于2020年05月29日，注册地位于山东省威海市环翠区羊亭镇302省道北中欧水处理及膜技术创新产业园2号楼3楼，法定代表人为郑义。经营范围包括熔喷布、无纺布的生产及销售；日用百货、饰品、劳保用品、化妆品、Ⅱ类医疗器械的销售；日用消毒用品的单纯混合或分装；水处理设备及配件、环保产品的研发、销售、安装、维修及售后服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为满足市场需求，威海正哲新材料有限公司经过多方面的市场考察调研，公司租赁威海市环翠区城市发展投资有限公司的现有厂房，投资新上熔喷布生产加工项目。项目总投资2000万元，项目建成后，年可生产熔喷布600吨。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，本项目属于“六、纺织业’大类中的“20 纺织品制造”中的“其他（编织物及其制品制造外）”类别，需要做环境影响报告表。威海正哲新材料有限公司特委托我公司承担其熔喷布生产加工项目环境影响报告表的编制工作。我单位在接受委托后，对厂址周围环境状况进行了实地调查，收集了当地有关环境资料，在工程分析的基础上完成了该项目的环境影响报告表，为主管部门的审查决策和环境管理提供依据。
二、项目合理性分析

1、国家产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策要求。

本项目所选设备未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）所列淘汰设备。

2、选址合理性分析

本项目地理位置位于威海市环翠区羊亭镇302省道北中欧水处理及膜技术创新产业园2号楼3楼，项目北侧为空地，东侧为威海连城智谷高端装备新材料产业园，西侧为空地，南侧为凤凰山路。所在地地理位置优越，交通便利，排水通畅，水、电、暖供满足工程要求，选址合理。项目所在地理位置详见附图1。
3、土地利用与规划符合性分析
本项目位于威海市环翠区羊亭镇302省道北中欧水处理及膜技术创新产业园2号楼3楼，根据鲁（2019）威海市不动产权第0023413号（见附件）可知，本项目土地用途为工业用地，符合用地性质要求。项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强，本项目符合威海市环境总体规划。

4、“三线一单”符合性分析

表1  项目“三线一单”符合性分析表

序号

内容

符合性分析

1

生态保护红线

项目建设地点位于威海市环翠区羊亭镇302省道北中欧水处理及膜技术创新产业园2号楼3楼，根据《威海市环境总体规划（2014-2030）》，项目不在威海市生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。

2

环境质量底线

根据2018年度《威海市环境质量公报》和引用的项目周围环境质量现状监测数据，该项目所在区域大气、水环境、噪声等均能满足相关环境质量标准。本项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超出环境质量底线

3

资源利用上线

项目运营过程中，消耗一定的电、水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量很少，不会达到资源利用上线，项目符合资源利用上线的要求
4

环境准入负面清单

本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境淮入负面清单。

5、威环发[2018]85号文符合性分析
本项目与《威海市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（威环发[2018]85号）的符合性分析见表2。
表2 本项目与威环发【2018】85号文符合性一览表

文件要求
本项目情况
符合性
1、加快推进“散乱污”企业综合整治。
针对涉VOCs排放的“散乱污”企业，在落实《威海市2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》等要求的基础上，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散乱污”企业，坚持“先停后治”的原则，建立管理台账，实施分类处置
本项目不属于“散乱污”企业
符合
2、严格建设项目环境准入。
严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
项目原料为聚丙烯，熔融工序VOCs产生量约0.35kg/t-原料，VOCs含量较低；有机废气经活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放，项目实行VOCs倍量替代
符合
6、鲁政发〔2018〕17号文符合性分析

项目与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》（鲁政发〔2018〕17号）符合项分析见表3。

表3 与鲁政发〔2018〕17 号文符合性分析

内容

符合性分析

重点任务

（一）优化结构与布局。

1.优化产业结构与布局。

严格控制“两高”行业新增产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。

2.优化消费结构与布局。

3.优化运输结构与布局。

4.优化国土空间开发布局。

本项目不属于“两高”行业

（二）强化污染综合防治。

1.全面实施排污许可管理；

2.工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。7个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。全省推动实施钢铁等行业超低排放改造。强化工业企业无组织排放控制管理。对钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉开展无组织排放排查，建立管理台账，制定无组织排放改造规范方案。

经工程分析，工业污染源全面达标排放

加强VOCs专项整治。结合污染源普查、排污许可证核发和污染源排放清单编制等工作，全面掌握挥发性有机物排放与治理情况。落实《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，采取源头削减、过程控制、末端治理全过程防控措施，全面加强VOCs污染防治。

本项目有机废气经高效治理设施处理后达标排放

由表3可知，本项目符合《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》（鲁政发〔2018〕17号）的相关要求。
三、项目概况

1、项目名称、建设性质、投资

本项目名称：熔喷布生产加工项目
建设性质：新建
项目投资：本项目总投资2000万元
2、劳动定员与工作制度

项目劳动定员18人。实行双班制，每班运行时间每天8小时，年运行300天。

3、建设内容
本项目总占地面积1000m2，总建筑面积1000m2，项目主要组成情况见下表。

表6  工程主要组成及建设内容一览表

工程分类

建设名称

主要建设内容及规模

主体工程

生产车间
建筑面积为500m2，主要为熔喷布生产车间
辅助工程
存储场所
建筑面积100m2
配套工程
管理场所
办公室面积400m2，主要用于办公
公用工程

给水

项目供水来自当地城市自来水管道，由市政水管引入

排水
排水实行雨污分流。
供热
空调供暖设施
供电
电源引自当地供电管网

环保工程

废水
主要为生活废水，生活废水经化粪池处理后，排入到市政污水管网后由威海初村污水处理厂集中处理达标后排放
废气
熔喷布生产过程中产生的VOCs经收集后经过活性炭吸附处理后经15高排气筒高空排放
噪声
设备安置在密闭车间内，噪声经减震、隔声等措施后，厂界达标
固废
生活垃圾袋装化，进入城市垃圾清运系统；下脚料、废包装材料、不合格品收集后外售；废活性炭委托有资质的公司处理
4、生产规模及产品方案
项目建设熔喷布生产线2条，年可生产熔喷布600吨。
5、主要设备

本项目的主要设备如下表所示：
表8  主要设备一览表
序号

名称

数量
单位
1
熔喷无纺布生产线
2
条
2

活性炭吸附装置
1
套

主要原辅材料

①项目原辅材料种类及使用量

表9 项目主要原辅料一览表

序号
物质名称
单位
用量
备注
1
聚丙烯
t/a
600
外购
聚丙烯：是丙烯加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃  。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。

7、公用工程

（1）给水工程

本项目采用自来水。用水为生活用水，无生产用水。

生活用水：劳动定员18人，人均生活用水量按每人50L/d，年工作300天，则生活用水量为270m3/a。由当地自来水提供，能够满足用水需要。
排水工程

项目采用雨、污分流制。项目排水主要为生活废水。生活污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为216m3/a。主要污染物为COD、氨氮等，经化粪池处理后排入市政管网后由威海水务集团初村污水处理厂集中处理达标后排放。
（2）供电工程

本项目的电源拟引自当地供电管网，电力供应充足，可以满足项目建设生产所需。本项目用电设备主要包括机器设备和照明设备，年用电8万kwh。

（3）供暖

本项目不设锅炉，车间采用空调供暖。  
9、环保投资

该工程总投资2000万元，其中环保投资20万元，占总投资的1%。
表13  工程环保措施及投资估算一览表

序号

项目名称

环保设备名称

投资（万元）

1
废气处理
活性炭吸附处理后经15高排气筒
15
2
噪声处理设施

隔声、减振等

2
3
固废处理设施

垃圾桶、危废库

2
4
废水处理
化粪池
1
合计

/

20
10、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
无。



建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
1  地理位置

威海市位于山东半岛东端，地跨北纬36°41′～37°35′、东经121°11′～122°42′。北、东、南三面濒临黄海，北与辽东半岛相对，东及东南与朝鲜半岛隔海相望，西与烟台市接壤。东西最大横距135公里，南北最大纵距81公里，总面积5797平方公里，其中市区面积777平方公里，海岸线长985.9公里。

威海经济技术开发区位于威海市中心城区南端，地处北纬37°15′～37°27′，东经122°3′～122°42′，东与荣成市为邻，北部、西部和南部与环翠区接壤，东南部与文登区、临港经济技术开发区交界。东西最大横距25.5公里，南北最大纵距22.9公里。总面积278.16平方公里，其中建成区面积42.34平方公里。海岸线长44公里。

2  地形、地貌、地质

（1）地形、地貌

威海市属起伏缓和、谷宽坡缓的波状丘陵区。区内除昆嵛山主峰泰薄顶海拔高度923 m以外，其他山地丘陵都在700 m以下，大部分为200 m～300 m的波状丘陵，坡度在25度以下。山体主要由花岗闪长岩构成，山基表面多为风化残积物形成的棕壤性土，土层覆盖较薄，但土壤通透性好。山丘中谷地多开阔，多平谷；平原多为滨海平原和山前倾斜平原。其中，低山占土地总面积的15.77%，丘陵占52.38%，平原占27.56%，岛屿占0.28%，滩涂占4.01%。河网密布，河流畅通，地表排水良好。地势中部高，山脉呈东西走向，水系由脊背向南北流入大海。三面环海，海岸类型属于港湾海岸，海岸线曲折，岬湾交错，多港湾、岛屿。

威海经济技术开发区内属缓坡丘陵区，山体多岩石裸露，土层覆盖较薄，山间谷地开阔，平原多为山前小平原、冲洪积小平原和滨海小平原。地形地貌主要由向四周呈放射状海拔小于500米的丘陵、向沿海延伸及海拔为50米以下山前平原和滨海平原组成。

（2）地质

威海市位于山东省胶北断块隆起的东端，其南侧与胶莱坳陷的东部边缘接壤。境内出露地层自老至新有晚太古界的胶东群、中生界上侏罗系莱阳组和白垩系下统青山组及新生界第四系。褶皱构造有乳山—威海复背斜，其轴在乳山台依，向北东经昆嵛山主峰、汪疃、羊亭，在田村倾没，轴向北东。断裂构造有近南北向的双岛断裂，北北东向的金牛山断裂和老母猪河断裂，北东向的牟平—即墨断裂（迹经乳山西部），北西向的望岛断裂、海埠—神道口断裂、俚岛—海西头断裂。岩浆岩主要有元古代的昆嵛山岩体和文登岩体及中生代燕山晚期艾山阶段的伟德山岩体和石岛岩体、崂山阶段的槎山岩体和龙须岛岩体。
3  气候、气象

威海市处于北温带季风气候区内，具有明显的海洋气候特征，四季变化和季风进退都较明显。由于三面环海，受海洋调节，与同纬度的内陆地区相比，具有雨水丰富、年温适中、气候温和的特点，但四季差异显著。春季受西南大风影响，气温回升快，空气干燥，降水量较小，蒸发量大，经常造成春旱；夏季受东南季风控制，降水适中，降水量占全年总降水量的60%左右；秋季受蒙古高压影响，夏季风南退，降水量减少；冬季受极地大陆气团所控制，冷空气活动频繁，受渤海暖洋面影响，经常出现冷流降雪天气。
评价区季节风比较明显，冬季风速最大，春季次之，夏秋季最小，近年年平均风速4.8 m/s，最大风速23.0 m/s；冬春季多为北风和西北风，风向频率10～40%，最大风速12级，夏秋季以南风和东南风为主，风速较小，频率10～15%；年平均气温值为12.1°C，极端最低气温-12.4°C（2006.2.3），极端最高气温37.4°C（1997.7.30）；年平均相对湿度64.4%；年降水量平均为708.4mm，年最大降水量1233.8mm（2007年）；年日照时数2598.2h。

4  水文 

（1）地表水

威海市河流属半岛边沿水系，为季风区雨源型河流。河床比降大，源短流急，暴涨暴落。径流量受季节影响差异较大，枯水季节多断流。全市有大小河流1000多条，2013年，全市径流系数为0.386。

经区河流属半岛边沿水系，为季风区雨源型河流。区内主要河流有4条。其中，石家河区内干流长度25公里，流域面积170.8平方公里； 五渚河区内干流长度4.75公里，流域面积6平方公里；逍遥河区内干流长度8.25公里，流域面积12.54平方公里； 九龙河（原名徐家河）全长16.8公里，流域面积37平方公里。

（2）地下水

地下水资源量除受大气降水影响外，还受地貌、岩性、地质构造和人类活动的影响，地下水位也呈动态变化状态。在一年之中，1月—6月地下水位一般呈下降趋势，7月—9月地下水位上升，10月—12月又呈缓慢下降。其年变化幅度，山丘区地下水位年变幅较大，平原区地下水位年变幅较小。

5  植被、生物多样性

威海市境内野生动、植物种类繁多，生物多样性丰富。区域内植被以林木、果树和农作物为主。木本植物70科457种，林木类型有松木、刺槐、栎类、杨类等，其中乔木315种，如黑松、刺槐、法桐、苹果、梨、桃、银杏、板栗等；灌木112种，如紫穗槐、胡枝子等；藤本30种，如葛藤、紫藤、爬墙虎等。经济树种12科17属42种，主要有苹果、梨、桃、杏、板栗、银杏、柿子等；花卉资源共42科86属126种，主要有紫薇、紫荆、木槿、月季、梅花、广玉兰、紫玉兰、樱花、金桔、扶桑等。野生经济植物70科248种，如车前、地黄、天麻、黄芩等；野生牧草12科92种，如马唐、黄背草、白茅草等。粮食作物主要有小麦、玉米等，经济作物主要有花生、大豆等。

野生动物资源主要包括鸟类、昆虫类和爬行类。陆生野生哺乳动物有梅花鹿、狐狸、豹猫、獾、黄鼬、刺猬、野兔、蝙蝠等。鸟类已查到250种，其中候鸟、旅鸟占70%以上，留鸟种类较少。列入国家保护的野生动物一级的有梅花鹿、中华秋沙鸭、金雕、黑鹳4种，二级的有大天鹅、鸳鸯、灰鹤、苍鹰等12种；其余鸟类及狐狸、豹猫、獾、黄鼬、刺猬等列入山东省重点保护野生动物。

该区优势种有麻雀、灰喜雀、野兔、鼠类、青蛙、蟾蜍、蛇类等。根据现场调查，拟建项目区域为城市建成区，现有动、植物主要为房前屋后的绿化树木、花草、果树及蚯蚓、麻雀等

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

环翠区辖张村、羊亭、温泉3个镇，孙家疃、环翠楼、竹岛、鲸园、嵩山5个街道办事处，计64个村，106个社区，至2017年年末，环翠区户籍总人口312216人，比上年增加3495人。辖区总面积275.86平方公里，海岸线长43公里。东、西、北三面濒临黄海，北面隔海与辽东半岛的大连市遥相对应，东面与朝鲜半岛隔海相望，东南与荣成市相连，南和西南与临港区接壤。环翠区是威海市中心区，是威海市政治、经济、文化、科技中心。2017年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和贯彻新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，积极推进供给侧结构性改革，着力推动新旧动能转换重大工程，深入开展“三联三服”活动，全面推进各项工作，全区呈现经济健康发展、社会和谐稳定的良好局面。

2017年，实现生产总值364.15亿元，按可比价格计算，比上年增长8.5%。其中，第一产业增加值23.59亿元，增长－6.2%；第二产业增加值141.19亿元，增长5.1%；第三产业增加值199.37亿元，增长13.0%。三次产业结构由上年的7.3︰38.6︰54.1调整为6.4︰38.8︰54.8。全区城镇新增就业4976人。其中，失业人员实现再就业1520人，城镇登记失业率1.65%。全年居民消费价格上涨1.3%。在消费八大项中，食品烟酒类价格上涨0.2%，衣着类上涨1.2%，居住类上涨1.5%，交通和通信类上涨2.4%，教育、文化和娱乐类上涨2.0%，医疗保健类上涨4.4%，其他用品和服务类上涨0.9%，生活用品及服务类下降0.7%。全年工业品出厂价格上涨4.1%，工业品购进价格上涨8.9%。至年末，实有市场主体51575户，增长13.68%，其中，新登记市场主体8532户，下降0.97%。实有注册资本594.22亿元，增长85.01%，其中，新登记注册资本112.80亿元，增长81.50%。
     2017年，实现农林牧渔业增加值25.37亿元，按可比价格计算，比上年下降5.4%。其中，农业增加值0.92亿元，下降13%；林业增加值0.03亿元，增长15.7%；畜牧业增加值0.28亿元，增长25.4%；渔业增加值22.36亿元，下降6.3%；农林牧渔服务业增加值1.78亿元，增长8%。全年粮食总产量8299吨，减少6.7%。其中，夏粮产量983吨，减少49.1%；秋粮产量7316吨，增长5%；花生总产量2056吨，减少15%。蔬菜总产量21758吨，减少9.7%；果品总产量15202吨，减少10.1%，其中，苹果11465吨，减少5.9%。围绕建设生态城市和农业结构调整，全区进一步加大植树造林力度，突出抓荒山、荒地、荒滩、沿路、沿河、沿海和环城绿化，全年完成成片造林面积371.9公顷，森林覆盖率43.5%。全年肉类总产量2555吨，增长36.9%。其中猪肉1513吨，增长37.7%。羊牛奶产量662吨，减少24%。禽蛋总产量1606吨，减少48.9%。年末，生猪存栏10243头，减少13%；羊存栏754只，减少41.1%；大牲畜存栏272头，减少29.9%；家禽存栏28.3万只，减少45.7%。全年水产品产量（不含远洋）36.9万吨，比上年减少4.4%。其中，海洋捕捞量为10.1万吨，减少7.5%；养殖产量达到26.8万吨，减少3.2%。水产养殖面积8200公顷。农业机械总动力11.5万千瓦，增长1.4%；农用排灌动力机械900台，与上年持平；农用拖拉机5180台，增长0.04%；全年完成机耕作业面积1665公顷，机播面积1312公顷，机收面积1412公顷。有效灌溉面积1733.33公顷，其中节水灌溉面积1666.67公顷。全年化肥施用量（折纯）1019吨，减少5.9%；地膜覆盖面积446公顷。农村用电量10527万千瓦时，减少9.4%。农作物总播种面积2900公顷。
     2017年，规模以上工业企业（全部国有和年主营业务收入2000万元及以上的非国有工业企业）达到112家，实现增加值增长8.5%。主要产品产量稳步提高，在重点监测的15种产品中，较上年同期增产的有7种，其中增幅前三名的产品分别是泵18.16%、金属紧固件17.83%、电动机8.18%。完成高新技术产业产值212.23亿元，占规模以上工业总产值比重达到60.12%，比年初提高2.05个百分点。规模以上工业企业实现产品销售收入268.74亿元，下降1.32%；实现利税总额28.62亿元，增长8.82%；实现利润总额19.2亿元，增长4.13%。产品销售率96.67%，下降1个百分点。
    2017年，全区一般公共预算收入46.51亿元，增长9.15%，其中，税收收入完成37.83亿元，增长9.66%，占一般公共预算收入比重为81.33%。全区一般公共预算支出30.04亿元，下降2.79%，其中，文化体育与传媒支出增长52.78%，公共安全支出增长11.75%，医疗卫生与计划生育管理支出增长7.92%，教育支出增长1.24%。

2、教育、文化、卫生

至2017年年末，全区有中等职业学校1所，中等职业高中1所，在校学生964人；普通初中8所，小学19所，九年一贯制学校3所，十二年一贯制学校1所，在校学生46744人，小学学龄儿童入学率达到100%；幼儿园52所，幼儿园在园幼儿15548人，全区学前教育三年幼儿入园率达到98%以上。

全区有各类民间艺术团体220个，文化馆1个，公共图书馆1个，美术馆1个。各类电影放映单位15个（含镇放映队10个），其中电影院5座，全年总票房收入3631万元。

全区各级各类卫生机构有279所，其中医院9所，卫生院3所，门诊部30所，疾病预防控制中心1所，专科疾病防治所1所，妇幼保健计划生育服务中心1所，卫生监督所1所，社区卫生服务中心5所, 村卫生室66家、社区卫生服务站18家，诊所、卫生所、医务室144所。各类卫生机构实有床位1140张，其中，医院实有床位990张。卫生机构卫生技术人员3509人，其中执业医师及执业助理医师1667人。已婚育龄妇女64561人，一孩总数52130人。建立电子健康档案 23.2万份，纳入管理的孕产妇2276人、儿童1.3万人、老年人 2.45万人。规范管理高血压、糖尿病和重性精神疾病患者 分别为1.8万人、7897人、1355人。

全年举办区级以上较大型体育活动55次，在省、市体育比赛中获团体第一名6个。参加省、市级以上体育比赛获奖牌732.5枚，其中，金牌550.5枚，银牌107枚，铜牌75枚。有53名运动员参加山东省第六届冬泳锦标赛，获得金牌8枚。举办群众性体育活动137次，参加活动人数达到7.02万人次，8月被国家体育总局授予“2013—2016年度全国群众体育先进单位”。新建社区、镇（街道）等体育工程设施5处。举办中国山地自行车公开赛威海·环翠站赛事和2017年全国徒步大会（威海站）暨鲁滨逊“11+11”持杖健走活动。11月被山东省体育局授予“山东省第七届全民健身运动会先进单位”。



环境质量状况


0.

	5

	0.001

	0.0005

	0.05



	由监测结果可知，项目所在区域地下水各监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求。
4  声环境

引用 2019 年市区功能区声环境监测常规监测数据，威海市区3 类工业集中区声环境噪声昼间平均等效声级为 62.2 dB(A)，夜间平均等效声级为 52.5 dB(A)，该区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类区标准。
5  生态环境

区内无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹或自然保护区，没有需要重点保护的濒临灭绝的动、植物。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
环境保护目标为评价范围内的环境空气、地下水、声环境以及周围的居民，见下表及附图2。

表17  主要环境保护目标一览表

序号

名称

方位

距离（m）

环境保护目标级别

环境空气

羊亭镇
N
859
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

鲁东村
NE
1646
北小城村

W
1144
小城庄

SW
1192
南小城村

SW

1257
上炉村

S
1501
声环境
项目周围200m范围内
《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

地表水环境
羊亭河
N
810
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准

地下水

厂界周围1000m范围浅层地下水

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准




评价适用标准
	环境质量标准
	1、环境空气
环境空气中的常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；
表18 环境空气质量评价标准一览表
污染物名称

取值时间

浓度限值（mg/m3）

SO2
年平均

24小时平均

1小时平均

0.06

0.15

0.50

TSP

年平均

24小时平均

0.20

0.30

PM10
年平均 

24小时平均

0.07

0.15

CO

24小时平均

1小时平均
4

10

PM2.5
年平均

24小时平均

0.035

0.075

NO2
年平均

24小时平均

1小时平均
0.04

0.08

0.20

2、声环境

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

表19 声环境质量标准 
类别

等效声级

昼间（dB(A)）
夜间（dB(A)）
3类

65
55
3、地表水

项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，主要标准值见下表。

表20  地表水质量标准  （单位：mg/L，pH除外）

污染因子

Ⅳ类标准限值

标准来源

pH值

6-9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

COD

≤30

BOD5
≤6

氨氮

≤1.5

4、地下水
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表21 地下水质量标准Ⅲ类标准   （单位：mg/L，pH、总大肠菌群除外）

参数

pH
总硬度
CODMn
氨氮
氟化物
氯化物
硫酸盐
总大肠菌群(个/L)
Ⅲ类
6.5-8.5

≤450

≤3

≤0.5
≤1.0

≤250

≤250

≤3.0



	污       染物排放标准
	1、废气
有机废气有组织排放执行山东省《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段的排放限值；厂界处有机废气排放执行山东省《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1中NMHC厂区内限值要求。

污染物

行业工段
单位

限值

标准来源

VOCs

最高允许排放速率
kg/h
3.0
《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）
排放浓度
mg/m3
60
无组织排放监控浓度限值
mg/m3
2.0
NMHC
厂房外监控点处1 h平均浓度值

mg/m3

10

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）
厂房外监控点处任意一次浓度值
30
2、噪声
厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。

表24工业企业厂界环境噪声排放标准       （单位：dB(A)）

环境噪声限值

执行标准

昼间

夜间

65
55
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

3、固废
一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（及修改单）（GB18599-2001）有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关规定。

	总量控制指标
	根据“十三五”规划，国家继续对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实施总量控制，同时在重点区域和重点行业推进挥发性有机物排放总量控制。

1、废水
拟建项目废水排放量为216t/a，排入威海初村污水处理厂的污染物排放量为：CODcr0.0756t/a，氨氮0.00648t/a，经污水厂处理后排入环境中的量为：CODcr0.0108t/a，氨氮0.00108/a。总量指标纳入该污水厂总量控制指标中。
2.废气

本项目加热使用电力，不适用锅炉和其他燃料，本项目不产生SO2、NOx 。

建成后项目VOCs排放总量为0.059t/a。
按照《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《威海市十三五挥发性有机物污染防治工作方案》挥发性有机物实行区域内排放等量或倍量削减替代的要求，经计算，本项目项目挥发性有机物VOCs的排放量为0.059t/a。项目倍量削减替代指标从威海英利渔具有限公司减排量指标中进行调剂。 威海英利渔具有限公司原位于山东省威海市环翠区羊亭镇南小城村，主要为渔具及配件加工的生产和销售，后因产品挤压，于2019年6月关停（证明见附件7）。生产过程中使用油漆和稀料，油漆量为2.8t/a(25%挥发)、稀释剂量为2.8t/a（100%挥发），经UV光氧处理后，VOCs废气排放量为2.05t/a，排放量是威海正哲新材料有限公司排放量的34.7倍，满足倍量削减替代的要求。
项目单位应按有关程序向威海市生态环境局环翠分局申请污染排放总量指标。




建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：
一、施工期

本项目依托现有厂房进行生产，施工期主要为设备安装，对环境影响较小。

二、营运期工艺流程

1、生产工艺流程
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图2  生产工艺流程及主要产污环图

工艺流程：

工艺说明：

将颗粒状聚丙烯倒入熔喷生产线自带的料斗中，通过螺杆进入到加热装置中。螺杆挤压机通过电加热将颗粒状聚丙烯熔化，并通过螺杆旋转挤压形成具有恒定压力的热熔体。熔体经过一个双位熔体过滤装置进行过滤，过滤网采用不锈钢滤网，熔体过滤后通过一段有电加热的熔体管道对熔体进行保温并通过精确计量泵，使熔体可以精确定量并形成稳定的纺丝压力送到熔体分配箱。熔体分配箱有多段的电加热装置确保熔体纺丝温度均匀稳定，分配箱内精确设计的分配流道可以确保热熔体在分配箱内的各点的熔体压力一致。具有一定温度恒定压力的热熔体通过精密制造的喷丝板上的微孔形成初生纤维，再进行拉伸和牵引，使其变为长丝结构。从喷丝孔喷出的熔体溪流放出大量的热量，必须对此进行热交换，温度大约22°左右的空气从两侧喷出，对每根单丝进行均匀冷却。把经过牵引、冷却后的长丝均匀地铺在滚动的圆网帘上，在纤维自身余热和圆网底部的吸风作用下形成均匀纤网，形成的纤网过滤性能只能达到35%左右，最后通过驻极体处理机高压电晕处理，使纤网表面形成较持久的不均匀电荷，在静电作用下，空气中的微小颗粒和细菌能有效吸附，从而达到阻挡颗粒、细菌的防护目的。

本项目颗粒状的聚丙烯，在螺杆挤压机内并经加热区的加热变成热熔体，在挤压加热的过程中，工艺控制在聚丙烯的分解温度以内，因此在挤压熔化的过程中，聚丙烯颗粒不会分解，但由于在挤压、过滤、纺丝等过程中，因分子间的剪切挤压而发生断链，从而产生游离的有机废气。
二、营运期

1、废气

本项目产生的废气主要为聚丙烯加热熔融过程产生的有机废气。
2、废水

本项目主要废水为生活废水，无生产废水产生

3、噪声

本项目的主要噪声源为设备运行产生的噪声，噪声源强为70～75dB(A)。

4、固体废物

该项目产生固体废物主要有废包装材料、不合格品、下脚料、废活性炭和生活垃圾。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大气污

染物
	熔融废气
	有组织VOCs
	8.75mg/m3，0.21t/a
	1.58mg/m3，0.038t/a

	
	
	无组织VOCs
	0.021t/a
	0.021t/a

	水污

染物
	废水
	废水量

COD

氨氮
	216m³/a
500mg/L  0.108t/a

35mg/L  0.00756t/a
	216m³/a

350mg/L 0.0756t/a

30mg/L 0.00648t/a

	固体

废物
	一般固废
	废包装材料
	0.05t/a
	0t/a

	
	
	下脚料
	1.5t/a
	0t/a

	
	
	不合格品
	0.5t/a
	0t/a

	
	危险废弃物
	废活性炭
	2.0t/a
	0t/a

	
	生活
	生活垃圾
	5.4t/a
	0t/a

	噪声
	项目噪声主要来源为生产设备产生的机械噪声，噪声源强约为70-80 dB(A)。

	其他
	无

	主要生态影响

本项目利用现有厂房，无土建工程，不会造成植被破坏和水土流失等；外排污染物控制在国家标准允许排放量范围内，不会对区域生态环境产生明显影响。
 


环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析:

本项目利用现有厂房，无施工期环境影响问题。

二、运营期环境影响简要分析：

（一）大气环境影响分析

1、污染物产排分析

（1）熔融废气
本项目原料为聚丙烯塑料颗粒，生产过程中的熔融温度在180-220℃，均低于原料的热分解温度，但物料在熔融加热、受压过程中部分分子键发生断链产生少量游离单体废气，主要为有机物质单体（以VOCs计）。

本项目生产车间为密闭生产车间，平常保持门窗关闭状态。塑料颗粒加热熔化过程在密闭设备中进行，只在喷丝口位置会有有机气体排出。项目在喷丝口位置上方设置集气罩，共设置两个集气罩，尺寸为1.0mX0.8m。项目设置10000m3/h的抽风机，使生产车间抽风量大于送风量，从而使车间成微负压状态。喷丝口排放的有机气体在负压的作用下吸入到集气罩中，通过管道输送到“活性炭吸附装置”中处理后通过15m高排气筒排放。采取上述措施后，抽风系统对有机废气的收集效率可达90%。
参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的未有控制措施的塑料废气排放系数，其生产过程中VOCs排放系数取0.35kg/t（原料量），本项目塑料颗粒总用量600t/a，则有机废气VOCs产生量为0.21t/a。在熔喷机上方设置集气罩，废气由集气罩收集后经管道进入活性炭吸附处理，通过1根15m高的排气筒（P1）排放。集气罩捕集效率为90%，活性炭吸附装置的净化效率为80%，风机风量为10000m3/h，作业时间约2400h/a，则有组织VOCs产生量为0.189t/a，产生速率为0.079kg/h。有组织有机气体排放量为0.038t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为1.58mg/m3。无组织VOCs排放量为0.021t/a，排放速率为0.0088kg/h。

本项目废气排放情况见下表。

表24 项目废气产排情况汇总表

排放源

污染物

产生量

（t/a）

处置措施

及效率

有组织排放

无组织排放

排放量（t/a）

排放浓度(mg/m3)
排放速率(kg/h)

排放量（t/a）

排放速率

(kg/h)

熔喷布车间
VOC
0.21
活性炭吸附+15m高排气筒

0.038
1.58
0.016
0.021
0.0088
2、大气环境影响评价工作等级确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

[image: image8.png]


 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

[image: image9.png]


——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image10.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表25 评价等级判别表
评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表26  污染物评价标准

污染物名称

功能区

取值时间

标准值（μg/m3）

标准来源

VOCs
二类区
8小时平均
600
HJ2.2-2018
（4）污染源参数

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的模式AERSCREEN要求，主要废气污染源参数一览表见下表所示。

表27（A） 主要废气污染源参数一览表（点源）
污染物名称
排气筒底部中心坐标（°）
排气筒底部海拔高度（m）
排气筒参数
污染物名称
排放

速率
单位
经度
纬度
高度（m）
内径（m）
温度（℃）
点源P1
122.187049
37.408840
4
15
0.5
40
VOCs
0.016
kg/h

表27（B）  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
污染源名称

坐标

海拔高度/m

矩形面源

污染物

排放

速率

单位

X

Y

长度（m）

宽度（m）

有效高度（m）

车间
122.186332
37.408951
4
28
18
15
VOCs
0.0088
kg/h
（5）项目参数

表28 估算模式参数表
参数
取值
城市农村/选项
城市/农村
城市
人口数（城市人口数）
/
最高环境温度
37.4℃
最低环境温度
-12.4℃
土地利用类型
城市
区域湿度条件
中等湿度
是否考虑地形
考虑地形
否
地形数据分辨率（m）
/

是否考虑海岸线熏烟
考虑海岸线熏烟
否
海岸线距离/km
/

海岸线方向/°
/

   （6）评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见下表。
表29  各污染因子Pmax和D10%预测和计算结果一览
污染源名称
评价因子
评价标准

（μg/m3）
Cmax

（μg/m3）
Pmax

（%）
D10%

(m)
点源P1
VOCs
1200.0
2.91
0.24
-----
生产车间
VOCs
1200.0

4.17
0.35
-----

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为车间排放的VOCs，Pmax值为0.35%，Cmax为4.17μg/m3，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。
3、项目有组织排放量核算
表30  大气污染物有组织排放量核算核算表
序号
排放口编号
污染物
核算排放浓度

（mg/m3）
核算排放速率

（kg/h）
核算年排放量（kg/a）
一般排放口
1
排气筒P1
VOCs
1.58
0.016
38
有组织排放总计
有组织排放总计

VOCs
38kg/a

4、项目无组织排放量核算

表31  大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（kg/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1

车间

熔融
VOCs

无组织排放

《山东省挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》
2.0
21
无组织排放总计

无组织排放总计

VOCs
21kg/a
根据以上分析可知，本项目有组织排放的VOCs排放浓度为1.58mg/m³，满足《山东省挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段的排放限值。VOCs无组织排放浓度为4.17μg/m3，满足《山东省挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值。

5、大气环境影响评价自查表

表32  建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级√
三级(
评价范围

边长=50km

边长5~50km□

边长=5km(
评价因子

SO2+NOX排放量

≥20000t/a□

500~2000t/a□

小于500t/a(
评价标准

评价标准

国家标准☑

地方标准(
附录D□

其他标准□

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区√
一类区和二类区□

评价基准年

2018年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据√
现状补充监测□

现状评价

达标区(
不达标区□

污染源调查

调查内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源□

现有污染源(
拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

环境监测计划

污染源监测

监测因子：（VOCs）

有组织废气监测(
无组织废气监测(
无监测□

环境质量检测

监测因子：（）

监测点位数（）

无监测(
评价

结论

环境影响

可以接受√           不可接受(
大气环境防护距离

不设置

污染源年排放量

SO2:（ ）t/a

NOX:（ ）t/a

颗粒物:（）kg/a

VOCs:（59）kg/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“（    ）”为内容填写项

（二）水环境影响分析

1、地表水环境影响分析

（1）治理措施及影响分析

本项目产生的废水主要为生活污水，产生量216t/a，主要污染物为COD、氨氮，其产生浓度分别为500mg/L、35mg/L，产生量分别为0.108t/a、0.00756t/a。废水经化粪池处理后，污染物排放浓度及排放量分别为COD：350mg/L、0.0756t/a，氨氮：30mg/L、0.00648t/a，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，排入市政管网后进入威海初村污水处理厂集中处理达标后排放。

（2）项目排水进入初村污水处理厂的可行性分析

威海市初村污水处理厂由威海市水务集团有限公司投资建设，总投资8451.8万元，占地面积33333.50 m2。初村污水处理厂总体设计污水处理能力为4万t/d，服务范围是整个初村片区、环翠区羊亭镇等。采用“厌氧—Carrousel氧化沟”处理工艺，提标改造处理工艺为“絮凝沉淀+活性砂滤池”。根据威海水务投资有限责任公司核发的排污许可证（证书编号91371000080896598M002X），初村污水处理厂COD、氨氮许可年排放量分别为365t/a、45.625t/a。目前该污水处理厂日处理污水量为2.0万m3/d，COD、氨氮年排放量分别为211.93t/a、8.7t/a。目前污染物许可排放量剩余COD 153.07 t/a、氨氮36.925 t/a。经分析，项目排入威海市初村污水处理厂污水量为0.72t/d(216t/a)，经该厂处理后排入环境中的COD为0.0108t/a，氨氮为0.00108t/a，占污水处理厂可纳污空间很小，且项目排水指标浓度满足污水处理厂设计进水指标，因此不会对污水处理厂的运行负荷造成冲击。因此，威海市初村污水处理厂完全有能力接纳并处理项目废水，并使项目废水得到充分处理，项目废水治理排放方案合理可行。
（3）建设项目污染物排放信息

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目为水污染影响型，根据水污染影响型建设项目评价等级判定标准，具体如下：

表14  水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/m3/d；

水污染物当量数W/无量纲

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放

-

本项目建成后，生活污水通过市政污水管网排入初村污水处理厂处理后排放，为间接排放，对照水污染型建设项目评价等级判定标准可知，本项目为评价等级为三级B。

根据三级B评价范围要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求，涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。本项目废水为生活污水，不涉及到地表水环境风险，本次主要对依托污染处理设施环境可行性分析进行分析。本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。

表15  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放

规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设施是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

污水

COD

氨氮
间断排放，排放期间流量稳定

TW001

化粪池

化粪池

-
-
企业总排口

雨水排放口

清静下水排放口

温排水排放口

车间或车间处理设施排放口

本项目废水污染物排放执行标准见下表。

表16  废水污染物排放执行标准表

序号

排放口

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1

污水总排口

COD

《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准要求

500

2

氨氮

45

本项目废水污染物排放信息见下表。

表17 废水污染物排放信息表

序号

排放口

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（t/d）

年排放量（t/a）

1

污水总排口

COD

350
0.000252
0.0756
2

氨氮

30

0.0000216
0.00648
全厂排放口合计

COD

0.0756
氨氮

0.00648
表 18 地表水环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

影响识别

影响类型

水污染影响型 eq \o\ac(□,√) ；水文要素影响型 □

水环境保护目标

饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他  eq \o\ac(□,√)
影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放 □；间接排放√；其他  eq \o\ac(□)
水温 □；径流 □；水域面积 □

影响因子

持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物□；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他  eq \o\ac(□,√)
水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □

评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级 □；二级 □；三级A □；三级B eq \o\ac(□,√)
一级 □；二级 □；三级 □

现状调查

区域污染源

调查项目

数据来源

已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □

拟替代的污染源 □

排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

受影响水体水环境质量

调查时期

数据来源

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 

春季 □；夏季 □；秋季  eq \o\ac(□)；冬季 □

生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □

区域水资源开发利用状况

未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □

水文情势调查

调查时期

数据来源

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □

补充监测

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

（）

监测断面或点位个数（）个

现状评价

评价范围

河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2
评价因子

（）

评价标准

河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类(；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（ ）

评价时期

丰水期  eq \o\ac(□)；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

评价结论

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标□；不达标 □

水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □

水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □

底泥污染评价 □

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □

水环境质量回顾评价 □

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □

达标区□ 

不达标区□

影响预测

预测范围

河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2
预测因子

（ ）

预测时期

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

设计水文条件 □

预测情景

建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □

正常工况 □；非正常工况 □

污染控制和减缓措施方案 □

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

预测方法

数值解 □：解析解 □；其他 □

导则推荐模式 □：其他 □

影响评价

水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源□  

水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□  

满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 

水环境控制单元或断面水质达标□  

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求□

满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 

污染源排放量核算

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（COD）

（0.0108）

（50）

（氨氮）

（0.00108）

（5）

替代源排放情况

污染源名称

排污许可证编号

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

生态流量确定

生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 

生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 

防治措施

环保措施

污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 

监测计划

环境质量

污染源

监测方式

手动 □；自动 □；无监测 □

手动  eq \o\ac(□,√)；自动 □；无监测□

监测点位

（ ）

(化粪池）

监测因子

（ ）

（COD、氨氮）

污染物排放清单

□ 

评价结论

可以接受  eq \o\ac(□,√)；不可以接受 □ 

注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 

2、地下水环境影响分析

（1）地下水污染途径分析

本项目对地下水产生影响的可能环节是：

①生活污水通过管沟、池体池壁跑冒滴漏下渗对周围地下水造成污染。

②危险废物通过危废库地坪裂隙下渗对周围地下水造成污染。

通过以上分析，项目可能造成地下水污染的途径主要为通过管线沟槽泄漏下渗、通过池体池壁下渗等2个类型。

（2）主要防渗措施

本项目对地下水产生影响的可能环节是危废库、化粪池等，需采取针对污染途径类型均采取相应的防治措施。本项目应采取的各项防渗处理措施具体见下表。

表33本项目地下水污染途径及应采取的防制措施

污染途径
污染环节
污染防治措施
危废流散、泄漏
危废库
①贮存场所要防风、防雨、防晒；
②避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域；

③应基础必须防渗，防渗层为至少1 米厚粘土层(渗透系数≤10-7 厘米/秒)，或2 毫米厚高密度聚乙烯，或至少2 毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 厘米/秒。

④应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单有关防渗要求进行建设。
池体、池壁、管线渗漏
化粪池
①自然地基采用粘土夯实硬化；
②池体建设应采用高标号防渗混凝土；

③池底及池壁防渗及防腐处理。如采用土工布膜衬垫、塑料树脂夹层等；

④池体内衬防腐、耐高温材料；

⑤混凝土浇筑严格按照相关防渗规定防止出现混凝土裂缝；

⑥按照水压计算，设计足够厚度的钢筋混凝土结构。
本项目废水对地下水造成影响的环节主要是废水的产生、输送、存储等环节。本项目废水产生和储存处各构筑物及地坪均采取防渗措施后，本项目建设和生产对地下水的影响较小。

综上，本项目产生的废水均得到有效治理，对区域水环境影响较小。

（三）声环境影响分析
（1）源项分析

本项目噪声主要为熔喷布机等设备运转产生的噪声，设备噪声值范围为70-75dB（A），为非稳态噪声。

表34 本项目主要噪声源情况

序号

设备名称

源强[dB（A）]

数量（条）

排放规律

1

熔喷布机
70-75

2
连续

（2）防治措施及影响分析

为降低噪声影响，本项目采取的降噪措施主要有：

①设备选型上应注意噪声的防治，选择噪声低、能耗低的设备，以减小噪声源的声级。合理布局各功能区，从而降低噪声对工作人员的影响。

②对于重点噪声源都单独设置并采用实体墙隔音。为进一步防噪，可采取室内基础减震等设施。对于重点噪声源，设计选型时采用低噪声、节能型产品，并在车间内合理布局，采取减震、隔声、消音等综合治理措施，可有效降低噪声对环境的影响。

③在车间生产过程中，车间的门应关好，并保证窗户完好，经过墙壁的隔挡降噪和距离衰减。

④对设备应进行定期维修、养护，避免因设备松动、部件的震动而加大其工作时的声级；对近距离操作员工进行个体防护。

⑤车辆运输时间尽量安排在9:00-16:30之间，减少交通运输噪声。

经过上述处理后，噪声源的源强可较大程度地减少，经过距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

表35  本项目主要噪声源及降噪情况

序号

设备名称

源强[dB(A)]

降噪措施

降噪后噪声源强[dB(A)]

1
熔喷布机
70-75
选用低噪声设备、减振、隔声

≤65
（四）固体废物影响分析

本项目产生的固废主要包括生活垃圾和工业固废。

（1）生活垃圾

人均生活垃圾的产生量按照1kg/d，则生活垃圾的产生量为5.4t/a，由环卫部门定期清运处理。

威海市垃圾处理场位于威海市环翠区张村镇艾山红透山夼，该工程于1998年开工建设，2001年投入使用，主要处理方式为卫生填埋为主。二期工程总投资约3.2亿元，位于填埋场西侧，工艺采用目前国内外常用的机械炉排炉垃圾焚烧技术，处理能力700 t/d，于 2011年6月开始试运行，可以接纳项目产生的生活垃圾0.018t/d（5.4 t/a）。 
（2）一般工业固废

一般工业固废主要为下脚料、不合格品、废包装材料等。
下脚料：根据企业提供资料，项目下脚料产生量为1.5t/a，集中收集后外售。

不合格品：根据企业提供资料，项目不合格品产生量为0.5t/a，集中收集后外售。

废包装材料：塑料颗粒废包装材料产生量为0.05t/a，属于一般固废，集中收集后外售。

①一般固废的收集和贮存

一般固废的收集、储存、管理严格按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年第36号修改单相关规定和要求执行，建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立管理台账。由专人负责一般固废的收集和管理工作。

一般固废库必须设置识别一般固废的明显标志，下脚料、不合格品、废包装材料属于一般工业固体废弃物中的Ⅰ类工业固体废物，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，一般固废库不需要做防渗层。

一般固废库位于车间西南部，占地面积约30m2，根据项目的一般固废数量、存储周期分析，能够容纳本项目产生的一般固废；为密闭间，地面进行硬化且无裂隙、保持地面整洁。

②一般固废的转移及运输

委托他人运输、安全处置下脚料、不合格品、废包装材料，需对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。禁止将一般固废混入生活垃圾。

危险废物

本项目危险废物主要包括废活性炭。
废活性炭：项目采用1套活性炭吸附装置，装填材料选用蜂窝活性炭，100kg蜂窝活性炭能吸附25kgVOCs。活性炭填装量为800kg，VOCs进入活性炭吸附装置的量约210kg/a，则废活性炭产生量为1.0t/a（含吸附的VOCs），活性炭每半年更换一次，则废活性炭产生量为2.0t/a。废活性炭属于危险废物HW900-041-49，集中收集于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处置。
表36 危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

（t/年）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1
废活性炭
HW49 

900-041-49

2t/a
废气处理装置

固态

废活性炭

废活性炭

1年
T/In

委托有资质公司处理
表37  危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物

代码

位置

占地面积

贮存容器

贮存

能力

贮存

周期

1
危废库

废活性炭
HW49 

900-041-49

见附图
10m2
铁桶

1.0t

半年

由于废活性炭属于危险废物，其储存运输应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单、《危险废物污染防治技术政策》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求进行。危险废物暂存于项目危废库内，由危废资质单位协议处理。

危废库必须设置识别危险废物的明显标志，并严格采取“四防”措施：

防风、防雨、防晒：项目设危废库1座，位于项目厂区西南侧，面积约10m2，危废库设置要求防风、防雨、防晒。

防渗漏：危废库地面进行硬化和防渗漏处理，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；基础防渗层可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。

危险废物储存、运输严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单和《危险废物污染防治技术政策》要求进行处置。采取的措施有：

①危险废物的收集和贮存

根据危险废物的性质，用符合标准要求的不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散的专门容器分类收集贮存。同时在装有危险废物的容器上贴上标签，详细标明危险废物的名称、质量、成份、特性以及发生泄漏、扩散污染事故的应急措施和补救方法。

项目设置危废暂存点，由专人负责管理，设立警示标志，贮存场所设有防渗、防晒、防雨设施。管理人员每月统计危险废物的产生数量，并按有关规定进行清运和处置。

②危险废物的转移及运输

危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境中。

建设单位应与危废处置资质的单位共同研究危险废物运输有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中二次污染和可能造成的环境风险。 

③危险废物的处置措施

根据危险废物实行“减量化、资源化、无害化”的处置原则，委托有危废处置资质的单位进行清运处置。

在采取上述措施后，本项目所产生的固体废物能够达到零排放，处置方式可行，在做好一般固体废物及危险废物暂存场所场地防渗的基础上，并做好一般固体废物和危险废物的收集，并定期检查固体废物的存放容器，防止容器损坏而泄露的情况下，一般固体废物和危险废物的的存放对周围环境影响很小。
（五）环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

1、评价依据   

本项目主要生产原辅料为塑料颗粒，不属于有毒有害、易燃易爆物质。生产工艺方面不涉及危险物质的使用、贮存。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目无附录B中危险物质，根据附录C，Q<1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ级，环境风险评价工作等级为简单分析。

2、环境敏感目标调查

环境敏感目标详见表16。

3、环境风险识别

本项目原辅材料及产品，遇火或高温的情况下可燃烧，在突发性的事故状态下，一旦发生火灾，会产生烟尘、SO2、NOx、CO、VOCs等废气及消防废水，将会对环境造成不利影响。
    4、环境风险分析

    （1）大气环境风险分析：火灾过程产生的有毒气体，将会污染空气，对大气环境产生影响。

（2）水环境：灭火过程中的消防废水如未进行及时收集，进入周边地表水体或渗入地下水中，将会对地表水和地下水环境造成影响。
5、环境风险防范措施及应急要求

（1）加强对用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生。

（2）妥善存放原料和产品，设专人管理，在原料和产品储存区禁止明火。

（3）要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。

（4）加强宣传教育，管理部门对员工加强防火教育，提高防范意识
    6、分析结论

项目运行过程中要严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度和环境风险防范措施，能够避免火灾事故的发生，采用的环境风险防范措施是有效的。
表38 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

熔喷布生产加工项目

建设地点

（山东）省      

（威海）市 

（环翠区）区

（）市 

（）园区

地理坐标

经度  

122.187049°
纬度 

37.408840°
主要危险物质及分布

无

环境影响途径及危害后果

（大气、地表水、地下水等）

发生火灾，原辅材料、产品燃烧会产生烟尘、SO2、NOx、CO、VOCs等废气，对周边大气环境产生影响；

消防废水如不收集，直接排入外环境，由于周边地面全部硬化，因此消防废水对地表水、地下水产生影响的可能性很小

风险防范措施要求

加强用电管理；

2、妥善存放原料和产品；

3、要有充分的应急措施；

4、加强宣传教育，管理部门对员工加强防火教育。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目使用的原料及产品，不属于有毒有害、易燃易爆物质。生产工艺方面不涉及危险物质的使用、贮存。

本项目涉及可燃物质的存储，具有一定的火灾风险。在严格落实环评报告中提出的风险防范措施，杜绝事故发生的前提下，该项目环境风险处于可接受水平.

（六）清洁生产分析

《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条明确规定：新建、改建和扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。

（1）工艺设备的先进性

本项目采用先进的生产设备，采用自动化生产工艺，设计上充分考虑科技的进步及新技术、新材料、新产品的应用，达到环保、节能、实用的目的。

（2）原辅材料和产品清洁性

本项目认真执行国家及地方有关的环境保护标准及要求，坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在工艺设计中尽量采用无毒、无害、低毒、低害的原材料。采用无污染或少污染的新技术、新工艺，把生产过程中产生的污染减少到最低限度。认真贯彻执行“新建、改建、扩建项目和技术改造项目以及区域性开发建设项目的污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的制度”等原则。

本项目的原辅材料的清洁性主要表现在以下几个方面：

①项目使用的能源主要为电力、水等清洁能源。

②本项目所用原辅材料为低毒、低害的原材料。

本项目产品在使用过程中，不会产生有毒有害物质。

（3）节能措施

本项目实施下列措施，以达到节能减排的目的。

① 工艺设备选型均考虑选择多功能、高效率、节能型设备和经国家鉴定的定型产品，以节省动力消耗和原材物料的消耗。

②加强管理，完善各项规章制度，定期对各类设施及设备、管道进行检查、维修，防止跑、冒、滴、漏，减少不必要的浪费。

③供电系统选用节能型电气开关元件，照明选用节能灯具等，另外，厂区高低压配电所内采用了无功功率补偿装置，也使本项目达到节能目的。

④车间布置在符合工艺及消防等要求的基础上，尽量做到紧凑，以缩短物料输送距离，减少输送动力及运输浪费。

（4）污染物产生指标

本项目生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染物，经治理后，达标排放，对周围环境影响较小。

（5）清洁生产建议

拟建项目较好的贯彻了清洁生产的原则，为继续提高项目的清洁生产水平，减少单位物耗、提高原料的利用率，减少废物的产生量，建议采取以下措施：

①随着我国科学技术的发展和对环境保护的要求越来越高，拟建项目运营过程中应严格执行国家有关规定，确保污染物达标排放。

②在电器设备选择上均考虑节能型机电设备，进一步节约电能；

③建议建设单位投产后进行清洁生产审核工作。

经类比，本项目符合清洁生产的原则，本项目有较高的清洁生产水平。

（七）环境管理及监测计划
环境管理与环境监测是企业日常管理中的重要环节之一。根据工程的特点及生产装置排污性质等，从保护环境的角度出发，建立、健全环保机构，加强环境监测和管理，把环境保护工作作为生产管理的重要组成部分，确定环保目标，制订和实施环保措施，改善环境保护的基础工作，减少企业的污染物排放，促进资源的综合利用，提高经济效益和环境效益，实现经济与环境的协调和健康发展。因此，企业应建立并完善企业的环境管理与监测制度。
①环境管理


a、健全管理机构落实环保责任制,法人代表为第一责任人；

b、全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

c、根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

d、做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；
e、组织、进行企业日常环境保护的管理、基础设施维护等方面的工作，包括环境保护设施日常检查维修、场地内污染防治设施的操作监督、相关仪器的校核与年检等。

②排污口规范化管理

企业遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1－1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。

③环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，结合本项目污染物排放情况，本工程常规环境监测内容为废气、废水、噪声；企业可采用自行监测或委托监测，委托监测单位应为有资质的社会检测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构。本工程的监测项目、点位、频率及监测因子列于下表。

表39  环境监测计划内容

类别

监测点位

监测项目

监测频率

噪声

厂界四周

等效连续A声级

1次/季度
废气

排气筒

VOCs
1次/年
厂界四周

VOCs
1次/年
废水

排污口

COD、氨氮

1次/季度
固废
统计全厂一般固废、危废数量及处理去向
每月一次
（八）环保 “三同时”验收

根据“三同时”制度的管理要求，在项目竣工环境保护验收中，应首先对环境保护设施进行验收，包括环境保护相关的工程、设备、装置等。但在实际环境管理中，除这些环境保护设施外，更重要的是保证环境设施的正常运转、工作和运行的措施，同时进行验收和检查。

表40 建设项目环境保护“三同时”竣工验收一览表

治理对象

系统名称

环保设施名称

数量

预期效果

验收指标

废水治理

生活污水

化粪池

1套

COD≤500 mg/L

氨氮≤45 mg/L

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

废气治理

有机废气

活性炭吸附+15m高排气筒
1套

VOCs≤60mg/m3
《山东省挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）

排风系统

1套

VOCs≤2.0mg/m3
山东省挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）

噪声治理

熔喷布机等

选用低噪声设备，减振基础、厂房隔声等

—

昼间：≤65dB(A)

夜间：≤55dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348－2008）3类

固废治理

下脚料
集中收集后外售

1.5t/a

合理处置
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（及修改单）（GB18599-2001）有关规定
不合格品
0.5t/a
废包装材料
0.05t/a
生活垃圾

袋装，环卫部门统一处理

5.4t/a

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

废活性炭
委托有资质单位处理

2.0t/a
《危险废物贮存污染控制标准》（及修改单）（GB18597-2001）相关要求




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	熔喷布加热熔化
	VOCs
	活性炭吸附装置+15m高排气筒
	达标排放

	水

污

染

物
	生活污水
	COD

氨氮
	化粪池
	达标排放

	固体污染物
	生产
	一般固废
	废弃包装袋
	集中收集后外售
	有效合理处置

	
	
	
	下脚料
	
	

	
	
	
	不良品
	
	

	
	生活
	
	生活垃圾
	环卫部门统一收集处理
	

	
	生产
	危险废物
	废活性炭
	委托有资质单位处置
	

	噪声
	通过对设备进行基础减振、建筑物阻隔、距离衰减后，厂界噪声可以达标排放。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果

本项目用地符合有关规定，所在区域无珍稀动植物，项目实施后，不会对区域生态环境产生明显影响。




结论与建议

	一、结论
1、项目概况
威海正哲新材料有限公司成立于2020年05月29日，注册地位于山东省威海市环翠区羊亭镇302省道北中欧水处理及膜技术创新产业园2号楼3楼，法定代表人为郑义。经营范围包括熔喷布、无纺布的生产及销售；日用百货、饰品、劳保用品、化妆品、Ⅱ类医疗器械的销售；日用消毒用品的单纯混合或分装；水处理设备及配件、环保产品的研发、销售、安装、维修及售后服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为满足市场需求，威海正哲新材料有限公司经过多方面的市场考察调研，公司租赁威海市环翠区城市发展投资有限公司的现有厂房，投资新上熔喷布生产加工项目。项目总投资2000万元，项目建成后，年可生产熔喷布600吨。

2、产业政策、规划符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策要求。

项目租用威海市环翠区城市发展投资有限公司的现有厂房进行生产。本项目属于新建项目，项目用地为工业用地，符合国家土地利用政策；项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强，通过与《威海市城市总体规划》（2004-2050）符合性分析，本项目符合威海市环境总体规划。

根据《威海市环境总体规划（2014-2030）》，本项目区不在生态保护红线区内，选址符合威海市生态保护红线规划。

3、项目区域环境质量现状

空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；

地表水符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准；

声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类声环境功能区标准；

地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

4、对环境的影响

（1）大气环境影响分析

1、聚丙烯熔化产生废气
本项目原料为聚丙烯塑料颗粒，生产过程中的熔融温度在180-220℃，均低于原料的热分解温度，但物料在熔融加热、受压过程中部分分子键发生断链产生少量游离单体废气，主要为有机物质单体（以VOCs计）。

参照参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的未有控制措施的塑料废气排放系数，其生产过程中VOCs排放系数取0.35kg/t（原料量），本项目塑料颗粒总用量600t/a，则有机废气VOCs产生量为0.21t/a。在熔喷机上方设置集气罩，废气由集气罩收集后经管道进入活性炭吸附处理，通过1根15m高的排气筒（P1）排放。集气罩捕集效率为90%，活性炭吸附装置的净化效率为80%，风机风量为10000m3/h，作业时间约2400h/a，则有组织VOCs产生量为0.189t/a，产生速率为0.079kg/h。有组织有机气体排放量为0.038t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为1.58mg/m3。无组织VOCs排放量为0.021t/a，排放速率为0.0088kg/h。

本项目有组织排放的VOCs排放浓度为1.58mg/m³，满足《山东省挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段的排放限值。VOCs无组织排放浓度为4.17μg/m3，满足《山东省挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中厂界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂区内限值要求。
（2）水环境影响分析

本项目产生的废水主要为生活污水，产生量216t/a，主要污染物为COD、氨氮，其产生浓度分别为500mg/L、35mg/L，产生量分别为0.108t/a、0.00756t/a。废水经化粪池处理后，污染物排放浓度及排放量分别为COD：350mg/L、0.0756t/a，氨氮：30mg/L、0.00648t/a，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，通过市政管道输至威海初村污水处理厂集中处理达标后排放。
（3）声环境影响分析

本项目噪声主要为熔喷布机等设备运转产生的噪声，设备噪声值范围为70-75dB（A）。经防护措施降噪、防护后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，对周围环境质量影响较小。
（4）固体废物影响分析

本项目产生的固废主要包括生活垃圾和工业固废。

①生活垃圾

生活垃圾的产生量为5.4t/a，由环卫部门定期清运处理。

②工业固废

工业固废主要为下脚料、不合格品、废包装材料、废活性炭等。
下脚料：根据企业提供资料，项目下脚料产生量为1.5t/a，集中收集后外售。

不合格品：根据企业提供资料，项目不合格品产生量为0.5t/a，集中收集后外售。

废包装材料：塑料颗粒废包装材料产生量为0.05t/a，属于一般固废，集中收集后外售。

废活性炭：项目采用1套活性炭吸附装置，装填材料选用蜂窝活性炭，100kg蜂窝活性炭能吸附25kgVOCs。活性炭填装量为800kg，VOCs进入活性炭吸附装置的量约210kg/a，活性炭每半年更换一次，则废活性炭产生量为2.0t/a（含吸附的VOCs）。废活性炭属于危险废物HW900-041-49，集中收集于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处置。
在落实相应固体废物防治措施后，对周围环境影响很小。
5、环保设施及投资概算

该工程总投资2000万元，环保投资约为20万元，占总投资的1%。

综上所述，威海正哲新材料有限公司熔喷布生产加工项目符合国家产业政策，项目用地符合国家土地利用政策；项目污染物治理及生态保护措施可靠，污染物的排放符合国家及地方污染物排放标准和地方政府总量控制要求；在本报告提出的各项污染防治措施落实良好的情况下，项目外排污染物对周围环境的影响可满足环境质量标准及生态保护目标要求。从环境保护的角度，该项目的建设是可行的。
二、环保建议

1、加强设备的维护保养，保证设备的良好运转。加强员工的安全教育和消防处置能力
2、加强对职工的环保意识教育，严格制度，加强对环保设施的维护和保养，避免事故性排放。

3、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。



	预审意见：

                                         公  章

  经办人：                         年   月   日          



	 下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                         公  章

  经办人：                         年   月   日


	审批意见：

                                        公  章   

   经办人：                       年  月  日   




                                                    山东省环境保护厅翻印
附件1：委托书    

委托书

威海善利环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关条款规定要求，我单位“熔喷布生产加工项目”需要执行环境影响评价制度，特委托贵单位承担此次环评工作（不含公众参与），编制项目环境影响报告表，望尽快组织有关人员开展环评工作。

威海正哲新材料有限公司

2020年10月28日
附件2 营业执照
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附件3 土地征
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附件4 租赁合同
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附件5 排污证明
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附件6 VOCs总量证明
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附图1 项目地理位置图
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附图2  本项目周边保护目标图
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附图3   厂区平面图
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附图4  项目生态红线规划符合性示意图
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