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《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	家具生产建设项目

	建设单位
	艾邸美居（山东）家具有限公司

	法人代表
	苗钰清
	联系人
	王浩志

	通讯地址
	山东省威海市环翠区温泉西路119-21号

	联系电话
	18865315281
	传真
	/
	邮政编码
	264200

	建设地点
	山东省威海市环翠区温泉西路119-21号

	立项审批

部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建(   改扩建(  技改□
	行业类别

及代码
	C2110木质家具制造

	占地面积

(平方米)
	2110
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

(万元)
	300
	其中：环保投资（万元）
	30
	环保投资占总投资比例
	10%

	评价经费

(万元)
	/
	投产日期
	2021年2月

	工程内容及规模：

一、项目由来
艾邸美居（山东）家具有限公司拟投资建设“家具生产建设项目”，项目位于山东省威海市环翠区温泉西路119-21号，租赁现有厂房建设。项目总占地面积2110m2，建筑面积2110m2，项目投产后能年加工家具100套。项目总投资300万元，其中环保投资30万元，主要用于项目投产运营后与项目配套的废气、废水、噪声和固废的处理等。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目属于“十、家具制品业 27 家具制造-其他”类，需编制环境影响报告表。因此，本公司受艾邸美居（山东）家具有限公司的委托编制该项目的环境影响报告表，在实地勘探、收集资料的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。

二、编制依据

1、国家法律法规及技术导则

（1）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修正；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令〈第682号〉）；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）；

（4）《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）
（5）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（6）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）。
2、建设单位提供资料

（1）环境影响评价委托书；

（2）土地文件；

（3）建设单位提供的技术资料。

三、选址合理性分析

项目位于山东省威海市环翠区温泉西路119-21号，租赁现有厂房建设，根据土地证件可知，项目用地性质为工业用地；根据《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》，项目不属于淘汰类和限制类。项目用地符合当地相关规划要求，周边无省级或市级重点文物保护单位，因此项目选址可行。

四、产业政策及相关文件符合性分析

1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2019年本》，项目的生产工艺、生产设备、原辅材料均不属于限制类和淘汰类，为允许类项目。建设项目符合有关法律法规的要求及当地环保部门的要求，故该项目建设符合国家产业政策。
2、三线一单符合性分析

根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，建设项目三线一单符合性分析详见表1。

表1 “三线一单”符合性分析

内容

符合性分析

生态保护红线

项目位于山东省威海市环翠区温泉西路119-21号，根据《山东省生态保护红线规划（2016—2020年）》，项目不在生态保护红线范围内。项目用地与各生态保护红线范围相对位置关系见附图4。
环境质量底线

本项目附近地表水环境、地下水环境、声环境、大气环境质量能够满足相应的标准要求；项目废水排入污水处理厂集中处理，对周围地下水影响很小；在采取减振降噪措施后，厂界噪声皆能达标，对周围噪声影响很小，符合环境质量底线要求。

资源利用上线

本项目营运过程中消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求。

环境准入负面清单

项目所在地尚未制定环境准入负面清单，但由企业的生产特征及污染情况来分析，项目的入驻符合环境准入要求。

综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。
3、威环发[2018]85号文符合性分析

本项目与《威海市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（威环发[2018]85号）的符合性分析见表2。

表2 本项目与威环发【2018】85号文符合性一览表

文件要求

本项目情况
符合性

1、加快推进“散乱污”企业综合整治。

针对涉VOCs排放的“散乱污”企业，在落实《威海市2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》等要求的基础上，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散乱污”企业，坚持“先停后治”的原则，建立管理台账，实施分类处置。
本项目属于新建项目，不存在涉VOCs排放的“散乱污”现象。
符合
2、严格建设项目环境准入。

严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
本项目实行倍量削减，项目所用油漆为高固体分、低VOCs含量的涂料，产生的废气由密封负压抽风系统集气后，经活性炭吸附脱附-催化燃烧脱附装置处理后由1根15m高排气筒达标排放。

项目涂装和烘干区域采取密闭、负压设计，项目产生的有机废气经集气罩收集，收集率约95％以上，符合有机废气收集效率不低于80%的要求。
符合
3、加大工业涂装VOCs治理力度。

加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。
符合
3、与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020 年）》鲁政发〔2018〕17号文符合性分析

项目与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》（鲁政发〔2018〕17号）符合项分析见表3。

表3 与鲁政发〔2018〕17 号文符合性分析

内容

符合性分析

重点任务

（一）优化结构与布局。

1.优化产业结构与布局。

严格控制“两高”行业新增产能。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。

2.优化消费结构与布局。

3.优化运输结构与布局。

4.优化国土空间开发布局。

本项目不属于“两高”行业

（二）强化污染综合防治。

1.全面实施排污许可管理；

2.工业污染源全面达标排放。持续推进工业污染源提标改造。7个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。全省推动实施钢铁等行业超低排放改造。强化工业企业无组织排放控制管理。对钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉开展无组织排放排查，建立管理台账，制定无组织排放改造规范方案。

经工程分析，工业污染源全面达标排放

加强VOCs专项整治。结合污染源普查、排污许可证核发和污染源排放清单编制等工作，全面掌握挥发性有机物排放与治理情况。落实《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，采取源头削减、过程控制、末端治理全过程防控措施，全面加强VOCs污染防治。

本项目有机废气经高效治理设施处理后达标排放

由表1可知，本项目符合《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》（鲁政发〔2018〕17号）的相关要求。
项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析

表4 本项目与环大气[2019]53号文符合性一览表

环大气[2019]53号要求
本项目情况

符合性

1、大力推进源头替代。通过使用水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。

项目所用油漆为聚氨酯油漆，根据原辅材料理化性质，油漆中固体成分比例为80％，属于高固体分、低VOCs含量的涂料，满足强化源头控制的要求。

符合

2、全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。

项目调漆在漆室内进行，涂装及烘干等工序产生的有机废气由抽风系统集气后，经催化燃烧装置处理后由1根15m高排气筒达标排放。
符合

3、推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。

项目涂装、烘干工序产生的废气由抽风系统集气后，经催化燃烧装置处理后由1根15m高排气筒达标排放。有机废气收集效率为95%，处理效率为95%。

符合

4、加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数

项目涂装、烘干等工序均在密闭、负压环境下作业，产生的废气先由抽风系统集气，经催化燃烧脱附装置处理后由1根15m高排气筒达标排放。

该系统装置采用PLC全自动化控制方式，特设电脑触摸屏实时监控、记录环保设施运行情况，系统设有活性炭压力差自动控制系统，活性炭吸附饱和后，系统自动进行脱附-催化燃烧处理，达到吸附、脱附循环使用。 

符合

综上，本项目符合环大气[2019]53号文件要求。

（5）与鲁环发[2019]132号文符合性分析

项目与《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号）的符合性分析见表5。

表5 本项目与鲁环发[2019]132号文的符合情况

鲁环发[2019]132号文要求

项目情况

结论

二、指标来源

（二）“可替代总量指标”核算基准年为2017年。建设项目污染物排放总量替代指标应来源于2017年1月1日以后，企事业单位采取减排措施后正常工况下或者关停可形成的年排放削减量，或者从拟替代关停的现有企业、设施或者治理项目可形成的污染物削减量中预支。

本项目实行VOCs倍量替代。

符合

四、指标审核

（一）用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。各设区的市有更严格倍量替代要求的，按照有关规定执行。
本项目实行VOCs倍量替代。

符合

五、项目概况

1、建设地点

项目位于山东省威海市环翠区温泉西路119-21号，项目所在厂区北侧为其他工业生产企业；西侧为汽车销售有限公司；南侧和东侧均为空地。项目地理位置图详见附图1，周边环境概况图见附图2。

建设内容及规模
项目租赁现有厂房建设，主要为1座生产车间和1座仓库，占地面积2110m2，建筑面积2110m2。项目所在厂区总平面布置图见附图3，项目组成见表3。

表3 项目建设一览表

序号

工程

组成

建设内容及规模

1

主体工程

生产车间

1座，1层，建筑面积1500m2，设置有木加工区域和喷漆房
2

储运工程

仓库
1座，1层，建筑面积610m2，主要用于原料及成品的存放

3

公用工程

供电

项目用电取自配套电网。

供水

项目供水来着城镇自来水管道，由给水管网引入。

排水

采用雨污分流

4

环保工程

废水

项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入威海市经区污水处理厂处理。
废气

机加工粉尘

经布袋除尘器处理后通过1根15m高的P1排气筒排放

喷漆、晾干废气

经“喷淋塔+催化燃烧”装置处理后通过1根15m高的P2排气筒排放

噪声

采用基础减振、建筑物隔音降噪处理后达标排放

固废

一般固废和危险固废分别暂存于厂区固废暂存处和危废暂存间，生活垃圾投入垃圾桶
3、项目主要设备及原辅材料

（1）项目主要设备见表4。

表4 项目主要设备一览表
序号

设备名称

数量（台）

1

喷漆房

1
2

气动截锯

1
3

修边锯

1
4

龙门锯

1
5

拼板机

1
6

冷压机

1
7

封边机

1
8

双轴立铣

1
9

立卧钻

1
10

高速压刨

1
11

窜动砂光机

1
12

双头棕砂

1
13

空压机

1
14

地镂

1
15

青城双面刨

1
16

欧登多推台锯

1
17

数控公榫机

1
18

青城母榫机

1
19

吊洗机

1
20

双头锯铣

1
21

手压砂

1
22

四排钻

1
23

小台钻

1
24

小带锯

1
25

砂光机

1
26

催化燃烧装置
1套

27

布袋除尘器

1套

（2）项目主要原辅材料见表5。

表5 项目主要原辅材料消耗一览表

名称

用量（t/a）

最大存放量（t）

规格

储存位置

木材

100m3/a

30m3
/

原材料库

配件

100套/a

/

/

白乳胶

0.5t/a

/

/

油漆库

油性漆

3t/a

0.5

20kg/桶

稀释剂

2t/a

0.1

20kg/桶

根据建设单位提供的 MSDS 资料，项目油漆、稀释剂、白乳胶主要成分见表6。 
表6 油漆成分组成一览表

名称

主要成分、理化性质 
丙烯酸聚氨酯漆

丙烯酸聚氨酯漆是以高级丙烯酸树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为羟基组份，以脂肪族异氰酸酯为另一组份的双组份自干涂料。耐候性能优异；漆膜装饰性能好（丰满光亮、硬度高）；耐化学品性能好；保光、保色性能优良；高附着力，良好的机械性能。根据建设单位提供的资料，丙烯酸聚氨酯漆组分为：二甲苯3-5%，乙酸正丁酯10-15%，醇酸树脂79-81%。
稀料           

稀料，正式名称叫做稀释剂或溶剂油，通常为无色透明液体，易挥发，有花香气味，俗称香蕉水。稀料的最大特点就是容易挥发气化。在工业生产中，大多数行业都要同稀料打交道，属于易燃危险品。在油漆中，稀料在空气中散发出来就形成油漆的气味。根据建设单位提供的资料，本项目稀料组分为：环已酮10-30%，丁酯70-90%，甲甲酮5-10%。
白乳胶

主要为聚乙酸乙烯酯、水，以及其它多种助剂。具有常温固化、固化较快、粘接强度高等特点。

4、产品方案

项目运营后能达到年加工家具100套。

六、劳动定员及工作制度

项目劳动定员19人，无食宿，每年工作300天，每天工作8小时。
七、配套服务设施

（1）给水：项目给水由市政供水管网提供，用水主要职工生活用水和生产用水。生产用水主要为废气水喷淋装置循环补充用水。本项目用水总量为119t/a。

根据企业提供资料，项目废气水喷淋装置废水经沉淀分离漆渣后循环使用，定期补充，一年更换一次，作为危废处理，定期补充水量约5t/a。 
生活用水：项目劳动定员19人，无食宿、无淋浴、仅为简单的生活用水，用水标准按20L/人.d，则生活用水量为0.38t/d，年用水量为114t（年工作时间300d）。

(2)排水

该项目废水主要为职工生活污水。生活污水产生量按用水量的85%计算，则生活污水产生量约97t/a，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入威海市经区污水处理厂处理。
（3）供电：项目用电由当地市政供电线路提供。

	与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

经现场调查，本项目租用现有厂房建设，建设区域内不存在与该项目相关的污染情况及环境问题。


建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
1、地理位置
威海市位于山东半岛东端，地跨北纬36°41′～37°35′、东经121°11′～122°42′。北、东、南三面濒临黄海，北与辽东半岛相对，东及东南与朝鲜半岛隔海相望，西与烟台市接壤。东西最大横距135km，南北最大纵距81km，总面积5797km2，其中市区面积7777km2，海岸线长985.9km。

2、地形、地貌、地质

威海地处山东半岛地区东北部，属胶东古陆的组成部分，基底岩石为下元古代胶东群变质岩石，后期有中生代燕山期岩浆岩侵入，自上元古代到新生代晚第三纪地壳一直处于隆起上升状态，长期遭受风化剥蚀，没有接受沉积，缺失古、中生代地层，直至新生代第四纪中更新世开始有残坡积、冲洪积、海积等堆积层，它们分布与厚度明显受古地理条件的控制。

区内第四纪地层主要为中上更新世的残坡积层、冲积洪积层和全新世的海相沉积层。残坡积层、冲积洪积层二者连续过度，分布于山区河流、丘陵山区盆地山坡及山麓地带，厚度一般1～10m。海相沉积层主要分布于滨海平原地带，厚度不一，一般在20m左右，由砂土、淤泥质土等组成。

乳山—威海复背斜为胶东地区古老的构造形式，对胶东地区东部的构造具有骨架定型作用。威海北部为一单斜构造层，岩层走向一般在310°～330°，倾向40°～60°，倾角50°～65°，局部产状稍有变化。

3、气候、气象

威海地区属北温带季风型大陆性气候，四季变化和季风进退明显，雨水丰富，气温适中，气候温和。由于毗临黄海，受海洋的调节作用，与西部内陆相比较，表现出春冷、夏凉、秋暖、冬温、大风多、湿度大、无霜期长、昼夜温差小等气候特点。

评价区近20年年平均气温为12.2℃，8月气温最高（平均24.90℃），1月气温最低（平均-2.02℃）；年降水量常年平均为803.8mm，主要集中在6、7、8、9四个月，7月降水量最大（平均203.81mm），2月降水量最小（平均13.01mm）；全区年主导风向以北到西北风为主，常年平均风速为3.5m/s，4月平均风速最大（4.31m/s），9月风速最小（2.79m/s）。

4、水文

（1）地表水

威海市境内河流均属季节性河流，径流量受季节影响差异较大，枯水季节由于自然降水不足，多断流，环境容量较小，河流的自净与稀释能力较差。

项目南侧460m为羊亭河，羊亭河属季节性河流。主流源于北玉皇山西坡和北坡，至羊亭村南汇合后，经港头、孙家滩等村，西流经双岛港入海。流域面积59 平方公里，全长10.6 km。河床宽 80m。多年平均年径流量为1628万m3。

（2）地下水

项目区地下水类型主要是第四系孔隙潜水和微承压水，主要含水层为第四系海相的粉细砂、中砂，陆相坡洪积的粗砂、粉细砂等；埋深一般为1～10m，分布均匀，连续呈层状，水量较丰富；地下水来源主要靠降水补给，此外还受地形、地貌、岩性、地质构造和人类活动的影响，地下水位呈动态变化状态，流向由东南向西北。

5、植被

境内山地、丘陵、平原相间，植被种类较多。大体可分3种类型。
林木植被：山地丘陵上部主要为松类、栎类(素称柞类)，中部以刺槐、臭椿、楸、紫穗槐、卫茅、映山红、酸枣等为主，下部以苹果、山楂、梨、桃、杏、李、板栗、核桃、柿子、葡萄等为多。平原谷地以杨类、柳类、泡桐、法桐、国槐、紫穗槐、桑等为多。滨海沙滩地带，以黑松、刺槐、紫穗槐为最常见。
草类植被：分布广泛，且皆属天然植被。按地形、区域等状况区分，山丘地区主要以黄背草、狗尾草、羊胡草、鬼针叶草、白草、艾、蒿草等为多，平原地区则多生长着马唐(素称黍草蔓)、节节草、三菱草、马齿苋、灰菜、苍耳等，滨海沙滩以芦苇、黑蒿、茅草见多，在一些河、湾、水库边沿及涝洼地带，芦苇、水葱、臭蒲、香蒲为多见。
农作物植被：主要分布在平原、沟谷和山丘缓坡地带。主要种植作物为小麦、玉米、地瓜、花生、大豆及蔬菜类。

6、动物资源

项目区域野生动物资源中，兽类品种为数不多，鸟类品种资源比较丰富。兽类主要品种有野兔、刺猬、蝙蝠、田鼠、大家鼠、小家鼠、草兔、黄鼠狼、獾等。两栖爬行类主要品种有大蟾蜍、青蛙、蜥蜴；爬行类主要品种有麻蝎、壁虎、红点锦蛇、虎斑游蛇、黄脊游蛇、乌龟、鳖、山地麻蝎、草蜥、蝮蛇等。鸟类候鸟和留鸟种类较少。常见的鸟类有麻雀、黄鹂、斑鸠、八哥、百灵、燕子、乌鸦、布谷鸟、啄木鸟、猫头鹰、野鸡、布鸽、雁鹫等。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

威海市地处山东半岛最东端，位于东经121°11(~122°42(、北纬36°41(~37°35(之间。市域三面为黄海环绕，西与烟台市接壤，全市总面积5436km2，海岸线总长985.9km。威海市辖环翠区、文登区、荣成市和乳山市2区2市（威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区、威海临港经济技术开发区属于国家级开发区，开发区管理委员会是市政府派出机构），共48个镇、24个街道，2496个村、425个社区。

2018年全市地区生产总值3641.48亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%，其中，第一产业增加值281.21亿元，增长2.6%；第二产业增加值1601.20亿元，增长5.6%；第三产业增加值1759.07亿元，增长8.3%。三次产业结构为7.7:44.0:48.3。全年实现农林牧渔及服务业增加值292.13亿元，增长2.8%。其中，农业增加值55.18亿元，增长3.8%；林业增加值0.85亿元，增长3.1%；畜牧业增加值27.14亿元，下降1.1%；渔业增加值198.05亿元，增长2.8%；农林牧渔服务业增加值10.92亿元，增长9.8%。全年规模以上工业增加值增长6.0%，其中，股份制企业增加值增长5.8%，外商及港澳台商投资企业增加值增长2.4%；轻工业增加值增长7.6%，重工业增加值增长1.3%，轻工业生产快于重工业6.3个百分点。在37个行业大类中，有19个行业实现增长，其中，专用设备制造业增长45.1%，农副食品加工业增长7.6%。大中型工业企业增加值增长6.5%。

环翠区辖3个镇、5个街道办事处，67个村，109个社区，全区总面积275.87km2，海岸线长43km，辖8个镇（街道）、170个村（社区）。

2018年，全区实现地区生产总值395.90亿元，按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值30.10亿元，增长0.1%；第二产业增加值148.97亿元，增长5.4%；第三产业增加值216.84亿元，增长8.5%。三次产业结构由上年的7.8:38.2:54.0调整为7.6:37.6:54.8。2018年，全区实现农林牧渔业增加值32.17亿元，按可比价格计算，同比增长0.6%。其中，农业增加值0.67亿元，增长4.4%；林业增加值0.07亿元，增长3.7%；畜牧业增加值0.22亿元，下降0.7%；渔业增加值29.15亿元，增长0.1%；农林牧渔服务业增加值2.07亿元，增长8.4%；全年粮食总产量7190吨，减少13.4%。其中，夏粮产量1596吨，增长62.4%；秋粮产量5594吨，减少23.5%。花生总产量1836吨，减少2.1%。蔬菜总产量20166吨，减少4.1%。果品总产量15650吨，增长4.4%，其中，苹果11518吨，增长3%。规模以上工业企业（全部国有和年主营业务收入2000万元及以上的非国有工业企业）116家，实现增加值同比增长7.25%。主要产品产量稳步提高，在重点监测的15种产品中，较上年同期增产的有8种，其中增幅前三名的产品分别是无纺布54.56%、金属紧固件30.2%、工业仪表13.6%。实现高新技术产业产值同比增长12.37%，占规模以上工业总产值比重达到65.09％。全年固定资产投资增长5.7%，民间投资占总投资的比重达83.5%。其中，第二产业投资下降13%，第三产业投资增长27.4%。全年房地产开发投资增长46.5%，其中，住宅投资增长81.8%。全年房屋施工面积611.4万平方米，下降21.6%；竣工面积53.9万平方米，增长56.0%；商品房销售面积214.5万平方米，增长5%；商品房销售额174.6亿元，增长22.4%。全年实现建筑业增加值54亿元，按可比价格计算，同比增长1.7%。

羊亭镇地处威海市区西南，东临经区，西与高区双岛科技新城接壤，南临临港区，北接里口山风景名胜区，地处环翠区、高区、经区和临港区四区交汇之处，起着“连接东西、贯通南北”的重要作用。全镇面积78.3km2，常住人口2.38万人，流动人口2万人，辖28个行政村、5个村改居，1个西海社区。多年来，全镇经济始终保持又好又快的发展势头。2017年，全镇完成一般财政预算收入2.78亿元，同比增长4.23%；实现规模以上工业产值、销售收入、利润、利税分别为54.9亿元、41.6亿元、1.6亿元、2.4亿元，分别比上年增长27.6%、14.1%、20.5%、19.6%；工业用电量1.86亿千瓦时；固定资产投资67亿元，实际利用外资11123万人民币，各项指标均达到或超过计划进度或增幅。2018年1-9月份，全镇累计完成一般财政预算收入2.5亿元，两税总收入38047万元；预计1-10月份，全镇累计完成一般财政预算收入2.8亿元，两税总收入4.2亿元。

项目所在区域内无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹及自然保护区。 


环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境等）
1、环境质量现状

（1）环境空气质量现状

根据威海市2018年环境质量公报，威海市全年环境空气质量主要指标值见表7。

                    表7 环境空气监测结果统计表            单位:mg/m3
项目

SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO(24h平均)

臭氧(日最大8h平均)

年均值

0.007

0.017

0.050

0.025

1.0

154

标准值

0.020

0.040

0.070

0.035

4.0

160

由表9可知，项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量良好。

地表水环境质量现状

根据威海市生态环境局公布的威海市2020年4月份主要河流断面水质情况，五渚河创可园断面监测结果见表8。

                   表8 地表水监测结果 （单位：mg/L，电导率、pH、总大肠菌群除外）
项目

pH 无量纲

溶解氧

电导率ms/m

高锰酸盐指数

化学需氧量

生化需氧量

氨氮

总磷

氟化物

创可园
8.35

10.83

112

4.2

17

2.2

0.18

0.05
0.564

标准

6~9

5
—

6
20

4
1.0

0.2

1.0

项目

挥发酚

阴离子表面活性剂

硫化物

汞

铜

氰化物

粪大肠菌群（个/升）

创可园

0.0003L

0.05L

0.005L

0.00004L

0.00151

0.18

270

标准

0.005

0.2

0.2

0.0001

1.0

0.2

10000

由监测结果可知，各监测项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

地下水环境质量现状

引用山东佳诺检测有限公司于2017年10月12日对项目所在区域附近地下水进行的一次采样监测，监测结果见表9。
表9 地下水监测结果统计表（单位：mg/L，pH除外）
项目

pH

氨氮

氟化物

硫酸盐

氯化物

监测值

7.2

0.1

0.6

71.4

47.3

标准值

6.5～8.5

≤0.5

≤1.0

≤250

≤250

项目

硝酸盐

亚硝酸盐

溶解性总固体

总硬度

-

监测值

12.4

0.009

292

175

-

标准值

≤20

≤1.0

≤1000

≤450

-

由监测结果可知，项目所在区域地下水各监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求。

声环境质量现状

根据威海市2018年环境质量公报，城市2类功能区声环境质量昼、夜平均等效声级范围为：54.3~41.2dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。

2、环境问题：

无。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于山东省威海市环翠区温泉西路119-21号，周围无重要保护文物、风景名胜区等环境保护目标，项目环境保护目标见表10。

表10 主要环境保护目标一览表

环境要素

环境保护目标名称

方位

距离

环境功能

大气

米兰小镇
NE
428m

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区标准

柳林新和家园
NE
685m

冶口村
SW

715m

地表水

五渚河
S
445m
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类

冶口水库
W
445m
地下水

厂址周边1km范围内

/

/

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类

声环境

厂界外200m

/

/

《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区




评价适用标准

	环境质量标准
	1、大气环境常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；VOCs和二甲苯参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中TVOC和二甲苯标准要求。

              表11  环境空气质量标准        单位：μg/m3

项目标准限值

SO2
NO2
PM10
PM2.5
TVOC

二甲苯

二级标准浓度限值

年平均

60

40

70

35

600（8h平均）
/

24小时平均

150

80

150

75

/

1小时平均

500

200

/

/

200

2、声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。

表12  声环境质量标准           

适用区域

标准值（Leq：dB(A)）

依据

昼间

夜间

2类区

60

50

（GB3096-2008）中2类标准

3、地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。

                  表13  地表水环境质量标准 单位：mg/L（除pH外）

参数

pH

COD

BOD5
溶解氧

高锰酸盐指数

氨氮

总磷

总氮

硫化物

石油类

Ⅲ类标准
6-9

≤20

≤4

≥5

≤6

≤1.0

≤0.2

≤1.0

≤0.2

≤0.05

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。
表14  地下水质量标准

参数

PH

总硬度

耗氧量

总大肠菌群

硫酸盐
氨氮

III类标准
6.5-8.5

≤450

≤3.0

≤3.0MPN/100mL
≤250

≤0.50



	污染物排放标准
	运营期：

1、颗粒物有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“一般控制区”要求，颗粒物有组织排放速率和厂界监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；VOCs和二甲苯有组织及无组织排放限值执行《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中II时段及表2中的相关标准要求；厂房外无组织废气中NMHC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中的无组织排放监控浓度限值要求。

表15  大气污染物排放标准
污染物

最高允许排放浓度(mg/m3)

最高允许排放速率

无组织排放监控

浓度限值（mg/m3）

排气筒高度（m）

排放速率（kg/h）

颗粒物

20

15

3.5

1.0

VOCs

40

15

2.4

2.0

二甲苯

20

15

1.0

0.2

NMHC

/

/

/

6.0

2、生活污水排入市政管网执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表一中B等级标准；
                 表16  污水排入城镇下水道水质标准       单位：mg/L
类别

COD

BOD5
SS

氨氮

标准值

500

350

400

45

3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准；

                      表17  噪声排放标准限值      单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及环保部2013年第36号文中相关修订；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及环保部2013年第36号文相关修订。

	总量控制指标
	项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后进入威海市经区污水处理厂处理；所需总量控制指标纳入威海市经区污水处理厂总量指标，不需另行申请总量指标。

项目区内不设锅炉等燃煤、燃油设备，无SO2、NOx等产生。

根据《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《威海市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求，区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。本项目VOCs排放总量为0.254t/a，按照倍量替代的要求，VOCs削减量为0.508t/a。总量指标从威海永祥机电设备有限公司项目调剂。

威海永祥机电设备有限公司位于温泉镇虎山村，主要从事机械设备配件以及户外用品配件的生产，由于经营不善，该项目已于2019年2月注销停产，不再运营。该公司在生产的过程中，需要使用油漆对产品进行涂饰，涂饰后再经烘干，这过程中会产生VOCs。该公司聚氨脂油漆用量为3t/a、稀料用量为2t/a，VOCs产生量约为油漆用量的25％，稀料全部挥发，则VOCs排放量为0.75t/a。该项目VOCs减排总量用于本次新建项目的替代量。本次新建项目VOCs排放量为0.254t/a，
威海永祥机电设备有限公司，不再运营，其挥发性有机废气消减量共计0.75t/a，可以供艾邸美居（山东）家具有限公司使用。满足《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《威海市十三五挥发性有机物污染防治工作方案》中挥发性有机物实行区域内倍量削减替代的要求。



建设项目工程分析

	生产工艺流程简要说明及简图：

施工期

项目使用现有厂房进行生产，厂房施工已经结束，施工期污染环节主要为设备的安装调试所产生的噪声污染。

二、营运期

1、工艺流程及产污环节：


[image: image6.emf]木板

打孔、打磨 喷漆、晾干 成品

拼板

固废、废气、噪声

固废、废气、噪声

下料

废气、固废、噪声

封边

固废、废气、噪声


图2  生产工艺流程及产污环节图

生产工艺流程简介

下料：将外购的木材等按所需尺寸进行下料；

拼板、封边：项目拼板、封片过程采用白乳胶，白乳胶挥发少量有机气体，可忽略不计。

打孔、打磨：用打孔机打孔处理并将表面打磨光滑。

喷漆、晾干：在喷漆房中对板材进行喷漆作业（人工喷漆），均进行面漆、底漆2次喷涂，项目调漆、喷漆、晾干均在喷漆房内进行。

2、产污环节分析

（1）废水：项目废水主要为职工日常生活过程中产生的生活污水。

废气：项目废气包括木加工产生的粉尘，喷漆、晾干工序产生的有机废气。

噪声：项目噪声源主要为设备运行时产生的机械噪声。

固体废物：项目固体废物主要为生产过程中产生的废下脚料、木屑、除尘器收集粉尘等一般工业固体废物；设备维护过程中产生的废机油、废油桶，环保设备中产生的废活性炭、漆渣、喷淋塔废液等危险废物；职工日常生活中产生的生活垃圾。


项目主要污染物产生及预计排放情况

	类型

内容
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前

产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	运营期
	水污

染物
	生活污水
	CODCr
SS

氨氮
	450mg/L  0.044t/a

200mg/L  0.019t/a

30mg/L  0.003t/a
	450mg/L  0.044t/a

200mg/L  0.019t/a

30mg/L  0.003t/a

	
	大气污染物
	木加工粉尘
	有组织
	颗粒物
	5mg/m3  0.015t/a
	0.5mg/m3  0.001t/a

	
	
	
	无组织
	
	0.002t/a
	0.002t/a

	
	
	喷漆、晾干废气
	有组织
	VOCs
	108.33mg/m3  2.47t/a
	5.146mg/m3  0.124t/a

	
	
	
	
	二甲苯
	6.25mg/m3  0.143t/a
	0.297mg/m3  0.007t/a

	
	
	
	无组织
	VOCs
	0.13t/a
	0.13t/a

	
	
	
	
	二甲苯
	0.008t/a
	0.008t/a

	
	固体

废物
	机加工
	废下脚料、木屑
	0.1t/a
	0

	
	
	布袋除尘器
	除尘器收集粉尘
	0.013t/a
	0

	
	
	喷漆、晾干
	废漆料桶
	0.05t/a
	0

	
	
	
	漆渣
	0.706t/a
	0

	
	
	环保设备
	废活性炭
	9.4t/a
	0

	
	
	
	喷淋废液
	5t/a
	0

	
	
	设备维护
	废机油
	0.05t/a
	0

	
	
	包装
	废油桶
	0.1t/a
	0

	
	
	生活办公
	生活垃圾
	2.85t/a
	0

	
	噪声
	机械设备
	噪声
	70-85dB(A)
	厂界达标

	其他
	/


项目环境影响分析

	施工期环境影响分析：

项目施工期主要为设备的安装调试，工程量较小，施工期较短，对环境影响较小，而且对环境的影响随施工期结束而消失。

运营期环境影响分析
1、大气环境影响分析

（1）废气产生和排放

项目营运期废气主要为木加工粉尘和喷漆、晾干废气。

①木加工粉尘

项目下料、打孔、打磨过程产生粉尘，根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》，木质家具制造行业中机加工工序粉尘的产生量为150g/m3（原料），本项目的原材料用量为100m3，则粉尘产生量为0.015t/a。

建设单位拟于下料、打孔、打磨等加工工位处连接约直径20公分的塑料软管，软管吸气口距离工位约5cm，木加工设备开启前，污染防治设备开始启动，采用下吸风方式通过风机抽吸使出风量大于进风量，从而保持软管吸气口微负压状态，使软管收集效率达到90%。机加工粉尘由软管（密封管道）收集至布袋除尘器处理，尾气通过1根15m高P1排气筒排放。粉尘经布袋除尘器收集处理后，除尘效率约95%，风机风量为2000m3/h，工作时间约1500h/a。颗粒物有组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.5mg/m3。颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“一般控制区”要求。
未被收集的颗粒物在车间内无组织排放，排放量为0.002t/a，排放速率0.001kg/h。

②喷漆、晾干废气

项目在调漆、喷漆、晾干过程会产生有机废气（主要为二甲苯、酯类等污染物），喷漆过程中会产生漆雾。项目所用油漆为丙烯酸聚氨酯漆，用量约3t/a，主要成分：二甲苯3-5%，乙酸正丁酯10-15%，醇酸树脂79-81%；稀料用量约为2t/a，主要成分：环已酮10-30%，丁酯70-90%，甲酮5-10%。

油漆、稀释剂主要组分含量如下表：

表18  项目油漆、稀料主要组分含量情况   单位：t/a
漆料名称
用量
固体份含量及用量
有机溶剂含量及用量
二甲苯含量及用量

油漆

3
80%，2.4

20%，0.6

5%，0.15

稀释剂

2
/

100%，2

/

合计

5

2.4

2.6

0.15

因此该项目油漆、稀释剂中固体份总量为2.4t/a，VOCs总量为2.6t/a，二甲苯总量为0.15t/a。

项目设1个密闭喷漆房，喷漆房内设2台油漆喷涂机台，调漆、喷漆及晾干均在密闭喷漆房中进行，喷漆房仅人员进出时才打开门，平时均处于关闭状态。喷漆房开始生产前，污染防治设备开始启动，采用侧吸风方式通过风机抽吸使出风量大于进风量，从而保持喷漆房微负压状态（微负压的压强约95kpa），使集气罩收集效率达到95%。喷漆废气先经水喷淋预处理后与调漆、晾干有机废气一同收集至1套“催化燃烧装置”处理，尾气通过同1根15m高排气筒排放。有机废气经活性炭吸附后，经热风脱附，再经催化燃烧，VOCs净化效率约95%，风机风量为10000m3/h，年工作时间约2400h/a。漆雾颗粒经水喷淋处理后，基本可清除。

项目喷漆房有机废气VOCs总产生量为2.6t/a（其中二甲苯为0.15t/a），废气收集效率约95%，则VOCs的有组织收集量为2.47t/a（其中二甲苯为0.143t/a），产生浓度108.33mg/m3（其中二甲苯6.25mg/m3）。喷漆房废气中VOCs有组织排放量为0.124t/a（其中二甲苯为0.007t/a），排放浓度5.146mg/m3（其中二甲苯0.297mg/m3），排放速率0.051kg/h（其中二甲苯0.003kg/h）。VOCs有和二甲苯有组织排放限值满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中标准要求。

喷漆房仅开关门运输物料时会有少量废气从进出料口逸散，喷漆房有机废气收集效率约95%，剩余5%未被收集的有机废气无组织排放，则喷漆房VOCs无组织排放量为0.13t/a（其中二甲苯为0.008t/a），排放速率为0.054kg/h（其中二甲苯为0.003kg/h）。

（2）废气治理措施分析

有机废气的处理方法总体上可以分为活性炭吸附法、直接燃烧法、催化剂氧化分解法和蓄热式燃烧法。它们的处理原理、优缺点比较见表19。

表19  有机废气处理方法比较

处理方法

原理及主要控制条件

优点

缺点

活性炭吸附法
用活性炭吸附，处理废气流速0.3~0.6m/s，炭层厚度0.8~1.5m

①可回收溶剂

②可净化低浓度（一般<1000mg/m3）、低温度废气

③不需要加热

需要预处理去除漆雾、粉尘、等杂质，高温废气需要冷却

直接燃烧法
在600~800℃下燃烧，停留0.3~0.5s

①操作简单，维护容易

②不需要预处理有机物可完全燃烧

③有利于净化含量高的废气

④燃烧热可作为烘干室热源综合利用

①NOx的排气量增大

②当单独处理时，燃料燃烧费用较大

催化剂氧化分解法
在200~400℃下燃烧，停留0.14~0.24s

与直接燃烧法相比

①装置较小

②燃料费用低

③NOx生成少

①需要良好的预处理

②催化剂中毒和表面异物附着易失效

③催化剂和设备较贵

蓄热式燃烧法
在600~800℃下燃烧，停留0.3~0.5s

与直接燃烧法、催化剂氧化分解法相比

①燃料费用低

②燃烧热可作为烘干室热源综合利用

当单独处理时，燃料燃烧费用较大

活性炭吸附法净化率可达90%以上，若无再生装置，则活性炭频繁更换导致运行费用较高，若使用蒸汽回收，则工艺流程较长，操作费用较高，回收的溶剂和水的混合物利用价值较低；直接燃烧法及蓄热式燃烧法只适用于净化可燃有害组分浓度较高的废气，或者是用于净化有害组分燃烧时热值较高的废气，因为只有燃烧时放出的热量能够补偿散向环境中的热量时，才能保持燃烧区的温度，维持燃烧的持续，且燃料燃烧费用较大。

本项目有机废气中VOCs浓度较低，同时考虑到运行成本和安装空间，综合以上分析，项目采用催化燃烧脱附装置处理有机废气，废气经活性炭吸附后，经热风脱附，再经催化燃烧，通过15m高排气筒排放。该系统设计风量10000m3/h，工作时间2400h/a，对有组织有机废气净化效率≥95%。

本项目调漆、喷漆及烘干工序均在密闭空间内进行，车间开始生产前，污染防治设备开始启动，通过风机抽吸使出风量大于进风量，从而保持车间微负压状态。

本项目活性炭吸附箱配套在线检测系统及压差显示器，可随时查看设备运行状况，随着吸附工况持续，积聚在活性炭颗粒上的有机废气分子将越积越多，相应就会增加设备的运行阻力，通过压差显示器监控吸附段的阻力变化，将吸附段阻力上限维持在1000~1200Pa范围内，当超过此限定范围，由自动控制器通过定阻发出指令，启动催化燃烧装置对活性炭脱附再生处理。

项目安装企业电量智能管控系统，并能与市生态环境局联网。活性炭吸附装置采用PLC控制方式，实时监测装置系统及活性炭饱和自动报警装置，用电脑或手机APP可随时得到设备运行情况。另外，采用PLC控制的方式，将生产设备的控制电源与污染防治设施的控制电源连成一体，并由生产设备的电源控制按钮同时控制生产设备、污染防治设施的开启、关闭。

负压工作原理：

负压风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在实际应用中，负压风机集中安装于厂房一侧，进气口于厂房另外一侧，空气由进出口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间，空气排着队，有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由负压风机排出车间。

催化燃烧脱附装置工作原理：

喷漆废气首先经过水喷淋，将废气中的漆雾颗粒沉降下来，同时吸收水溶性废气成分，达到污染物与洁净气体分离的目的；经过滤后的废气进入活性炭吸附箱，通过活性炭吸附废气中的有机成分使废气得以净化，净化的气体在离心风机作用下经排气筒排入大气。

活性炭经吸附运行一段时间后达到饱和前，启动系统的脱附-催化燃烧过程，通过热气流将原来已经吸附在活性炭表面的有机溶剂脱附出来。脱附气体在脱附风机作用下先进入换热器进行换热，实现对余热的回收，换热后进入催化燃烧炉通过燃烧器加热对废气进一步升温（300℃），升温后的有机废气达到废气在催化剂（钯、铊等贵金属）作用下的起燃温度。废气进入催化燃烧床，在催化剂的作用下，经过催化燃烧反应转化生成CO2和水蒸气等无害物质，并放出热量（根据环保设备厂家提供资料，废气处理效率大于95%，本次评价按95%计），燃烧后的尾气一部分直接排到大气，大部分热气流被再次循环送往吸附床，用于对活性炭的脱附再生。这样既能满足燃烧和脱附所需热能，又能达到节能的目的，再生后的活性炭可用于下次吸附。当废气浓度达到一定程度时反应放热跟脱附加热达到平衡，系统在不外加热量的情况下完成脱附再生过程。

项目活性炭吸附-催化燃烧脱附再生处理主体设备情况见表20。

表20  项目有机废气处理主体设备情况
序号

项目

设计结果

1

设备名称

催化燃烧处理设备
2

设备数量

1套

3

处理风量(Nm³/h)

10000

4

工作方式

间歇式运行

5

活性炭床外形尺寸（单床）

1500*1500*3400mm

6

单床活性炭填充量

1.2m3
7

吸附阻力损失

450Pa

8

活性炭脱附温度

90℃

9

处理废气成份

VOCs（包含二甲苯等）

10

活性炭吸附周期

68.8h

11

脱附周期

6.5h

12

活性炭使用寿命

6000-8000h

13

催化燃烧风量(Nm³/h)

2000

14

催化剂种类

Pt、Pd（铂、钯）贵金属型催化剂

15

催化剂活性温度

210℃

16

催化剂使用寿命

≥8500h

17

有机废气处理效率

≥95%

（3）大气等级评定

本次评价选择《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模型对项目投产后的大气环境影响进行预测，按评价工作分级判据进行分级。

①估算模型参数

本项目AERSCREEN估算模型参数见下表21。

表21  AERSCREEN估算模型参数一览表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数(城市选项时)

/

最高环境温度/℃

37.4℃
最低环境温度/℃

-12.4℃
土地利用类型

农林用地

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

□是   ■否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是   ■否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

②项目源强参数

项目废气分有组织和无组织排放两部分，主要废气污染源排放参数详见表22和表23。
表22  点源排放参数表

排气筒编号

排气筒底部

中心坐标(o)

排气筒参数

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放

经度

纬度

高度/m

内径/m

流速/（m/s）

温度/℃

污染物

排放速率/（kg/h）

P1

122.138

37.366

15

0.3

7.94

25

1500

间歇

颗粒物

0.001

P2

122.138
37.366
15

0.6
9.83

25

2400

间歇

VOCs

0.051

二甲苯

0.003
表23  面源排放参数表

排放源

面源长度/m

面源宽度/m

面源有效排放高度/m

排放

工况

污染物排放速率/（kg/h）

VOCs

颗粒物

二甲苯

生产车间

60

30

8
连续

0.054

0.001

0.003
③估算模型计算结果

根据污染物估算模型进行计算，预测结果见表24。

表24 污染物估算模型预测结果一览表
污染源

污染因子

最大质量浓度/（μg/m3）

质量标准/（μg/m3）

离源距离/（m）

占标率/（%）

D10%最远距离/（m）

P1

颗粒物

0.113

450

56

0.03

0

P2

VOCs
3.65

1200

187

0.30

0

二甲苯

0.636

200

0.32

0

生产车间

颗粒物

32.0

900

92

0.99

0

VOCs

76.3

1200

6.36

0

二甲苯

12.2

200

6.10

0

④评价等级的判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi(第i个污染物，简称“最大浓度占标率”)，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，选取Pi最大者来确定评价工作等级，评价等级判别见表25。
表25 大气评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级依据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1% 

根据项目主要污染源估算模型计算结果，Pmax=6.36%，1%<Pmax<10%。综上，本项目大气评价等级为二级评价。

（3）达标性分析
①有组织排放废气
项目营运后各类有组织废气排放与排放标准的达标分析详见表26。
表26  项目有组织废气排放达标情况
排气筒

污染源

污染物

治理措施

排气筒高度m

排放情况

执行标准

达标情况

浓度mg/m3
速率kg/h

浓度

mg/m3
速率

kg/h

P1

木加工

颗粒物

布袋除尘器

15

0.5

0.001

20

3.5

达标
P2

喷漆、晾干

VOCs

喷淋塔+催化燃烧装置

15

5.146

0.051
40

2.4

达标

二甲苯

0.297

0.003

20

1.0

达标

由表26可知，二甲苯和VOCs有组织排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中II时段标准要求；颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“一般控制区”要求，有组织排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

②无组织排放废气
项目无组织废气排放源主要为生产车间内未被收集的颗粒物、VOCs和二甲苯。本次评价将整个生产车间作为一个大的无组织排放面源，对其进行排放达标性分析，该面源参数见表27。
表27  项目无组织废气排放达标情况

排放源

污染物

排放源强（kg/h）
面源长*宽*高（m）

排放工况

下风向最大质量浓度（mg/m3）

最大浓度点离源的距离（m）

执行标准（mg/m3）

达标情况

生产车间

颗粒物

0.001

60*30*8
间歇

0.032

92

1.0

达标

VOCs

0.054

0.0763

2.0

达标

二甲苯

0.003
0.0122

0.2

达标

由表27可以看出，车间无组织排放的颗粒物、VOCs和二甲苯最大落地浓度分别为0.032mg/m3、0.0763mg/m3、0.0122mg/m3，位于下风向92米处。由此推算，厂界VOCs和二甲苯排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2中限值要求；厂房外无组织废气中NMHC满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中的无组织排放监控浓度限值要求。
（4）污染物排放量核算

根据评价等级的判定结果，项目为二级评价，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》的要求，本项目不需要进行大气环境影响预测工作，只对污染物排放量进行核算。具体点源、面源排放核算表见表28和表29，项目大气污染物年排放量核算表见表30。
项目有组织排放量核算结果见表28。
表28 大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度（mg/m3）

核算排放速率

（kg/h）

核算年排放量（t/a）

主要排放口

1

P1

颗粒物

0.5

0.001

0.001
2

P2

VOCs

5.146

0.051

0.124

二甲苯

0.297

0.003
0.007

有组织排放

有组织排放总计

颗粒物

0.001
VOCs

0.124
二甲苯

0.007
项目无组织排放量核算结果见表29。

表29 大气污染物无组织排放量核算表

排放口

编号

产污

环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

排放限值（mg/m3）

生产车间

机加工、喷漆、晾干

颗粒物

加强管理

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

1.0

0.002

VOCs

《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2
2.0

0.13
二甲苯

0.2

0.008

无组织排放

无组织排放总计

颗粒物

0.002
VOCs

0.13
二甲苯

0.008
表30 大气污染物年排放量核算表
序号

污染物

年排放量（t/a）
1

颗粒物

0.003

2

VOCs

0.254

3

二甲苯

0.015

（5）大气环境防护距离

本项目评价等级为二级评价，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》的要求，本项目不需要设置大气环境防护距离。

（6）大气环境影响评价自查表

表31  建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级(
三级□

评价范围

边长=50km

边长5~50km(
边长=5km(
评价因子

SO2+NOX排放量

≥20000t/a□

500~2000t/a□

小于500t/a□

评价因子

基本污染物（颗粒物）

其他污染物（VOCs、二甲苯）

包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5□

评价标准

评价标准

国家标准(
地方标准(
附录D(
其他标准□

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区(
一类区和二类区□

评价基准年

（2018）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据(
主管部门发布的数据(
现状补充监测(
现状评价

达标区(
不达标区(
污染源

调查

调查内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源(
现有污染源□

拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与评价

预测模型

AERMOD

□

ADMS

□

AUSTAL2000

□

EDMS/AEDT

□

CALPUFF

□

网格模型

□

其他

(
预测范围

边长≥50km□

边长5~50km(
边长=5km(
预测因子

不需进一步预测

包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(
正常排放短期浓度贡献值

C本项目最大占标率≤100%(
C本项目最大占标率＞100%□

正常排放年均浓度贡献值

一类区

C本项目最大占标率≤10%□

C本项目最大占标率＞10%□

二类区

C本项目最大占标率≤30%(
C本项目最大占标率＞30%□

非正常排放1h浓度贡献值

非正常持续时长（/）h

C非正常占标率≤100%(
C非正常占标率＞100%(
保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

C叠加达标□

C叠加不达标□

区域环境质量的整体变化情况

k≤-20%□

k＞-20%

环境监测计划

污染源监测

监测因子：（VOCs、颗粒物、二甲苯）

有组织废气监测(
无组织废气监测(
无监测□

环境质量检测

监测因子：（无）

监测点位数（0）

无监测(
评价

结论

环境影响

可以接受(             不可接受□

大气环境防护距离

距（）厂界最远（）m；二级评价，不计算

污染源

年排放量

颗粒物：（0.003）t/a

VOCs：（0.254）t/a

二甲苯：（0.015）t/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“（    ）”为内容填写项

2、水环境影响分析

（1）地表水环境影响分析

项目废气水喷淋装置废水经沉淀分离漆渣后循环使用，定期补充，定期补充水量约5t/a，一年更换一次。水喷淋装置废水年产生量约5t/a，属于危险废物HW264-013-12，委托具有危险废物处置资质的单位进行处置。
生活污水产生量按照用水量的85%计算，则产生量为97t/a，主要污染物及其浓度分别为CODCr450mg/L、氨氮30mg/L、SS200mg/L，产生量分别为CODCr0.044t/a、氨氮0.003t/a、SS0.019t/a。
生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准要求（CODcr≤500mg/L、氨氮≤45mg/L、SS≤400mg/L），最终进入威海市经区污水处理厂处理。

威海市经区污水处理厂位于威海市经济技术开发区海埠路329号，全厂污水处理量为12万t/d，其中，回用水量2.0万t/d，深海排放10t/d。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准要求。该污水厂排污许可证证书编号为91371000080896598M003U，“十二五”期间，威海市政府分配给威海市经区污水处理厂的总量指标为COD2190t/a，氨氮273t/a（按每年夏季7个月，冬季5个月计算），因此，仍有一定的废水处理余量和污染物总量控制余量。本项目新增污水排放量约0.32t/d，占污水处理厂总量指标的比例很小。因此，污水处理厂完全有能力接纳处理该项目产生的废水，其总量纳入污水处理厂总量指标。项目废水治理排放方案合理可行。
污水处理厂设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准（CODCr50mg/L、氨氮5mg/L、SS10mg/L）。本项目废水总排放量为97t/a，则本项目排放到外环境中各污染物排放量分别为CODCr 4.8kg/a、氨氮0.5kg/a、SS 1kg/a，其总量纳入威海经区污水处理厂总量指标。

（2）地下水环境影响分析

项目不取地下水，不会对区域地下水水位等造成影响，本项目对地下水的污染主要为废水和危废渗漏对地下水的污染。项目在确保排水系统与市政污水主管网对接的前提下，并有效防止污水管网“跑、冒、滴、漏”现象的发生，项目废水对地下水环境影响很小。

项目区防渗等防止地下水污染预防措施见下表。

表32  厂区防渗等预防措施表

序号

名称

措施

1

生产车间

底部铺设防渗层，再用水泥抹面硬化，确保防渗系数小于10-7cm/s

2

化粪池

底部和墙体铺设防渗层，再用水泥抹面硬化，确保防渗系数小于10-7cm/s

3

固废库

严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求制定防渗措施

4

危废库

底部距离地面10～15cm，粘土夯实、使防渗层厚度大于20cm，铺设防渗膜，再用水泥抹面硬化，确保防渗系数小于10-10cm/s

综上所述，项目采取严格管理和切实的防治措施的前提下，项目废水对周边地表水及地下水的影响较小。
3、噪声环境影响分析
本项目运营期产生的噪声主要为各机械设备运行时产生的机械噪声，噪声源强在70-85dB之间。项目生产设备经过合理布局、基础减振、隔声等措施处理后，为了降低该项目噪声对环境的影响，企业采取如下降噪措施：

1)采用先进的生产工艺及先进的低噪音设备；

2)合理安排设备安放位置，高噪设备尽量远离厂界，尽可能利用距离进行声级衰减；

3)设备安装时采取加防震垫、产噪大的设备加设消声器等防振减噪措施；

4)生产过程中，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。

本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的点声源衰减模式进行预测。

（1）噪声户外传播声级衰减计算方法
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（2）室外声源在预测点的声压级
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式中：
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——各种因素引起的衰减量(dB)。

（3）室内声源向室外传播的计算

若声源所在室内声场近似扩散声场，
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个等效室外声源，则预测点处的总声压级为：
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项目各声源对厂界噪声的贡献值及厂界噪声叠加值见表33。

表33 项目各噪声源对厂界的影响情况表   单位：dB(A)

预测点

贡献值dB(A)

标准值dB(A)

达标情况

昼间

夜间

东厂界

49

60

50

达标

南厂界

43

达标

西厂界

41.5

达标

北厂界

47

达标

由表33可知，项目运营后，各厂界昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

4、固体废物影响分析

本项目固体废物主要为生活垃圾、废下脚料、木屑、除尘器收集粉尘、废漆料桶、漆渣、废机油、废油桶、废活性炭和喷淋塔废液。

（1）生活垃圾：根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，垃圾产生量按0.5kg/(人·d)，产生量为2.85t/a，产生的生活垃圾统一放置在垃圾桶中，由环卫部门进行清理。

（2）一般工业固体废物
废下脚料、木屑：机加工过程中会产生废下脚料及木屑，产生量约占原料的0.1%。项目木材使用量为100m3/a，则废下脚料及木屑产生量约0.1t/a，集中收集后外售综合利用。

除尘器收集粉尘：经计算，布袋除尘器收集粉尘量约0.013t/a，集中收集后外售综合利用。

①一般固废的收集和贮存

一般固废的收集、储存、管理严格按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年第36号修改单相关规定和要求执行，建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立管理台账。由专人负责一般固废的收集和管理工作。

一般固废库必须设置识别一般固废的明显标志，除尘器收集粉尘、沉淀泥沙属于一般工业固体废弃物中的Ⅰ类工业固体废物，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，一般固废库不需要做防渗层。

一般固废库位于厂区内，占地面积约20m2，根据项目的一般固废数量、存储周期分析，能够容纳本项目产生的一般固废；为密闭间，地面进行硬化且无裂隙、定期洒水抑尘，能起到很好的防扬散、防流失效果。

②一般固废的转移及运输

委托他人运输、利用沉淀泥沙，需对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

禁止将一般固废混入生活垃圾。

该项目在严格按照一般固废处理的相关规定的前提下，固体废物能够达到零排放，因此对周围环境基本无影响。

（3）危险废物
废漆料桶：项目液体辅料种类较多，包括油漆、稀释剂等，根据企业提供资料，废漆料桶产生量约0.05t/a，属于危险废物HW900-041-49，集中收集于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位进行处置。

漆渣：喷漆过程中会产生漆渣，漆渣产生量约0.706t/a，漆渣属于危险废物HW900-252-12，委托有危废处置资质的单位进行处置。

废活性炭：根据同类企业运行经验，每100kg活性炭吸附8kg的活性炭进行脱附再生，本项目活性炭总量为9.4t/a，则整个系统脱附再生一次可净化752kg的有机物，本项目有机废气的削减量约2.35t/a，整个系统需脱附再生4次/年，随着活性炭的不断脱附，活性炭吸附能力也在不断减弱，吸附量不断减少，脱附时间间隔逐渐缩短，项目需每2年更换一次活性炭，则废活性炭的产生量为9.4t/a。废活性炭属于危险废物HW900-041-49，委托有危废处置资质的单位进行处置。活性炭的更换应加强台账管理，实行五联单制；废活性炭的更换、收集、贮存应专人管理。

废机油、废油桶：根据企业提供资料，废机油产生量约0.05t/a，属于危险废物HW900-214-08；废油桶产生量约0.1t/a，属于危险废物HW900-041-49。集中收集在危废暂存间，委托有危废处置资质的单位进行处置。

喷淋塔废液：项目生产过程喷淋塔喷淋用水，经沉淀分离漆渣后循环使用，定期补充，一年更换一次，喷淋废液年产生量约5t/a。喷淋塔危险废物HW264-013-12，具有危险废物处置资质的单位进行回收处置。
根据企业提供的资料，项目运营后的固体废物类别及产生量见表34。
表34 项目固体废物产生及处置情况一览表

废物名称

废物类别

废物编号

产生量（t/a）

处理处置措施

漆渣

危险废物

HW900-252-12

0.706
暂存于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处置

废机油

HW900-214-08

0.05

废油桶

HW900-041-49

0.1

废活性炭

9.4

废漆料桶

0.05

喷淋废液
HW264-013-12
5
生活垃圾

生活垃圾

/

2.85

放至垃圾桶，由环卫部门统一清运

废下脚料、木屑

一般工业固体废物

/

0.1
集中收集，外售综合利用

除尘器收集粉尘

0.013
项目危险废物汇总情况见表35。

表35  本项目危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废

物代码

产生量

t/a

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

废机油
HW08

900-214-08

0.05

设备维护
液态

机油

机油

每月

T,I

暂存于危废暂存间内，委托有危险废物处理资质的单位处理

2

废油桶

HW49

900-041-49

0.1

固态

沾有机油的废桶

机油
每月

T/In

3

废漆料桶

0.05

调漆

固态

沾有漆料的废桶

VOCs、二甲苯
每天

T/In

4

废活性炭

9.4

废气处理装置
固态

C、VOCs

VOCs

75d

T/In

5

漆渣

HW12

900-252-12

0.706
喷漆

固态

漆渣

漆渣

每天

T,I

6
喷淋废液
HW12
264-013-12
5
漆雾处理
液态
漆渣
漆渣
每年
T
由于废机油、废油桶、废漆料桶、废活性炭、喷淋废液和漆渣属于危险废物，其储存运输应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单、《危险废物污染防治技术政策》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求进行。

（1）危险废物的收集和贮存

危险废物的收集、储存、管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求执行，建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作；由于《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单标准中除对医疗废物贮存周期提出了要求外，未对其他危险废物贮存周期提出具体的要求，根据项目的危险废物数量分析，项目存储周期能够保证危险废物的及时运输。

危废库必须设置识别危险废物的明显标志，并严格采取“四防”措施：

防风、防雨、防晒：本项目危废库位于车间南侧，共设1个，面积约10m2，危废库设置为密闭间，能起到很好的防风、防雨、防晒效果。

防渗漏：危废库地面进行硬化和防渗漏处理，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；基础防渗层可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。

危废库内，各类危险废物应分区贮存，各个分区应设置围堰或托盘，围堰或托盘的容积应大于储存物料量，事故发生时可保证将泄漏的物料控制在围堰或托盘内，每个分区均应粘贴储存物质标牌等。收集、贮存危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护监测部门监测，达到无害化标准，未达标准的严禁转作他用。

在收集、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时，必须立即采取措施，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于24h内向所在区、市环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

收集、贮存危险废物过程中按危险废物特性进行分类包装。包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接受者提供安全保护要求的文字说明。

危废暂存间占地面积约30m2、高5m，有效库容约150m3。危废库管理人员每月统计危险废物的产生数量，并按照有关规定及时进行清运和处置。本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表36。
表36  建设项目危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所（设施）

危险废物

名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废暂存间

废机油
HW08

900-214-08

车间南侧
30m2
存于桶内并密封

可存放编织袋约30m3、20个桶

1年

废油桶

HW49

900-041-49

存于编织袋内

废活性炭

HW49

900-041-49

存于桶内并密封

废漆料桶

HW49

900-041-49

存于编织袋内

漆渣

HW12

900-252-12

存于桶内并密封

喷淋废液
HW12
264-013-12
存于桶内并密封

（2）危险废物的转移及运输

1）危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境中。

2）采用专用车辆和专用容器运输贮存危险废物，禁止将危险废物混入生活垃圾或其他废物。

3）项目产生的危险废物交由具有危险废物处置资质的单位进行回收处置。危险废物收集和运输应采用密闭容器和密闭专用货车，废物收集后立即运走，尽量缩短停滞时间。避免挥发产生的毒害气体对周围环境产生不利影响。

综上所述，本项目固废能够得到合理处置，对周围环境影响较小。
5、环境风险影响分析

（1）环境风险评价等级判定

建设项目涉及的原辅料主要为聚氨酯油漆、稀释剂，均以桶装方式储存。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及危险物质为聚氨酯漆（二甲苯）、稀释剂（二甲苯），油漆和稀释剂最大存放量分别为0.5t、0.1t，二甲苯临界量为10t，计算得Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ级，开展简单分析。

（2）环境风险识别

根据项目物料危险性、毒性识别及生产过程危险识别，一旦项目发生事故，对环境的影响途径主要表现为可能危害区域大气环境质量。从其危害事故造成的环境危害分析，其环境污染的形式主要为：油漆或危险废物泄漏及泄漏引发的火灾，导致对周边大气环境及地表水环境的污染。

（3）风险防范措施

油漆应严格控制贮存量。贮存的物料等物品应按性质分别存放。

①设立厂内事故应急指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立即得到有效救援。

②加强安全管理，确保安全生产。

③加强对环保装置等设备的定期检修和维护，以防意外事故的发生，发现故障，应立即维修更换，加强对油漆使用及贮存过程的管理，避免出现泄漏等现象；加强危险废物管理，对危险废物进行安全分类存放，定期委托处理，避免在厂区储存时间过长。

④加强个人的防护措施。

本项目建设单位将严格按照国家有关规范标准的要求对生产设备、原辅料运输储存以及生产过程进行严格监控和管理，认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施后，该项目对周围环境的风险影响在可接受范围之内。

6、项目环境监测计划一览表

项目环境监测计划一览表详见表37。

表37 项目环境监测计划一览表

监测项目

监测点位布置

监测指标

监测频次

执行排放标准

噪声

各厂界外1m处

噪声

每季度1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
废气

P1排气筒

颗粒物

半年1次

《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“一般控制区”要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求
P2排气筒

VOCs、二甲苯

半年1次

《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2及表3标准

厂界

VOCs、二甲苯

半年1次

颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求
厂房外

NMHC

半年1次

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1
废水

污水排放口

COD、SS、氨氮

半年1次

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准

7、排污口规范化|规模化、信息化分析

根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）和《排放口规范化整治技术》（环发[1999]24号）以及关于贯彻落实《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T 2643-2014）的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。

①项目废气污染源排气筒应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。

②项目产生的一般固废厂方分类出售给相应单位综合利用，危险废物委托有危废处置资质单位处置；固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。

③主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。

本项目建成后，应将上述所有排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放的规范化管理。

8、项目环境保护“三同时”验收一览表

项目环境保护“三同时”验收一览表详见表38。

表38  环境保护“三同时”验收一览表

类别

项目

验收内容

验收标准

废水

生活污水

生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入威海市经区污水处理厂进行处理
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级要求
废气

木加工粉尘

经布袋除尘器处理后通过1根15m高P1排气筒排放

颗粒物有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“一般控制区”要求，有组织排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求
喷漆、晾干废气

经“喷淋塔+催化燃烧”装置净化后通过1根15m高的P2排气筒排放

二甲苯和VOCs有组织排放限值执行《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表1中II时段标准要求

无组织废气

加强通风

厂界二甲苯和VOCs监控浓度执行《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》（DB37/2801.3-2017）表2标准；厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；厂房外NMHC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1

噪声

风机等

机械设备

建筑物隔音、基础减振、集中布置等措施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中表1中2类标准

固废

生活垃圾

垃圾桶，由环卫部门定期清运

/

一般固废

废下脚料、木屑、除尘器收集粉尘集中收集外售综合利用

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及环保部2013年第36号文中相关修订

危险废物

废漆料桶、漆渣、废机油、废油桶、、喷淋废液、废活性炭集中收集在危废暂存间，委托有危废处置资质的单位进行处置

《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及环保部2013年第36号文中相关修订

本项目所采取的环保设施具体见表39。

表39 环保设施一览表
类别

环保设施

环保投资（万元）

运营期

噪声

设备采取隔声、基础减振等措施

3

废气

布袋除尘器

3

“喷淋塔+催化燃烧”装置1套

17
15m高的排气筒2根

3

固废

危废暂存间1个

1

其他

绿化、防渗等
3

合计

30



项目污染物排放分析

	废

水
	新鲜水总用量
	119m3/a
	排放去向
	直接
	化粪池

	
	生活污水产生量
	97m3/a
	
	最终
	威海市经区污水处理厂

	
	产生污染的工艺

装置或设备名称
	主要的污染物

	
	
	名   称
	产生量（吨/年）
	排放量（吨/年）

	
	生活污水
	CODCr

氨氮

SS
	0.044

0.003

0.019
	0.044

0.003

0.019

	废气
	产生污染的工艺

装置或设备名称
	主要污染物

	
	
	名称
	产生量（吨/年）
	排放量（吨/年）

	
	机加工
	颗粒物
	0.015
	0.003

	
	喷漆、晾干
	VOCs
	2.6
	0.254

	
	
	二甲苯
	0.15
	0.015

	固

废
	主要的污染物
	排放去向

	
	名称
	产生量（吨/年）
	排放量（吨/年）
	

	
	生活垃圾
	2.85
	0
	环卫部门，收集处理

	
	一般固废
	0.113
	0
	集中收集后外售综合利用

	
	危险废物
	15.306
	0
	集中收集在危废暂存间，委托有危废处置资质单位进行处置

	噪

声
	主要设备
	等效声级dB(A)

	
	风机等机械设备
	70～85

	其他
	——


项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期

治理效果

	水

污

染

物
	生活污水
	CODCr

氨氮

SS
	经化粪池处理后通过市政污水管网排入威海市经区污水处理厂集中处理
	对周围环境影响较小

	大

气

污

染

物
	机加工
	颗粒物
	经布袋除尘器处理后通过1根15m高的P1排气筒排放
	对周围环境影响较小

	
	喷漆、晾干
	VOCs、二甲苯
	经“喷淋塔+催化燃烧”装置净化后通过1根15m高的P2排气筒排放
	

	固

体

废

物
	机加工
	废下脚料、木屑
	集中收集后外售综合利用
	对周围环境影响较小

	
	布袋除尘器
	除尘器收集粉尘
	
	

	
	喷漆、晾干
	废漆料桶
	集中收集在危废暂存间，委托有危废处置资质的单位处置
	

	
	
	漆渣
	
	

	
	环保设备
	废活性炭、喷淋废液
	
	

	
	设备维护
	废机油
	
	

	
	
	废油桶
	
	

	
	生活办公
	生活垃圾
	集中收集由环卫部门清理
	

	噪

声
	   项目运营期主要噪声源为各机械设备产生的机械噪声，采取基础减振、隔音、集中布置等治理措施，经距离衰减降低噪声值后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求，对周边声环境影响较小。

	其

他
	——


污染物增减情况表

	污染物

名称
	原有

排放量

（1）
	 新建部分

产生量

（2）
	 新建部分

削减量

（3）
	以新带老

削减量

（4）
	排放

增减量

（5）
	排放

总量

（6）

	废水
	
	0.0097
	0
	
	+0.0097
	0.0097

	CODCr
	
	0.044
	0
	
	+0.044
	0.044

	氨氮
	
	0.003
	0
	
	+0.003
	0.003

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	废气
	
	2700
	0
	
	+2700
	2700

	颗粒物
	
	0.015
	0.012
	
	+0.003
	0.003

	VOCs
	
	2.6
	2.346
	
	+0.254
	0.254

	二甲苯
	
	0.15
	0.135
	
	+0.015
	0.015

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	一般工业固体废物
	
	0.112
	0.112
	
	0
	0

	生活垃圾
	
	2.85
	2.85
	
	0
	0

	危险废物
	
	15.306
	15.306
	
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	


注：

（1）单位：废气量  标米3/年；废水、固体废物  万吨/年；一类污染物  千克/年；其他 吨/年。

（2）“污染物名称”一栏的空格处填写该项目的特征污染物。

（3）逻辑关系：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）

（4）（5）≥0时，取正值；（5）≤0时，取负值。

生态影响分析

	主要生态影响

本项目位于山东省威海市环翠区温泉西路119-21号，本区域内无敏感生态环境，在项目投入营运后，产生的污染物均得到了妥善处理，对评价区域周围生态环境的影响在环境可接受范围内，不足以导致区域生态环境现状的改变。

	生态保护措施及预期效果

本项目投产以后，应通过采取完善基础设施，厂区道路硬化，实现废物减量化、无害化，在建设中确保环保投资的落实等措施，来改善项目周围的生态环境。




结论与建议

	一、结论

1、项目概况

项目名称：家具生产建设项目

建设性质：新建

工程投资：工程总投资300万元，其中环保投资30元，占总投资的10%。

劳动定员与工作制度：项目劳动定员19人，无食宿，年工作300天，每天工作8小时。

项目选址：本项目位于山东省威海市环翠区温泉西路119-21号。

建设内容：项目运营后能年加工家具100套。

给水：由市政自来水管网供给。

排水：项目生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入威海市经区污水处理厂集中处理。
2、选址可行性

项目位于山东省威海市环翠区温泉西路119-21号，租赁现有厂房建设，根据土地证件可知，项目用地性质为工业用地；根据《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》，项目不属于淘汰类和限制类。项目用地符合当地相关规划要求，周边无省级或市级重点文物保护单位，因此项目选址可行。

3、产业政策
根据《产业结构调整指导目录（2019年本》，项目的生产工艺、生产设备、原辅材料均不属于限制类和淘汰类，为允许类项目。建设项目符合有关法律法规的要求及当地环保部门的要求，故该项目建设符合国家产业政策。
4、项目周围环境质量现状评价结论

（1）环境空气：项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，环境空气质量良好。

（2）地表水：项目区域地表水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（3）地下水：项目区域地下水水质指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。
（4）声环境：根据威海市2018年环境质量公报，城市2类功能区声环境质量昼、夜平均等效声级范围为：54.3~41.2dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））。

5、 项目营运期的环境影响结论：

（1）水环境影响分析

本项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入威海市经区污水处理厂集中处理。
大气环境影响分析

木加工粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高的P1排气筒排放；喷漆、晾干废气经“喷淋塔+催化燃烧装置”净化后通过1根15m高的P2排气筒排放。未被收集的废气无组织排放。项目废气排放浓度均能够满足相关标准，对周围环境影响较小。

（3）噪声环境影响分析

项目噪声主要为风机等设备运行时产生的机械噪声。机械设备经基础减振、建筑物隔音等措施降低噪声值，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求，对周围环境和环境敏感点影响较小。
（4）固体废物影响分析

项目产生的生活垃圾由环卫部门清理；废下脚料、木屑、除尘器收集粉尘等一般工业固体废物集中收集后外售综合利用；废漆料桶、漆渣、废机油、废油桶、废活性炭、喷淋废液等危险废物集中收集在危废暂存间，委托有危废处置资质的单位进行处置。项目产生的固废经处理后，做到零排放，对周围环境影响较小。

上述评价结果是根据艾邸美居（山东）家具有限公司提供的生产规模、生产设备布局、工艺流程、原辅材料用量及此对应的排污情况基础上得到的，如果生产设备布局、生产品种、规模、工艺流程和排污情况有变化，应由艾邸美居（山东）家具有限公司按照环保部门要求另行申报。

二、建议

项目的环保措施要与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产，确保各项防治措施落实到位，实现经济效益、社会效益与环境效益的统一与协调发展。

三、需要说明的问题

建设项目并无可研或申请报告，基础资料由建设单位提供，并对其真实性、准确性负责。建设单位若将来需增加本评价所涉及之外的污染源或对其工艺进行调整，则应按要求向环保部门重新申报。

综上所述，该项目符合国家产业政策，选址符合规划，营运期污染物排放量较少，对环境影响较小，在本报告提出的污染防治措施得到全面落实的情况下，从环境保护角度而言，该项目的选址、建设和运营是可行。
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	注    释

一、本报告表应附以下附件、附图:

附件1 立项批准文件

附件2 其他与环评有关的行政管理文件

附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)

附图2 项目平面布置图  

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价．

6.固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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