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《建设项目环境影响报告表》编制说明
    《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
    1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
    2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
    3．行业类别——按国标填写。
    4．总投资——指项目投资总额。
    5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
    6．结论与建议——给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。
7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。








建设项目基本情况
	项目名称
	玻璃深加工项目

	建设单位
	威海佰特玻璃有限公司

	法人代表
	吴淑静
	联系人
	董丽丽

	通讯地址
	威海临港经济技术开发区苘山镇苘兴路南、扬州路西

	联系电话
	13371157178
	传真
	—
	邮政编码
	264211

	建设地点
	威海临港经济技术开发区苘山镇苘兴路南、安昌路西

	立项审批单位
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建改扩建□技改□
	行业类别及代码
	C3049其他玻璃制造

	占地面积
（平方米）
	2540
	绿化面积
（平方米）
	——

	总投资
（万元）
	50
	其中：环保投资（万元）
	5
	环保投资占总投资比例
	10%

	评价经费
（万元）
	
	预期投产日期
	2020年12月

	工程内容及规模：
一、工程规模：
1、项目由来
随着科学的发展，玻璃在各个领域得到了广泛的应用，对玻璃制品的轻质、高强、安全性和节能性等方面的要求也越来越高，钢化、中空等环保玻璃技术不断创新，性能更好的玻璃产品不断涌现。目前市场对高性能玻璃产品的需求相当大，在此环境下，威海佰特玻璃有限公司租用威海市建华通讯器材厂已建成厂房投资建设玻璃深加工项目。
按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目需要执行环境影响评价制度，为此，威海佰特玻璃有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价。我单位在接受委托后，对厂址周围环境状况进行了实地调查，收集了当地有关环境资料，在工程分析的基础上编制完成了该项目的环境影响报告表，为主管部门审查决策和项目的环境管理提供依据。
2、项目概况
（1）建设地点
威海佰特玻璃有限公司玻璃深加工项目位于威海临港经济技术开发区苘山镇苘兴路南、安昌路西，公司北侧为威海市恒泰塑业有限公司，东侧为安昌路，路东为威海九龙体育用品厂，南侧为威海特尔顿复合材料有限公司，西侧为威海市东威物流有限公司。项目具体地理位置及周边概况见附图1。
（2）建设内容及规模
项目总投资50万元，购置全自动玻璃生产线等生产设备，购买硅酮密封胶、丁基胶、分子筛干燥剂等原辅材料进行玻璃深加工。项目年产3万m2钢化玻璃和3万m2中空玻璃，预计2020年11月投产。
（3）劳动定员及工作制度
项目劳动定员为20人，年工作日为300天，工作制度为1班制，每班8小时。项目经济技术指标见表1。
表1  项目经济技术指标一览表
	序 号
	项 目 名 称
	单 位
	数 量
	备注

	一
	项目规模
	项目总投资50万元，占地面积约2540m2，年产3万m2钢化玻璃和3万m2中空玻璃。

	二
	年工作日
	d
	300
	2400h

	三
	主要材料消耗
	玻璃原片等具体情况见表3

	四
	公用工程消耗量

	1
	水
	m3/a
	700
	

	2
	电
	kW·h/a
	30万
	

	五
	定员
	人
	20
	

	六
	占地面积
	m2
	2540
	

	七
	建筑面积
	m2
	2540
	

	八
	投资情况

	1
	工程项目总投资
	万元
	50
	

	2
	环保投资
	万元
	5
	


二、工程内容：
1、项目组成
项目主体工程为一栋生产车间，具体项目组成情况见表2。
表2项目组成情况表
	工程类别
	工程名称
	工程内容

	主体工程
	生产车间
	主要布置中空玻璃和钢化玻璃生产线。

	辅助工程
	原料储存
	布置在车间西南。

	
	产品储存
	布置在车间西北。

	公用工程
	供水
	项目供水来自当地城市自来水管道，由市政给水管引入。

	
	排水
	雨污分流，废水经污水管网进污水处理厂处理。

	
	供电
	项目用电取自配套电网。

	
	供热
	项目不设锅炉，冬季采暖夏季纳凉采用电。

	环保工程
	废水
	项目废水经污水管网进污水处理厂处理。

	
	废气
	有机废气通过“活性炭吸附”处理后通过配套15m高排气筒排放。

	
	噪声
	噪声设备均布置于车间内，经车间阻隔，厂界噪声达标。

	
	固废
	生活垃圾由环卫部门统一送至威海市垃圾处理厂进行无害化处理；下脚料回收综合利用；危险废物委托有资质单位合理有效处置。


2、总图布置
（1）布置方案
项目利用已建成厂房进行生产，主要布置钢化玻璃和中空玻璃深加工生产线。项目具体平面布置示意图见附图2。
（2）合理性分析
项目车间分区管理，项目平面布置有利于保证工艺流程的顺畅，方便管理。
4、主要材料及动力消耗
项目所用原材料主要为玻璃原片等，主要材料及动力消耗见表3。
表3  项目主要材料及动力消耗一览表
	序号
	名称
	单位
	年消耗量
	备注

	一、材料消耗

	1
	玻璃原片
	万m2/a
	7.0
	

	2
	硅酮密封胶
	t/a
	2.4
	

	3
	丁基胶
	t/a
	0.6
	固态

	4
	铝条
	万m/a
	120
	

	5
	分子筛干燥剂
	t/a
	0.5
	

	二、动力

	1
	水
	m3/a
	700
	

	2
	电
	万Kw·h/a
	30
	


项目主要原辅材料理化性质见表4。
表4  主要原辅材料理化性质一览表
	名称
	理化性质
	备注

	硅酮密封胶
	颜色：透明、瓷白、红色、灰色、黑色等等；性状：膏状；比重： 约1.2g/ml；干时间：约15min；固化时间：约2 至3d ；硬度：38； 抗拉强度：3Mpa；剥离强度：7Mpa 绝缘强度：20KV/mm。主要成分为有机羟基硅酮、有机甲基硅酮、甲基硅烷、二氧化硅、碳酸钙、二丁基二月硅酸锡、氨基硅烷。
	根据《中空玻璃用弹性密封胶》（JC/T486-2001）和《中空玻璃用硅酮结构密封胶》（GB24266-2009），硅酮类密封胶固化损失量≤6%。本项目考虑最不利影响，VOCs挥发按6%计。

	分子筛干燥剂
	硅酸盐化合物，化学式2/3K2O·1/3Na2O·AI2O3·2SiO2·9/2H2O，一种人工合成且对水分子有较强吸附性的干燥剂产品。分子筛的孔径大小可以通过加工工艺的不同来控制，除了吸附水汽，它还可以吸附其他气体。在230℃以上的高温情况下，仍能很好的容纳水分子，可用于中空玻璃中的空气干燥。
	——

	丁基胶
	丁基橡胶是合成橡胶的一种，由异丁基橡胶是合成橡胶的一种，具有热塑性，由异丁烯和少量异戊二烯合成。外观白色至淡灰色，无臭无味，密度为0.91，不溶于乙醇和乙醚，具有良好的化学稳定性和热稳定性。最突出的是气密性和水密性好，它还能耐热、耐臭氧、耐老化、耐化学药品，并有吸震、电绝缘性能。
	根据《中空玻璃用丁基热熔密封胶》（JC/T914-2003），丁基密封胶固化损失量≤0.5%。本项目考虑最不利影响，VOCs挥发按0.5%计。


5、主要设备
项目设备具体情况见表5。
表5项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	数量（台/条）
	备注

	1
	钢化炉
	2
	

	2
	切割台
	1
	

	3
	自动上片机
	2
	

	4
	四边磨机
	1
	

	5
	清洗机
	2
	

	6
	自动下片机
	3
	

	7
	单边磨机
	1
	

	8
	双边磨机
	1
	

	9
	中空生产线
	2
	

	10
	折弯机
	1
	

	11
	丁基胶机
	2
	

	12
	分子筛自动灌装机
	1
	

	13
	喷砂机
	1
	


6、公用工程
（1）供电：项目用电取自市政配套电网，项目用电量约为30万kwh/a。
（2）供水：项目给水由临港区市政自来水管网供应，可满足项目用水需求，项目用水主要为纯水设备用水、清洗用水、生活用水等。
本项目自来水用量约为700m3/a，用水环节主要包括以下几个方面：
①纯水机用水（自来水）
项目玻璃清洗使用纯水，纯水设备规格为0.5t/h，采用“过滤+反渗透”工艺，产生率为70%。项目生产纯水用量约为280m3/a，则自来水用水量为400m3/a。制纯水过程产生浓水120m3/a，经市政管网排入污水处理厂。
纯水制备工艺见图1。


图1 纯水制备工艺
②清洗用水
根据建设单位提供的资料，玻璃清洗用水对水质要求较高，全部使用纯水，使用量约为280m3/a，废水排放系数按0.9计，约为252m3/a。清洗工序在循环水箱内进行，清洗废水经静置后，下层玻璃底泥定期清理，上层清洗废水经市政管网排入污水处理厂。
③生活用水
项目共有工人20人，厂区不提供食堂及宿舍，生活用水按0.05m3/人·d计，全年工作300天，则年生活用水量为300m3/a。废水排放系数按0.8 计，则生活污水产生量约为240m3/a。
（3）排水工程：
本项目排水采用雨污分流的形式，雨水直接通过厂区雨水管网排入市政雨水管网。
项目外排废水主要为员工日常生活污水及清洗废水等，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，经市政污水管网输送至临港区污水处理厂集中处理。
项目水平衡见图2：


图2 项目水平衡图（单位：m3/a）
（4）暖通工程：
项目不设锅炉，冬季采暖夏季纳凉采用电。
三、产业政策符合性分析
（1）产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。
（2）建设项目与《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》符合性分析
根据《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》的治理要求，项目属于C3049其他玻璃制造，不属于重点行业，本行业挥发性有机物治理参照本方案执行。
项目产生有机废气的工段配备了废气收集装置及“活性炭吸附“处理系统，有机废气处理后达标排放。项目按照要求建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量和去向。因此，项目符合《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》的治理要求。
四、规划符合性
1、规划符合性
项目用地为工业用地（详见报告附件-土地使用权证），选址符合当地城市规划，符合国家土地利用政策。
2、与《山东省生态保护红线规划》（2016-2020）符合性分析
根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），威海市区内有八处生态保护红线，分别是环翠区南部水源涵养生态保护红线区（SD-10-B1-01）、环翠区崮山水库水源涵养生态保护红线区（SD-10-B1-02）、环翠区老虎山土壤保持生态保护红线区（SD-10-B2-01）、双岛防风固沙生态保护红线区（SD-10-B3-01）、环翠区棉花山生态多样性维护生态保护红线区（SD-10-B4-01）、刘公岛生物多样性维护生态保护红线区（SD-10-B4-02）、环翠区里口山生物多样性维护生态保护红线区（SD-10-B4-03）、环翠区正棋山生物多样性维护生态保护红线区（SD-10-B4-04）。
本项目不位于生态保护红线内，符合《山东省生态保护红线规划》（2016-2020）要求。
五、项目与《大气污染防治行动计划》（气十条）国发[2013]37号文符合性分析
项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析见表6。
表6 项目与《大气污染防治行动计划》符合性一览表 
	名称
	政策要求
	项目情况
	符合性

	《大气污染防治行动计划》
（气十条）国发[2013]37号
	加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。
	项目不新上锅炉。
	符合

	
	严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。
	项目不属于高污染、高能耗和资源性行业。
	符合

	
	严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。
	项目不属于产能严重过剩项目。
	符合

	
	强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到“零排放”；要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。
	项目废气达标排放。
	符合


综上，项目符合《大气污染防治行动计划》。
六、“三线一单”符合性分析
本项目与“三线一单”符合性分析见表7。
表7 项目“三线一单”符合性分析表
	序号
	内容
	符合性分析

	1
	生态保护红线
	根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，项目不在山东省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。

	2
	环境质量底线
	根据2019年度《威海市环境质量公报》，该项目所在区域大气、地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准。
本项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。

	3
	资源利用上线
	供电：该项目用电由市政供电电网供给，项目用电量为30万kW·h。
给水：该项目用水水源来自威海市水务集团提供。项目用水量为700m3/a。
本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。

	4
	环境准入负面清单
	本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境淮入负面清单。


由表7可知，项目建设符合“三线一单”的要求。


	与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
无。







建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地理位置
威海临港经济技术开发区位于威海市区中部，地处威海全域城市化和市域一体化的中心节点，总面积297km2，现辖草庙子、蔄山、汪疃3个镇和黄岚办事处，169个村，13个居委会，13万人口，是威海发展最为活跃的经济增长极和最新城市拓展区。
2、地形、地貌、地质
威海临港经济技术开发区地处胶东半岛，剥蚀丘陵广布，主要分布于低山周围及其延伸部分，低山丘陵环绕北、东、南三面。地势北高南低，北部为剥蚀构造低山，一般海拔在400m上下。东部和南部为剥蚀丘陵，海拔在300m上下，西南境属剥蚀构造低山丘陵，中部和西南部多缓丘，一般海拔在100m上下。大的地貌可分为山地、丘陵和平原三部分。主要岩性为混合花岗岩、黑云母花岗岩、二长花岗岩、似斑状花岗闪长岩及胶东群变质岩系中的片麻岩、斜长角闪岩等。地形切割零乱，沟谷浅而宽。沟谷中冲积物、洪积物发育，以粗砂粒、砂质粘土、碎石为主。
项目厂址地貌类型为半岛低山丘陵区剥蚀残丘坡麓的中下部地貌单元，地势起伏不大，较为平坦。
[bookmark: bookmark12]3、水文
威海市河流属半岛边沿水系，为季风区雨源型河流。河床比降大，源短流急，暴涨暴落。径流量受季节影响差异较大，枯水季节多断流。全市有大小河流1000多条，其中母猪河、乳山河、黄垒河3条较大河流贯穿于文登、乳山市境内，总流域面积2884km2，占全市土地总面积的53%，母猪河流域面积最大，流域面积1278km2。境内河流长度大于5km的有94条，其中大于10km的有44条，黄垒河最长，全长69km。河网平均密度为0.22km/km2。多年平均年径流系数为0.36左右，2007年径流系数为0.51。
项目区内的主要河流是草庙子河。其支流围绕项目所在地自东北往西南汇入干流。草庙子河发源于正棋山西麓的大木岚、马家屯、小北庄等，流经大毕、毕家庄、罗家庄、林泉、打铁、北大疃、草庙子、曹格庄等，流域面积30km2，干流长度为15km，基本呈东北西南流向，枯水期、平水期水量不大，多年平均径流量约为705.3万m3，在文登市区西汇入母猪河，最后入黄海。
4、气候、气象
威海市地处中纬度，属温带大陆性季风气候。与同纬度内陆地区相比，具有冬暖、夏凉、春冷、秋温四季分明的特点。气温年较差较小；雨水适中，但分布不均；旱、涝、风、雹、低温、霜冻等气象灾害时有发生。历年平均气温11.5℃，历年平均降水量778.4mm，历年平均日照2569.4小时。年平均气温12.3℃；年平均降水量766.7mm左右，主要集中在6～9月份，降水量约占全年的75%；年平均蒸发量1930.7mm，相对湿度68％；年平均风速4.9m/s。主导风向为WNW–NW–NNW，出现频率为33%；其次为SSE–S–SSW，出现频率为23%；静风频率为7.2%。
5、土壤
威海市土壤类型有棕壤、潮土、盐土、风沙土、褐土、水稻土、山地草甸土等7个土类。棕壤土分布最广，占土壤总面积的83.5%，耕地中棕壤类占82.5%。拟建项目场区土壤类型主要为棕壤土及河潮土。
6、生物资源
临港区境内野生动物资源中，兽类品种为数不多，鸟类品种资源比较丰富。兽类主要品种有野兔、刺猬、蝙蝠、田鼠、大家鼠、小家鼠、草兔等。两栖类主要品种有大蟾蜍、青蛙、蜥蜴；爬行类主要品种有麻蝎、壁虎、红点锦蛇、虎斑游蛇、黄脊游蛇、乌龟、鳖、山地麻蝎、草蜥、蝮蛇等。鸟类候鸟和留鸟种类较少。常见的鸟类有麻雀、黄鹂、斑鸠、八哥、百灵、燕子、乌鸦、布谷鸟、啄木鸟、猫头鹰、野鸡、布鸽、雁鹫等。野生植物共有500多种，其中乔木有黑松、赤松、刺槐、杨树、白榆、泡桐、柳树、楸等；灌木有棉槐、腊条、桑、山槐等；草本植物主要有：羊胡草、黄背草、鬼针叶草，白草等；花卉主要有菊花、鸡冠花、芍药、兰花、月季等。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
1、社会环境及经济概况
威海临港经济技术开发区（前称：威海工业新区）位于威海市区南部，地处威海城市群的中心地带。辖区总面积297km2，规划建设用地面积78km2。其前身威海市工业园于2006年经山东省人民政府批准设立，并报国务院备案。2008年4月29日，威海工业新区正式成立。作为威海市政府规划建设的新型工业城区，威海工业新区是山东半岛区域规划面积最大、规划建设标准最高、最具发展潜力的新型城区，新区10年将规划发展成一座拥有30万人口的工业新城。2013年，经国务院批准，威海工业新区升级为国家级经济技术开发区，定名为威海临港经济技术开发区，简称临港区。目前，威海共有经济技术开发区和临港经济技术开发区两个国家级经济技术开发区，火炬高技术产业开发区一个国家级高新技术产业开发区。
威海临港区辖草庙子、苘山、汪疃3个镇，169个村民委员会，5个居民委员会，人口13万人。目前全区共有工业企业470余家，初步形成了汽车零部件、新材料及制品、高端装备制造、食品医药、文体用品、新信息六大优势产业，培植起了国内最大的碳纤维生产基地——拓展纤维，国内最大的全钢子午线轮胎生产基地——三角工业园，世界最大的钻夹头生产基地——威达集团，威海最大的利用日资项目——豪雅光电，以及美国开泰、浩然特塑、多晶钨钼等一大批技术含量高、成长性好的优质企业。坚持创新驱动发展，建起了三角轮胎、拓展纤维国家级工程实验室等100多个市级以上创新平台，与清华大学、北京大学等30多家高校院所建立了产学研合作关系。
苘山镇政府驻西山村，总面积50.62km2，耕地1180公顷，辖30个村民委员会，5个社区居民委员会，人口3.5万人。有初中1所、小学1所，在校学生3287人。特产主要有威鹰玫瑰花、大屋葡萄、大夼草莓等。南有高格河、北有山马河自东向西穿境而过，有水库2个，塘坝15个。初张公路、202省道、303省道、桃威铁路穿境而过，青威高速横亘镇南门户，交通十分便利。全镇有工业企业119家、个体工商户893家。
2、教育、文化
威海临港经济技术开发区下设苘山中学、汪疃中学、威海十四中3所初中，威海四中一所高中及各镇小学，威海临港区工业技术学校一所职业院校以及威海中世外国语学校。教育资源雄厚。
3、文物保护
项目附近无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹及自然保护区。









环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：
1、环境空气
根据2019年威海市环境质量公报，威海市全年环境空气质量主要指标值见表8。
表8  2019年威海市环境空气质量情况表  单位：μg/m3
	项目
	SO2
年均值
	NO2
年均值
	PM10
年均值
	PM2.5
年均值
	一氧化碳24小时平均第95百分位数
	臭氧日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

	数值
	6
	20
	56
	29
	1.1mg/m3
	160

	标准值
	60
	40
	70
	35
	4.0mg/m3
	160


由上表可知，环境空气质量符合应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 
2、地表水
威海市环境保护监测站于2019年4月1日对草庙子河南申格村东侧断面（位于项目东北约3.0km）进行了采样检测，监测结果见表9。
表9 地表水监测结果（单位：mg/L，pH、总大肠菌群除外）
	项目
	pH
	石油类
	CODCr
	NH3-N
	挥发酚
	阴离子表面活性剂

	监测值
	8.67
	未检出
	14
	1.0
	未检出
	未检出

	Ⅲ类标准值
	6-9
	≤0.05
	≤20
	≤1.0
	≤0.005
	≤0.2

	项目
	DO
	氰化物
	六价铬
	硫化物
	砷
	粪大肠菌群(个/L)

	监测值
	3.71
	未检出
	未检出
	未检出
	0.0004
	140

	Ⅲ类标准值
	≥5
	≤0.2
	≤0.05
	≤0.2
	≤0.05
	≤10000



由上表可知，表中草庙子河南申格村东侧断面的各项监测项目均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。
3、地下水
根据山东佳诺检测有限公司于2019年3月22日对项目附近西马格村（项目西北约1.1km）地下水水质检测的结果，主要指标值见表10。


表10 地下水监测结果统计表  （单位：mg/L，pH除外）
	项目
	pH
	硝酸
盐氮
	亚硝酸盐氮
	耗氧量
	氨氮
	氰化物
	总硬度
	溶解性
总固体
	挥发性
酚类

	监测值
	7.05
	9.0
	0.002
	0.9
	0.04
	未检出
	144
	328
	未检出

	Ⅲ类标准
	6.5-8.5
	≤20.0
	≤1.00
	≤3.0
	≤0.50
	≤0.05
	≤450
	≤1000
	≤0.002


由上表可见，各监测项目符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。项目所在区域地下水水质较好。
4、声环境
根据威海市2019年环境质量公报，3类功能区声环境质量昼、夜平均等效声级范围为：55.8~47.8dB（A），符合应执行的《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。





















	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
项目主要环境保护目标及保护级别见表11。
表11  主要环境目标一览表
	序号
	环境要素
	主要保护目标
	方位
	距离/m
	保护标准

	1
	环境空气
	东马格村
	NW
	860
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单 二级标准

	
	
	西高格村
	NE
	950
	

	
	
	西马格村
	NW
	1060
	

	
	
	温阳花园
	E
	1050
	

	2
	声环境
	厂界外1m及向外延伸200m
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

	3
	地表水
	高格河
	《地表水环境质量标准》
(GB3838-2002)III类标准

	4
	地下水
	项目厂址周围地区
	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准

































评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1、大气环境质量标准
威海市环境空气质量功能区划为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，标准情况见表12。
表12 环境空气质量标准（单位：µg /m3）
	污染物
	取值时间
	浓度限值
	单位
	标准来源

	SO2
	年均值
	60
	µg/m3
	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单

	
	24小时平均
	150
	µg/m3
	

	
	1小时平均
	500
	µg/m3
	

	PM10
	年均值
	70
	µg/m3
	

	
	24小时平均
	150
	µg/m3
	

	PM2.5
	年均值
	35
	µg/m3
	

	
	24小时平均
	75
	µg/m3
	

	NO2
	年均值
	40
	µg/m3
	

	
	24小时平均
	80
	µg/m3
	

	
	1小时平均
	200
	µg/m3
	

	CO
	24小时平均
	4
	µg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	
	

	O3
	日最大8小时平均
	160
	µg/m3
	

	
	1小时平均
	200
	
	


2、地表水
地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，部分标准情况见表13。
表13《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准（单位：mg/L，pH除外）
	项目
	pH
	石油类
	CODCr
	NH3-N
	挥发酚
	阴离子表面活性剂

	Ⅲ类标准值
	6-9
	≤0.05
	≤20
	≤1.0
	≤0.005
	≤0.2

	项目
	DO
	氰化物
	六价铬
	硫化物
	砷
	粪大肠菌群(个/L)

	Ⅲ类标准值
	≥5
	≤0.2
	≤0.05
	≤0.2
	≤0.05
	≤10000


3、地下水
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，部分标准情况见表14。




表14 《地下水质量标准》Ⅲ类标准   (单位：mg/L，pH除外)
	项目
	pH
	硝酸
盐氮
	亚硝酸盐氮
	耗氧量
	氨氮
	氰化物
	总硬度
	溶解性
总固体
	挥发性
酚类

	Ⅲ类
标准
	6.5-8.5
	≤20.0
	≤1.00
	≤3.0
	≤0.50
	≤0.05
	≤450
	≤1000
	≤0.002


4、声环境
声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体情况见表15。
表15  声环境质量标准限值
	类别
	适用区域
	昼间
	夜间

	3
	以工业生产、仓储物流为主要功能
	65dB(A)
	55 dB(A)




	污
染
物
排
放
标
准
	1、废气污染物排放标准
本项目挥发性有机物排放执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1和表2标准限值，具体排放标准限值见表17。
表17 大气污染物排放标准
	排放方式
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	标准来源

	有组织
	VOCs
	20
	3.0
	《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》表1限值标准

	无组织
	VOCs
	2.0
	—
	《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》表2限值标准


2、噪声排放标准
项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。具体标准值见表18。
表18  噪声评价标准限值
	标准
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准
	65
	55


3、固体废弃物排放标准
项目固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准。

	总
量
控
制
指
标
	1、污染物排放总量
本项目污染物排放总量见表19。
  表19 污染物排放总量一览表
	污染物名称
	排放量（t/a）

	COD
	0.12

	氨氮
	0.01

	VOCs
	0.028


2、总量来源
（1）废水
项目废水经城市污水管网进临港区污水处理厂，废水总量指标纳入该污水处理厂的总量指标管理。
（2）废气（VOCs）
本项目不设锅炉等燃煤燃油设备，无SO2、氮氧化物等废气产生，不需要申请SO2、氮氧化物总量控制指标。
按照《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《威海市十三五挥发性有机物污染防治工作方案》的要求，挥发性有机物需实行区域内排放等量或倍量削减替代。经计算，本项目VOCs排放量为0.028t/a，等量削减替代指标从联合金属科技（威海）有限公司减排量指标中进行调剂。
[bookmark: _GoBack]联合金属科技（威海）有限公司成立于2008年，企业现已关停。原厂位于威海市开元西路298号，主要从事高速铝镁锰合金涂层板生产，使用聚酯涂料和氟碳漆9000t/a，经催化燃烧处理后，有机废气排放量为18.5t/a，环评批复文号为威环发[2009]62号。经临港区工业和信息化局会议讨论，同意将联合金属科技（威海）有限公司停产削减的VOCs排放量调剂0.028t/a给威海佰特玻璃有限公司。因此，本项目满足挥发性有机物实行区域内等量或倍量削减替代的要求。（详见报告附件）












建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）： 
本项目使用现有厂房进行生产加工活动，施工期主要为设备安装和调试，施工期较短，环境影响较小。
本项目主要为玻璃深加工，营运期生产加工工艺流程详见图3和图4。
1、钢化玻璃


图3 钢化玻璃生产工艺及产污环节示意图
主要工艺说明：
（1）切割：利用切割机将外购进厂的玻璃原片根据客户要求的产品规格进行切割，将大块玻璃原片剪裁成相应的小块玻璃。
产污环节：此工序会产生玻璃边角料和噪声。
（2）磨边：通过磨机对裁剪后的玻璃边缘进行磨边，以保证成品的质量，磨边工作时在工具与玻璃接触部位冲水，以免产生玻璃粉尘。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]产污环节：此工序会产生玻璃边角料。
（3）清洗：初加工后的玻璃原片在钢化前需将表面灰尘杂质清洗干净，去除玻璃表面的浮灰等，项目钢化线配备清洗水箱，采用纯水作为循环清洗水，不需加洗涤剂，水箱中清洗水静置沉淀后，下层底泥定期清理，上层清洗废水经市政管网排入污水处理厂。
产污环节：清洗水箱定期清理时，底部会有少量底泥产生，主要为灰尘杂质，不含有毒有害及腐蚀性物质，为一般固体废物，由环卫部门定期清运。
（4）钢化：清洗后玻璃匀速通过电加热钢化炉，根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15~30 min之间，加热温度600℃左右，刚好到玻璃软化点成型。
（5）冷却：钢化处理后的玻璃出炉经多头喷嘴向两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却，当冷却至室温时，就形成了高强度的钢化玻璃。
产污环节：钢化玻璃从钢化炉中送出时相互碰撞会产生玻璃渣。
（6）检验：通过人工检验钢化玻璃表面情况、强度等特性，合格的钢化玻璃入库，一部分作为生产其他玻璃的原料，一部分待售。
产污环节：此工序会产生不合格品。
根据客户需求，少量钢化玻璃需要进行磨砂处理。喷砂机内的砂粒高速循环运动打磨钢化玻璃，使之变成磨砂状态。该磨砂工序在喷砂机内密闭进行，无喷砂粉尘外排。
2、中空玻璃


图4 中空玻璃生产工艺及产污环节示意图
主要工艺说明：
（1）上片：本项目中空玻璃采用的基片为玻璃原片，上片时首先应检验玻璃尺寸是否与订单相符，其次在操作中应随时注意玻璃的表面质量，不得有划伤、擦伤、崩边、气泡、夹渣等明显缺陷。
（2）清洗：采用专门的清洗机对玻璃进行清洗，本项目中空玻璃线配备清洗水箱，采用纯水作为循环清洗水，不需加洗涤剂，水箱中清洗水静置沉淀后，下层底泥定期清理，上层清洗废水经市政管网排入污水处理厂。
产污环节：清洗水箱定期清理时，底部会有少量底泥产生，主要为灰尘杂质，不含有毒有害及腐蚀性物质，为一般固体废物，由环卫部门定期清运。
（3）制框：按照玻璃外形尺寸等计算出所用铝框的长度，通过切割机对外购铝条进行切割，并用折弯机进行折弯制成方形弯框。
产污环节：此工序会产生铝条边角料。
（4）填充：在铝框内冲灌分子筛干燥剂。
（5）涂胶：铝框制好后对其涂丁基胶，丁基胶是铝条式中空玻璃的首道密封，属于一种热熔性胶，具有很低的水汽透过率及较高的粘性，是铝条侧面和玻璃之间阻挡水汽最有效的屏障，丁基胶在常温下固化。
产污环节：此工序会产生少量有机废气。
（6）合片：通过板压机将两片选择好的玻璃匹配压合，在铝条和丁基胶的粘接作用下成为一个整体。
（7）混合封边：将外购的硅酮密封胶A、B 组分按照14:1 的比例加入涂布机混合，然后涂布在中空玻璃周边进行第二道封胶，硅酮胶固化过程会产生少量有机废气。
（8）检验：产品通过人工检验，合格品入库，不合格品外售回收公司。


	主要污染工序：
本项目所利用的厂房均已建成，无施工期，因此，主要污染工序为运营期。
运营期主要污染因素是废气、废水、噪声和固体废物等。
1、废气
本项目餐饮来自外卖，无生活废气排放。
本项目生产废气主要为中空玻璃生产线产生的封边固化废气。
【产生情况】项目中空玻璃涂胶和封边固化工序会产生少量有机废气，以VOCs 计，
根据同类企业类比及原料厂家提供的技术参数，涂胶工序和封边固化工序分别约为用胶量的0.5%和6.0%挥发，项目中空玻璃线涂胶丁基胶用量为0.6t/a，封边工序硅酮密封胶用量为2.4t/a，则VOCs 产生量为0.6×0.5%+2.4×6.0%=0.147t/a。
【治理措施】企业通过集气罩对有机废气进行收集，然后进入1 套活性炭吸附处理装置进行处理，最后通过1 根15m 高排气筒有组织排放。集气罩收集效率按90%计算，活性炭吸附处理装置对有机废气的去除率按90%计算。
【排放源强】本项目封边固化工序年工作时间为800h。有组织收集的废气量为0.132t/a，风机风量为2500 m3/h，处理后VOCs 排放量为0.013t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为6.50mg/m3。未收集的有机废气量为0.015t/a，以无组织的形式排放，
综上所述，本项目废气产生及处理后排放情况见表20和表21。
表20 废气产生及排放情况（有组织）
	排气筒
	污染物
	产生量（t/a）
	削减量（t/a）
	排放量（t/a）
	污染物有组织排放

	
	
	
	
	
	速率(kg/h)
	浓度(mg/m3)

	15m
	VOCs
	0.132
	0.119
	0.013
	0.016（3.0）
	6.50（20）


注：（）为执行标准限值。
表21  废气排放情况（无组织）
	工序
	污染物
	排放量（t/a）

	封边固化废气
	VOCs
	0.015


根据以上结果可知，本项目废气主要污染物VOCs的排放浓度和排放速率均可满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1和表2标准限值。废气中VOCs有组织和无组织排放量分别为0.013t/a和0.015t/a，合计0.028t/a。
2、废水
项目营运期废水主要包括玻璃清洗废水、制纯水浓水和生活污水。
（1）玻璃清洗废水
本项目清洗水不添加任何添加剂，废水排放量为252 t/a，主要污染因子是SS，经静置沉淀后，能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，最终由污水管网进临港区污水处理厂处理。
（2）制纯水浓水
项目制纯水过程产生浓水120t/a，属于清净下水，排入市政污水管网。
（3）生活污水
项目生活污水产生量为240t/a，生活废水成分简单，主要含有COD和氨氮，其产生浓度分别为COD：350mg/l、氨氮：35mg/l，能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，最终由污水管网进临港区污水处理厂处理。
项目玻璃清洗废水、生活污水和制纯水浓水均排入市政管网，在厂区口混合形成的综合废水，总排放量为612t/a，主要含有COD、氨氮和SS，其排放浓度和排放量分别为COD：200mg/l、0.12t/a；氨氮：20mg/l、0.01t/a；SS：100mg/l、0.06t/a；经污水管网输送至威海水务投资有限责任公司临港区污水处理厂集中处理，经污水处理厂处理后COD浓度为50mg/L、数量为0.03t/a，氨氮浓度为6.25mg/L（夏季5mg/L、冬季8mg/L）、数量为0.004t/a，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。
该项目废水排放量及排放情况见表22。
表22 项目污水排放情况表
	污水排放量
（纳管量）
	污水排放浓度

	612t/a
	COD
	氨氮
	pH

	
	200mg/l
	15mg/l
	6.5~9.5

	
	0.12t/a
	0.01t/a
	

	污水排放量
（污水处理厂外排）
	污水排放浓度

	612t/a
	COD
	氨氮
	pH

	
	50mg/l
	5（8）mg/l
	6.5~9.5

	
	0.03t/a
	0.004t/a
	


3、噪声
本项目噪声源主要是各种生产设备、废气处理风机等运行噪声，产生的噪声声源强度一般在70~85dB(A)。
项目在合理布局的基础上，经消声、隔声、车间阻隔后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。
4、固体废物
项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。
（1）一般工业固废
一般工业固废主要为玻璃边角料、玻璃渣、铝条边角料、底泥和不合格品等。
①玻璃边角料和玻璃渣：玻璃深加工生产过程中会产生一定量的废边角料和玻璃渣，通过类比同类企业及根据企业提供的资料，在本项目生产规模条件下，玻璃废边角料产生量约为10.0t/a，属于一般固废，集中收集后外售。
②铝条边角料：项目中空玻璃制框过程会产生少量铝条边角料，制框时会先根据玻璃外形尺寸及胶深计算铝框长度，通过类比同类企业及根据企业提供的资料，每生产1m2 的中空玻璃，铝条边角料产生量1.0g，本项目年产3万m2 的中空玻璃，因此铝条边角料产生量为0.03t/a，外售给回收公司。
③项目清洗工序循环水箱会有少量淤泥产生，主要成分为粉尘杂质，需定期清淤，属于一般固废。通过类比同类企业及根据企业提供的资料，底泥产生量约为0.02t/a，由环卫部门定期清运。
④不合格品：项目生产过程检验工序会产生不合格品，根据企业提供的资料，在本项目的生产规模下，项目不合格品产生量为1.0t/a，属于一般固废，集中收集后外售。
（2）危险废物
本项目硅酮胶包装桶由厂家回收，不需要修复和加工用于原始用途；丁基胶为固态，其包装物为纸壳，废包装用于玻璃成品垫装使用；因此，本项目危险废物主要为废活性炭等。
废活性炭：根据工程分析，项目产生的工艺废气在处理过程中被活性炭吸附装置处理的VOCs 0.119t/a。根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量区qe=0.33kg/kg 活性炭，由此计算出活性炭使用量为0.361t /a，活性炭吸附饱和后重量约为0.48t/a，即本项目废活性炭产生量约为0.48t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，收集后交由有资质单位回收处理。
（3）生活垃圾
项目职工日常生活产生生活垃圾，按每人每天0.5kg计算，生活垃圾产生量为3.0t/a。生活垃圾集中收集后由环卫部门集中送威海市垃圾厂处理。
本项目固体废物产生及处置情况见表23。
表23 固体废物产生及处置情况
	序号
	名称
	废物类别
	废物代码
	产生量
（t/a）
	处置量（t/a）
	拟采取处置方式

	一般固体废物

	1
	玻璃边角料和玻璃渣
	一般固废
	/
	10.0
	10.0
	收集外售

	2
	铝条边角料
	
	/
	0.03
	0.03
	回收公司回收利用

	3
	污泥
	
	/
	0.02
	0.02
	环卫部门定期清运

	4
	不合格品
	
	/
	1.0
	1.0
	收集外售

	5
	合计
	一般固废
	/
	11.05
	11.05
	——

	危险废物

	1
	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	0.48
	0.48
	委托有资质单位处置

	生活垃圾

	1
	生活垃圾
	—
	3.0
	3.0
	环卫部门定期清运


5、风险事故
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对项目的环境风险进行识别，本项目不构成重大危险源，不存在重大的环境风险。






























项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度
及产生量（单位）
	排放浓度及排放量（单位）

	大
气
污
染
物
	生产
	有组织
	VOCs
	65.0mg/m3、0.132t/a 
	6.50mg/m3、0.013t/a

	
	
	无组织
	VOCs
	0.015t/a
	0.015t/a

	水
污
染
物
	运营期
总排放口
	废水量
	612m3/a
	612m3/a

	
	
	COD
	200mg/l、0.12t/a
	200mg/l、0.12t/a

	
	
	氨氮
	20mg/l、0.01t/a
	20mg/l、0.01t/a

	固体
废物
	生产
	玻璃边角料和玻璃渣
	10.0t/a
	收集外售

	
	
	铝条边角料
	0.03 t/a
	回收公司回收利用

	
	
	底泥
	0.02 t/a
	环卫部门定期清运

	
	
	不合格品
	1.0 t/a
	收集外售

	
	
	废活性炭
	0.48t/a
	委托有资质
单位处置

	噪声
	项目主要噪声为设备运行过程产生的噪声等，噪声级约70～85dB(A)。

	其他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）
项目不在水源地一级、二级保护区范围内，无古迹、不压矿。项目通过利用已建成设施进行生产，无施工期建设，对生态环境影响较小。










环境影响分析
	施工期环境影响分析：
由于拟建项目利用的设施已建成，因此，本次环评不作施工期环境影响分析。

	营运期环境影响分析：
一、环境空气影响分析
1、废气达标排放及影响分析
（1）废气达标分析
项目运营期产生的工艺废气主要为夹中空玻璃生产过程产生的涂胶和封边固化废气。
本项目产生的有机废气通过集气罩收集后通过配套的活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。
集气罩收集效率按90%计算，活性炭吸附处理装置对有机废气的去除率按90%计算，通过计算，本项目有机废气排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1标准限值要求（排放浓度20mg/m3、排放速率3.0kg/h）
本环评依据工程分析和计算所得的污染物源强，采用导则推荐的ARESCREEN估算模式预测分析其对周边环境的影响。废气最大占标率均小于1%，为三级评价，因此不进行进一步评价。
（2）活性炭吸附处理装置工作原理
活性炭吸附处理有机废气的原理是在一定的温度和压力下，当活性炭与有机废气接触时，有机废气吸附于活性炭的细孔中。气、固相开始接触时，对有机废气中的轻质烃等物质的吸附是主要过程，在活性炭的众多微孔中分为大中小三种，只有微小孔是吸附的主力军，活性炭具有微晶结构，微晶排列完全不规则，晶体中有微孔（半径小于20[埃] =10-10 米）、过渡孔（半径20~1000）、大孔（半径1000~100000），使它具有很大的内表面，比表面积为500~1700m2/g。这决定了活性炭具有良好的吸附性，可以吸附废水和废气中的金属离子、有害气体、有机污染物、色素等。工业上应用活性炭还要求机械强度大、耐磨性能好，它的结构力求稳定，吸附所需能量小，以有利于再生。活性炭用于油脂、饮料、食品、饮用水的脱色、脱味，气体分离、溶剂回收和空气调节，用作催化剂载体和防毒面具的吸附剂。随着时间的延长，活性炭细孔中吸附质浓度的不断增大，吸附速度会不断减慢，直到活性炭达到饱和状态。此时，吸附速度和解吸速度达到动态平衡，气、固相之间的传递相等。
为了保证活性炭的吸附效率，环评要求活性炭定期更换，并有更换记录。
二、水环境影响分析
项目玻璃清洗废水、生活污水和制纯水浓水均排入市政管网，在厂区口混合形成的综合废水，总排放量为612t/a。主要污染物为COD、NH3-N，排放浓度为200mg/L、20mg/L，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 等级标准，经市政污水管网输送至威海水务投资有限责任公司临港区污水处理厂集中处理。
威海临港区污水处理厂，前身为威海工业新区污水处理厂，位于临港经济技术开发区南端曹格庄村西南，占地面积33333.50m2，工程投资3559.30万元。项目始建于2007年10月，主要用于处理威海市临港经济技术开发区区内工业和生活污水，主体采用改良的Bardenpho工艺，设计总处理能力80000m3/d，一期工程设计处理规模20000t/d，于2009年4月份投入使用。
目前，该污水处理厂进行扩建改造，改造的水量为现有污水处理厂的设计水量2万m3/d，扩建的规模水量为3万m3/d，扩建改造工程完成后，近期污水总处理规模为5万m3/d、排放量5万m3/d。处理工艺采用“粗格栅+进水泵房+细格栅+精细格栅+曝气沉砂池+A/A/O+MBBR生物反应池+矩形周进周出二沉池+反硝化滤池+高效沉淀池+臭氧催化氧化池+V型滤池及紫外消毒池+次氯酸钠消毒”工艺。本项目废水水量很小，污水处理厂有能力接纳本项目污水。
该项目不取地下水，不会对区域地下水水位等造成影响，项目可能对地下水造成影响的方式主要为污染物通过渗透方式进入地下水环境。采取全面防渗处理，可有效防止因污水渗漏引起的地下水污染。
三、声环境影响分析
项目营运后，生产设备均布置于车间内，在合理布局的基础上，经消声、隔声及车间阻隔后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。项目周边200m范围内没有声敏感保护目标，项目营运期产生的噪声不会对周边环境产生影响。
四、固体废物环境影响分析
项目产生的固体废物主要为一般工业固废和危险废物。
（1）一般工业固废
一般工业固废分类收集，临时堆存于车间内设置的专用储存场所，由物资回收公司回收综合利用。
（2）危险废物
本项目产生的危险废物在厂内危险废物间暂存，委托有危废处置资质的单位统一清运处置。
危险废物储存、运输严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《危险废物污染防治技术政策》要求进行处置。采取的措施：
①危险废物的收集和贮存
根据危险废物的性质，用符合标准要求，且不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗漏、扩散的专门容器分类收集储存。同时在装有危险废物的容器上贴上标签，详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。
②危险废物的转移及运输
危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。
建设单位可与危废收集处置公司共同研究危险废物运输的有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。
因此，通过采取措施拟建项目固体废物处置方式可行，对周围环境影响较小。
[bookmark: bookmark21]五、清洁生产
项目废气采取“活性炭吸附”处理达标后通过配套15m高排气筒排放；一般工业固废回收综合利用，危险废物严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行处置；室内设备在合理布局的基础上采取底部减震、隔声、吸声等措施，能满足清洁生产要求。
六、环境风险分析
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，项目不存在重大的环境风险。
项目拟采取以下风险事故防范措施：
（1）制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施； 
（2）加强管理，严格各项操作规程及制度，对设备进行定期检查，及时维护、维修，避免事故性排放，避免对周边居民生活环境产生影响。
七、环境监测计划
环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是国家和行业了解并掌握排污状况和排污趋势的手段。监测数据是执行环境保护法规、标准，进行环境管理和污染防治的依据。因此，应建立并完善环境监测制度。
按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求，监测内容分别见表24。

表24 污染源主要监测计划表
	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	废气
	P1
	VOCs
	每年一次

	
	厂界处
	VOCs
	每半年一次

	噪声
	厂界外1m处
	Leq(A)
	每季度一次，每天昼夜间各监测一次

	固废
	统计各类固废量
	产生量、贮存状况、处置去向
	每月统计一次


































建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	  内容
类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气
污染
物
	生产
	VOCs
	活性炭吸附
	达标排放

	水污
染物
	生产
	COD、氨氮
	市政管网+污水处理厂
	达标排放

	固体
废物
	生产
	玻璃边角料和玻璃渣
	收集外售
	有效合理处置

	
	
	铝条边角料
	回收公司回收利用
	

	
	
	污泥
	环卫部门定期清运
	

	
	
	不合格品
	收集外售
	

	
	
	废活性炭
	委托有资质单位处置
	

	噪声
	在合理布局的基础上，经消声、隔声及车间阻隔后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。

	其它
	无

	生态保护措施及预期效果
无

















结论与建议
	1、 结论
1、项目概况
威海佰特玻璃有限公司玻璃深加工项目位于威海临港经济技术开发区苘山镇苘兴路南、安昌路西，公司北侧为威海市恒泰塑业有限公司，东侧为安昌路，路东为威海九龙体育用品厂，南侧为威海特尔顿复合材料有限公司，西侧为威海市东威物流有限公司。
项目总投资50万元，购置全自动玻璃生产线等生产设备，购买硅酮密封胶、丁基胶、分子筛干燥剂等原辅材料进行玻璃深加工。项目年产3万m2钢化玻璃和3万m2中空玻璃，预计2020年10月投产。
2、环境质量状况
（1）项目所在区域的环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012)中二级标准；
（2）项目所在区域地表水符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；
（3）项目所在区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求；
（4）项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。
3、产业政策及城市规划
项目的建设符合国家产业政策，项目所使用厂房土地用途为工业用地，项目建设符合环保政策及环保功能区划要求，项目选址合理。
4、总量控制
项目废水通过市政污水管网达标排入临港区污水处理厂集中处理，废水总量指标纳入该污水处理厂的总量指标管理，经污水处理厂处理后，COD、NH3-N的排放量分别为0.12t/a、0.01t/a。
本项目挥发性有机物排放量为0.028t/a，从联合金属科技（威海）有限公司减排量中调剂解决，满足《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《威海市十三五挥发性有机物污染防治工作方案》中挥发性有机物实行区域内等量或倍量削减替代的要求。
5、环保投资
项目环保投资包括废气、噪声、废水等费用。项目环保投资共计约5万元，占本项目总投资的10%。
6、环境影响分析结论
（1）本项目产生的有机废气通过集气罩收集后通过配套的活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。
集气罩收集效率按90%计算，活性炭吸附处理装置对有机废气的去除率按90%计算，通过计算，本项目有机废气排放浓度和排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1标准限值要求。
（2）该项目废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，通过市政污水管网进临港区污水处理厂进行集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。
该项目不取地下水，不会对区域地下水水位等造成影响，项目可能对地下水造成影响的方式主要为污染物通过渗透方式进入地下水环境。加强项目污水收集设施、污水管接口的检查和维护，可有效防止因污水渗漏引起的地下水污染。
通过采取以上措施，项目废水对周围水环境影响很小。
（3）项目采取相应噪声防治措施，厂界噪声值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。项目周边200m范围内没有声敏感保护目标，项目对周围声环境影响很小。
（4）项目一般固废由物资回收公司回收综合利用；危险废物委托有资质单位进行合理有效处置。
通过采取以上措施，固体废物对周围环境基本无影响。
（5）对各环境风险因素进行严格要求后，项目的环境风险事故概率较低，处于可接受水平。
7、项目环境保护三同时验收一览表
项目三同时验收情况一览表见表25。






表25 三同时验收一览表
	类别
	污染源
	污染物
	治理措施
	执行标准
	治理
效果
	完成时间

	废气
	生产
	VOCs
	活性炭吸附
	《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1、表2标准限值。
	达标
排放
	与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行

	废水
	生产、生活
	——
	市政管网+污水处理厂
	——
	达标
排放
	

	固废
	生产
	边角料等一般固废
	回收利用
	有效处置
	

	
	
	废活性炭等危险废物
	委托有资质单位进行处理
	
	

	噪声
	设备
运行
	——
	消声、隔声
车间阻隔
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准
	厂界
达标
	

	环境管理
	专职人员
	

	总量指标平衡方案
	废水总量纳入临港区污水处理厂总量控制指标；挥发性有机物总量从联合金属科技（威海）有限公司减排量中调剂解决。
	

	区域解决问题
	——
	

	噪声防护距离设置
	——
	

	环保投资
	5万元，占总投资的10%
	


8、环境影响评价制度与排污许可制度衔接
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评 [2017]84 号)，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。 
根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》，本项目为“二十五、非金属矿物制品业30 /65其他玻璃制造3049”，根据规定，项目属于实施登记管理的行业。
（1）根据《关于《印发排污许可证管理暂行规定》的通知》（环水体[2016]186 号）、 《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》等有关规定，建设单位实行排污许可登记管理，企业应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目无证排污或不按证排污，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。
（2）项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批环境影响评价文件，并在申请排污许可时提交重新报批的环评批复(文号)。
二、环评总结论
综上所述，项目符合国家产业政策，选址符合当地城市规划，符合国家土地利用政策，污染防治措施合理有效，所排污染物均能达标排放；在严格执行环保“三同时”制度的基础上、保证各种治理措施落实良好的前提下，项目产生的污染物对周围环境影响较小。从环保角度而论威海佰特玻璃有限公司进行的玻璃深加工项目是可行的。
三、措施及建议
根据以上评价结论，结合有关环保法规和标准要求，提出以下措施及建议：
1、严格落实各项环保措施，确保各污染物达标排放。设专人负责厂区的环境保护工作，及时掌握各污染治理措施的运转情况，确保污染物达标排放，制定并实施环境监测与管理计划。
2、做好防火宣传和管理，不允许在车间吸烟和使用明火。项目应加大环境风险防范措施，加强风险教育及应急措施演练，避免火灾等环境风险的发生。
3、根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
4、做好原辅材料台账管理，做好危险废物管理，与处置单位进行合理协商，对产生的危险废物要及时清运，尽可能减少危险废物在项目危废临时存储区内暂存的时间。 
5、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
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审批意见：
































                                             公   章

   经办人：                            年   月   日



	注           释
    一、本报告表附以下附件、附图：
    附件1  立项批准文件
    附件2  其它与环境影响评价有关的行政管理文件
附图1  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、表明纳污口位置和             地形地貌等）
附图2  项目平面布置图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。
    1、大气环境影响专项评价
    2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
    3、生态影响专项评价
    4、声影响专项评价
    5、土壤影响专项评价
    6、固体废弃物影响专项评价
    以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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