建设项目环境影响报告表
（试 行）

项目名称：              宠物医院建设项目            
建设单位（盖章）：   威海关爱宠物医院有限公司    
 编制日期：二O二O年九月
  国家环境保护部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称     指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点     指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别     按国标填写。

4、总投资     指项目投资总额。

5、主要环境保护目标     指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议     给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见     由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见     由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	宠物医院建设项目

	建设单位
	威海关爱宠物医院有限公司

	法人代表
	关龙
	联系人
	关龙

	通讯地址
	 山东省威海市环翠区张村镇火炬南路142-3

	联系电话
	15562122850
	传真
	—
	邮政编码
	264203

	建设地点
	 山东省威海市环翠区张村镇火炬南路142-3

	立项审批部门
	—
	批准文号
	—

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	 O8222 宠物医院服务

	占地面积（m2）
	53
	绿化面积（m2）
	—

	总投资

（万元）
	10
	其中：环保

投资（万元）
	2
	环保投资占总投资比例
	10%

	评价经费（万元）
	—
	预计投产日期
	2020.10

	工程内容及规模：

1、企业概况
威海关爱宠物医院有限公司宠物医院建设项目位于山东省威海市环翠区张村镇火炬南路142-3，占地面积约53m2，总建筑面积约为147.9m2，总投资10万元，其中环保投资为1万元，主要从事宠物食品及日用品批发、动物诊疗。项目所在地人口密集，宠物较多，但缺乏相关的宠物医疗服务机构，本项目为附近宠物就医提供了方便。

本项目预计于2020年10月建成并营运。根据《中华人民共和国环境影响评价法》及

《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订版）的有关规定，本项目属于“三十八、专业技术服务业 110 宠物医院 全部”类别，应编制环境影响报告评价表。建设方现委托我单位对此项目进行环境影响评价，收到委托后，我单位有关环评技术人员到现场调查和收集资料，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表。医院备有宠物X射线装置，为Ⅲ类射线装置，根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订版）的有关规定，宠物X射线装置属于“五十、核与辐射 191 核技术利用建设项目—生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的”类别，应填报辐射类环境影响登记表，本次环评不作评价。

2、工程主要内容

项目总投资10万元，环保投资1万元，总建筑面积约147.9m2，项目位于山东省威海市环翠区张村镇火炬南路142-3，项目所租赁房屋用途为商业（详见附件2），项目东侧为火炬南路，西侧、北侧及南侧均为门市房，周边环境敏感目标见附图2。项目定员4人，全年工作300天，一班制，夜间不接诊，年接诊宠物300只/a。拟建项目具体建设内容见表1。

表1 拟建项目主要内容一览表

工程分类

名称

规模、内容

主体工程

主要诊室

总建筑面积147.9m2，一层主要包括候诊区（26m2）、诊疗室（13.9m2）药房（5.2m2），处置室（3.15 m2）；二层主要为仪器检验室（2m2）、化验室（4.8m2）、手术室（5m2）、DR室（16.9m2）；二层主要包括办公室（6.5 m2）、观察属输液室（16.8m2）、医疗垃圾暂存间（2m2）。主要从事动物诊疗、动物防疫、预防治疗等。
公用工程

供水工程

生活用水60t/a，医疗用水6t/a，总用水量66t/a，由市政自来水管网供给。

排水工程

生活污水产生量48t/a，医疗废水4.8t/a，医疗废水经消毒处理后与生活污水经污水管网排入高区污水处理厂进一步处理后排放。

供电工程

由市供电公司提供，年用电量为2万kW·h。

环保工程

废水治理工程

生活污水产生量48t/a，医疗废水4.8t/a，医疗废水经消毒处理后与生活污水经污水管网排入高区污水处理厂进一步处理后排放。

废气治理工程

项目无食堂，无生活废气，营运过程无废气产生。

噪声治理措施

通过设备基础减震及隔音措施等降低影响。

固体废物处置及措施

生活垃圾由环卫部门清运到垃圾场进行无害化处理。医疗废物暂存于医疗废物暂存间内，委托危废资质单位威海市环保科技服务有限公司进行处理。

3、主要医疗用品

拟建项目使用医疗用品见表2。

表2 拟建项目医疗用品表

序号
名称
规格
年用量
备注
1
拜有利针剂
100ml
20瓶
抗生素
2
速诺片剂
50mg
15片
250mg
30片
3
大宠爱
15mg
25支
体外驱虫
30mg
25支
45mg
25支
60mg
20支
4
犬心保

S 号
20盒
体内驱虫
M 号
20盒
L 号
20盒1
5
生理盐水
24瓶
5箱
/
6
5%葡萄糖注射液
24瓶
5箱
/
7
二氧化氯消毒剂
0.55kg/袋
5.5kg

/

4、主要设备

拟建项目医疗过程中主要设备情况见表3。

表3 拟建项目主要设备一览表

序号
设备名称
数量
型号
1
兽用生化分析仪
1
IDEXX

VETTEST8008
2
医疗污水消毒设备
1
SY-50
3

离心机

1

/

4
显微镜
1
5

手术床
1
/

6

处置台

1

/

7
B超
1
DP-50
8

血球仪

1

BC-2800
8

输液泵
1
/
9

麻醉呼吸机
1
/
10
兽用心电监护
1
/
11

DR射线机
1
/
5、能源消耗

1）供水

本项目用水主要包括生活用水和医疗用水，均由市政自来水管网提供。

项目员工4人，按每人每天用水50L，年工作时间300天，生活总用水量约60t/a；根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年修订）进行用水量的计算，医疗用水量按每只宠物20L/d计，本项目日均接诊宠物1只，按年运营300d计，则动物诊疗用水量为6t/a。则项目总用水量为66t/a。

2)排水
项目生活污水产生系数按0.8计算，年排放生活污水48t/a，生活污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求，经市政污水管网排入高区污水处理厂处理达标后外排；项目运行期间医疗废水主要产生于手术室、诊室、化验区等，最后统一收集后经二氧化氯消毒处理，医疗废水产生系数按0.8计算，年排放医疗废水4.8t/a，处理后达到山东省地方标准《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）表2中四级标准要求后，与生活污水一起经化粪池预处理后通过市政管网排入高区污水处理厂处理达标后外排，则项目总废水量为52.8t/a。项目水平衡情况图见图1。
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图1 项目水平衡图（t/a）

3）供电

本项目供电由市供电公司提供，年用电量为2万kW·h，能够满足项目用电需求。

4）供热

拟建项目运营过程无需供热，办公采用空调采暖。

6、相关法规、政策符合性分析

（1）产业政策符合性分析

《产业结构调整指导目录（2019年本）》分为鼓励类、限制类和淘汰类。本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类产业名录之列，且符合国家相关法律法规及政策规定，属于允许类建设项目。

（2）城市规划符合性分析

本项目位于 山东省威海市环翠区张村镇火炬南路142-3，项目所在房屋规划用途为商业用途，本项目建设符合房屋使用性质。项目选址周围主要是居住区，无污染型企业，且客户源充足，有利于业务开展。

根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），拟建项目所在区域不位于生态保护红线图内的I类红线区及生态保护红线区内，符合生态红线的要求，拟建项目所在区域生态保护红线图见附图3。

（3）“三线一单”符合性分析

表4 项目“三线一单”符合性分析表

序号

内容

符合性分析

1

生态保护红线

项目建设地点位于山东省威海市环翠区张村镇火炬南路142-3，根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，项目不在山东省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。

2

环境质量底线

根据2018年度《威海市环境质量年报》，该项目所在区域大气、地表水、噪声等均能满足相关环境质量标准。
本项目产生的污染物包括废水、噪声、固体废物。
①医疗废水经消毒处理后与生活污水一起经污水管网排入高区污水处理厂进一步处理后排放；

②通过设备基础减震及隔音措施等降低影响。

③生活垃圾由环卫部门清运到垃圾场进行无害化处理。医疗废物委托有资质的单位收集并进行专业处理处理。
综上分析，项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超岀环境质量底线。
3

资源利用上线

供电：该项目用电由市政供电电网供给，项目用电量为2万kW·h。

给水：该项目用水水源取自自来水管网。项目用水量66t/a。

本项目不属于高能耗、高水耗项目，用电量和用水量相对较少，符合资源利用上线要求。

4

环境准入负面清单

本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目运营工艺、设备均不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境淮入负面清单。

7、清洁生产

（1）原料、设备

拟建项目所用宠物医药产品，均为合格药品；所用机械设备中没有《产业结构调整指导目录(2019年本)》第三类“淘汰类”第一条“落后生产工艺装备”中所列淘汰设备，满足清洁生产要求。
（2）污染防治
拟建项目医疗废水经消毒处理后与生活污水经污水管网排入高区污水处理厂进一步处理后排放；动物的叫声多属于间歇性噪声，通过加强管理，减小对周围环境影响，夜间不接诊，空调噪声产生的影响很小；生活垃圾由环卫部门清运到垃圾场进行无害化处理。医疗垃圾委托有资质的单位收集并进行专业处理处理。

 综上所述，从产品、设备、排污情况来看，项目符合清洁生产的要求。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

无


建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

威海市位于山东半岛东端，地跨北纬36°41′～37°35′、东经121°11′～122°42′。北、东、南三面濒临黄海，北与辽东半岛相对，东及东南与朝鲜半岛隔海相望，西与烟台市接壤。东西最大横距135km，南北最大纵距81km，总面积5797km2，其中市区面积7777km2，海岸线长985.9km。

2、地形、地貌、地质

威海地处山东半岛地区东北部，属胶东古陆的组成部分，基底岩石为下元古代胶东群变质岩石，后期有中生代燕山期岩浆岩侵入，自上元古代到新生代晚第三纪地壳一直处于隆起上升状态，长期遭受风化剥蚀，没有接受沉积，缺失古、中生代地层，直至新生代第四纪中更新世开始有残坡积、冲洪积、海积等堆积层，它们分布与厚度明显受古地理条件的控制。

区内第四纪地层主要为中上更新世的残坡积层、冲积洪积层和全新世的海相沉积层。残坡积层、冲积洪积层二者连续过度，分布于山区河流、丘陵山区盆地山坡及山麓地带，厚度一般1～10m。海相沉积层主要分布于滨海平原地带，厚度不一，一般在20m左右，由砂土、淤泥质土等组成。

乳山—威海复背斜为胶东地区古老的构造形式，对胶东地区东部的构造具有骨架定型作用。威海北部为一单斜构造层，岩层走向一般在310°～330°，倾向40°～60°，倾角50°～65°，局部产状稍有变化。

3、气候、气象

威海地区属北温带季风型大陆性气候，四季变化和季风进退明显，雨水丰富，气温适中，气候温和。由于毗临黄海，受海洋的调节作用，与西部内陆相比较，表现出春冷、夏凉、秋暖、冬温、大风多、湿度大、无霜期长、昼夜温差小等气候特点。

评价区近20年年平均气温为12.2℃，8月气温最高（平均24.90℃），1月气温最低（平均-2.02℃）；年降水量常年平均为803.8mm，主要集中在6、7、8、9四个月，7月降水量最大（平均203.81mm），2月降水量最小（平均13.01mm）；全区年主导风向以北到西北风为主，常年平均风速为3.5m/s，4月平均风速最大（4.31m/s），9月风速最小（2.79m/s）。

4、水文

（1）地表水

威海市境内河流均属季节性河流，径流量受季节影响差异较大，枯水季节由于自然降水不足，多断流，环境容量较小，河流的自净与稀释能力较差。

（2）地下水

项目区地下水类型主要是第四系孔隙潜水和微承压水，主要含水层为第四系海相的粉细砂、中砂，陆相坡洪积的粗砂、粉细砂等；埋深一般为1-10 m，分布均匀，连续呈层状，水量较丰富；地下水来源主要靠降水补给，此外还受地形、地貌、岩性、地质构造和人类活动的影响，地下水位呈动态变化状态，流向由东南向西北。

植被

境内山地、丘陵、平原相间，植被种类较多。大体可分3种类型：
林木植被：山地丘陵上部主要为松类、栎类(素称柞类)，中部以刺槐、臭椿、楸、紫穗槐、卫茅、映山红、酸枣等为主，下部以苹果、山楂、梨、桃、杏、李、板栗、核桃、柿子、葡萄等为多。平原谷地以杨类、柳类、泡桐、法桐、国槐、紫穗槐、桑等为多。滨海沙滩地带，以黑松、刺槐、紫穗槐为最常见。
草类植被：分布广泛，且皆属天然植被。按地形、区域等状况区分，山丘地区主要以黄背草、狗尾草、羊胡草、鬼针叶草、白草、艾、蒿草等为多，平原地区则多生长着马唐(素称黍草蔓)、节节草、三菱草、马齿苋、灰菜、苍耳等，滨海沙滩以芦苇、黑蒿、茅草见多，在一些河、湾、水库边沿及涝洼地带，芦苇、水葱、臭蒲、香蒲为多见。
农作物植被：主要分布在平原、沟谷和山丘缓坡地带。主要种植作物为小麦、玉米、地瓜、花生、大豆及蔬菜类。

6、动物资源
项目区域野生动物资源中，兽类品种为数不多，鸟类品种资源比较丰富。兽类主要品种有野兔、刺猬、蝙蝠、田鼠、大家鼠、小家鼠、草兔、黄鼠狼、獾等。两栖爬行类主要品种有大蟾蜍、青蛙、蜥蜴；爬行类主要品种有麻蝎、壁虎、红点锦蛇、虎斑游蛇、黄脊游蛇、乌龟、鳖、山地麻蝎、草蜥、蝮蛇等。鸟类候鸟和留鸟种类较少。常见的鸟类有麻雀、黄鹂、斑鸠、八哥、百灵、燕子、乌鸦、布谷鸟、啄木鸟、猫头鹰、野鸡、布鸽、雁鹫等。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

威海市地处山东半岛最东端，位于东经121°11(~122°42(、北纬36°41(~37°35(之间。市域三面为黄海环绕，西与烟台市接壤，全市总面积5436km2，海岸线总长985.9km。威海市辖环翠区、文登区、荣成市和乳山市2区2市（威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区、威海临港经济技术开发区属于国家级开发区，开发区管理委员会是市政府派出机构），共48个镇、24个街道，2496个村、425个社区。
2018年全市地区生产总值3641.48亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%，其中，第一产业增加值281.21亿元，增长2.6%；第二产业增加值1601.20亿元，增长5.6%；第三产业增加值1759.07亿元，增长8.3%。三次产业结构为7.7:44.0:48.3。全年实现农林牧渔及服务业增加值292.13亿元，增长2.8%。其中，农业增加值55.18亿元，增长3.8%；林业增加值0.85亿元，增长3.1%；畜牧业增加值27.14亿元，下降1.1%；渔业增加值198.05亿元，增长2.8%；农林牧渔服务业增加值10.92亿元，增长9.8%。全年规模以上工业增加值增长6.0%，其中，股份制企业增加值增长5.8%，外商及港澳台商投资企业增加值增长2.4%；轻工业增加值增长7.6%，重工业增加值增长1.3%，轻工业生产快于重工业6.3个百分点。在37个行业大类中，有19个行业实现增长，其中，专用设备制造业增长45.1%，农副食品加工业增长7.6%。大中型工业企业增加值增长6.5%。
环翠区辖3个镇、5个街道办事处，67个村，109个社区，全区总面积275.87km2，海岸线长43km，辖8个镇（街道）、170个村（社区）。

2018年，全区实现地区生产总值395.90亿元，按可比价格计算，比上年增长6.8%。其中，第一产业增加值30.10亿元，增长0.1%；第二产业增加值148.97亿元，增长5.4%；第三产业增加值216.84亿元，增长8.5%。三次产业结构由上年的7.8:38.2:54.0调整为7.6:37.6:54.8。2018年，全区实现农林牧渔业增加值32.17亿元，按可比价格计算，同比增长0.6%。其中，农业增加值0.67亿元，增长4.4%；林业增加值0.07亿元，增长3.7%；畜牧业增加值0.22亿元，下降0.7%；渔业增加值29.15亿元，增长0.1%；农林牧渔服务业增加值2.07亿元，增长8.4%；全年粮食总产量7190吨，减少13.4%。其中，夏粮产量1596吨，增长62.4%；秋粮产量5594吨，减少23.5%。花生总产量1836吨，减少2.1%。蔬菜总产量20166吨，减少4.1%。果品总产量15650吨，增长4.4%，其中，苹果11518吨，增长3%。规模以上工业企业（全部国有和年主营业务收入2000万元及以上的非国有工业企业）116家，实现增加值同比增长7.25%。主要产品产量稳步提高，在重点监测的15种产品中，较上年同期增产的有8种，其中增幅前三名的产品分别是无纺布54.56%、金属紧固件30.2%、工业仪表13.6%。实现高新技术产业产值同比增长12.37%，占规模以上工业总产值比重达到65.09％。全年固定资产投资增长5.7%，民间投资占总投资的比重达83.5%。其中，第二产业投资下降13%，第三产业投资增长27.4%。全年房地产开发投资增长46.5%，其中，住宅投资增长81.8%。全年房屋施工面积611.4万平方米，下降21.6%；竣工面积53.9万平方米，增长56.0%；商品房销售面积214.5万平方米，增长5%；商品房销售额174.6亿元，增长22.4%。全年实现建筑业增加值54亿元，按可比价格计算，同比增长1.7%。
张村镇位于环翠区西部，北邻高区，东接竹岛，南连羊亭，西临双岛湾，面积51.8平方公里，辖6个行政村、15个社区居委会，总人口近10万人。张村镇2018年上半年，主要指标完成情况如下：固定资产投资：25.9亿元，已完成规模以上工业增加值7.5亿元，高新技术增加值1.2亿元，第三产业批零住餐任务：限上法人批发销售额25201万元、大个体零售销售额3203万元。

项目所在区域内无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹及自然保护区。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气

根据威海市环保局发布的《威海市2018年环境质量公报》，威海市区2018年环境空气年度统计监测结果见表5。
表5 威海市2018年环境空气年度统计监测结果（单位：mg/m3）

                  项目

点位

SO2
NO2
PM2.5
PM10
CO

O3
年均值

年均值

年均值

年均值

日平均第95百分位数

日最大8小时滑动平均值第90百分位数
数值
0.007

0.017

0.025

0.050

1.0

0.154

标准

0.060

0.040

0.035

0.070

4.0

0.160

由监测结果可知，威海市区环境空气基本污染物指标中SO2、NOx、PM10、PM2.5、CO及O3均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。
2、地表水

根据《威海宏圣金属制品有限公司机加工（含喷漆）项目》环评期间（2018年12月）对张村河沈阳路断面（项目东北侧约2km）地表水水质监测的结果，项目区地表水主要指标值见表6。
表6 项目区地表水水质指标统计结果（单位：mg/L，pH除外）

项目

pH

DO

CODCr
BOD5
氨氮

石油类

铅

总磷

汞

锌

氟化物

平均值

8

14.7

10.95

1.35

0.31

＜0.01

＜0.0025

0.055

0.00007

＜0.02

0.92

标准值

6-9

≥5

≤20

≤4

≤1.0

≤0.05

≤0.05

≤0.2

≤0.0001

≤1.0

≤1.0

监测结果表明，张村河沈阳路断面水质符合应执行的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求
3、地下水

《威海市环保科技服务有限公司1.5万吨/年资源综合利用项目》环评期间，山东恒辉环保科技有限公司于2018年8月21日对后双岛村（本项目西南侧1.7km）地下水进行了一次性采样分析，监测结果见表7。

表7 地下水监测结果（单位mg/L，pH、总大肠菌群除外）

点位

pH

溶解性总固体

总硬度

耗氧量

氨氮

硫酸盐

硝酸盐

亚硝酸盐

后双岛村

8.04

759

388

1.14

0.03

197

16.4

0.388

标准

6.5～8.5

1000

450

3.0

0.5

250

20

1.0

点位

氯化物

挥发酚

砷

铅

汞

镉

六价铬

氟化物

后双岛村

95.3

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

0.18

标准

250

0.002

0.01

0.01

0.001

0.005

0.05

1.0

由监测结果可知，项目所在区域地下水各监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求。

3、声环境

2018年威海市2类功能区环境噪声昼间平均等效声级为54.3dB(A)，夜间平均等效声级为47.5dB(A)，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。2018年威海市4a类功能区环境噪声昼间平均等效声级为66.2dB(A)，夜间平均等效声级为53.9dB(A)，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的4a类标准(昼间70dB(A)，夜间55dB(A))要求

4、海水

项目所在区域污水处理厂排海海域水质监测引用威海市环境保护监测站2018年的常规监测点SD32的监测数据，统计结果见表8。由表可知，各监测项目均符合《海水水质标准》(GB3097-1997)中的第二类标准要求。

表8 海水常规监测数据统计结果（单位：mg/L，pH除外）

监测点位
监测时间
pH
无机氮
COD
DO
铅
镉
铜
石油类
活性磷酸盐
汞
非离
子氮
SD32
2018

8.09

0.129

0.97

8.50

0.0010

0.00009

0.00119

0.003

0.009

0.000025

0.00287

标准

7.8～8.5

0.30

3.0

≥5

0.005

0.005

0.010

0.05

0.03

0.0002

0.020



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
1、环境空气主要保护目标为项目周围的环境空气质量，保护级别为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准；

2、地表水主要保护目标为项目西南侧860m为张村河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

3、地下水主要保护目标为项目附近地下水，保护级别为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；

4、声环境保护目标为厂界外1m及向外延伸200m，东侧为火炬路，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，厂界南侧，西侧及北侧保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；

5、海水主要保护目标污水处理厂排放区域海水，保护级别为《海水水质标准》（GB3097-1997）二类标准。

项目所在区域范围内无自然保护区、风景名胜区、国家重点保护文物或历史文化保护地，也无社会关注的具有历史、科学、民族、文化意义的保护地。项目主要环境保护目标与保护等级见表9。

表9 环境保护目标一览表

序号

环境要素

主要保护目标

方位
距离/m
保护标准

1

环境空气

全都花园

SE

55

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准

水缘金座
NW

65

琅声园

SW

85

明翠园

NE

90

2

地表水

张村河
SW

860

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准

3
地下水
厂区附近地下水
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

4

声环境

厂界外1m及向外延伸200m

厂界东侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余各侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

5

海水

高区污水处理厂排海海域
《海水水质标准》（GB3097-1997）二类标准。




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

表10 环境空气质量二级标准（摘录）（单位：mg/m3）

序号

污染物

浓度限值（mg/m3）

1小时平均

日平均

年平均

1

SO2
0.5

0.15

0.06

2

NO2
0.2

0.08

0.04

3

PM10

/

0.15

0.07

4

PM2.5
/

0.075

0.035

5

CO

10

4(日最大8小时平均)

/

6

O3
0.20

0.16

/

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准及4a类标准；

表11 声环境质量标准       （单位:dB(A)）

执行标准

昼间

夜间

2类标准

60

50

4a类标准（厂界东侧）
70

55

3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；

表12 地表水环境质量标准     (单位：mg/L、pH除外)

项目

pH

COD

BOD5
DO

挥发酚
高锰酸盐指数

六价铬

评价标准

6-9

≤20

≤4

≥5

≤0.005

≤6

≤0.05

项目

石油类

氟化物

氰化物

硫化物

氨氮

阴离子表面活性剂

锌

评价标准

≤0.05

≤1.0

≤0.2

≤0.2

≤1.0

≤0.2

≤1.0

4、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；
表13 地下水质量标准  (单位：mg/L，pH、总大肠菌群（个/L）除外)
pH
总硬度
溶解性固体
硫酸盐
硝酸盐
亚硝酸盐
氰化物
6.5～8.5

≤450

≤1000

≤250

≤20

≤0.02

≤0.05

氯化物
总大肠菌群
六价铬
铅
锰
铜
≤250

≤3.0

≤0.05

≤0.05

≤0.1

≤1.0

5、《海水水质标准》（GB3097-1997）二类标准。

表14 海水水质标准  (单位：mg/L，pH除外)
pH

溶解氧

化学需氧量

生化需氧量

无机氮

六价铬

7.8～8.5

≥5
≤3
≤3

≤0.30

≤0.010

氰化物

硫化物

挥发酚

阴离子表面活性剂

砷

铜

≤0.005

≤0.05

≤0.005

≤0.10

≤0.030

≤0.010



	污染物排放标准
	1、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级；

2、《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）表 2中四级标准；
3、厂界东侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4a类标准，其余各侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；

4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；

5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。



	总

量

控

制

指

标
	1、废水
本项目产生的废水主要为生活污水和医疗用水，项目生活污水产生量为48t/a，医疗废水产生量4.8t/a，经二氧化氯消毒工艺处理；混合废水排放量为52.8t/a，混合废水的排水水质均能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准（COD≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L）废水中COD、NH3-N属于总量因子控制指标，按最大排放浓度计，进入污水处理厂COD为0.026t/a，NH3-N为0.002t/a，纳入高区污水处理厂总量指标管理，污水产生及处理情况见表15。
表15 废水主要污染物产生与排放情况一览表

污染源

污染物

排放浓度

（mg/L）

排放量（t/a）

纳管量（t/a）

经污水处理厂处理后排入外环境的量（t/a）

混合污水

废水

—

52.8

52.8

废水：52.8

COD：0.003

NH3-N：0.0003

COD

500

0.026

0.026

NH3-N

45

0.002

0.002

2、废气
本项目废气中无SO2和NOx的产生，所以无需申请SO2和NOx的总量指标。




建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：

1、施工期：

拟建项目租赁现有商业门市房进行经营，无施工期，无需对施工期进行分析。

2、营运期：
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威海关爱宠物医院有限公司主要从事动物诊疗、动物防疫等。检测项目：血常规、生化、寄生虫、影像、宠物手术等，病毒检测均采用试纸检测，血样制成试剂片，由仪器进行检测。医院备有DR设备（宠物用X射线机，属于Ⅲ类射线装置），该设备需单独进行环境影响评价，本环评不予评价。
产污环节:医疗废水、医疗垃圾、动物叫声噪声、空调噪声。


	主要污染工序：

一、施工期

拟建项目利用现有商业门市房进行经营，无施工期，无需对施工期进行分析。

二、运行期

1、废水

项目废水主要为生活污水和宠物医疗用水。

生活污水

项目生活污水产生率按80%计算，项目年排放生活污水48t/a，类比威海市多年来生活污水监测数据，废水中COD浓度≤500mg/L、NH3-N浓度≤45mg/L，生活污水中COD及NH3-N排放量分别为0.024t/a，0.002t/a，生活污水排水水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准（COD≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L）要求，项目生活污水经市政污水管网，进入高区污水处理厂处理达标后排放。

宠物医疗废水

项目运行期间医疗废水主要产生在化验室、手术室、诊室等，项目年排放医疗废水4.8t/a。本次环评依据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中经验数据，同时结合项目实际情况，确定医疗废水中的污染物浓度源强为COD≤300mg/L、BOD5≤150mg/L，SS≤120mg/L、NH3-N≤30mg/L、粪大肠菌群≤5000个/L。医疗废水经二氧化氯消毒工艺处理后，宠物医院医疗废水出水水质中粪大肠菌群≤2000个/L，达到山东省地方标准《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）表2中四级标准，其他水质指标COD、NH3-N等均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准（COD≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L），与生活污水一起经市政管网排入高区污水处理厂处理达标后排放。

2、废气

项目不设厨房，无生活废气，诊疗过程无废气产生，因此本项目不会对周围大气环境产生影响。

3、噪声

项目主要噪声源为就诊的动物叫声的噪声和空调室外机噪声等，接诊动物均为小型宠物，多为猫类，动物的叫声最高强度一般在60~65dB(A)之间，多属于间歇性噪声。空调运行产生的噪声级在50-55dB（A）之间，且夜间不接诊。采取以上措施后，项目噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4a类功能区标准要求。

4、固体废物

项目运营后，产生的固体废物主要为员工生活垃圾和医疗垃圾。

（1）生活垃圾

项目建成后工作人员约4人，年工作时间300天，按每人每天平均产生0.5kg垃圾计， 则日产生活垃圾量约为2kg/d，年产生活垃圾量为0.6t/a。生活垃圾堆存于带盖垃圾箱内，由环卫部门定期外运至垃圾场处理厂无害化处理。

（2）医疗垃圾

项目医疗废物主要包括废针管针头、样本管、废检测试剂盒、手术刀、缝合针、纱布、棉球等、废输液器、废疫苗瓶等。废物产生量按每日每门诊病例0.5kg计算，产生量为 0.5kg/d，年产量为0.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废检测试剂盒、一次性输液管、针管属于感染性废物，针头等属于损伤性废物，手术废弃组织属于病理性废物。本项目主要的污染物为感染性废物、化学性废物、损伤性废物、药物性废物及病理性废物。医疗废物暂存于医疗垃圾暂存间，并加贴危险标志，委托有资质的单位综合处置。

项目医疗废物产生基本情况见表16。
表16 项目运营过程中医疗废物汇总样表
序号

危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
危险
特性
1

废检测试剂盒、一次性输液管、针管等
HW01医疗废物
831-001-01感染性废物
0.05

诊疗
固态
In
2
针头等

HW01医疗废物
831-002-01

损伤性废物
0.05

诊疗

固态

In
3

手术废弃组织等
HW01医疗废物
831-003-01

病理性废物
0.05

诊疗

固态

In



项目主要污染物产生及预计排放情况

	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量

（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大

气

污

染

物
	/
	/
	/
	/

	水

污

染

物
	生活污水
	COD

NH3-N
	500mg/L、0.024t/a

45 mg/L、0.002t/a
	500mg/L、0.024t/a

45 mg/L、0.002t/a

	
	医疗废水
	COD

NH3-N

SS

BOD5
粪大肠菌群数
	300mg/L、0.0028t/a

30 mg /L、0.0003t/a

120mg/L、0.001t/a

150mg/L、0.0014t/a

≤5000个/L
	300mg/L、0.0028t/a

30 mg /L、0.0003t/a

120mg/L、0.001t/a

150mg/L、0.0014t/a

≤2000个/L

	固

体

废

物
	生活
	生活垃圾
	0.6t/a
	0

	
	诊疗
	医疗垃圾
	0.15t/a
	0

	噪

声
	项目主要噪声源为就诊的动物叫声的噪声和空调室外机噪声等。动物的叫声最高强度一般在65~70dB(A)之间，多属于间歇性噪声。空调运行产生的噪声级在50~55dB（A）之间，夜间不接诊。采取以上措施后，项目噪声可以达到项目噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4a类功能区标准要求。

	其   他
	无

	主要生态影响（不够时可另页） 

拟建项目周边无生态环境敏感物种和景观，其建设运营不会对周边生态造成不良影响。


环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

项目利用现有商业门市房进行经营，本次环评不再对其施工期影响作分析。

	营运期环境影响分析：

1、水环境影响分析
项目废水主要为生活污水和医疗用水。

生活污水

项目生活污水产生率按80%计算，项目年排放生活污水48t/a，类比威海市多年来生活污水监测数据，废水中COD浓度≤500mg/L、NH3-N浓度≤45mg/L，生活污水排水水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准（COD≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L）要求，项目生活污水经市政污水管网，进入高区污水处理厂处理达标后排放。

宠物医疗废水

项目运行期间医疗废水主要产生在化验室、手术室、诊室等，项目年排放医疗废水4.8t/a。本次环评依据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中经验数据，同时结合项目实际情况，确定医疗废水中的污染物浓度源强为COD≤300mg/L、BOD5≤150mg/L，SS≤120mg/L、NH3-N≤30mg/L、粪大肠菌群≤5000个/L。医疗废水经二氧化氯消毒工艺处理后，宠物医院医疗废水出水水质中粪大肠菌群≤2000个/L，达到山东省地方标准《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）表2中四级标准后，其他水质指标COD、NH3-N等均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准（COD≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L）与生活污水一起经市政管网排入高区污水处理厂处理达标后排放。

医疗污水消毒设备二氧化氯消毒原理：项目医疗废水经医疗废水消毒设备处理，定期投加二氧化氯消毒剂，消毒箱内解除时间≥1.5h，二氧化氯对细菌、病毒及真菌孢子的杀灭能力均很强。二氧化氯对微生物的杀灭原理是：二氧化氯对细胞壁有较好的吸附性和透过性能，可有效地氧化细胞内含疏基的酶；可与半胱氨酸、色氨酸和游离脂肪酸反应，快速控制生物蛋白质的合成，使膜的渗透性增高；并能改变病毒衣壳蛋白，导致病毒灭活。同时它又是一种强氧化剂，能损害细胞膜，使蛋白质、RNA和DNA等物质释出，并影响多种酶系统(主要是磷酸葡萄糖去氢酶的巯基被氧化破坏)，从而使细菌死亡。
医疗废水经二氧化氯消毒工艺处理后，宠物医院医疗废水出水水质中粪大肠菌群≤2000个/L，满足达到山东省地方标准《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）表2中四级标准后，其他水质指标COD≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准（COD≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L）与生活污水一起经市政管网排入高区污水处理厂处理达标后排放。

威海水务投资有限责任公司高区污水厂始建于1993年7月，位于威海火炬高技术产业开发区西北角，厂区占地面积4.00hm2，公司先后建成了两期工程。一期工程预2001年底建成投产，设计处理能力为1万t/d，采用一体化氧化沟工艺，由于处理能力及处理效率达不到城市发展要求，目前已完全拆除；二期工程采用BOT合作方式，并于2005年4月开工建设，设计日处理能力为4万t，采用先进的百乐克处理工艺(简称A/O工艺)，全套引进德国最先进的设备，生产实行全自动化控制，并在国内同行业首次引入紫外线消毒系统，对出水进行紫外线灭菌消毒，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。根据威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂排污许可证（证书编号91371000080896598M002Q），COD、氨氮许可年排放量分别为1095t/a、109.5t/a，目前该污水处理厂日处理污水规模为6.0万m3/d，COD、氨氮年排放量分别为701.44t、18.19t，污水处理余量为2.0万m3/d，污染物许可排放量剩余COD393.56t/a、氨氮91.31t/a。本项目污水排放量约0.016t/d，占污水处理厂可纳污空间很小，且项目排水指标浓度满足污水处理厂设计进水指标，因此不会对污水处理厂的运行负荷造成冲击。因此，威海市高区污水处理厂完全有能力接纳并处理项目废水，并使项目废水得到充分处理，项目废水治理排放方案合理可行。经过污水处理厂集中处理后，污染物排海量很小，对海水环境影响很小；对地下水的影响方式主要为排污管道沿途下渗，项目在确保排水系统与污水主管网对接的前提下，并有效防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，项目废水对地下水环境影响很小。

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息如下表：

表17 废水类别、污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

CODCr氨氮

由市政污水管网进入高区污水处理厂
间歇排放，流量不稳定，但有周期性规律

H1

化粪池

化粪池

D1

■是

□否

■企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

项目废水间接排放口基本情况如下表：

表18 废水间接排放口基本情况

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）

1

D1

东经

122.020

北纬

37.482
0.00528

市政污水管网

间断排放，流量不稳定，但有周期性规律

/

经区污水处理厂
CODCr
500

氨氮

45

项目废水污染物排放执行标准表如下表：

表19 废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1

D1

CODCr
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准

500

2

氨氮

45

项目废水污染物排放信息如下表：

表20 废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（t/d）

年排放量（t/a）

1

D1

CODCr
500

0.000088

0.026
2

氨氮

45

0.0000067

0.002

表21 地表水环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

影

响

识

别

影响类型

水污染影响型(；水文要素影响型□

水环境保护目标

饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□(
影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放(；间接排放(；其他(
水温□；径流□；水域面积□

影响因子

持久性污染物□；有毒有害污染物(；

非持久性污染物(；

pH值□；热污染□；富营养化□；其他□(
水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□(
评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级□；二级□；三级A□；三级B(
一级□；二级□；三级□

防治措施

环保措施

污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施(；其他(
监测计划

环境质量

污染源

监测方式

手动□；自动□；无监测(
手动((；自动□；无监测□

监测点位

/

排放口D1

监测因子

/

CODcr、NH3-N

污染物排放清单

(
评价结论

可以接受(；不可以接受□

2、大气环境影响分析

项目不设厨房，无生活废气，诊疗过程无废气产生。 

3、噪声环境影响分析

项目主要噪声源为就诊的动物叫声的噪声和空调室外机噪声等，接诊动物均为小型宠物，多为猫类，动物的叫声最高强度一般在60~65dB(A)之间，多属于间歇性噪声。空调选用低噪音环保空调，空调运行产生的噪声级在50~55dB（A）之间，夜间不接诊。采取以上措施后，项目噪声经距离衰减、隔声等措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4a类功能区标准要求，基本不会对周围敏感目标处居民的生活造成影响。

4、固废环境影响分析

项目运营后，产生的固体废物主要为员工生活垃圾和医疗废物。

（1）生活垃圾

项目建成后工作人员约4人，年工作时间300天，按每人每天平均产生0.5kg垃圾计， 则日产生活垃圾量约为2kg/d，年产生活垃圾量为0.6t/a。生活垃圾堆存于带盖垃圾箱内，由环卫部门定期外运至垃圾场处理厂无害化处理。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，9月1日起实施），第四十九条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。”企业设置生活垃圾桶，并放置在生活垃圾存放处，做好垃圾分类工作，将存放的垃圾投放到指定地点，不可随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。
（2）医疗废物
项目医疗废物主要包括废针管针头、样本管、废检测试剂盒、手术刀、缝合针、纱布、棉球等、废输液器、废疫苗瓶、手术废弃组织等。废物产生量按每日每门诊病例0.5kg计算，产生量为 0.5kg/d，年产量为0.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废检测试剂盒、一次性输液管、针管等属于感染性废物，危废代码“831-001-01”；针头等属于损伤性废物，危废代码“0831-002-01”；手术废弃组织属于病理性废物，危废代码“831-003-01”，本项目主要的污染物为感染性废物、损伤性废物及病理性废物。医疗废物暂存于医疗垃圾暂存间，并加贴危险标志，委托有资质的单位综合处置。

项目医疗废物产生基本情况见表22。
表22 项目运营过程中危险废物汇总样表
序号

危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生量（t/a）
产生工序及装置
形态
危险
特性
1

废检测试剂盒、一次性输液管、针管等
HW01医疗废物
831-001-01感染性废物
0.05

诊疗
固态
In
2
针头等

HW01医疗废物
831-002-01

损伤性废物
0.05

诊疗

固态

In
3

手术废弃组织等
HW01医疗废物
831-003-01

病理性废物
0.05

诊疗

固态

In
表23 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

序号

贮存场所

名称

危险废物名称

危险废

物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

周期

1

医疗废物暂存间
废检测试剂盒、一次性输液管、针管等
HW01医疗废物
831-001-01感染性废物
3层中部

4m2
桶装

1个月
2

针头等

HW01医疗废物
831-002-01

损伤性废物
桶装

1个月

3

手术废弃组织等
HW01医疗废物
831-003-01

病理性废物
桶装

1个月
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，9月1日起实施），企业对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。本项目医疗废物属于危险废物，企业在3层中部设置专门的医疗废物暂存间，面积约4m,2，医疗废物暂存于带盖封闭的桶内，桶上贴上标签，详细标明危险废物的名称、质量、成份、特性以及发生泄漏、扩散污染事故的应急措施和补救方法，暂存间内设置危废识别标志，建立危险废物管理台账，并通过国家危险废物信息管理系统公示相关信息，企业在运营过程中需满足相关要求，医疗废物交由医疗废物集中处置单位威海市环保科技服务有限公司处理。由医疗废物集中处置单位威海市环保科技服务有限公司处理应当及时收集、运输和处置医疗废物。

医疗废物暂存间合理性分析：
本项目设置医疗废物暂存间，医疗废物暂存间面积4m2，位于3层中部，用于医疗废物的临时贮存，医疗固废定期转运，医疗废物暂存间有足够容量可接纳建成后全部医疗废物。医疗废物暂存间必须设置识别危险废物的明显标志并严格采取“四防”措施：
防风、防雨、防晒：医疗废物暂存间设置为密闭间，能起到很好的防风、防雨、防晒效果。
防渗漏：地面进行硬化和防渗漏处理，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；基础防渗层可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。
项目医疗废物属于危险废物，危险废物储存、运输严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物污染防治技术政策》要求进行处置。采取的措施有：
①危险废物的收集和贮存

根据危险废物的性质，用符合标准要求的不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散的专门容器分类收集贮存。同时在装有危险废物的容器上贴上标签，详细标明危险废物的名称、质量、成份、特性以及发生泄漏、扩散污染事故的应急措施和补救方法。

项目设置危废暂存点，由专人负责管理，设立警示标志，贮存场所设有防渗、防晒、防雨设施。管理人员每月统计危险废物的产生数量，并按有关规定进行清运和处置。

②危险废物的转移及运输

危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境中。

建设单位应与危废处置资质的单位共同研究危险废物运输有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中二次污染和可能造成的环境风险。 

③危险废物的处置措施

根据危险废物实行“减量化、资源化、无害化”的处置原则，委托有危废处置资质的单位进行清运处置，项目危险废物暂存于3层中部的医疗废物暂存间。
医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。综上，从容量及防渗措施上考虑，项目建设的医疗废物暂存可行。

另外，在对医疗废物收集、贮存过程中还应做到以下几点：

①应及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物中、包装物容器等应当有明显的警示标志和警示说明。

②项目应该建立医疗废物暂时贮存，不得露天存放医疗垃圾，医疗废物暂存时间不易过长，医疗废物暂存间应定期消毒。综上所述，项目固体废物处置方式合理可行，采取以上处理方式后，固体废物能够达到零排放，对周围环境影响较小
5、风险评价分析

本项目风险事故主要为医疗废物与生活垃圾混排，医疗废物对大气、地下水、地表水、土壤等均有污染作用，为减少事故影响，本评价提出如下防范措施。

①定期认真组织学习《医疗废物管理条例》及配套文件，加强相关知识的宣传力度， 将有关法律、法规、医疗废物分类目录张贴在墙上，严格工作人员操作规程，按规定做好医疗废物从产生到收集的过程管理工作。

加强对宠物医护人员的宣教，强化环保意识，使其了解医疗垃圾流入社会对大众带来的危害，同时将存放医疗废物的贮存地点、贮存容器及标识告知宠物医护人员。

项目运营期间不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等风险，因此，该项目的建设与运营不存在较大的风险源。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称      
	防治措施          
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	/
	/
	/
	/



	水

污

染

物
	生活污水
	COD、NH3-N
	经市政管网排入高区污水处理厂处理达标后排放
	达标排放



	
	医疗废水
	COD、SS、BOD5、NH3-N、

粪大肠菌群数
	医疗废水经消毒处理后经污水管网排入高区污水处理厂处理达标后排放。
	达标排放



	固

体

废

物
	生活
	生活垃圾
	由环卫部门统一处理
	合理处置

	
	生产
	医疗垃圾
	医疗废物委托威海市环保科技服务有限公司处理。
	

	噪

声
	本项目运营时，空调选用低噪音环保空调，空调外机安装时采取减振、隔声等降噪措施。经以上措施处理后，项目产生的噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4a类功能区标准要求，不会对周围声环境构成污染影响。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果:

项目租赁房屋进行运营，厂房已建设完成，不会对厂区及周边区域生态环境造成不利影响。


结论与建议

	一、结论

1、项目概况

威海关爱宠物医院有限公司宠物医院建设项目位于山东省威海市环翠区张村镇火炬南路142-3，占地面积约为53m2，建筑面积为147.9m2，总投资10万元，其中环保投资为1万元，项目主要从事动物诊疗、动物防疫、预防治疗等。项目定员4人，全年工作300天，一班制，年接诊宠物300只/a。

2、环境质量现状评价结论

（1）项目所在区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。

（2）项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类及4a类功能区标准的要求。

（3）项目所在区域地表水环境各项指标符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。

（4）项目所在区域海水各项指标符合《海水水质标准》（GB3097-1997）二类标准。
3、环境影响分析结论

（1）项目生活污水排放量48t/a，排水水质能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准（COD≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L）要求，项目生活污水经市政污水管网，进入高区污水处理厂处理达标后排放；项目年排放医疗废水4.8t/a。医疗废水经二氧化氯消毒工艺处理后，宠物医院医疗废水出水水质中粪大肠菌群≤2000个/L，达到山东省地方标准《医疗污染物排放标准》（DB37/596-2006）表2中四级标准（粪大肠菌群≤5000个/L），其他水质指标COD、NH3-N满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准（COD≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L），与生活污水经市政管网排入高区污水处理厂处理达标后排放，对周围地表水环境基本无影响，项目在确保排水系统与污水主管网对接的前提下，并有效防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，项目废水对地下水环境影响很小。

（2）项目不设厨房，无生活废气，诊疗过程无废气产生。

（3）项目主要噪声源为就诊的动物叫声的噪声和空调室外机噪声等。动物的叫声最高强度一般在60~65dB(A)之间，多属于间歇性噪声，空调选用低噪音环保空调，空调运行产生的噪声级在50~55dB（A）之间，本项目夜间不接诊，采取以上措施后，项目噪声经距离衰减、隔声等措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4a类功能区标准要求，基本不会对周围敏感目标处居民的生活造成影响。
（4）生活垃圾由环卫部门清运到垃圾场进行无害化处理。医疗委托有资质的单位收集并进行专业处理。因此，项目产生的固废均得到了有效处置，不会对周围环境造成影响。
二、污染治理措施及建议
根据以上评价结论，结合有关环保法规和标准要求，提出以下污染治理或改进措施：

（1）做好与周围居民的沟通，确保日常经营活动产生的噪声不影响居民生活，确保不产生纠纷，落实接诊工作时间安排，夜间不进行诊疗活动。

（2）项目运营过程中，应加强管理，确保给污染物达标排放。 

（3）项目应确保设备完好，尽可能减少污染物排放。加强运行期的环境管理工作，制定专门的环境规章制度，加强医疗垃圾、医疗废水的处理，及时收集、清运及处置等。

三、总结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址，能够满足清洁生产要求，各污染物在采取相应的防治措施后，均可得到合理处置或达标排放，不会对周围环境造成明显影响，符合功能区要求。因此，在切实落实本次环评提出的各项治理措施的前提下，从环保角度而论，威海关爱宠物医院有限公司宠物医院建设项目建设可行。
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	注     释

  一、本报告表应附以下附件、附图：

  附件1  立项批准文件

  附件2  其他环评有关的行政管理文件

  附图1  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污

         口位置和地形地貌等）

  附图2  项目平面布置图

  二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影

     响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特

     征，应选下列1-​2项进行专项评价。

 1、大气环境影响专项评价

 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

 3、生态影响专项评价

 4、声影响专项评价

 5、土壤影响专项评价

 6、固体废弃物影响专项评价

   以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




                                   山东省环境保护局翻印
图2 项目诊疗流程及产污环节图
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生活用水
宠物医疗废水
损耗12
生活污水
消毒
损耗1.2
60
6
66
48
4.8
52.8
高区污水处理厂
新鲜水



