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1、项目名称        指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2、建设地点        指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别        按国标填写。
4、总投资       指项目投资总额。
5、主要环境保护目标         指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论与建议        给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见        由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8、审批意见        由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	复合保温模板生产项目

	建设单位
	祥百瑞节能环保科技(山东)有限公司 

	法人代表
	张健维
	联系人
	张华

	通讯地址
	威海临港经济技术开发区汪疃镇顺通路50号

	联系电话
	17306308868
	传真
	/
	邮政编码
	264200

	建设地点
	威海临港经济技术开发区汪疃镇顺通路50号

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别及代码
	C3021 水泥制品制造

	占地面积（平方米）
	4320
	绿化面积(平方米)
	——

	总投资

（万元）
	200
	其中：环保投资(万元)
	10
	环保投资占总投资比例（%）
	5%

	评价经费（万元）
	
	投产日期
	2020年12月

	工程内容及规模：

项目由来
祥百瑞节能环保科技(山东)有限公司成立于2019年5月，公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电气机械设备销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
考虑市场需求，祥百瑞节能环保科技(山东)有限公司拟投资200万元于威海临港经济技术开发区汪疃镇顺通路50号，租赁威海华岳木业有限公司已建成厂房建设复合复合保温模板生产项目。项目建成后，年产复合保温模板12万m2。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，本项目属于“十九非金属矿物制品业—50、砼结构构件制造、商品混凝土加工—全部”，需做环境影响报告表。祥百瑞节能环保科技(山东)有限公司特委托我公司承担其复合复合保温模板生产项目环境影响报告表的编制工作，我公司经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目的环境影响报告表。

二、项目合理性分析

1、国家产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策要求。

本项目所选设备未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》（工产业[2010]第122号），也不属于产业结构调整指导目录（2019年本）》第三类“淘汰类”第一条“落后生产工艺装备”中所列淘汰设备。

2、选址合理性分析

本项目地理位置位于威海临港经济技术开发区汪疃镇顺通路50号，项目北侧、南侧、西侧均为威海华岳木业有限公司厂房，东侧为顺通路。所在地地理位置优越，交通便利，排水通畅，水、电、暖供满足工程要求，选址合理。项目所在地理位置详见附图1。

3、土地利用与规划符合性分析

本项目租赁威海华岳木业有限公司已建成厂房进行生产。根据该项目所在地的不动产权证，本项目用地为工业用地。本项目用地符合国家土地利用政策；项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强，通过与《威海市城市总体规划》（2004-2020）符合性分析，本项目符合威海市环境总体规划。

4、“三线一单”符合性分析

表1  项目“三线一单”符合性分析表

序号

内容

符合性分析

1

生态保护红线

项目建设地点位于威海临港经济技术开发区汪疃镇顺通路50号，根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》，项目不在山东省生态保护红线区范围内，符合生态保护红线要求。

2

环境质量底线

根据2019年度《威海市环境质量公报》和引用的项目周围环境质量现状监测数据，该项目所在区域大气、水环境、噪声等均能满足相关环境质量标准。本项目产生的各类污染物均通过相关措施处理、处置，对环境质量产生的不利影响较小，不会超出环境质量底线

3

资源利用上线

项目运营过程中，消耗一定的电、水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量很少，不会达到资源利用上线，项目符合资源利用上线的要求
4

环境准入负面清单

本项目不属于高能耗、高水耗项目。项目生产工艺、设备均不属于淘汰类，而且项目所在地暂无环境淮入负面清单。

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。

5、项目与《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018-2020年）》（鲁政发[2018]17号）符合性分析
表2本项目与鲁政发[2018]17号文符合性一览表

文件要求

项目情况

符合性

着力调整产业结构。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级，7个传输通道城市按照国家修订的《产业结构调整指导目录》中对重点区域的要求，压减过剩产能。加大 7 个传输通道城市独立焦化企业淘 
汰力度，全省实施“以钢定焦”。 
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策
符合

巩固全省“散乱污”企业整治工作成果，坚决杜绝“散乱污”企业项目和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，按照国家的“散乱污”企业及集群整治标准，将“散乱污”企业及集群整治到位。列入清理取缔类的，确保严格落实“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）的要求。
本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策，不属于“散乱污”企业 
符合

综上所述，本项目符合鲁政发[2018]17号文的相关要求。
三、项目概况

1、项目名称、建设性质、投资

本项目名称：复合复合保温模板生产项目
建设性质：新建

项目投资：本项目总投资200万元

2、劳动定员与工作制度

本项目劳动定员15人，实行8小时工作制，全年生产300天。项目区内不设食堂和宿舍。职工就餐、住宿依托外部环境。
3、建设内容

本项目总投资200万元，占地面积4320m2，建筑面积4320m2。项目营运期年产复合保温模板12万m2。

本项目主要组成情况见下表。

表3 工程主要组成及建设内容一览表

工程类别

工程名称

工程内容

主体工程

生产车间
1F，建筑面积4320m2，内部划分为生产区、仓库区和办公区。
公用工程

给水

项目供水来自当地城市自来水，由市政给水管引入。
排水

采用雨污分流的排放体制，雨水排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后委托威海市水务集团有限公司清运至威海临港经济技术开发区污水处理厂集中处理。

供电

项目用电取自市政配套电网
环保工程

废气治理

干料预搅拌粉尘、湿法搅拌粉尘经集气罩收集后经脉冲式除尘器处理后通过一根15m高排气筒P1排放；
筒仓粉尘经仓顶配有脉冲反吹式袋式除尘器处理后，尾气通过仓顶排气口在车间内无组织排放；
原料区和产品区均封闭，地面硬化，原料区、产品区和运输道路洒水抑尘。

废水治理

生活污水经化粪池预处理后委托威海市水务集团有限公司清运至威海临港经济技术开发区污水处理厂集中处理。

噪声治理

项目选用高效、优质、低噪声设备，主要噪声源布置在车间内，对设备采取隔声减振、厂房隔声等措施。

固体废物

一般固废集中收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运处理。
生产规模及产品方案

本项目主要进行复合保温模板生产，建成后，年产复合保温模板12万m2。
5、主要设备

本项目主要生产设备见表4。
表4 主要设备一览表

序号

设备名称

型号
数量
单位
1

水泥筒仓
100t
1

台
2

粉煤灰筒仓
100t
1

台
3
沙子筒仓
100t
1

台
4
输送螺旋
219

3

台
5
搅拌系统
2.4方
1

套
6

湿料搅拌
1.5方
3
套

7

输送线体
1200型

1
套

8

码垛机
1200型

3
台

9

切割锯
1200型

1

台

6、主要原辅材料

本项目原辅材料消耗见表5。

表5 项目主要原辅料一览表

序号

物质名称

单位

用量

备注

1

水泥
t/a
2000
存于筒仓
2

沙子

t/a
3000

存于筒仓

3
粉煤灰

t/a
180

存于筒仓

4
羟丙基甲基纤维素

t/a
7
/

5
木质纤维

t/a
9
/

6
乳胶粉

t/a
20

/

7
混凝土纤维

t/a
4.5

/

8
网格布

万m2
500

/
9
聚苯颗粒

t/a
2.5

/

10

挤塑板

万m2
12

/

乳胶粉：本项目使用的乳胶粉为可再分散乳胶粉，是高分子聚合物乳液经喷雾干燥，以及后续处理而成的粉状热塑性树脂，通常为白色粉末，但也有少数含有其它颜色，可自由流动，通常残余水分小于1%，容重为400-600g/l，无毒无害。可再分散胶粉的灰份大约在5－15%，主要来自抗结块剂。胶粉在水中再分散后，其颗粒的主导粒径由干燥状态下的50~120mm减小到约0.5~5mm。主要用于建筑方面，特别是在增加干拌砂浆的内聚力，粘聚力，与柔韧性方面表现出良好的性能。

聚苯颗粒：聚苯颗粒全称为膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒，又称膨胀聚苯颗粒。该材料是由可发性聚苯乙烯树脂珠粒为基础原料膨胀发泡制成的。聚苯颗粒是聚苯颗粒保温砂浆的主要骨料。
7、公用工程

（1）给水工程

本项目用水为生产用水及生活用水，由当地自来水公司供应。
生产用水
混料搅拌用水：项目搅拌过程中需要加入一定量的水，根据企业提供的资料，混料搅拌用水量为3000m3/a。
湿式切割用水：项目湿法切割通过水管浇于切割点位，湿式切割用水经沉淀池沉淀后循环使用，定期补充，根据企业提供的资料，补充水量为150m3/a。
车辆清洗用水：车辆清洗用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，根据损耗进行补充，补充水量约1m3/a，合计300m3/a。

抑尘用水：项目场地、原料库、产品库洒水抑尘用水量约2m3/d、600m3/a。
②生活用水：本项目劳动定员15人，年工作300天，生活用水定额按50L/(人·d)计，则生活用水量为225m³/a。
综上，本项目用水量为4275m³/a。
排水工程

本项目废水排放采用雨污分流、清污分流制。本项目混料搅拌用水全部进入产品；湿式切割用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；厂区抑尘用水全部蒸发；车辆清洗用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。本项目废水主要为生活污水，生活污水产生量按用水量的80%计，约为180m3/a，生活污水经化粪池预处理后委托威海市水务集团有限公司清运至威海临港经济技术开发区污水处理厂集中处理。


图1  项目水平衡图
（3）供电工程

本项目用电量约120万kW·h/a，由当地供电部门供给。

（4）供暖

本项目冬季取暖、夏季制冷均采用电空调设备。
8、环保投资

本项目总投资200万元，其中环保投资10万元，占总投资的5%。

表6 工程环保措施及投资估算一览表

序号

项目名称

环保设备名称

投资（万元）

1

废气处理

集气设施、脉冲式除尘器、1根15m高排气筒等
7

2
废水处理
沉淀池、化粪池及防渗等
1
3
噪声处理设施

隔声、减振等

1

4
固废处理设施

垃圾桶等
1

合计

/

10

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。




建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1地理位置
威海市位于胶东半岛最东端，地处北纬 36°41′~37°35′，东经121°11′～122°42′之间，北、东、南三面濒临黄海，北与辽东半岛相对，西与烟台市接壤。总面积 5436 km2，海岸线长 985.9 km。辖荣成市、乳山市和环翠区、文登区、火炬高技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济技术开发区。

威海临港经济技术开发区位于威海市环翠区南部（东经120°06′，北纬 37°18′），地处威海城市群的中心地带，于2006年经山东省人民政府批准设立，并报国务院备案。辖区总面积297 km2，规划建设用地面积78 km2，规划范围包括草庙子片区、蔄山片区、汪疃片区。距威海市区25 km，威海火车站10 km，威海新港13 km，威海机场18 km，青（青岛）威（威海）高速路、李俚路、桃（桃村）威（威海）铁路贯穿镇区。

本项目位于威海临港经济技术开发区汪疃镇顺通路50号。

2 地形、地貌、地质

威海市地处胶东半岛低山丘陵区，地势起伏和缓，除少数山峰海拔500m以上外，大部分为200～300m的波状丘陵；山体多岩石裸露，土层覆盖较薄；平原多为滨海平原和山前倾斜平原。

威海临港经济技术开发区地处胶东半岛，剥蚀丘陵广布，主要分布于低山周围及其延伸部分，低山丘陵环绕北、东、南三面。地势北高南低，北部为剥蚀构造低山，一般海拔在400m上下。东部和南部为剥蚀丘陵，海拔在300m上下，西南境属剥蚀构造低山丘陵，中部和西南部多缓丘，一般海拔在100m上下。大的地貌可分为山地、丘陵和平原三部分。主要岩性为混合花岗岩、黑云母花岗岩、二长花岗岩、低斑状花岗闪长岩及胶东群变质岩系中的片麻岩、斜长角闪岩等。地形切割零乱，沟谷浅而宽。沟谷中冲积物、洪积物发育，以粗砂粒、砂质粘土、碎石为主。

本项目厂址地貌类型为半岛低山丘陵区剥蚀残丘坡麓的中下部地貌单元，地势起伏不大，较为平坦。
3 气候、气象

威海地区属北温带季风型大陆性气候，四季变化和季风进退明显，雨水丰富，气温适中，气候温和。由于毗临黄海，受海洋的调节作用，与西部内陆相比较，表现出春冷、夏凉、秋暖、冬温、大风多、湿度大、无霜期长、昼夜温差小等气候特点。

威海市近20年年平均气温为12.2℃，8月气温最高(平均24.90℃)，1月气温最低(平均-2.02℃)；年降水量常年平均为803.8mm，主要集中在6、7、8、9四个月，7月降水量最大(平均203.81mm)，2月降水量最小(平均13.01mm)；全区年主导风向以北到西北风为主，常年平均风速为3.5m/s，4月平均风速最大(4.31m/s)，9月风速最小(2.79m/s)。

4 水文 

（1）地表水

威海市河流属半岛边沿水系，为季风区雨源型河流。河床比降大，源短流急，暴涨暴落。径流量受季节影响差异较大，枯水季节多断流。全市有大小河流1000 多条，其中母猪河、乳山河、黄垒河3 条较大河流贯穿于文登、乳山市境内，总流域面积2884 km2，占全市土地总面积的53%，母猪河流域面积最大，流域面积1278 km2。境内河流长度大于5km的有94条，其中大于10 km的有44 条，黄垒河最长，全长69 km。河网平均密度为0.22 km/km2。多年平均年径流系数为0.36左右。

（2）地下水

威海市地下水资源量为4.75×108 m3。其特点是：地下水资源主要是依靠大气降水补给的浅层地下水，受降雨量和降雨强度的制约。降雨量大、降雨强度小，地下水量增加，水位上升；否则，地下水量少，水位下降。其中山丘区地下水量2.7×108 m3，平原区地下水量为2.09×108 m3，地下水资源可开采量为2×108 m3。

区域地下水类型分为基岩裂隙潜水和第四系沉积层孔隙潜水。依据岩石性质和含水特征，含水层由新至老分为三层：一是第四系冲积洪积层中的地下水；二是第四系海相沉积层中的地下水；三是远古代变质岩层中的地下水。地貌、构造、岩性及气候等因素，控制着地下水的埋深、储存和运动规律。基岩裂隙潜水一般埋藏较深，约3m～8m；第四系沉积层孔隙潜水一般埋藏较浅，为0.5m～3m。地下水主要受大气降水补给，降水渗入地下，沿第四系松散沉积层及基岩裂隙的孔隙由高处向低处流动，致使地下水不易在山区蓄积，其运动变化较大，地下水位年变化幅度为4m～6m。

5土壤

威海市土壤类型有棕壤、潮土、盐土、风沙土、褐土、水稻土、山地草甸土等7个土类。棕壤土分布最广，占土壤总面积的83.5%，耕地中棕壤类占82.5%。本项目场区土壤类型主要为棕壤土及河潮土。

6生物资源

临港区境内野生动物资源中，兽类品种为数不多，鸟类品种资源比较丰富。兽类主要品种有野兔、刺猬、蝙蝠、田鼠、大家鼠、小家鼠、草兔等；两栖类主要品种有大蟾蜍、青蛙、蜥蜴；爬行类主要品种有麻蝎、壁虎、红点锦蛇、虎斑游蛇、黄脊游蛇、乌龟、鳖、山地麻蝎、草蝎、蝮蛇等；鸟类候鸟和留鸟种类较少，常见的鸟类有麻雀、黄鹂、斑鸠、八哥、百灵、燕子、乌鸦、布谷鸟、啄木鸟、猫头鹰、野鸡、布鸽、雁鹫等。野生植物共有500多种，其中乔本植物有黑松、赤松、刺槐、杨树、白榆、泡桐、柳树、楸等；灌木有棉槐、腊条、桑、山槐等；草本植物主要有羊胡草、黄背草、鬼针叶草、百草等；花卉主要有菊花、鸡冠花、芍药、兰花、月季等。
社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）
社会经济结构

威海临港经济技术开发区起步于2005年初，2006年3月成立省级开发区，2008年4月成立威海工业新区，2013年11月20日，经国务院批准升级为国家级经济技术开发区。全区总面积297.19平方公里，辖4个镇(街道)、182个村（社区），人口13万人。

2018 年，全年实现地区生产总值 90.1 亿元，比上年增长 7.1%。其中，第一产业增加值 3.94 亿元，第二产业增加值 69.73 亿元，第三产业增加值 16.44 亿元。三次产业比重为 4.37∶ 77.39∶18.25。固定资产投资增长 9.7%，其中房地产投资 12.96 亿元，增长 119.6 亿元。一般公共预算收入 7.81 亿元，增长 10.0%；一般公共预算支出 10.23 亿元，增长 30.6%。城镇居民人均可支配收入 4.7 万元，增长 7.5% ；农村居民人均可支配收入 1.98 万元，增长 7.7%。 

目前全区共有工业企业 470 余家，初步形成了汽车零部件、新材料及制品、高端装备制造、食品医药、文体用品、新信息六大优势产业，培植起了国内最大的碳纤维 生产基地——拓展纤维，国内最大的全钢子午线轮胎生产基地——三角工业园，世界最大的钻夹头生产基地——威达集团，威海最大的利用日资项目——豪雅光电，以及美国开泰、浩然特塑、晨源高分子、多晶钨钼等一大批技术含量高、成长性好的优质企业。坚持创新驱动发展，建起了三角轮胎、拓展纤维国家级工程实验室等 100 多个市级以上创新平台，与清华大学、北京大学等 30 多家高校院所建立了产学研合作关系。

2、教育、文化

威海临港经济技术开发区下设苘山中学、汪疃中学、威海十四中 3 所初中，威海四中一所高中及各镇小学，威海临港区工业技术学校一所职业院校以及威海中世外国语学校，教育资源雄厚。

3、文物保护

本项目所在区域无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹及自然保护区。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1  环境空气

引用2019年威海市环境质量公报数据，项目评价区域内环境空气质量主要指标值如下：

   表7  项目区域环境空气监测数据       单位：mg/m3（标准状态）
项目

SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO(24h平均)

臭氧(日最大8h平均)

年均值

0.006
0.020
0.056
0.029
1.1
160
标准值

0.060

0.040

0.070

0.035

4.0

160

因此，项目所在区域环境空气质量符合应执行的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2  地表水

根据 2020年7月 6日山东佳诺检测股份有限公司对汪疃河支流曹家房断面地表水质量监测数据，项目评价区域内地表水质量监测结果见表8。
        表8  地表水现状监测结果统计表   单位：mg/L（pH、粪大肠菌群除外）
项目

pH

COD

BOD5
溶解氧

氨氮

总磷

监测值

7.72
26
3.2
6.8
0.32
0.12

标准值

6~9

≤20

≤4

≥5

≤1.0

≤0.2

项目

氟化物

挥发酚

硫酸盐

石油类

阴离子表面活性剂

粪大肠菌群（MPN/L）
监测值

0.54
0.0008
56
0.09
＜0.05

7.0×103
标准值

≤1.0

≤0.005

≤250

≤0.05

≤0.2

≤10000（个/L）
由监测结果可知：化学需氧量、溶解氧、石油类超标，其它监测项目符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。超标可能是由于汪疃河属季节性河流，监测期间自然降水不足，多断流，环境容量较小，河流的自净能力与稀释能力较差。

3  地下水

根据 2020年6月19日威海市水务水质检测中心有限公司对《威海高赛金属制品有限公司》厂区（项目区东北侧200m）内地下水监测数据，监测结果见表9。

              表9  地下监测结果统计表       单位：mg/L（pH除外）
项目

pH

总硬度

氨氮

硝酸盐

亚硝酸盐

硫酸盐

氯化物

氟化物

监测值

6.85

7.8

＜0.02

0.5

＜20.0

0.62

11.8

0.02

标准值

6.5~8.5

≤450

≤0.50

≤20.0

≤1.00

≤250

≤250

≤1.0

由上表可见，地下水监测项目符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

4  声环境

项目所在区域为 2 类声环境功能区，根据 2019 年威海市环境质量公报数据，威海市 2 类功能区声环境质量昼、夜间等效声级范围为 54.7~47.9dB（A），符合应执行的《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。
5  生态环境

区内无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹或自然保护区，没有需要重点保护的濒临灭绝的动、植物。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
环境保护目标为评价范围内的环境空气、地下水、声环境以及周围的居民，见下表及附图2。

表10  主要环境保护目标一览表

序号

名称

方位

距离（m）

环境保护目标级别

环境空气

黑龙洼村
E
445

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

汪疃村
W
795
地表水

汪疃河
S

260

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

声环境
项目周围200m范围内
声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

地下水

厂界周围1000m范围浅层地下水

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准




评价适用标准
	环境质量标准
	1、环境空气
环境空气中的常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表11 环境空气质量评价标准一览表

污染物名称

取值时间

浓度限值（mg/m3）

SO2
年平均

24小时平均

1小时平均

0.06

0.15

0.50

TSP

年平均

24小时平均

0.20

0.30

PM10
年平均 

24小时平均

0.07

0.15

CO

24小时平均

1小时平均
4

10

PM2.5
年平均

24小时平均

0.035

0.075

NO2
年平均

24小时平均

1小时平均
0.04

0.08

0.20

2、声环境

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表12 声环境质量标准 
类别

等效声级

昼间（dB(A)）
夜间（dB(A)）
2类

60

50

3、地表水

项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，主要标准值见下表。

表13 地表水质量标准  （单位：mg/L，pH除外）

污染因子

Ⅲ类标准限值

标准来源

pH值

6-9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

COD

≤20
BOD5
≤4
氨氮

≤1.0
4、地下水
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表14  地下水质量标准Ⅲ类标准   （单位：mg/L，pH、总大肠菌群除外）

参数

pH
总硬度
CODMn
氨氮
氟化物
氯化物
硫酸盐
总大肠菌群(个/L)
Ⅲ类
6.5-8.5

≤450

≤3

≤0.5
≤1.0

≤250

≤250

≤3.0



	污       染物排放标准
	1、废气
颗粒物有组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“水泥行业”一般控制区标准（20mg/m2），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准（3.5 kg/h）；颗粒物无组织排放执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表3“水泥行业”无组织排放限值要求（0.5mg/m2）。
表15 大气污染物排放标准 
污染物

行业工段

单位

限值

标准来源

颗粒物
排放浓度
mg/m3
20

《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）
最高允许排放速率

kg/h

3.5

大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

无组织排放监控浓度限值
mg/m3
1.0
《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）
废水
外排废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B等级标准（COD≤500mg/L、BOD5≤350mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L）要。

3、噪声
厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求。

表16 工业企业厂界环境噪声排放标准    （单位：dB(A)）

环境噪声限值

执行标准

昼间

夜间

60

50

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

4、固废
一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号修改单相关规定和要求。



	总量控制指标
	本项目外排废水中主要污染物：CODcr 0.063t/a、NH3-N 0.0054t/a，项目污水经化粪池预处理后委托威海市水务集团有限公司清运至威海临港经济技术开发区污水处理厂集中处理，经过污水处理厂处理后排入外环境的CODcr 0.009t/a、NH3-N 0.0011t/a，总量指标纳入污水处理厂总量指标中。
本项目不设锅炉等燃煤燃油设备，无 SO2、氮氧化物等废气产生，不需要申请 SO2、氮氧化物总量控制指标。



建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）：
一、施工期

本项目租赁现有厂房进行生产，施工期主要为设备安装，对环境影响较小。

二、营运期工艺流程

本项目生产工艺流程见图2。
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图2  生产工艺流程及主要产污环图

工艺流程：

水泥、粉煤灰、沙子等由运输罐车至厂内，水泥、粉煤灰、沙子采用管道通过气力输送进入筒仓，经电脑计量控制系统密闭输送至干料搅拌机，同时人工将胶粉等拆袋倒入料斗，通过料斗气力抽送至搅拌机，水泥、粉煤灰、沙子、胶粉等通过搅拌机搅拌均匀，将搅拌均匀的物料分别再次计量后密闭输送至两个湿料搅拌机；在搅拌机兑水和聚苯颗粒搅拌后，将聚苯保温砂浆均匀涂于挤塑板正面，待砂浆干后，翻转挤塑板并在挤塑板反面铺网格布，然后使用搅拌机中砂浆涂于布上用于固定。反面砂浆干化后，使用切割机按照需要尺寸对其进行湿法切割，最后将切割好的板材码垛成品。
产污环节：筒仓呼吸、胶粉上料、干料预搅拌、湿料搅拌过程产生的粉尘以及设备运行噪声。
主要污染工序：

一、施工期

本项目依托已有厂房建设，无需土建施工，施工期主要为设备安装和调试，施工期不会对周围环境产生明显影响，不再进行详细评价分析。
二、营运期

1、废气

本项目生产工序均在密闭生产车间内完成，且项目车间地面硬化，所以该项目不存在堆场起尘。本项目废气主要为投料、搅拌过程中产生的粉尘；原料筒仓粉尘；装卸粉尘以及厂区内运输车辆产生扬尘。
（1）投料、搅拌过程中产生的粉尘

项目原料在输送、计量、上料过程中均为封闭式，通过密闭管道完成，采用电脑集中控制，以压缩空气吹入搅拌系统筒仓，辅以螺旋输送机供料，因此该过程基本无粉尘外排。
项目水泥、粉煤灰、沙子经筒仓气力输送至搅拌系统与胶粉等一起进行预搅拌，项目预搅拌为密闭搅拌，但仍有少量粉尘逸散出，参考《逸散性工业粉尘控制技术》技术中“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”及类比同类型企业，搅拌逸散尘排放因子取0.5kg/t-原料，项目水泥、粉煤灰、沙子年用量为5180t/a，则干料预搅拌过程粉尘产生量为2.59t/a。
项目水泥、粉煤灰、沙子经筒仓气力输送至预搅拌系统，预搅拌完毕后经气力密闭输送至湿法搅拌系统，为湿法密闭搅拌，搅拌逸散尘排放因子取0.2kg/t-原料，项目水泥、粉煤灰、沙子、胶粉等年用量为5220.5t/a，则湿法搅拌过程粉尘产生量为1.04t/a。
综上，上料、搅拌粉尘总产生量为3.63t/a，干料预搅拌粉尘、湿法搅拌粉尘经集气罩收集后经脉冲式除尘器处理后通过一根15m高排气筒P1排放，废气收集率约为90%，处理效率99%。本项目年加工时间2400h，风机风量5000m3/h，经计算，粉尘有组织排放量为0.033t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为2.8mg/m3。
生产线粉尘剩余10%未收集的粉尘量为0.363t/a，由于项目在密闭车间内生产，车间地面全部硬化，且生产线采取水喷淋抑尘措施，生产时的粉尘，散落在车间内不对外排放，粉尘产生量可下降80%以上，则粉尘无组织排放量为0.037t/a。
（2）原料筒仓粉尘
本项目筒仓全部设在车间内，水泥、粉煤灰等粉料采用封闭罐车运输进厂，采用全封闭进仓方式，用车载气泵将原料打入料仓内，项目共设3个粉料筒仓，仓顶配有脉冲反吹式袋式除尘器（除尘效率99%以上），处理后尾气通过仓顶排气口在车间内无组织排放。

原料料筒仓进料时粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中表“22-1 混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数0.12kg/t粉料，项目水泥等粉料用量为5180t/a，则粉尘产生量为0.622t/a，经仓顶对应的脉冲袋式除尘器处理后经仓顶呼吸孔无组织排放，粉尘的净化效率不低于99%，则筒仓粉尘无组织排放量为0.006t/a。
（3）装卸粉尘
项目原料在卸料过程中易形成扬尘，项目原料直接堆存于封闭车间内，地面硬化并洒水抑尘，在卸料过程中产尘量较少。类比同类项目，水泥、粉煤灰、沙子卸料过程产生的粉尘约为原料用量的0.01‰。项目水泥、粉煤灰、沙子年用量为5180t/a，则粉尘产生量约为0.052t/a。产生的粉尘主要沉降在车间地面，少量（约20%）经车间出入口排放到外环境，则装卸粉尘无组织排放量均为0.01t/a。
（4）汽车运输扬尘
车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：
Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km辆；
V：汽车速度，取20km/h；
W：汽车载重量，t； 

P：道路表面粉尘量，kg/m2。
本项目车辆在厂区内行驶距离按20m计，平均每天发车空、重载各15辆·次；空车重约15.0t，重车重约45.0t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下：
表17  车辆行驶扬尘量

路况

车况

0.1

（kg/m2）

0.2

（kg/m2）

0.3

（kg/m2）

0.4

（kg/m2）

0.5

（kg/m2）

0.6

（kg/m2）

空车（kg/d）

0.29

0.48

0.66

0.82

0.96

1.11

重车（kg/d）

0.73

1.23

1.67

2.07

2.45

2.81

合计（kg/d）

1.02

1.72

2.33

2.89

3.42

3.92

根据本项目的情况，要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车动力起尘量为0.155t/a。

2、废水

本项目混料搅拌用水全部进入产品；湿式切割用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；厂区抑尘用水全部蒸发；车辆清洗用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，产生的废水主要为生活污水。

本项目生活污水产生量按用水量的80%计，约为180m3/a，污水中主要污染物为CODcr、NH3-N等，依据威海市多年来生活污水的监测数据，生活污水中主要污染物CODcr、NH3-N的浓度分别为400mg/L、35mg/L，产生量分别为0.072t/a、0.0063t/a，经化粪池处理后CODcr、NH3-N排放浓度为350mg/L、30mg/L，排放量分别约为0.063t/a、0.0054t/a，委托威海市水务集团有限公司清运至威海临港经济技术开发区污水处理厂集中处理。
3、噪声

本项目运行期噪声主要来自生产车间搅拌系统、切割锯等设备运行噪声，噪声源强在75～90dB（A）之间。设备均设置在车间内，壁面平均吸声系数0.1，隔声量为20dB左右，除此之外，建议采取一定方式对噪声污染进行防治：

（1）在设备底部安装减震基础，其噪声值可以进一步降低；
（2）定期检修维护设备，使其处于良好运行状态；

（3）合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，减少对周围环境的影响；

（4）加强厂区绿化工程，特别是厂界处应种植高大茂密常绿的乔木植物，以增加其对噪声的消、吸作用。

4、固体废物

本项目营运期固体废物包括一般工业固体废物和生活垃圾
（1）一般工业固体废物
本项目一般工业固废主要为废包装及除尘器收集的粉尘。废包装产生量为0.5t/a，收集后出售给物资回收公司。另外，除尘器收集的颗粒物、散落的砂浆、沉淀池沉渣均可以回用于生产，不计算量。

（2）生活垃圾
本项目职工日常工作生活产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计算，产生量为2.25t/a，由环卫部门清运到威海市垃圾处理场无害化处理。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大

气

污

染

物
	生产
	P1

排气筒
	颗粒物
	280mg/m3，33t/a
	2.8mg/m3，0.033t/a

	
	
	无组织
	颗粒物
	0.576t/a
	0.208t/a

	水

污

染

物
	生活污水
	废水量
	180t/a
	180t/a

	
	
	CODcr
	400mg/L，0.072t/a
	350mg/L，0.063t/a

	
	
	NH3-N
	35mg/L，0.0063t/a
	30mg/L，0.0054t/a

	固

体

废

物
	生产
	一般工业固废
	废包装
	0.5t/a
	0t/a

	
	生活
	生活垃圾
	2.25t/a
	

	噪声
	项目噪声主要来源为搅拌系统、切割锯等设备运行噪声，噪声源强在75～90dB（A）之间。

	其他
	无

	主要生态影响

本项目利用现有厂房，无土建工程，不会造成植被破坏和水土流失等；外排污染物控制在国家标准允许排放量范围内，不会对区域生态环境产生明显影响。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析:

本项目租赁现有厂房，无施工期环境影响问题。

运营期环境影响简要分析：
一、大气环境影响分析

1、有组织废气

本项目有组织废气为投料、搅拌过程中产生的粉尘。本项目生产工序均在密闭生产车间内完成，且项目车间地面硬化，干料预搅拌粉尘、湿法搅拌粉尘经集气罩收集后经脉冲式除尘器处理后通过一根15m高排气筒P1排放。根据工程分析，粉尘有组织排放量为0.033t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为2.8mg/m3，则颗粒物有组织排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“水泥行业”一般控制区标准（20mg/m2），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准（3.5 kg/h）。
2、无组织废气

本项目无组织颗粒物排放量为0.208t/a。经AERSCREEN模式测算，无组织颗粒物最大排放浓度为44.31μg/m3，《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表3“水泥行业”无组织排放限值要求（0.5mg/m2）。本项目无组织排放污染物的最大落地浓度贡献值较小，对周围大气环境质量影响较小。

3、大气环境影响评价工作等级确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
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 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；
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——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

[image: image4.png]


——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表18 评价等级判别表
评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表19 污染物评价标准

污染物名称

功能区

取值时间

标准值（μg/m3）

标准来源

颗粒物

二类区

24小时平均

450

环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准
（4）污染源参数

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的模式AERSCREEN要求，主要废气污染源参数一览表见下表所示。

表20（A） 主要废气污染源参数一览表（点源）

污染源名称

排气筒底部中心坐标（°）

排气筒底部海拔高度（m）

排气筒参数

污染物名称

排放

速率
单位

经度

纬度

高度（m）

内径（m）

温度（℃）

排气筒P1

121.989328

37.306320

60

15

0.4

28

颗粒物
0.014
kg/h
表22（B）  主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
污染源名称

坐标

海拔高度/m

矩形面源

污染物

排放

源强

单位

X

Y

长度（m）

宽度（m）

有效高度（m）

车间
121.988373
37.306316
60

80

54

5

颗粒物
0.087
kg/h

（5）项目参数

表21估算模式参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

城市

人口数（城市人口数）

31.2万

最高环境温度

37.4℃

最低环境温度

-12.4℃

土地利用类型

城市

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率（m）

/

是否考虑海岸线熏烟
考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

/

海岸线方向/°

/

   （6）评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见下表。
表22  各污染因子Pmax和D10%预测和计算结果一览

污染源名称

评价因子

评价标准

（μg/m3）

Cmax

（μg/m3）

Pmax

（%）

D10%

(m)

排气筒P1

颗粒物
450
0.6847

0.08

-----

车间

颗粒物
900

44.31

4.92

-----

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为车间排放的颗粒物，Pmax值为4.92%，Cmax为44.31μg/m3，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

4、污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表23 （A）大气污染物有组织排放量核算核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度

（mg/m3）

核算排放速率

（kg/h）

核算年排放量（t/a）

一般排放口

2
排气筒P1

颗粒物
2.8

0.014

0.033

有组织排放总计

有组织排放总计

颗粒物
0.033t/a

②无组织排放量核算

表23（B） 大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1

车间
筒仓呼吸、投标搅拌、汽车运输扬尘、装卸起尘
颗粒物
无组织排放

《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表3“水泥行业”无组织排放限值要求
0.5

0.029
无组织排放总计

无组织排放总计

颗粒物
0.208t/a

5.大气环境影响评价自查表

大气环境影响评价自查表见表24。

表24 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级(
三级(
评价范围

边长=50km

边长5~50km□

边长=5km☑
评价因子

SO2+NOX排放量

≥20000t/a□

500~2000t/a□

小于500t/a(
评价标准

评价标准

国家标准(
地方标准(
附录D□

其他标准□

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区(
一类区和二类区□

评价基准年

2019年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据(
现状补充监测□

现状评价

达标区(
不达标区□

污染源调查

调查内容

本项目正常排放源(
本项目非正常排放源□

现有污染源(
拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

环境监测计划

污染源监测

监测因子：（颗粒物）

有组织废气监测(
无组织废气监测(
无监测□

环境质量检测

监测因子：（）

监测点位数（）

无监测(
评价

结论

环境影响

可以接受(             不可接受(
大气环境防护距离

不设置

污染源年排放量

SO2:（）t/a

NOX:（）t/a

颗粒物:（0.241）t/a

VOCs:（）t/a

注：“□”为勾选项，填“√”；“（    ）”为内容填写项

6.大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。拟建项目厂界外最大落地浓度满足厂界浓度限值，且小于相应的环境质量标准，因此无需设置大气环境防护距离。

二、水环境影响分析

1、地表水环境影响分析

本项目混料搅拌用水全部进入产品；湿式切割用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；厂区抑尘用水全部蒸发；车辆清洗用水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，产生的废水主要为生活污水。

本项目生活污水产生量按用水量的80%计，约为180m3/a，污水中主要污染物为CODcr、NH3-N等，依据威海市多年来生活污水的监测数据，生活污水中主要污染物CODcr、NH3-N的浓度分别为400mg/L、35mg/L，产生量分别为0.072t/a、0.0063t/a，经化粪池处理后CODcr、NH3-N排放浓度为350mg/L、30mg/L，排放量分别约为0.063t/a、0.0054t/a，委托威海市水务集团有限公司清运至威海临港经济技术开发区污水处理厂集中处理。
威海临港经济技术开发区污水处理厂，前身为威海工业新区污水处理厂，位于临港经济技术开发区南端曹格庄村西南，占地面积33333.50m2，工程投资3559.30万元。项目始建于2007年10月，主要用于处理威海临港经济技术开发区区内工业和生活污水，主体采用改良的Bardenpho工艺，设计总处理能力8万m3/d，一期工程设计处理规模2万t/d，于2009年4月投入使用。目前，该污水处理厂实际处理量为1.7万t/d，尚有0.3万t/d的接纳能力。本项目污水排放量约为0.6t/d，污水处理厂有能力接纳项目污水。
本项目不取地下水，不会对区域地下水水位等造成影响，项目可能对地下水造成影响的方式主要为污染物通过渗透方式进入地下水环境。对化粪池基底采取全面防渗处理，并加强项目污水收集设施、污水管接口的检查和维护，可有效防止污水渗漏引起的地下水污染。
2、地下水环境影响分析

（1）地下水污染途径分析

本项目对地下水产生影响的可能环节是污水通过池体池壁跑冒滴漏下渗对周围地下水造成污染。

通过以上分析，项目可能造成地下水污染的途径主要为通过池体池壁下渗。

（2）主要防渗措施

本项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，本项目应采取的各项防渗处理措施具体见下表。

表25 本项目地下水污染途径及应采取的防制措施

污染途径
污染环节
污染防治措施
池体、池壁、管线渗漏
化粪池

①自然地基采用粘土夯实硬化；
②池体建设应采用高标号防渗混凝土；

③池底及池壁防渗及防腐处理。如采用土工布膜衬垫、塑料树脂夹层等；

④池体内衬防腐、耐高温材料；

⑤混凝土浇筑严格按照相关防渗规定防止出现混凝土裂缝；

⑥按照水压计算，设计足够厚度的钢筋混凝土结构。
本项目化粪池、沉淀池等设施采取严格的防渗措施，各项水污染防治措施落实良好，项目产生的废水对项目所在区域内地下水水质影响不大，不会引起项目周围地下水水质明显变化。

综上，本项目产生的废水均得到有效治理，对区域水环境影响较小。

三、声环境影响分析

（1）源项分析

本项目运行期噪声主要来自生产车间搅拌系统、切割锯等设备运行噪声，噪声源强在75～90dB（A）之间，为非稳态噪声。

（2）防治措施及影响分析

为降低噪声影响，本项目采取的降噪措施主要有：

①设备选型上应注意噪声的防治，选择噪声低、能耗低的设备，以减小噪声源的声级。合理布局各功能区，从而降低噪声对工作人员的影响。

②对于重点噪声源都单独设置并采用实体墙隔音。为进一步防噪，可采取室内基础减震等设施。对于重点噪声源，设计选型时采用低噪声、节能型产品，并在车间内合理布局，采取减震、隔声、消音等综合治理措施，可有效降低噪声对环境的影响。

③在车间生产过程中，车间的门应关好，并保证窗户完好，经过墙壁的隔挡降噪和距离衰减。

④对设备应进行定期维修、养护，避免因设备松动、部件的震动而加大其工作时的声级；对近距离操作员工进行个体防护。

⑤车辆运输时间尽量安排在9:00-16:30之间，减少交通运输噪声。

经过上述处理后，噪声源的源强可较大程度地减少，经过距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

四、固体废物影响分析

本项目营运期固体废物包括一般工业固体废物和生活垃圾。

1、一般工业固体废物

本项目一般工业固废主要为废包装及除尘器收集的粉尘。废包装产生量为0.5t/a，收集后出售给物资回收公司。另外，除尘器收集的颗粒物、散落的砂浆、沉淀池沉渣均可以回用于生产，不计算量。

项目产生的一般固废应暂存在防雨、防渗、密闭的室内，并分类存放，且达到《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及修改单要求。
2、生活垃圾
项目产生的生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门负责定期清运，送至威海市垃圾处理厂无害化处理。

威海市垃圾处理厂位于威海市环翠区张村镇艾山红透山夼，威海市垃圾处理厂前期以填埋处理为主。威海市垃圾处理厂二期工程BOT项目（垃圾处理项目）已于2011年投入使用，二期工程总投资2.8亿，总占地面积44578m2，服务范围为威海市区，设计处理能力为近期700t/d，远期1200t/d，处理方式为焚烧炉焚烧处理，现处理量为600t/d，完全有能力接纳处理本项目运营所产生的生活垃圾。

通过采取以上措施，项目产生的固废均能够得到妥善的处理和处置，不会造成土壤、水和空气等环境的污染。
五、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

（1）物质风险识别

项目生产过程中不涉及风险物质。

（2）重大危险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B。项目不涉及风险物质。因此，本项目风险潜势为Ⅰ，简单分析即可。
（3）环境风险分析

项目营运期前在的环境风险问题有：

①火灾：厂区设备等遇明火也易引发火灾。在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。

②触电：项目用电设备繁多，若电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故。

③机械伤害：生产加工过程中的不安全行为是造成机械伤害的常见原因，具体表现为：工作准备不充分，操作方法不当，作业位置不安全，辅助工具和防护用品使用不当等一些不安全行为。在生产加工过程中若机器的防护罩损坏或维修后未安装，也容易造成机械伤害。

④噪音伤害：该项目的噪声危害主要包括生产加工过程中机械设备运转时产生的噪声。这些噪声，都会给操作者的身心造成危害。

⑤除尘设备损坏排放风险：项目主要除尘设备为袋式除尘器，其损坏后粉尘废气超标排放风险。

针对项目环境风险特征，拟采取以下防范措施： 

①生产车间内在明显处放置消火栓、沙箱及相应灭火器。车间设施、材料堆放、加工过程的设计、加工和维护上应能防止火灾或爆燃蔓延到临近区域，并能防止人员受伤。

②从业人员应均接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。

③机械设备运行过程中防护装置不健全或有缺陷，不按操作规程操作，不按规定正确穿戴劳动防护用品等产生的机械伤害。电气设备因维护不当，安全管理不严格；非电工人员安装或维修电气设备和电路，违反操作规程等，易发生触电事故。

④长时间位于噪声设备较大区域工作的人员应佩戴耳朵防护罩等隔声措施。

⑤设专门岗位定期保养、检查设备，一旦发生设备损坏情况，应立即停产检修。
该项目建设单位将严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施以及制定应急预案之后，环境风险事故对周围环境的影响可防控。

六、清洁生产分析
清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采取先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

根据国发[1996] 31号文件《国务院关于环境保护若干问题的决定》，所有建设项目要提高技术起点，采用能耗物耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺。该项目的原材料不含毒性，产品在生产及销售过程中对环境影响轻微，在正常的生产过程中，其单位产品耗电量、物耗居平均水平。

1、原辅材料和产品：拟建项目生产所需要的原材料主要为水泥、沙子、粉煤灰等，生产原料供应有可靠保障。项目的原辅材料资源、供应条件好，品质功能优良，能够满足清洁生产要求。产品品质功能优良，能够满足清洁生产要求。

2、生产设备：拟建项目生产设备主要为输送螺旋、搅拌系统等，在生产设备选择上，在满足生产工艺前提下，优先选用先进、高效性能的设备，技术成熟、实用耐用、噪声小，便于管理和维护。项目所用机械设备中没有《产业结构调整指导目录（2019年本）》中所列淘汰设备。

3、节能：拟建项目电器选择上均统一选用节能型电器，降低电能耗损；厂区平面布置上，动力设备尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源。

4、污染防治：拟建项目营运期间产生的主要污染物为废气、废水、噪声和固体废物。拟建项目生产过程无废水排放，生活污水经化粪池预处理后委托威海市水务集团有限公司清运至威海临港经济技术开发区污水处理厂集中处理；粉尘经收集（收集率90%）后通过除尘器处理（处理效率99%）后通过一根15m高排气筒P1排放。项目所选用的设备均为高效、低噪声设备，经过距离衰减后，厂界噪声能够达到相应标准的要求。固体废物主要为生产固废，生产固废均得到合理处置，不外排，对周围环境无影响。

综上所述，拟建项目将清洁生产的原则贯穿于生产的全过程，符合清洁生产政策的要求。
七、环境管理及监测计划
环境管理与环境监测是企业日常管理中的重要环节之一。根据工程的特点及生产装置排污性质等，从保护环境的角度出发，建立、健全环保机构，加强环境监测和管理，把环境保护工作作为生产管理的重要组成部分，确定环保目标，制订和实施环保措施，改善环境保护的基础工作，减少企业的污染物排放，促进资源的综合利用，提高经济效益和环境效益，实现经济与环境的协调和健康发展。因此，企业应建立并完善企业的环境管理与监测制度。
①环境管理


a、健全管理机构落实环保责任制，法人代表为第一责任人；

b、全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

c、根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

d、做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；
e、每月统计固废种类、产生量、处理方式及去向；
f、组织、进行企业日常环境保护的管理、基础设施维护等方面的工作，包括环境保护设施日常检查维修、场地内污染防治设施的操作监督、相关仪器的校核与年检等。

②排污口规范化管理

企业遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1－1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。

③环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求，结合本项目污染物排放情况，本工程常规环境监测内容为废气、噪声；企业可采用自行监测或委托监测，委托监测单位应为有资质的社会检测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构。本工程的监测项目、点位、频率及监测因子列于下表。

表26  环境监测计划内容

类别

监测点位

监测项目

监测频率

噪声

厂界四周

等效连续A声级

每年1次，每次2天，昼夜各监测1次

废气

排气筒P1

颗粒物
每年监测1次，每次2天，每天监测3次

厂界四周

颗粒物
每年监测1次，每次2天，每天监测4次

废水
厂区排污口
pH、COD、氨氮等
每年监测1次，每次2天，每天监测1次
固废

统计各类固废量

产生量、贮存状况、处置去向

每月统计1次

八、环保 “三同时”验收

根据“三同时”制度的管理要求，在项目竣工环境保护验收中，应首先对环境保护设施进行验收，包括环境保护相关的工程、设备、装置等。但在实际环境管理中，除这些环境保护设施外，更重要的是保证环境设施的正常运转、工作和运行的措施，同时进行验收和检查。

表27 建设项目环境保护“三同时”竣工验收一览表

类别

污染源

污染物

治理措施

执行标准

治理效果

废气

P1排气筒
颗粒物
车间密闭+集气罩+除尘器+15m高排气筒P1

《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“水泥行业”一般控制区有组织排放限值要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
达标排放

无组织

废气

颗粒物
车间密闭作业减少无组织排放，地面硬化，厂界设防风抑尘网，定期喷淋洒水
《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表3“水泥行业”无组织排放限值要求
厂界达标

废水
生活

CODcr、氨氮等

委托威海市水务集团有限公司清运至威海临港区污水处理厂集中处理
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B等级

达标排放

噪声

设备运行

噪声

减震、隔声等
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

厂界达标

固废

生活

生活垃圾

分类收集，由环卫部门处理
《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单）

合理处置

生产

一般固废
集中收集，外售综合利用



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	生产线
	颗粒物
	车间密闭+集气罩+除尘器+15m高排气筒P1
	达标排放

	
	生产线
	颗粒物
	原料区和产品区均封闭，地面硬化；原料区、产品区和运输道路洒水抑尘。
	

	水

污

染

物
	生活
	CODcr
NH3-N
	化粪池预处理后委托威海市水务集团有限公司清运至威海临港经济技术开发区污水处理厂集中处理
	达标排放

	固

体

废

物
	生产
	废包装
	集中收集，外售综合利用
	合理处置

	
	生活
	生活垃圾
	由当地环卫部门定期清运，运至垃圾处理场无害化处理
	

	噪声
	通过对设备进行基础减振、建筑物阻隔、距离衰减后，厂界噪声可以达标排放。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果

本项目用地符合有关规定，所在区域无珍稀动植物，项目实施后，不会对区域生态环境产生明显影响。




结论与建议

	一、结论
1、项目概况
祥百瑞节能环保科技(山东)有限公司拟投资100万元于威海临港经济技术开发区汪疃镇顺通路50号，租赁威海华岳木业有限公司已建成厂房建设复合复合保温模板生产项目。项目建成后，建成后年产复合保温模板12万m2。项目劳动定员15人，实行单班8小时工作制，全年生产300天。项目不设食堂和宿舍，员工就餐为外卖配送。
2、产业政策、规划符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策要求。

本项目用地符合国家土地利用政策；项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强，通过与《威海市城市总体规划》（2004-2020）符合性分析，本项目符合威海市环境总体规划。

本项目符合鲁政发[2018]17号文件、“三线一单”要求。

3、项目区域环境质量现状

空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；

地表水符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准；

声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区标准；

地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

4、总量控制

本项目外排废水中主要污染物：CODcr 0.063t/a、NH3-N 0.0054t/a，项目污水经化粪池预处理后委托威海市水务集团有限公司清运至威海临港经济技术开发区污水处理厂集中处理，经过污水处理厂处理后排入外环境的CODcr 0.009t/a、NH3-N 0.0011t/a，总量指标纳入污水处理厂总量指标中。
本项目不设锅炉等燃煤燃油设备，无 SO2、氮氧化物等废气产生，不需要申请 SO2、氮氧化物总量控制指标。
5、环境影响

（1）大气环境影响分析

本项目有组织废气为投料、搅拌过程中产生的粉尘。本项目生产工序均在密闭生产车间内完成，且项目车间地面硬化，干料预搅拌粉尘、湿法搅拌粉尘经集气罩收集后经脉冲式除尘器处理后通过一根15m高排气筒P1排放。粉尘有组织排放量为0.033t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为2.8mg/m3，则颗粒物有组织排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“水泥行业”一般控制区标准（20mg/m2），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 标准（3.5 kg/h）。
本项目无组织颗粒物排放量为0.208t/a。经AERSCREEN模式测算，无组织颗粒物最大排放浓度为44.31μg/m3，《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表3“水泥行业”无组织排放限值要求（0.5mg/m2）。本项目无组织排放污染物的最大落地浓度贡献值较小，对周围大气环境质量影响较小。

（2）水环境影响分析

本项目无生产废水排放，废水主要为生活污水，生活污水产生量为180t/a，经化粪池处理后CODcr、NH3-N排放浓度为350mg/L、30mg/L，排放量分别约为0.063t/a、0.0054t/a，委托威海市水务集团有限公司清运至威海临港经济技术开发区污水处理厂集中处理。
本项目化粪池、输污管道等设施采取严格的防渗措施，各项水污染防治措施落实良好，项目产生的废水对项目所在区域内地下水水质影响不大，不会引起项目周围地下水水质明显变化。

综上，本项目产生的废水均得到有效治理，对区域水环境影响较小。

（3）声环境影响分析

本项目噪声主要为搅拌系统、切割锯等设备运行噪声，噪声源强在75～90dB（A）之间，经防护措施降噪、防护后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围环境质量影响较小。

（4）固体废物影响分析

本项目固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物。

生活垃圾由环卫部门清运到威海市垃圾处理场无害化处理；废包装属于一般固废，公司收集后外售。
综上所述，祥百瑞节能环保科技(山东)有限公司 投资建设的复合复合保温模板生产项目符合国家产业政策，项目用地符合国家土地利用政策；项目污染物治理及生态保护措施可靠，污染物的排放符合国家及地方污染物排放标准和地方政府总量控制要求；在本报告提出的各项污染防治措施落实良好的情况下，项目外排污染物对周围环境的影响可满足环境质量标准及生态保护目标要求。从环境保护的角度，该项目的建设是可行的。

二、环保建议

1、加强设备的维护保养，保证设备的良好运转。

2、加强对职工的环保意识教育，严格制度，加强对环保设施的维护和保养，避免事故性排放。

3、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
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