建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：碳纤维复合布生产项目
建设单位（盖章）：威海沃鼎户外用品有限公司
编制日期：2026年9月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	碳纤维复合布生产项目

	项目代码
	2606-371002-89-01-578449

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	威海市环翠区张村镇千山路8-2号一层及8-3号一层东

	地理坐标
	（东经：121度59分19.972秒，北纬：37度27分49.421秒）


	国民经济行业类别
	C3091石墨及碳素制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业30 石墨及其他非金属矿物制品制造309

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

☑扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	威海市环翠区行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2606-371002-89-01-578449

	总投资
（万元）
	300
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	6.67
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

(是：             
	用地

面积（m2）
	2100

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


水环境一般管控区为上述之外的其他区域，共划定70个。区

	内应落实水环境保护的普适性要求，推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控和环境风险防控，推动水环境质量不断改善。
	项目位于威海市水环境分区管控图中的水环境工业污染重点管控区，项目仅产生生活污水，经化粪池处理后由市政污水管网输送至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂，经污水处理厂集中处理后排海，满足“威海市三线一单”中关于水环境质量底线及分区管控的要求。

	符合

	
	大气环境管控分区及管控要求

	威海市大气环境管控分区划分为优先保护区、重点管控区和一般管控区三类区域。

大气环境优先保护区为市域范围内的法定保护区、风景名胜区、各级森林公园等环境空气一类功能区，共划定19个。区域内禁止新建工业大气污染物排放项目，加强对移动源和餐饮等三产活动污染排放控制，推广使用新能源运输车辆和清洁的生活能源。

大气环境重点管控区。为人群密集的受体敏感区域、大气污染物的高排放区域和城市上风向及其他影响空气质量的布局敏感区域，共划定31个。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能：严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。全面淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉(高效煤粉炉除外)，不再新建35蒸吨/小时以下各种类型燃煤锅炉。加强移动源污染防治，全面实施国六排放标准，逐步淘汰高排放的老旧机动车和非道路移动机械：推广使用清洁能源的车辆和非道路移动机械。推动船舶污染治理，推进港口岸电使用。严格落实城市扬尘污染防治各项措施。加强对化工、医疗垃圾和危险废物焚烧等有毒有害气体排放企业的风险防控。高排放重点管控区内推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效：全面加强工业企业VOCs污染管控，受体敏感重点管控区内应推动重污染企业搬迁退出，严格限制新建大气污染物排放项目。布局敏感重点控区内布局大气污染排放建设项目时，应充分评估论证区域环境影响。

大气环境一般管控区为上述之外的其他区域，共划定61个。区域内应严格落实国家和省确定的产业结构调整措施：落实大气环境保护的普适性要求，加强污染物排放管控和环境风险防控，推动大气环境质量不断改善：因地制宜推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。

	项目位于威海市大气环境分区管控图中的大气环境高排放重点管控区，项目生产过程产生的VOCs经集气罩统一收集后，由“过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧”装置处理后经15m排气筒P2达标排放。项目生产工序不使用蒸汽加热，生产过程全部以电为能源，不使用煤，满足“威海市三线一单”中关于大气环境质量底线及分区管控的要求。

	符合



土壤污染风险管控分区及管控

	求

	威海市土壤污染风险管控分区包括农用地优先保护区、土壤环境重点管控区(包括农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区)和一般管控区三类区域。其中：

农用地优先保护区为优先保护类农用地集中区域，应从严管控非农建设占用永久基本农田，坚决防止永久基本农田“非农化”。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目：已经建成的，应当限期关闭拆除。

土壤环境重点管控区包括农用地污染风险重点管控区、建设用地污染风险重点管控区。农用地污染风险重点管控区为严格管控类和安全利用类区域，其中安全利用类耕地，应当优先采取农艺调控、替代种植、轮作、间作等措施，阻断或者减少污染物和其他有毒有害物质进入农作物可食部分，降低农产品超标风险：对严格管控类耕地，划定特定农产品禁止生产区域，制定种植结构调整或者按照国家计划经批准后进行退耕还林还草等风险管控措施。建设用地污染风险重点管控区包括省级及以上重金属污染防控重点区域、疑似污染地块、土壤污染重点监管单位、高关注度地块等区域，其中疑似污染地块应严格污染地块开发利用和流转审批，土壤污染重点监管企业和高关注度地块新(改、扩)建项目用地应当符合国家及山东省有关建设用地土壤污染风险管控要求，新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”。

土壤环境一般管控区为上述之外的其他区域，区域内应完善环境保护基础设施建设，严格执行行业企业布局选址要求。

	项目位于威海市土壤环境一般管控区，区域内环境保护基础设施完善，在严格管理的前提下，满足“威海市三线一单”中关于土壤环境质量底线及分区管控的要求。

	符合



	（3）资源利用上线及分区管控
①能源利用上线及分区管控：项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目建成后消耗量均不大，不属于高能耗项目，符合“威海市三线一单”中关于能源利用上线及分区管控的要求。

②水资源利用上线：项目用水仅为生活用水，用水量不大，不属于高水耗项目，符合威海市三线一单中关于水资源利用上线的要求。

③土地资源利用上线及分区管控：项目不占用耕地，所在位置不在生态保护红线内，且不属于受重度污染的农用地，符合“威海市三线一单”中关于土地资源利用上线及分区管控的要求。

（4）环境管控单元生态环境准入清单
项目位于威海市张村镇，与《威海市生态环境委员会办公室关于发布2024年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（威环委办[2026]3号）“威海市陆域管控单元生态环境准入清单（2024年版）”中张村镇符合性分析见表1-2，张村镇属于优先保护单元，环境管控单元编码为ZH37100210006，威海市环境管控单元图见附图2。
表1-2  张村镇生态环境准入要求一览表
项目

要求

项目情况

符合性

空间约束布局

1.生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变土地用途。

2.一般生态空间内原则上按照限制开发区域管理。

3.威海里口山地方级风景名胜区内执行《风景名胜区条例》等有关规定，禁止新建工业大气污染物排放项目，限制餐饮等产生大气污染物排放的三产活动。

4.大气环境布局敏感重点管控区内在布局大气污染排放建设项目时，应充分评估论证区域环境影响。

5.工业园区应推进园区循环化改造、规范发展和提质增效，完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。

6.合理布局生产与生活空间，严格控制高耗水、高污染行业发展。从严审批高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目。
项目位于威海市环翠区张村镇千山路8-2号一层及8-3号一层东，不在生态保护红线和一般生态空间范围内，不位于里口山地方级风景名胜区内。
项目生产用热为电加热。

项目位于工业集中区域内，不属于高耗水、高污染行业。不属于高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目，满足空间布局约束的要求。
符合

污染物排

放管控

1.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》排放要求。全面加强VOCs污染管控，石化、化工和涉及涂装的各重点行业加强对VOCs的收集和治理，确保废气收集率、治理设施同步运行率和去除率达到国家和省有关要求，加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制。加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车辆，严格控制柴油货车污染排放；严格落实城市扬尘污染防治各项措施。
2.对直排环境的企业外排水，严格执行《流域水污染物综合排放标准第5部分：半岛流域》排放标准。城镇污水处理厂管网辐射范围内的排污企业要全部入网，严禁直排污水；达不到标准要求和影响城镇污水处理厂正常运行的工业废水，必须先经预处理达到入网要求后，再进入污水处理厂进行集中处理。工业园区应建成污水集中处理设施并稳定达标运行，对废水分类收集、分质处理、应收尽收。
3.加强城镇污水收集和处理设施建设，确保新增收集污水得到有效处理。污水管网难以覆盖的区域，因地制宜建设分散式污水处理设施。推进雨污管网分流改造。新建、改建、扩建城乡基础设施、居住小区等应同步建设雨水收集利用和污水处理回用设施，并采取雨污分流等措施减少水污染。
项目废气污染物为VOCs，项目产生的有机废气VOCs经“过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧”装置处理后，由1根15m排气筒P2达标排放，VOCs排放量不超过区域允许排放量。
项目仅产生生活污水，不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后由市政污水管网输送至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂集中处理，保证水环境质量不降低。
项目雨污分流，雨水经统一收集后流入雨水管网，减少水污染。
符合

环境风险防控

1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。

2.加强对化工、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管。按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。

3.调查结果表明超过土壤污染风险管控标准的，应按照规定开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。

4.土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况。建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境部门。
项目可按照重污染天气预警，落实减排措施。
企业不属于化工、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业。

项目不产生对土壤有毒有害的物质，不属于土壤污染重点监管单位，在企业严格管理的前提下，不会污染所在地土壤环境，满足环境风险管控的要求。

符合

资源利用效率

1.新建高耗能项目能耗要达到国际先进水平。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能降耗，持续降低能耗及煤耗水平。推广使用清洁能源车辆和非道路移动机械。因地制宜推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。

2.新建、改建、扩建建设项目，应当制订节约用水措施方案，配套建设节约用水设施。工业企业应当采用先进的技术、工艺和设备，提高水的重复利用率。

3.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等设施。
项目不属于高耗水、高耗能行业，冬季依托电器采暖，不使用散煤。项目用水仅为生活用水，企业制定节约用水措施，减少水资源消耗量。
项目不销售、不燃用高污染燃料，不使用锅炉、炉窑、炉灶等设施，生产供热使用电能。企业冬季依托电器采暖，不燃用散煤。
符合

综上，项目建设符合“三线一单”的要求。

2、产业政策符合性分析

《产业结构调整指导目录（2024年本）》分为鼓励类、限制类和淘汰类，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目。项目的建设符合国家产业政策。

本项目所选设备未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），也没有《产业结构调整指导目录（2024年本）》第三类“淘汰类”第一条“落后生产工艺装备”中所列淘汰设备。
3、选址合理性分析

项目位于威海市环翠区张村镇千山路8-2号一层及8-3号一层东，企业租赁威海市隆鑫运输服务有限公司转租的威海蓝杭新材料科技有限公司土地及现有厂房，根据已有产权证，该用地属于工业用地。
根据《威海市人民政府关于环翠区张村镇国土空间规划（2021-2035）的批复》（威政字[2024]38号），对照“张村镇国土空间用地布局规划图”，本项目所在区域土地规划用途为工业用地，符合规划要求，张村镇国土空间用地布局规划图见附图3。
通过与《威海市环境总体规划》（2014-2030）符合性分析，本项目不在该总体规划的各项红线管控区域内，符合威海市环境总体规划位置关系图见附图4。
根据《山东省人民政府关于威海市国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（鲁政字[2023]196号），对照威海市“市域国土空间控制线规划图”，本项目区域不占用永久基本农田、不涉及生态保护红线，属于城镇开发边界内，符合规划要求。项目与威海市域国土空间控制线规划关系图详见附图5。

根据《威海市人民政府关于环翠区张村镇国土空间规划（2021-2023年）的批复》（鲁政字[2024]38号），对照“张村镇国土空间控制线规划图”，本项目区域不占用永久基本农田、不涉及生态保护红线，属于城镇开发边界内，符合规划要求，张村镇国土空间控制线规划图见附图6。

项目所在地地理位置优越，交通便利，排水通畅，水、电供应满足工程要求，符合土地利用政策，符合当地发展规划，选址合理。
4、与环保政策文件符合性分析
（1）项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）文件符合性分析见下表。
表1-3  项目与鲁环字[2021]58号文件的符合情况
要求
项目情况

符合性

新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。

项目建设符合相关产业政策要求。

符合

新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。

项目为石墨及碳素制品制造，产品为碳纤维复合布。项目符合张村镇国土空间规划，符合张村镇产业定位要求。
符合

新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。

项目选址符合工业聚集区要求。

符合

新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。

项目建设符合“三线一单”要求，并严格落实区域污染物排放替代要求。

符合

综上所述，本项目符合鲁环字[2021]58号文件的相关要求。
（2）项目与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（鲁政字[2024]102号）的符合性分析见下表。

表1-4  项目与鲁政字[2024]102号文的符合情况

要求

项目情况

符合性

严格环境准入。
坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。
严格落实国家粗钢产量调控目标。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢占比达到7%左右。

项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，不属于钢铁行业。

符合

优化调整重点行业结构。

重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。

引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线(特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外)全部整合退出。

项目无限制类工艺和装备，不属于钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业。
符合

开展传统产业集群升级改造。

中小型传统制造企业集中的市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各市要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。
项目位于工业集群区域内。

符合

优化含VOCs原辅材料和产品结构。

严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低(无)VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低(无)VOCs含量原辅材料替代力度。指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。
项目选用低VOCs含量的原辅材料。

符合

综上所述，项目符合鲁政字[2024]102号文相关要求。

（3）项目与《山东省生态环境委员会办公室关于印发<山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）>、<山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）>、<山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）>的通知》（鲁环委办[2021]30号）符合性分析见下表。
表1-5  项目与鲁环委办[2021]30号文的符合性分析
要求

项目情况

符合性

与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析

聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。

严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。

项目不属于钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工行业，不属于高耗能、高排放项目。
符合

实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等原辅料使用替代。新技改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。

项目选用低VOCs含量的原辅材料。

符合

与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析

继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。

项目不属于所列行业。项目仅产生生活污水，经市政污水管网输送至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂集中处理。
符合

持续开展汛前河湖水质超标隐患排查整治行动，重点清理河湖淤积底泥、水面及沿岸农业生产生活废弃物、沿线闸坝及沟渠临时拦截的生产生活污水或灌溉尾水，整治破损堵塞的城镇雨污管网，开展城市雨污水管道清掏，提升城镇污水处理设施应急处理能力及重点工业企业汛期污染管控能力，集中力量解决旱季“藏污纳垢”、雨季“零存整取”的突出环境问题。

厂区实行雨污分流，雨水排入雨水管网。生活污水经市政污水管网输送至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂集中处理。

符合

与《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析

以赤泥、尾矿和共伴生矿、煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾等为重点，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。推动赤泥在生产透水砖、砂石等方面的综合利用。加快黄金冶炼尾渣综合处理技术研发进程，以烟台等市为重点加强推广应用。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。

项目一般固废外售废品回收公司回收利用；危险废物交由有资质处理单位进行处理；生活垃圾由环卫部门统一定期清运。
符合

加强部门协同，畅通信息共享，完善建设用地风险信息互通机制。从管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。结合空间规划及地块出让条件，对依法应当开展土壤污染状况调查的地块，应当明确开发利用必须符合相关规划用途的土壤环境质量要求。

项目不属于农药、化工行业。项目位于威海市环翠区张村镇千山路8-2号一层及8-3号一层东，原有厂房不属于农药、化工等行业的重度污染地块，不需要开展土壤污染状况调查。
符合

综上所述，项目符合鲁环委办[2021]30号文要求。
（4）项目与山东省生态环境厅《关于印发<山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法>的通知》（鲁环发[2019]132号）的符合性分析见下表。
表1-6  项目与鲁环发[2019]132号文的符合性分析

要求

项目情况

符合性

二、指标来源

（二））“可替代总量指标”核算基准年为2017年。建设项目污染物排放总量替代指标应来源于2017年1月1日以后，企事业单位采取减排措施后正常工况下或者关停可形成的年排放削减量，或者从拟替代关停的现有企业、设施或者治理项目可形成的污染物削减量中预支。
本项目污染物VOCs总量由威海市生态环境局环翠分局进行调剂，能够满足替代要求。
符合

四、指标审核
（一）用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。各设区的市有更严格倍量替代要求的，按照有关规定执行。
本项目污染物VOCs总量由威海市生态环境局环翠分局进行调剂，能够满足替代要求。
符合

综上所述，项目符合鲁环发[2019]132号文相关要求。
（5）项目与《山东省环境保护条例》的符合性分析见下表。
表1-7  项目与《山东省环境保护条例》的符合情况
要求

项目情况

符合性

第八条 企业事业单位和其他生产经营者应当落实环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。

本项目产生的废气、废水、噪声和固体废物均采取相应治理措施，合理处置，达标排放。

符合

第十五条 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

本项目属于石墨及碳素制品制造业，不涉及国家和省产业政策中禁止建设项目，因此本项目符合国家和山东省产业政策。

符合

第十八条 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。

本项目依法开展环境影响评价。

符合

第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染物排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。

本项目废水为生活污水，经化粪池处理后由市政污水管网输送至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂集中处理；项目有机废气VOCs经“过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧”装置处理后通过1根15m排气筒P2达标排放；项目噪声进行基础减振、隔声、消声降噪处理，满足标准要求；项目一般工业固废外售物资回收部门回收，危险废物交由有资质处理公司处置，生活垃圾由环卫部门定期清运。
符合

综上所述，项目符合《山东省环境保护条例》相关要求。


	


二、建设项目工程分析

	建设内容

	1、项目概况
威海沃鼎户外用品有限公司成立于2020年09月09日，法定代表人为赵文。公司经营范围包括一般项目：渔具制造；渔具销售；户外用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
威海沃鼎户外用品有限公司于2025年9月与威海锦顺户外用品有限公司达成生产设施转让协议，威海锦顺户外用品有限公司现有工程由威海沃鼎户外用品有限公司进行经营，项目生产场地、生产设备、原辅材料使用量、产品数量、生产规模、工艺、污染防治治理设施等保持不变。涉及项目为“威海锦顺户外用品有限公司鱼竿生产项目”，其2023年11月编制的《威海锦顺户外用品有限公司鱼竿生产项目环境影响报告表》于2023年12月7日取得威海市生态环境局环翠分局审批，审批文号：威环环管表[2023]12-5。2024年4月8日通过企业自主验收，年可加工鱼竿40万支。
威海沃鼎户外用品有限公司于2026年4月编制的《威海沃鼎户外用品有限公司鱼竿生产扩建项目》，项目改扩建后，在原有工序基础上增加3D打印工序，鱼竿产量不发生变化，产品结构调整为10万支低端鱼竿及30万支高端鱼竿。该项目于2026年5月29日取得威海市生态环境局环翠分局审批，审批文号：威环环管表[2026]5-4，2026年7月通过企业自主验收。
现因公司发展需求，计划于威海市环翠区张村镇千山路8-2号一层及8-3号一层东建设碳纤维复合布生产项目，项目性质为扩建，项目产品为碳纤维复合布，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30 石墨及其他非金属矿物制品制造309”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），应编制环境影响报告表。
2、项目地理位置

项目新建厂房位于威海市环翠区张村镇千山路8-2号一层及8-3号一层东。东侧为蓝科新材料科技有限公司，南侧为威海盛佳户外用品有限公司，西侧为空地，北侧为威海市鸿海碳纤维制品有限公司。项目地理位置见附图7。

3、工程内容及规模

项目总投资300万元，其中环保投资20万元，厂房占地面积2100m2，建筑面积2100m2。项目建成后，年产碳纤维复合布96万m2。
项目新增劳动定员12人，实行单班8h工作制，年工作300天。厂区内不设食堂和住宿。
项目组成见表2-1，厂区平面布置图见附图8。
表2-1  项目主要工程内容

项目组成

主要建设内容和规模

备注

主体工程

生产车间
8-2号一层，建筑面积1436m2，包括涂胶、展纱、复合、裁切、收卷等工序
新增

冷库

8-3号一层东，建筑面积664m2，用于储存环氧树脂原材料及碳纤维复合布产品

公用工程

供水系统

市政自来水管网，项目用水仅为生活用水，用水量180m3/a

依托现有
排水系统

雨污分流；废水产生量144t/a，经化粪池预处理后，由市政污水管网输送至威海市水务投资有限责任公司高区污水处理厂集中处理

供电系统

市政电网，用电量15万kWh/a

供热系统

厂区冬季取暖、夏季制冷均使用电器；生产用热采用电加热
环保工程
废气治理

废气经集气罩统一收集后，经1套“过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧”活装置处理后，由一根15m排气筒P2排放
新增
废水治理

生活污水经化粪池预处理后，由市政污水管网输送至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂集中处理

依托现有
噪声治理

采用低噪声设备，采取减振、隔声、合理布局等措施
新增
固体废物

一般固废库位于车间外围西侧，建筑面积20m2，用于储存一般固废，一般固废外售物资回收公司；危废库位于8-1号车间楼顶，建筑面积10m2，用于暂存危险废物，危险废物委托有资质的公司进行处置；生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运

依托现有
4、主要设备

项目主要生产设备见下表。
表2-2  项目生产设备
序号

设备名称

单位

数量

备注

1
涂胶机
台
2
新增
2
复合机
套
2
3

制冷设备
套
1
4

废气处理设备
套
1

5、主要原辅材料

营运过程中项目主要原辅材料用量见表2-3，主要原辅材料理化性质见表2-4。
表2-3  项目主要原辅材料

名称

单位

用量

备注

环氧树脂
t/a

36
最大储备量10t
碳纤维纱线
t/a

120
/

离型纸
m2/a
24万
/

PE膜

m2/a
96万
/

纸管

个/a
5000
/
清洗剂（丙酮）
t/a

0.5
20kg/桶装，最大储备量0.1t
氟利昂R404A

t/a
0.02
冷库制冷剂，厂区不储存，即用即买
注：企业日常生产过程中使用制冷剂对冷库进行制冷，企业投产后将按要求在使用过程于“消耗臭氧层物质信息管理系统”中进行消耗臭氧层物质备案。
表2-4  原辅材料理化性质

环氧树脂

混合物，乳白色固体略带粘性。主要组分为双酚A型环氧树脂，75~99%，酚醛环氧树脂混合物，1~25%。
物理和化学危险：

受热产生蒸气，与大气混合为易燃气体，应避免火源接近。

再加热期间或失火的情况下，可能会形成有毒的气体。

产品不属易燃物，但是不完全燃烧时可能会碳化，可燃的气体可能会与空气混合爆炸。

健康危害：

眼睛：可引起严重眼损伤。

皮肤：可引起皮肤刺激、过敏。

吸入：可能有喘气、咳嗽、呼吸短促、或口部、喉咙、肺着伤，可能导致过敏或哮喘病症状。可能造成呼吸道刺激或者困倦或晕眩。

食入：可能会造成呕吐，食欲不振。

急性中毒：短期内食入会有嗜睡（普通抑郁活动）行为、呼吸困难、体重增加或减少。

潜在的症状：头痛、虚弱、困倦、恶心、酒醉、呕吐、虚脱、昏迷、皮肤脱脂、皮肤炎、方位感障碍。

环境危害：对水生生物有毒，可能对水生环境造成长期有害影响。
清洗剂（丙酮）

清洗剂主要成分为丙酮（CAS号67-64-1），化学式为CH3COCH3（C3H6O），为最简单的饱和酮，是一种有机物，在常温、常压为一种有薄荷气味的无色可燃液体。丙酮液体密度是0.7899g/cm3（20℃），沸点56.5℃，熔点-94.9℃。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。在工业上主要作为溶剂，用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中，也可作为合成烯酮、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、甲基丙烯酸甲酯、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料。
氟利昂R404A

R404A由HFC125、HFC-134a和HFC-143混合而成，比例为R404A=44%R125+4%R134A+52%143A。在常温下为无色气体，在自身压力下为无色透明液体。由于R404A属于HFC型非共沸环保制冷剂（完全不含破坏臭氧层的CF、HCFC），得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流低温环保制冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。

6、能源消耗与给水排水

（1）供电：项目营运期用电量约15万kWh/a，由当地供电部门供给。
（2） 供热、制冷：厂区冬季取暖、夏季制冷均使用电器；项目生产用热采用电加热。
（3）给水：项目用水量180m3/a，全部为职工生活用水，来自当地自来水管道。
项目新增劳动定员12人，年工作时间300天，按人均用水量50L/d计算，职工生活用水量约为180m3/a。
（4）排水：项目建成后采取雨污分流制，雨水通过雨水管网排放。
项目废水全部为生活污水，生活污水产生量按照生活用水量的80%计，则生活污水产生量为144t/a。
生活污水经化粪池预处理后，由市政污水管网输送至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂集中处理。

	工艺流程和产排污环节


	营运期工艺流程
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图2-1  工艺流程及产污环节图

工艺流程简介：
1、涂胶：

将环氧树脂放置于涂胶机加热槽中预热，预热温度为70~80℃，热源为电能。环氧树脂受热后由固体转变为液体，滴落至涂胶机胶槽中，由胶槽口流出附着于随传动轴移动的离型纸表面，附着有环氧树脂的离型纸表面覆盖PE膜，经过传动轴成卷，备用。
产污环节：环氧树脂受热挥发少量VOCs。

2、展纱

将外购的碳纤维纱线放入纱架进行展纱。

3、复合

将碳纤维纱线及两层涂胶后的复合材料放在复合设备前端，通过传动轴牵引作用同步前进，两层PE膜被收起，两层环氧树脂受热浸润到碳纤维纱线中制成碳纤维复合布，环氧树脂加热温度为70~80℃，其中一层离型纸收卷后重复利用，重新覆盖一层PE膜。

产污环节：环氧树脂受热挥发VOCs。产生废离型纸下脚料。
4、裁切

将复合材料边角进行切割分离。

产污环节：产生下脚料。

5、收卷

裁切完成的碳纤维复合布使用纸管卷制成型后入库。离型纸收卷后重复利用。
产污环节：产生废离型纸下脚料。

其他产污环节：

废纸箱等普通废包装材料；

原材料环氧树脂的内包装袋及废清洗剂桶等毒性包装材料；

蘸取清洗剂对胶辊及胶槽进行擦拭清洁时产生挥发性有机废气及含树脂废抹布；

废气处理设施定期更换的活性炭及催化剂；

职工生活产生生活污水及生活垃圾。

	与项目有关的原有环境污染问题

	一、现有工程概述及环保手续履行情况

1.1现有工程概况

“威海锦顺户外用品有限公司鱼竿生产项目”于2023年11月编制完成《威海锦顺户外用品有限公司鱼竿生产项目环境影响报告表》，威海市生态环境局环翠分局于2023年12月17日予以审批，审批文号：威环环管表[2023]12-5。2024年4月8日，企业进行项目自主验收，年产鱼竿40万支。公司于2024年4月8日进行排污登记，登记编号：91371002MAD0M0J878001X，有效期自2024年4月8日至2029年4月7日。企业于2024年4月3进行突发环境事件应急预案备案，备案编号：371002-2024-026-L。威海沃鼎户外用品有限公司于2025年9月与原项目经营公司威海锦顺户外用品有限公司达成生产设施转让协议，威海锦顺户外用品有限公司现有工程由威海沃鼎户外用品有限公司进行经营，项目生产场地、生产设备、原辅材料使用量、产品数量、生产规模、工艺、污染防治治理设施等保持不变。
“威海沃鼎户外用品有限公司鱼竿生产扩建项目”于2026年4月编制完成《威海沃鼎户外用品有限公司鱼竿生产扩建项目环境影响报告表》，威海市生态环境局环翠分局于2026年5月29日予以审批，审批文号：威环环管表[2026]5-4，该工程性质为改扩建，在原有工序增加3D打印工序，产量不发生变化，仍为年产40万支鱼竿，仅将产品结构调整为10万支低端鱼竿及30万支高端鱼竿。公司于2026年6月14日进行排污登记，登记编号：91371081MA3TYHYFXT001W，有效期自2026年6月14日至2031年6月13日。2026年7月完成企业自主验收。
目前，企业厂区内现有工程正常运行，生产规模为年可加工鱼竿40万支。

环评批复文件、验收意见、排污登记、应急预案备案表及环评变更手续详见附件。现有工程“三同时”执行情况见下表。
表2-5  现有工程“三同时”执行情况
项目名称

文件类型

批复

验收

生产情况
威海锦顺户外用品有限公司鱼竿生产项目
环境影响报告表
2023.12.17
威海市生态环境局
环翠分局

威环环管[2023]12-5
2024.4.8
自主验收

正常运行
威海沃鼎户外用品有限公司鱼竿生产扩建项目
环境影响报告表
2026.5.29

威海市生态环境局

环翠分局

威环环管[2026]5-4
2026.7
自主验收

正常运行
二、现有工程污染物产生及排放情况
1、废气

现有工程产生的废气主要为烫芯、固化、擦拭、喷漆、拉漆、烘干、打印、环氧工序及危废库暂存危废产生的有机废气以及喷漆工序产生的漆雾。

生产过程产生的废气由集气罩或水帘喷涂装置统一收集后，经水喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理，最终经15m高排气筒P1有组织排放。
根据企业环评验收监测报告，现有工程有组织废气检测结果见表2-6，无组织废气检测结果见表2-7。
表2-6  现有工程有组织废气检测结果

采样日期
监测项目
监测点位

排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
2026.06.23
VOCs
排气筒出口
2.79

0.0338

2.55

0.0299

2.90

0.0344

2026.06.24

2.98

0.0353

3.03

0.0367

3.09

0.0382

2026.06.23
二甲苯
排气筒出口
＜1.5×10-3
9.08×10-6
＜1.5×10-3
8.08×10-6
＜1.5×10-3
8.91×10-6
2026.06.24
＜1.5×10-3
8.89×10-6
＜1.5×10-3
9.08×10-6
＜1.5×10-3
9.26×10-6
表2-7  现有工程无组织废气检测结果

采样日期
监测项目
监测点位

排放浓度（mg/m3）

1

2

3

4

2026.06.23
VOCs
厂界上风向1#
0.54

0.61

0.62

0.60

厂界下风向2#
0.74

0.83

0.90

0.79

厂界下风向3#
0.79

0.83

0.73

0.84

厂界下风向4#
0.86

0.82

0.86

0.79

2026.06.24

厂界上风向1#
0.64

0.61

0.56

0.52

厂界下风向2#
0.80

0.84

0.79

0.89

厂界下风向3#
0.83

0.90

0.84

0.90

厂界下风向4#
0.98

0.79

0.91

0.76

2026.06.23
二甲苯
厂界上风向1#
＜1.5×10-3
厂界下风向2#
＜1.5×10-3
厂界下风向3#
＜1.5×10-3
厂界下风向4#
＜1.5×10-3
2026.06.24
厂界上风向1#
＜1.5×10-3
厂界下风向2#
＜1.5×10-3
厂界下风向3#
＜1.5×10-3
厂界下风向4#
＜1.5×10-3
2026.06.23

VOCs

车间门窗外1m
1.09

1.07

1.09

1.08

2026.06.24

车间门窗外1m

1.08

1.04

1.09

1.06

由上表可知，有组织VOCs排放浓度最大值为3.09mg/m3，排放速率最大值为0.0382kg/h，二甲苯排放浓度最大值为0.0015mg/m3，排放速率最大值为9.26×10-6kg/h，符合应执行的《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准要求（C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业VOCs70mg/m3、2.4kg/h；二甲苯15mg/m3、0.8kg/h）及《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1（VOCs70mg/m3，苯系物15mg/m3）要求。
厂界VOCs排放浓度最大值为0.98mg/m3，二甲苯的最大浓度值为0.0015mg/m3，均符合应执行的《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3标准要求（VOCs2.0mg/m3；二甲苯0.2mg/m3）。厂区内VOCs的最大值为1.09mg/m3，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1限值要求（10mg/m3）。
2、废水
现有工程水帘喷涂装置及水喷淋塔装置用水循环使用，切断、修口、精磨、水磨工序装置配套循环水池，产生的研磨沉淀物经三级沉淀处理后排入市政管网。生活污水经化粪池处理后经市政管道输送至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂处理。根据验收监测报告，废水水质检测值中pH值7.0~7.1，其余各项监测结果日均值最大值分别为化学需氧量79.5mg/L、氨氮8.8mg/L、悬浮物39.3mg/L、五日生化需氧量33.5mg/L、总磷1.17mg/L、总氮20.7mg/L、动植物油1.4mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B等级标准要求。
3、噪声

现有工程噪声源主要为裁布机、压布机、脱芯机、水磨机、车槽机、平口机、污染物治理设施配套风机等设备运行时产生的噪声。项目选用低噪声设备，采用隔音、基础减震、密闭车间等措施，降低噪声。
根据企业环评验收监测报告，现有工程噪声检测结果见2-8。
表2-8  现有工程噪声检测结果

采样日期
监测点位

等效A声级dB(A)
2026.06.23

东厂界

52.0

南厂界

53.0

西厂界

52.6

北厂界

53.9

2026.06.24

东厂界

54.4

南厂界

53.7

西厂界

52.1

北厂界

52.2

由上表可知，现有工程昼间监测噪声最大值为54.5dB(A)，按照威海市声环境功能区划图，该区域为3类声环境功能区，符合应执行的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求（昼间65dB(A)）。
4、固体废物

现有工程产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。
一般工业固体废物主要为废边角料、废BOPP带、研磨沉淀物、废包装等，产生后暂存于一般固废库集中收集，由物资回收公司回收处置。
危险废物主要为废活性炭、废过滤棉、废稀料桶、废油漆桶、水帘喷涂柜和水喷淋塔废液、漆渣、废桶、漆渣、沾染油漆的废胶带、废酒精抹布、含油墨废抹布、废催化剂等。危险废物收集后暂存于车间北侧的危废库内，定期由危废资质单位协议处理。
生活垃圾由环卫部门清运至垃圾处理场进行无害化处理。
现有工程固体废物产生及处置情况见表2-9。

表2-9  现有工程固废产生及处置情况表

属性

固废种类

产生量（t/a）

废物类别

处理方式

一般固废

废边角料
5
/
集中收集，出售给物资回收公司
废BOPP带

7

/
研磨沉淀物

6

/
废包装袋

1

/

危险废物

废活性炭

1.8

HW49 900-039-49

危废库暂存，委托有资质单位转运处置
废过滤棉

0.18

HW49 900-041-49
水喷淋塔+水帘喷涂柜废液
0.6
HW49 900-041-49

废油漆桶、废稀料桶
1.114

HW49 900-041-49

漆渣

0.939

HW12 900-252-12
废催化剂
0.028t/3a
HW48 900-041-49
沾染油漆的废胶带

0.01

HW49 900-041-49

废酒精抹布

0.1

HW49 900-041-49
含油墨抹布

0.01
HW49 900-041-49
生活垃圾
生活垃圾

1.5

/
环卫部门统一清运

现有工程投产以来，运行良好，严格执行环保三同时制度、排污许可管理制度，没有发生环境纠纷，没有发生环境污染问题。
现有工程污染物排放汇总见表2-11。
表2-11  现有工程污染物排放汇总

污染因子

现有工程排放量（t/a）

废气

VOCs

0.827（有组织）+0.615（无组织）
废水

废水量

896

COD

0.32

NH3-N

0.029

固体废物

废包装袋

1

废边角料

5

废BOPP带

7

沉淀池沉渣

6

废桶

1.114
废活性炭

1.8

废过滤棉

0.18

废催化剂

0.028t/3a

漆渣

0.939

水帘柜废液

0.6

沾染油漆的废胶带

0.01

废酒精抹布

0.1

含油墨抹布

0.01

生活垃圾

9




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量
状况


	1、环境空气

根据《威海市2025年生态环境质量状况》，威海市2025年环境空气年度统计监测结果见下表。

表3-1  威海市2025年环境空气年度统计监测结果（单位：μg/m3）
项目

点位

SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO

O3

年均值

年均值

年均值

年均值

日平均第95百分位数

日最大8小时滑动平均值第90百分位数

威海市区

5
14
34
18
700

148
过渡阶段
浓度限值

60
40

60
30
4000

160

环境空气主要污染物SO2、NO2、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、CO以及O3监测值均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）过渡阶段二级标准要求。
全市降尘量均值为3.0t/km2·30d，11个降尘点位均值范围为2.1~4.1t/km2·30d。

全市大气降水pH值平均为6.93，变化范围在5.61至8.40之间。

2、水环境
根据威海市生态环境局发布的《威海市2025年生态环境质量状况》，全市13条重点河流水质达标率100%。其中12条水质优于或达到国家《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，占92.3%，无劣Ⅴ类河流。
全市12个主要饮用水水源地水质继续保持优良状态。崮山水库、所前泊水库、郭格庄水库、武林水库、米山水库、坤龙水库、后龙河水库、逍遥水库、湾头水库、纸坊水库、龙角山水库和乳山河水源地水质均达到或优于国家《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准，水质达标率100%。

全市近岸海域40个国控点位海水水质优良比例连续7年全省第一。

3、土壤环境
受污染耕地安全利用率和重点建设用地安全利用率均达到100%。

4、声环境

全市区域声环境昼间平均等效声级为53.3分贝，属“较好”等级。全市道路交通声环境昼间平均等效声级为65.7分贝，属“好”等级。
全市各类功能区声环境昼间、夜间平均等效声级均达到相应功能区标准。

5、辐射环境
全市辐射环境质量保持稳定。
市区电离辐射空气吸收剂量率区间范围为60.6~116.8纳戈瑞每小时（nGy/h），处于威海市天然辐射水平正常范围内。
市区输变电工程工频电磁电场强度区间范围为92.20~776.77V/m，磁感应强度区间范围为0.8286~1.8510μT，均低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值要求。
6、生态环境
全市生态环境状况保持稳定。

	环境

保护

目标
	项目周围环境保护目标情况见下表及附图9。
表3-2  项目环境保护目标一览表

保护类别

环境保护目标

方位

与项目厂界距离（m）

大气环境
和徐疃公寓
E

230
千山社区

SW
300

千山路小学
W
490
地表水环境

500m范围内无地表水环境保护目标

声环境

50m范围内无声环境保护目标

地下水

500m范围内无地下水环境保护目标
生态环境

用地范围内无生态环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
项目有机废气VOCs有组织排放浓度、排放速率执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1 Ⅱ时段排放限值要求（20mg/m3、3kg/h）。
有机废气VOCs无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求（VOCs2.0mg/m3）；丙酮无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值（选控指标）要求（丙酮0.6mg/m3）。
厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。
项目有组织排放污染物及相应排放标准限值见表3-3，无组织排放污染物监控点浓度限值见表3-4。

表3-3  项目有组织排放污染物及相应排放标准限值

污染物

排放浓度
(mg/m3)

排放速率（kg/h）
标准来源

VOCs

20
3.0
《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1Ⅱ时段排放限值；
表3-4  项目无组织排放污染物监控点浓度限值
污染物

监控点
浓度限值(mg/m3)

标准来源
VOCs
厂界

2.0
《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值；

《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值（选控指标）要求；
丙酮

0.6

VOCs
厂房外

10（监控点处1h平均浓度值）
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A 表A.1限值

30（监控点处任意一次浓度值）
2、废水

项目外排废水为生活污水，执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准。
3、噪声

营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。
4、固体废物

一般固体废物执行《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）及《一般工业废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）等相关规定和要求。

危险废物执行《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。

	总量控制指标
	1、废水
项目新增废水排放量为144t/a，主要污染物COD0.058t/a、NH3-N0.005t/a，经威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂处理后排入外环境的COD、氨氮分别为0.007t/a、0.001t/a，总量纳入威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂总量指标中。

2、废气
项目区内不设锅炉等燃煤、燃油设备，无SO2、NOX等产生。
项目新增VOCs有组织排放量为0.077t/a，需替代量VOCs0.077t/a，企业按照相关要求向威海市生态环境局环翠分局申请总量指标。
本项目扩建前后全厂总量指标排放变化情况见表3-5。

表3-5  全厂总量控制指标一览表
类别

污染物

现有工程排放量（t/a）
本项目排放量（t/a）
以新带老削减量（t/a）
扩建后总体排放量（t/a）
扩建后增减量（t/a）
废水

废水量

896
144
0
1040
+144
COD

0.320

0.058
0
0.378
+0.058
氨氮

0.029

0.005
0
0.034
+0.005
废气

VOCs

0.827

0.077
0
0.904
+0.077



四、主要环境影响和保护措施

	施工
期环
境保
护措
施
	项目租赁现有厂房，施工期无土建工序，对周围环境影响较小，本次评价不进行施工期的环境影响分析。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施


	一、废气
1、污染物产生情况

本项目废气主要为涂胶、复合等工序产生的有机废气；清洗剂擦拭胶辊、胶槽产生的有机废气；危险废物储存过程中逸散的有机废气。有机废气主要为VOCs。项目车间密闭，有机废气由集气罩统一收集后，经“过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧”装置处理后由1根15m排气筒P2排放。
（1）涂胶及复合废气

根据企业提供的原材料环氧树脂的化学品安全技术说明书，环氧树脂成分为双酚A型环氧树脂及酚醛环氧树脂混合物，不含挥发性物质，生产过程加热温度在70~80℃，属于环氧树脂熔点。参考《中华人民共和国国家标准 双酚A型环氧树脂》（GB/T 13657-2011）表2技术要求，双酚A型环氧树脂优等品挥发物含量为0.1%~0.3%，本次环评取0.2%，本项目环氧树脂使用量36t/a，则涂胶及复合工序VOCs产生量为0.072t/a。

（2）擦拭废气

项目使用丙酮为主要成分的清洗剂擦拭胶辊、胶槽，丙酮属易挥发物质，使用过程中按全挥发计，丙酮用量为0.5t/a，则擦拭过程VOCs（全部为丙酮）产生量为0.5t/a。
（3）危废库废气

危废库中储存危废过程中会挥发少量有机废气，由于危废库有机废气挥发量极少，因此本项目只对危废库废气定性分析，不单独计算排放量。
本项目有机废气污染物VOCs产生量0.572t/a（含丙酮0.5t/a）。

2、废气达标排放情况
本项目产生的有机废气经集气罩收集，收集效率90%，有机废气经“过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置”处理后通过15m排气筒P2单独排放，有机废气去除效率85%。

（1）有组织排放情况

本项目风机风量为7000m3/h，年运行时间为2400h，具体风量计算见污染治理措施部分。

项目排气筒基本情况见表4-1，有组织废气产生排放情况见表4-2。

表4-1  排气筒基本情况
排气筒编号及名称

高度

（m）

内径

（m）

温度

（℃）

类型

经度

纬度

P2
15
0.4
25
一般排放口

121°59′20.296″

37°27′49.900″

本项目排气筒P2内径为0.4m，根据本项目风量7000m3/h进行计算，排气筒内流速为15.481m/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ 2000-2010）中“5.3.5  排气筒的出口直径应根据出口流速确定，排气筒出口流速宜取15m/s左右”的要求。

表4-2  本项目有组织废气产生排放情况

排气筒

污染物

有组织产生情况

有组织排放情况

产生量
(t/a)

产生速率
(kg/h)

产生浓度
(mg/m3)

排放量
(t/a)

排放速率
(kg/h)

排放浓度
(mg/m3)

P2
VOCs
0.515
0.215
30.656
0.077
0.032
4.583
（2）有组织排放废气达标分析
项目有组织废气达标排放情况见表4-3。
表4-3  有组织排放情况

排气筒

污染物

排放情况

标准限值

速率（kg/h）

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

浓度（mg/m3）

P2
VOCs
0.032
4.583
3.0
20
由上表可知，本项目通过排气筒P2排放的VOCs排放浓度、排放速率满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1 Ⅱ时段排放限值要求（20mg/m3、3kg/h）。

（3）无组织排放
项目无组织排放污染物为VOCs（含丙酮），为涂胶、复合废气及擦拭废气未收集部分VOCs0.057t/a，其中含丙酮0.050t/a。
本项目无组织废气排放情况见表4-4。

表4-4  项目无组织排放源汇总

面源名称

面源长度

（m）
面源宽度

（m）
面源高度

（m）
面源污染物

源强

（t/a）
源强

（t/a）
车间
55
26
5
VOCs
0.057
0.024

丙酮

0.050

0.021

注：丙酮包含在VOCs内。
采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式（AERSCREEN）对项目无组织排放废气进行预测。由预测结果可知，项目车间无组织排放VOCs最大落地浓度为0.019mg/m3，低于《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求（VOCs2.0mg/m3），低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值；项目车间无组织排放丙酮最大落地浓度为0.017mg/m3，低于《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值（选控指标）要求（丙酮0.6mg/m3）。
经过分析，项目无组织排放废气不会对周围环境产生明显影响。

3、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）有关规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目厂界外最大落地浓度满足厂界浓度限值，且小于相应的环境质量标准，因此无需设置大气环境防护距离。
4、废气治理设施可行性分析
本项目设置集气罩对废气进行收集，并设有1套“过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧处理”装置用于处理生产产生的有机废气。项目集气罩及风量设置情况如下：

（1）风量设计依据

本项目集气罩风量设置情况如下：

根据《环境工程设计手册》中的经验公式计算单个集气罩排风量：
L=3600×(10X2+F)×V

其中：X——集气罩至污染源的距离，m（本项目取0.3m）；

F——集气罩口面积，m2；

V——控制风速，m/s（本项目取0.3m/s）。

项目每个工位设置集气罩的尺寸及计算风量详见表4-5。

表4-5  项目每个工位集气罩尺寸及计算风量
位置
工序
集气罩（口）尺寸

数量
单个风量
（m3/h）

需要总风量
（m3/h）

设置风量（m3/h）
厂房

涂胶机

1.0m×0.5m
2

1512

6048

7000

复合机

1.0m×0.5m
2

1512

经计算，本项目生产区域所需风量为6048m3/h，本项目风机风量为7000m3/h，可保证作业区每个机器装置控制风速均不低于0.3m/s，可保证收集效率不低于90%。

（2）废气治理措施合理性分析

过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧处理装置：

系统由1个活性炭吸附箱，1个催化燃烧床构成，废气进入活性炭吸附箱进行吸附净化，当活性炭吸附箱接近饱和时，系统将切换用热气流对饱和活性炭吸附箱进行解吸脱附，将有机物从活性炭上脱附下来。在脱附过程中，有机废气已被浓缩，浓度较原来提高几十倍，浓缩废气送到催化燃烧装置，最后被分解成CO2和H2O排出。

①技术性能及特点

该设备设计原理先进，用材独特，性能稳定，操作简单、安全可靠、无二次污染。设备占地面积小、重量轻。

吸附有机物废气的活性炭床，可用催化燃烧处理废气产生的热量进行脱附再生，脱附后的气体再送催化燃烧室净化，不需要外加能量，运行费用低，节能效果显著。

正常使用时能耗低，由于采用的是蜂窝状活性炭，其阻力极低，所以使用过程中的能耗仅为排风机功率，不会给用户增加费用。活性炭吸附箱配套压差显示器，随着吸附工况持续，积聚在活性炭颗粒上的有机废气分子将越积越多，相应就会增加设备的运行阻力，通过压差显示器监控吸附段的阻力变化，将吸附段阻力上限维持在1000~1200Pa范围内，当超过此限定范围，由自动控制器通过定阻发出指令，切断饱和活性炭箱设备运行，启动备用活性炭箱运行。催化剂一般催化使用8000小时更换，并且载体可再生。

该系统装置采用PLC全自动化控制方式，特设电脑触摸屏实时监控、记录，系统设有自动监视记录读取系统，用电脑、连接线、手机APP都可随时得到设备运行状况。

废气收集处理系统与生产设备自动同步启动，安装企业电量智能管控系统，并与市生态环境局联网。企业电量智能管控系统主要采集生产用电及废气收集处理设施用电情况。

②处理效率

本项目使用离线脱附方式工作。其中“活性炭吸附+脱附催化燃烧”废气处理系统共设1个吸附单元；经吸附的有机废气和脱附燃烧废气通过管道集中到排放烟囱排放。有机废气综合净化效率为85%。

③活性炭更换频次

项目采用活性炭吸附材料－蜂窝状活性炭，其与粒（棒）状相比具有优势的热力学性能，低阻低耗，高吸附率等。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）中的相关要求：进入吸附装置的废气温度宜低于40℃；采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s。本项目综合废气处理装置设置1个活性炭箱，活性炭箱规格为1.5m×1.5m×1.2m，进出风方式为侧面进风、侧面出风，则活性炭吸附装置内气体流速为1.08m/s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）中对吸附装置气体流速宜低于1.20m/s要求。

活性炭箱活性炭装填量约占活性炭箱容量40%，共1.1m3，活性炭密度380~450kg/m3，本次活性炭密度取450kg/m3，则活性炭箱一次填充活性炭为0.486t，活性炭按照吸附有机废气1/10时进行脱附，本项目活性炭吸附有机废气量为0.515t/a，活性炭箱内活性炭基本脱附10次之后需要进行更换，因此需要每半年更换1次活性炭，则本项目废活性炭产生量约为0.972t/a。

有机废气处理装置使用催化燃烧装置，选用的催化剂型号为TFJF型，是以蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂、钯，具有高活性、高净化效率、耐高温及使用寿命长等特点。催化剂一次填充0.1t，催化剂使用寿命在8000h以上，由于本项目活性炭箱一年脱附10次，每次脱附10小时，一般来说，催化剂的使用寿命为1~2年，因此本项目催化剂需要2年更换1次，废催化剂产生量为0.1t/2a。
（3）技术可行性分析

企业选用的活性炭碘值≥800mg/g、BET比表面积≥750m2/g，并且活性炭吸附装置内气体流速小于1.20m/s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）中对吸附装置的相关要求，废气处理效率可达到90%，本项目活性炭吸附处理废气的处理效率取85%，能保证废气处理效果稳定，污染物达标排放。

综上所述，在各项污染防治措施落实良好的情况下，本项目产生的废气不会引起评价区内环境空气质量明显变化。

5、非正常工况分析

本项目非正常工况考虑废气处理设施故障，导致吸附、净化效率降低，废气排放量按净化效率为零的情况进行计算，非正常情况下主要大气污染物排放情况见下表。
表4-6  非正常排放情况下污染物排放情况
排气筒

污染物

排放情况

标准限值

速率(kg/h)

浓度(mg/m3)

速率(kg/h)

浓度(mg/m3)

P2
VOCs
0.215
30.656
3.0
20
由上表可见，非正常工况下，有机废气VOCs排放浓度将严重超标。因此，在日常运行过程中，建设单位应加强废气处理设备的管理，一旦发现异常情况立即通知相关部门启动车间紧急停止程序，并查明事故原因，派专业维修人员进行维修后方可重新投产。

6、项目废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）等要求开展自行监测，项目废气监测计划见下表。

表4-7  项目废气监测计划一览表

监测内容

监测点位

监测项目

监测频次

废气

排气筒P2
VOCs
1次/年

厂界

VOCs、丙酮
1次/半年

二、废水
1、废水产生及排放情况

项目排放废水为生活污水。

项目新增生活污水产生量为144t/a，主要污染因子为COD、氨氮。依据威海市多年来生活污水的监测数据，生活污水COD、氨氮产生浓度分别为450mg/L、40mg/L，则COD、氨氮产生量为0.065t/a、0.006t/a。生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂集中处理，生活污水中COD、氨氮浓度分别为400mg/L、35mg/L，则COD、氨氮排放量分别为0.058t/a、0.005t/a。COD、氨氮排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。经过污水处理厂处理后排入外环境COD、氨氮量分别为0.007t/a、0.001t/a。

2、依托污水处理厂情况介绍

威海水务投资有限责任公司高区污处理厂始建于1993年7月，位于威海火炬高技术产业开发区营口路，主要收集处理服务范围为威海市区西北山路以西和高区范围内的工业和生活污水及张村镇、孙家疃镇部分区域的工业和生活污水。污水处理厂总处理规模为80000t/d，采用先进的“LHPS高效斜管沉淀池+活性污泥池+后置反硝化生物滤池”“LHPS高效斜管沉淀池+前置反硝化生物滤池+硝化生物滤池+后置反硝化生物滤池”处理工艺，出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。根据威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂排污许可证（证书编号91371000080896598M002Q），COD、氨氮许可年排放量分别为1460t/a、146t/a，根据高区污水处理厂2025年排污许可年报，目前该污水处理厂COD、氨氮年排放量分别为868.93t、75.88t，污染物许可排放量剩余COD591.07t/a、氨氮70.12t/a。

项目废水排放总量占污水处理厂可纳污空间很小，且项目排水指标浓度满足污水处理厂设计进水指标，因此不会对污水处理厂的运行负荷造成冲击。威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂完全有能力接纳并处理项目废水。本项目化粪池、输污管道等设施采取严格的防渗措施，在各项水污染防治措施落实良好的情况下，项目产生的废水对项目所在区域内水质影响不大，不会引起水质明显变化。综上，本项目化粪池、输污管道等设施采取严格的防渗措施，在各项水污染防治措施落实良好的情况下，项目产生的废水对项目所在区域内水质影响不大，不会引起水质明显变化。
3、废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）等要求开展自行监测，本项目仅间接排放生活污水，标准中未提及相关内容要求。

三、噪声
本项目新增噪声源主要为涂胶机、复合机及废气处理设施风机等设备运行产生的噪声，噪声值在75dB(A)~90dB(A)之间，夜间不生产。
项目将采取以下控制措施：
（1）选购符合国家声控标准的各种声源设备；

（2）各声源设备均安置于生产车间内，并合理布局，尽量使高声源设备远离噪声敏感点，车间内墙采用吸声效果较好的材料；

（3）对于部分高声源设备，采取底部加设减振橡胶垫等减震措施，从声源上降低噪声污染。

项目噪声生产设备均布置在生产车间内，车间为封闭式，设备经过基础减振、厂房隔声措施后可降噪15~25dB(A)，现有工程主要噪声源情况见表4-8，本项目主要噪声源情况见表4-9。

表4-8  现有工程主要噪声源情况

序号

噪声设备

数量（台）

源强dB(A)

治理措施

治理后源强dB(A)

与厂界距离（m）

备注

东

南

西

北

1

裁布机

2

75
室内，选用低噪声设备，加装减震垫，墙体及门窗隔声

50
40

110

20

10

2
烫芯机

3

70

50

20
100
40
20
3
卷管机

3

65

50

20

105

40

15

4
缠带机

4

60

45

25

105

35

15

5
固化炉

4

70

55

30

110

30

10

6
脱芯机

1

75

50

15

115

45

5

7
水磨机

3

75

50

30

110

30

10

8
精磨机

1

75

55

30

115

30

5

9
平口机

1

75

50

30

115

30

5

10
扒带机

2

75

55

50

110

10

10

11
水帘喷涂机

5

80

65

5

117

55

3

12
拉漆机

2

70

45

20

118

40

5

13
环氧车

4

70

45

25

114

35

6

14
空压机

1

90

65

30

118

30

2

15
烘干房

3

80
55
30
115
30
5
16

“过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置
1

90
室外，基础减振、消声装置

65
25
118
35
2
17

裁布机

1

75

室内，选用低噪声设备，加装减震垫，墙体及门窗隔声

50

40

110

20

10

18

压布机

2

75

50

30

115

30

5

19

脱芯机

1

75

50

15

115

45

5

20

水磨机

1

75

50

30

110

30

10

21

车槽机

1

75

50

30

110

30

10

22

平口机

1

75

50

30

115

30

5

23

印标机

1

70

45

20

105

40

15

24

胶带缠带机

2

75

50

25

110

35

10

25

自动喷涂机

2

80

55

20

112

40

8

26

3D打印机
12

75

50

35

118

25

2

27

拉漆机

2

70

45

20

118

40

5

28

环氧车

4

70

45

25

114

35

6

表4-9  本项目主要噪声源情况

序号

噪声设备

数量（台）

源强dB(A)

治理措施

治理后源强dB(A)

与厂界距离（m）

东

南

西

北

1
涂膜机
2

75

室内，选用低噪声设备，加装减震垫，墙体及门窗隔声
55

20
60
40
60
2
复合机

2

80

60

30
60
30
60
3
“过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧处理”设备
1

90

室外，基础减振、消声装置

65

40
60
20
60
4
制冷设备

1
75
60
50
35
10
85
现有工程生产活动主要噪声源位于8-1号厂房，并已对主要噪声源噪声进行预测。本项目主要噪声源分布于新租赁的8-2号及8-3号厂房，原有厂区边界发生变化，故本次噪声预测按照全厂租赁区域边界进行预测，利用模式预测建设项目运营后厂界噪声预测结果见表4-10。

表4-10  厂界噪声预测结果

预测点

点位

现有工程噪声预测值（dB(A)）
本项目噪声贡献值（dB(A)）

噪声叠加值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

东厂界

1#

56.6

36.3
56.6
昼间：65

南厂界

2#

55.5

33.1
55.5
西厂界

3#

55.9

42.8
56.1
北厂界

4#

54.8

31.4
54.8
由上表可知，昼间厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准（昼间65dB(A)）的要求。企业夜间不生产，经过距离衰减后，本项目噪声不会对周围声环境产生影响。
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）等要求开展自行监测，项目噪声监测计划见表4-11。
表4-11  项目噪声监测计划

监测内容
监测点位
监测项目
监测频次
噪声

厂界

等效连续A声级（Leq）
1次/季度

四、固体废物

本项目营运期产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

一般工业固废主要为边角料及废纸箱等普通包装材料。

①边角料
项目生产过程产生边角料，包括废离型纸和裁切产生的边角料。根据企业提供资料，离型纸损耗约占用量5%，离型纸克重约120g/m2，项目使用量为24万m2/a，则废离型纸产生量约1.44t/a，裁切边角料产生量为0.2t/a。项目生产过程产生的边角料总量为1.64t/a。

②废纸箱等普通包装材料

项目原材料多用纸箱进行外包装，废纸箱等包装材料产生量约3kg/d，则废纸箱等普通包装材料产生量为0.9t/a。
项目产生的一般固废集中收集后暂存于一般固废库，外售废品回收公司回收利用。
本项目一般固废库依托现有工程，位于8-1号车间外围西侧，面积20m2。该场所应防风、防雨、防晒、防渗漏，不得混入生活垃圾，一般固体废物执行《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）及《一般工业废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）等相关规定和要求。

企业按照如上规定做好以下工作：

①一般固废的收集和贮存

一般固废的收集、储存、管理严格按照《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）及《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》相关标准和要求执行，建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立管理台账。由专人负责一般固废的收集和管理工作。

根据项目的一般固废数量、存储周期分析，能够容纳本项目产生的一般固废。一般固废库必须设置识别一般固废的明显标志，地面进行硬化且无裂隙；建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立管理台账。由专人负责一般固废的收集和管理工作。

②一般固废的转移及运输

委托他人运输、利用一般工业固废，需对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

禁止将一般固废混入生活垃圾。

（2）危险废物
项目危险废物主要为毒性包装材料、含树脂废抹布、废活性炭、废催化剂及废过滤棉。

①毒性包装材料

项目毒性包装材料包括原材料环氧树脂使用的内包装袋以及清洗剂包装桶。原材料环氧树脂使用的内包装袋产生量约占原材料使用量的1%，本项目环氧树脂使用量为36t/a，则废包装袋产生量为0.36t/a；清洗剂包装规格为20kg/桶，项目清洗剂使用量为0.5t/a，清洗剂包装桶约1kg/个，则清洗剂包装桶产生量0.025t/a。毒性包装材料总产生量为0.385t/a，毒性包装材料属于危险废物类别HW49其他废物，代码900-041-49，属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T”。

②含树脂废抹布

项目使用抹布蘸取清洁剂对胶辊、胶槽进行清洁。根据企业经验，含树脂废抹布产生量约为0.4t/a。含树脂废抹布属于危险废物类别HW13有机树脂类废物，代码900-016-13，属于“使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备剥离下的树脂状、粘稠杂物”，危险特性为“T”。

③废活性炭

项目采用活性炭吸附装置对废气进行处理，活性炭的吸附能力有限，需定期进行更换。本项目活性炭箱尺寸为1.5m×1.5m×1.2m，活性炭箱一次填充活性炭为0.486t，活性炭按照吸附有机废气1/10时进行脱附，本项目活性炭吸附有机废气量为0.515t/a，活性炭箱内活性炭基本脱附10次之后需要进行更换，因此需要每半年更换1次活性炭，则本项目废活性炭产生量约为0.972t/a。废活性炭属于危险废物类别HW49其他废物，代码900-039-49，属于“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”，危险特性为“T”。

④废催化剂
有机废气处理装置使用催化燃烧装置，选用的催化剂型号为TFJF型，是以蜂窝陶瓷做载体，内浸渍贵金属铂、钯，具有高活性、高净化效率、耐高温及使用寿命长等特点。催化剂一次填充0.1t，催化剂使用寿命在8000h以上，由于本项目活性炭箱一年脱附10次，每次脱附10小时，一般来说，催化剂的使用寿命为1~2年，因此本项目催化剂需要2年更换1次，废催化剂产生量为0.1t/2a。废催化剂属于危险废物类别HW49其他废物，代码900-041-49，属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T/In”。

⑤废过滤棉
项目活性炭吸附处理装置前端设置过滤棉用于过滤废气中的杂质，根据企业提供资料，项目过滤棉填充量为1.8kg，每月更换一次，废过滤棉产生量为0.022t/a，废过滤棉属于危险废物类别HW49其他废物，代码900-041-49，属于“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为“T/In”。

项目产生的危险废物集中收集后储存于危废库中，委托有危险废物处置资质单位处理。本项目危废库依托现有工程，位于8-1号车间楼顶，占地面积10m2，能够容纳本项目产生的危险废物。

项目危险废物处置情况见表4-12，危险废物暂存设施情况见表4-13。

表4-12  项目危险废物产生及处置情况表

危废名称
危险废物类别

危险废物代码

产生量(t/a)

工序或装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

毒性包装材料
HW49

900-041-49

0.385t/a
生产
固态
金属、塑料
有机物
每天
T
危废库暂存，由有资质单位转运处置
含树脂废抹布

HW13
900-016-13

0.4t/a

生产

固态

布

环氧树脂

每天

T

废活性炭

HW49
900-039-49

0.972t/a

废气处理

固态

活性炭

有机物

每半年

T

废催化剂

HW49

900-041-49

0.1t/2a

废气处理

固态

催化剂

重金属

每2年

T/In

废过滤棉

HW49

900-041-49

0.022t/a

废气处理

固态

过滤棉

重金属

每月

T/In

表4-13  项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

贮存场所名称

危险废物
名称

危险废物类别

危险废物
代码

位置

占地
面积

贮存方式

贮存

周期

危废库
毒性包装材料
HW49

900-041-49

8-1号车间楼顶
10m2
袋装
1年
含树脂废抹布

HW13
900-016-13

袋装
1年
废活性炭

HW49

900-039-49

袋装

1年

废催化剂

HW49

900-041-49

袋装
1年
废过滤棉

HW49

900-041-49

袋装
1年
企业需要建立危险废物去向登记制度，明确其去向和处置方式。危险废物收集储存过程需按下列要求进行管理：
1）危险废物的收集和贮存：
①危险废物的收集、贮存、管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行，

防风、防晒、防雨：项目危废库设置为密闭间，能起到很好的防风、防晒、防雨效果。
防渗、防漏、防腐：危废库内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

①危废库宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

②危废库内应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

在危废库内贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液时应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

③贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

④贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

⑤在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

⑥液态危险废物应装入容器内贮存。

⑦半固态或具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内贮存。

⑧易产生有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

⑨危险废物存入危废库前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

⑩应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理危废库地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

⑪运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑫建设单位应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑬贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

贮存容器及包装物

容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

容器和包装物外表面应保持清洁。
本项目产生的危险废物储存于防泄漏包装中，并加盖处理，不会产生废气后对周边环境产生影响；正常情况下不会发生泄漏，且采取了防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，极少量滴落不会对地表水环境产生影响，对地下水和土壤环境基本不会产生影响。

本项目的危险废物均按要求填写危险废物转移联单和签订委托处置合同。本次环评要求建设单位就近选择危废处置单位，由危废处理公司负责运输和处理。托运过程中，车厢为密闭状态，不会对沿线环境敏感点产生影响，同时对运输路线的选择要尽量避开敏感点，减少对敏感点产生影响的风险。

（3）生活垃圾

项目新增劳动定员12人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作300d，则生活垃圾产生量为1.8t/a，集中收集后由环卫部门清运至威海市垃圾处理厂处置。

根据有关规定，企业应将产生的垃圾分类整理，分类投放，做好垃圾分类管理工作，并将分类的垃圾投放到指定的垃圾投放点，禁止随意倾倒或者焚烧生活垃圾。企业应制定相关的管理制度，并落实生活垃圾分类管理工作。
威海市垃圾处理厂位于威海市环翠区张村镇艾山红透山夼，前期以填埋处理为主，威海市垃圾处理场二期工程BOT项目（垃圾处理项目）已于2011年投入使用，二期工程总投资2.8亿，总占地面积44578m2，服务范围为威海市区（包括环翠区、经济技术开发区和火炬高技术产业开发区的全部范围），设计处理能力为近期700t/d，处理方式为焚烧炉焚烧处理，现处理量为600t/d，完全有能力接纳本项目运营产生的生活垃圾。
所以，在采取上述措施后，项目营运期产生的固体废物可实现零排放，对环境影响轻微，不会造成土壤、水和空气等环境的污染。
五、地下水、土壤

5.1地下水

全厂不取地下水，不会对区域地下水水位等造成影响，可能对地下水造成影响的方式主要为污染物通过渗透方式进入地下水环境。全厂运营期应严格按照技术规范和要求建设防渗设施，确定防渗层渗透系数、厚度和材质；定期开展渗漏检测，重点检查管道减薄或开裂情况，以及防渗层渗漏情况，防范腐蚀、泄漏和下渗。对生产厂区地面等地下水污染或泄漏后可及时发现和处理的区域，做好地面硬化，必要时建设抗腐蚀的防渗层；杜绝跑冒滴漏，做好地面保洁；地面设计应坡向排水口或排水沟，定期检查地面防渗是否破损。强化水环境突发事件应急处置，采取封堵、收集、转移等措施控制污水影响范围，防止污染扩散到未防渗区域。

项目分区防渗等地下水污染预防控制措施见下表。
表4-14  厂区分区防渗预防措施表
序号

名称

措施

1

生产车间
地面采取粘土铺底，再在上面铺10~15cm水泥进行硬化，确保防渗系数小于10-7cm/s。
2

一般固废库
底部铺设防渗层并进行硬化处理，确保防渗系数小于10-7cm/s。
3

危废库

严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求制定防渗措施，确保防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。

5.2土壤

项目一般固废库严格遵照国家相关要求进行建设，地面采用混凝土硬化，可有效降低固体废物对土壤的污染影响；项目设置有完善的废水、雨水收集系统，管道敷设时已对管道坑进行回填粘土夯实，并进行防渗处理，化粪池等均采用水泥硬化、并作防渗处理，废水输送、贮存等环节发生泄漏的几率很小，在确保排水系统与市政污水主管网对接的前提下，并有效防止污水管网“跑、冒、滴、漏”现象的发生，不会对项目所在地的土壤环境造成不利影响。
5.3跟踪监测

项目对周边地下水、土壤环境基本无影响，不开展地下水、土壤环境跟踪监测。

综上所述，项目在采取严格管理和切实的“源头控制、分区防控”的防治措施前提下，项目建设对周边地下水、土壤环境基本无影响。
六、生态

项目用地范围内无生态环境保护目标，项目运营阶段不会造成区域内生态功能及结构的变化，对项目区及周围局部生态环境的影响在许可范围与程度之内。

七、环境风险分析
1、风险源调查
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），本项目涉及的风险物质为清洗剂丙酮（CAS号64-67-1）、环氧树脂及危险废物。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量语气临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量语气临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…qn/Qn
式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

项目Q值确定见下表4-15。

表4-15  项目Q值确定表

序号

风险物质名称

最大存在量/t

临界量Qn/t
Q值

1

丙酮
0.1

10
0.01
2

环氧树脂

10

50

0.2

3

危险废物

1.879
50

0.038
合计

0.248
计算得知Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。根据HJ 169-2018中表1要求，项目的环境风险评估等级确定为“简单分析”。
2、风险识别
本项目营运期潜存的环境风险问题有：

（1）厂区内风险物质丙酮、环氧树脂及危险废物若储存不当，存在火灾风险；
（2）电路短路、电线老化等发生火灾风险；

（3）废气处理设备损坏，不能有效处理废气，对周围环境空气造成污染；
（4）危险废物若不按国家有关危险废物的处置方式进行管理，会对项目周围地表水、地下水、土壤等造成严重污染。

（5）化粪池、排污管道损坏导致项目废水外漏，污水渗漏对周围地表水、地下水的污染风险；

3、风险预防措施
企业拟采取以下风险防范措施：
（1）加强风险物质的储存管控，由专人负责；
（2）制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授防灭火知识；
（3）企业需加强对废气处理设施的管理，定期维护废气处理设施，并做好记录，保证废气处理效率。完善厂区有机废气收集措施，保障处理措施的处理效率，确保污染物达标排放；定期对废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待处理设施恢复正常工作并具稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气非正常排放发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。

（4）对危险废物的处置要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关规定和要求执行，设置专门的贮存场所，并采取防渗、防雨等措施；所有危险废物全部委托有资质的危险废物处置单位进行处置，并同时建立危险废物去向登记制度，明确其去向和处置方式。
（5）加强对化粪池、污水管道等排污设施的管理、巡视和检查，坚决杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象发生，保证污水处理设施正常运行。
（6）加强企业环境应急管理，投产前及时更新突发环境事件应急预案，到当地环保部门进行备案，并定期组织开展相关环境应急演练。

在完善并严格落实各项防范措施和应急预案后，项目的环境风险可防可控。
八、污染物排放“三本账”
本项目建成后，全厂污染物排放情况见表4-16。
表4-16  全厂污染物排放“三本账”

污染因子

现有工程排放量（t/a）

本项目排放量（t/a）

以新带老削减量（t/a）

总体工程排放量（t/a）

排放增减量（t/a）

废气

VOCs

1.442

0.134

0

1.576
+0.134

二甲苯

0.655

0

0
0.655

+0

废水

废水量

896

144

0
1040

+144

COD

0.320

0.058

0
0.378

+0.058

NH3-N

0.029

0.005

0
0.034

+0.005

固体废物

废边角料

5

1.64

0
6.64

+1.64

废BOPP带

7

0

0
7

+0

研磨沉淀物

6

0

0
6

+0

普通废包装材料

1

0.9

0
1.9

+0.9

废催化剂

0.028t/3a

0.1t/2a

0

0.028t/3a+
0.1t/2a
+0.1t/2a

废活性炭

1.8

0.972

0

2.772
+0.972

废过滤棉

0.18

0.022

0
0.18

+0.022

水喷淋塔+水帘喷涂柜废液

0.6

0

0
0.6

+0

废油漆桶、废稀料桶

1.114

0

0
1.114

+0

漆渣

0.939

0

0
0.939

+0

毒性包装材料

0

0.385

0
0.385

+0.385

含树脂废抹布

0

0.4

0
0.4

+0.4

生活垃圾

9

1.8

0
10.8

+1.8




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	排气筒P2
	VOCs
	过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧
	《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1 Ⅱ时段排放限值要求

	
	厂界
	VOCs、丙酮
	密闭车间内生产
	《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求；
《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值（选控指标）要求；
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。

	地表水环境
	生活污水排口
	化学需氧量、氨氮
	生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网输送至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂集中处理
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准；
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4标准

	声环境
	/
	噪声
	隔声、降噪
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准

	固体废物
	下脚料
	集中收集后外售
	一般固体废物执行《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）及《一般工业废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）等相关规定和要求；危险废物执行《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关规定

	
	普通包装材料
	
	

	
	毒性包装材料
	委托相关单位处置
	

	
	含树脂废抹布
	
	

	
	废活性炭
	
	

	
	废催化剂
	
	

	
	废过滤棉
	
	

	
	生活垃圾
	环卫部门清运
	

	土壤及地下水污染防治措施
	在采取严格管理和切实的“源头控制、分区防控”的防治措施前提下，项目建设对周边地下水、土壤环境基本无影响。

	生态保护措施
	项目用地范围内无生态环境保护目标，项目运营阶段不会造成区域内生态功能及结构的变化，对项目区及周围局部生态环境的影响在许可范围与程度之内。

	环境风险

防范措施
	在完善并严格落实各项防范措施和应急预案后，项目的各项环境风险可防可控。

	其他环境

管理要求

	1、排污许可证管理

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目行业类别为“二十五、非金属矿物制品业30 石墨及其他非金属矿物制品制造309”，属排污许可简化管理的行业，需在启动生产设施或者在实际排污之前取得排污许可证。
2、环保“三同时”验收

项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。
项目环境保护设施竣工“三同时”验收清单见下表。
表5-1  建设项目“三同时”验收一览表
污染因素

监测点位

环保措施

监测项目

标准

废气

排气筒P2
有机废气VOCs经集气罩统一收集后，通过“过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧”装置处理由1根15m排气筒P2排放
VOCs
《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1 Ⅱ时段排放限值要求
厂界

在密闭车间内生产
VOCs、丙酮
《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求；《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值（选控指标）要求；
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值
废水

污水总排口
生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网输送至威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂集中处理
化学需氧量、氨氮
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级标准、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4标准
噪声

厂界

减振隔声措施

等效连续A声级（Leq）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准
固废

—
一般固废库
贮存设施满足要求，综合利用

《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）、《一般工业废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）等相关规定和要求
—
危废库
贮存设施满足要求、厂内暂存，并委托有资质单位收集处置

《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关规定
3、环境应急预案

为应对突发环境时间的预防、预警和应急处置能力，控制、减轻和消除突发环境事件的风险以及危害，维护环境安全，按照山东省人民政府办公厅《关于印发山东省突发环境事件应急预案的通知》（鲁政办字[2020]50号）文件要求，建设单位应加强企业环境应急管理，投产前及时更新突发环境事件应急预案，到当地环保部门进行备案，并定期组织开展相关环境应急演练。
4、环境管理与监测要求

为加强项目的环境管理，有效地保护区域环境，落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂环境管理计划。

（1）环境管理要求

公司应设置专门或兼职的环保管理部门，管理人员至少1人，负责环境管理工作。具体职责：贯彻执行环境保护法规和标准；组织制定和修改本项目环境保护管理规章制度，监督各班组执行情况；编制并组织实施环境保护规划和计划；建立环境管理台账，定期检查项目环境保护设施，保证设备正常运行；组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识。

（2）环境监测要求

公司没有环境监测实验室及专门工作人员，有监测需求时，委托有资质的环境监测单位对厂区污染源进行监测，把握公司生产过程中环境质量状况。企业应按照有关法律和环境监测管理办法等规定，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。企业自行监测方案制定、监测质量保证和质量控制等应符合HJ 819和相关行业排污单位自行监测技术指南的要求。
按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535- 2019）要求设置监测孔、监测平台、监测梯。

1）监测孔位置设置要求

设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于2倍直径（或当量直径）处，设置1个监测孔。

在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应≥90mm。监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。

2）监测平台设置要求

A、距离坠落高度基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应≥1.2m。

B、监测平台的防护栏杆应设置踢脚板，踢脚板应采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应≥100mm，底部距平台面应≤10mm。
C、防护栏杆的设计载荷及制造安装应符合GB 4053.3要求。

D、监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。

E、监测平台周围空间应保证测试人员正常方便操作监测设备或采样装置。

F、监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的1/3。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。

G、监测平台地板应采用厚度≥4mm的花纹钢板或钢板网铺装（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应≥3kN/m2。

H、监测平台及通道的制造安装应符合GB 4053.3要求。

3）监测梯要求

A、监测平台与地面之间应保障安全通行，设置安全方式直达监测平台。设置固定式钢梯或转梯到达监测平台，应符合GB 4053.1和GB 4053.2要求。

B、监测平台与坠落高度基准面之间距离超过2m时，不应使用直梯通往监测平台，应安装固定式钢斜梯、转梯或升降梯到达监测平台。梯子无障碍宽度≥0.9m，梯子倾角不超过45°。每段斜梯或转梯的最大垂直高度不超过5m，否则应设置缓冲平台，缓冲平台的技术要求同监测平台。

5、项目环保投资

项目环保投资包括废气、噪声等环境污染因素治理，项目环保投资组成如下表所示。
表5-2  本项目环保投资一览表

项目

环保措施

投资额（万）

废气治理

收集管道、1套过滤棉+活性炭吸附+脱附催化燃烧装置、排气筒P2
15
废水治理

污水管道、化粪池

依托现有

噪声治理

采取隔声、减振、合理布局等措施

5
固体废物处置

一般固废库、危废库
依托现有
合计

/

20



六、结论

	综上所述，威海沃鼎户外用品有限公司碳纤维复合布生产项目的建设符合国家产业政策，项目选址符合当地政府总体规划要求，项目用地符合国家土地利用政策；项目营运期采用节能、降耗、环保设备，实施有效的污染控制措施，符合清洁生产要求；项目污染物治理及生态保护措施可靠，污染物的排放符合国家及地方污染物排放标准和地方政府总量控制要求；在本报告提出的各项污染防治措施落实良好的情况下，项目产生的污染物对周围环境的影响可满足环境质量标准及生态保护目标要求。从环境保护的角度，该项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气（t/a）
	VOCs
	1.442
	
	
	0.134
	0
	1.576
	+0.134

	
	二甲苯
	0.655
	
	
	0
	0
	0.655
	+0

	废水（t/a）
	废水量
	896
	
	
	144
	0
	1040
	+144

	
	COD
	0.32
	
	
	0.058
	0
	0.378
	+0.058

	
	NH3-N
	0.029
	
	
	0.005
	0
	0.034
	+0.005

	一般工业固体废物（t/a）
	废边角料
	5
	
	
	1.64
	0
	6.64
	+1.64

	
	废BOPP带
	7
	
	
	0
	0
	7
	+0

	
	研磨沉淀物
	6
	
	
	0
	0
	6
	+0

	
	普通废包装材料
	1
	
	
	0.9
	0
	1.9
	+0.9

	危险废物（t/a）
	废催化剂
	0.028t/3a
	
	
	0.1t/2a
	0
	0.028t/3a+0.1t/2a
	+0.1t/2a

	
	废活性炭
	1.8
	
	
	0.972
	0
	2.772
	+0.972

	
	废过滤棉
	0.18
	
	
	0.022
	0
	0.18
	+0.022

	
	水喷淋塔+水帘喷涂柜废液
	0.6
	
	
	0
	0
	0.6
	+0

	
	废油漆桶、废稀料桶
	1.114
	
	
	0
	0
	1.114
	+0

	
	漆渣
	0.939
	
	
	0
	0
	0.939
	+0

	
	毒性包装材料
	0
	
	
	0.385
	0
	0.385
	+0.385

	
	含树脂废抹布
	0
	
	
	0.4
	0
	0.4
	+0.4

	生活垃圾（t/a）
	生活垃圾
	9
	
	
	1.8
	0
	10.8
	+1.8


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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