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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1. 项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
2. 建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
3. 行业类别—按国标填写。
4. 总投资—指项目投资总额。
5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复
一、建设项目基本情况
	项目名称
	打印机塑料件加工项目

	建设单位
	威海宇能模塑有限公司

	法人代表
	张福清
	联系人
	张福清

	通讯地址
	威海市环翠区羊亭镇顺海路3-1号

	联系电话
	18606319453
	传真
	
	邮政编码
	264204

	建设地点
	威海市环翠区羊亭镇顺海路3-1号

	立项审批部门
	
	批准文号
	2020-371002-29-03-128336

	建设性质
	新建  扩建  技改
	行业类别
及代码
	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造

	占地面积
(平方米)
	5089
	绿化面积
（平方米）
	

	总投资
(万元)
	100
	其中：环保投资（万元）
	10
	环保投资占总投资比例
	10%

	评价经费
(万元)
	
	预计投产
日期
	2020年11月

	工程内容及规模
1、项目由来
威海宇能模塑有限公司成立于2006年11月01日，是以模具设计和模具制造生产和销售为主的企业，公司成立至今一直未投产。2020年8月，该公司拟于威海市环翠区羊亭镇顺海路3-1号新建打印机塑料件加工项目。该项目总投资100万元，全部由项目单位自筹解决，总建筑面积4080m2，包括注塑车间、办公室、仓库、危废库等，不设食堂和宿舍。项目劳动人员20人，其中管理人员5人，工人15人，生产实行单班制，每班工作时间为8h，年工作300d。项目建成后预计年可生产打印机塑料件200t/a。
按照《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）的相关规定，本项目需要进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年生态环境部令第1号令2017年9月1日实施，2018年4月28日修正）中“十八 橡胶和塑料制品业 47、塑料制品制造 其他”的有关规定，该项目应编制环境影响报告表。因此，威海宇能模塑有限公司委托我单位对该项目进行环境影响评价。我单位在接受委托后，对厂址周围环境状况进行了实地调查， 收集了当地有关环境资料，在工程分析的基础上编制完成了该项目的环境影响报告表，为主管部门审查决策和项目的环境管理提供依据。
2、项目概况
（1）项目名称
本项目名称为打印机塑料件加工项目。
（2）项目性质
本项目属于新建项目。
（3）项目地理位置
本项目位于威海市环翠区羊亭镇顺海路3-1号，使用已建厂房进行生产加工，地理位置中心坐标为东经E121.998、北纬N37.422，项目北面为威洋机电设备公司和恒安电子设备公司，东南临凤凰山路，西邻威海气动元件公司，地理位置优越，交通十分便利快捷。项目地理位置见附件，项目周边环境现状见下图。
[image: 指北针][image: ]项目位置


图1-1  项目周边环境现状图图1-1  项目地理位置图

（4）总投资
本项目总投资100万元。
（5）劳动定员及工作制
项目劳动人员20人，其中管理人员5人，工人15人，生产实行单班制，每班工作时间为8h，年工作300d。
（6）食宿
本项目不设食堂和宿舍，员工就餐采用订餐方式。
（7）建设内容
本项目总建筑面积4080m2，包括注塑车间、办公室、仓库、危废库等，不设食堂和宿舍。项目厂区平面布置见附件，主要经技术指标见下表。
表1-1  项目主要经济技术指标
	项目名称
	数值
	单位
	备注

	总占地面积
	5089
	㎡
	已建厂房

	总建筑面积
	4080
	㎡
	已建厂房

	其  中
	注塑车间
	2960
	㎡
	/

	
	仓库
	1000
	㎡
	/

	
	办公室
	100
	㎡
	/

	
	危废库
	20
	㎡
	厂区西侧


（8） 主要产品方案
                      表1-2  主要产品及产量
	产品名称
	单位
	产量
	销路与去向

	打印机塑料件
	t/a
	200
	打印机生产厂家


（9）主要原辅材料
表1-3a 主要原辅材料消耗一览表
	原、辅料名称
	单位
	年用量
	来源

	PS
	t/a
	50
	国内采购

	ABS
	t/a
	150
	国内采购


表1-3b 部分辅料主要成分
	序号
	名称
	理化性质

	1
	PS
	聚苯乙烯（Polystyrene，缩写PS）是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物。它是一种无色透明的热塑性塑料，聚苯乙烯玻璃化温度80～105℃，非晶态密度1.04～1.06克/立方厘米，晶体密度1.11～1.12克/立方厘米，熔融温度240℃，电阻率为1020～1022欧·厘米。导热系数30℃时0.116瓦/(米·开)。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物，具有优良的绝热、绝缘和透明性，长期使用温度0～70℃，但脆，低温易开裂。聚苯乙烯易加工成型，并具有透明、廉价、刚性、绝缘、印刷性好等优点。可广泛用于轻工市场，日用装璜，照明指示和包装等方面。在电气方面更是良好的绝缘材料和隔热保温材料，可以制作各种仪表外壳、灯罩、光学化学仪器零件、透明薄膜、电容器介质层等。

	2
	ABS
	ABS 塑料是丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。ABS 兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS 塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。ABS塑料在机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等制造工业及化工中获得了广泛的应用。一般在160℃以上，240℃以下即可成型，在250℃以上开始出现分解。


（10）生产设备
表1-4  主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	注塑机
	450T
	台
	2
	浙江海天

	2
	注塑机
	300T
	台
	1
	浙江海天

	3
	注塑机
	200T
	台
	2
	浙江海天

	4
	注塑机
	160T
	台
	1
	浙江海天

	5
	注塑机
	100T
	台
	7
	浙江海天

	6
	分子筛废气处理装置
	/
	台
	1
	威海本地


3、公共工程
（1）供电工程
本项目用电由本地供电网络供给，年用电量约5万kW·h。
（2）供暖工程
本项目办公区域冬季取暖、夏季制冷均采用电器设备。
（3）给水工程
本项目用水主要包括生产用水和生活用水，用水量合计约为310t/a，由当地自来水管网供给，能够满足生产和生活需求。
①生产用水：项目生产用水主要为冷却水，此部分水循环使用，定期补充，不外排。根据建设单位提供的资料，冷却水补充用水量约为10t/a。
②生活用水：项目劳动定员20人，年工作300天，生活用水主要为职工洗漱、卫生清扫等，用水量按50L/（d·人）计，则生活用水量约为300t/a。
（4）排水工程
项目废水排放采用雨污分流、清污分流制。雨水排入附近雨水管网。
项目废水排放采用雨污分流、清污分流制。雨水排入附近雨水管网。
项目生产过程冷却水循环使用、定期补充，无废水排放；项目生活用水量约为300t/a，排污系数为0.8，则生活污水产生量约为240t/a，主要污染物为CODcr、氨氮等。生活污水经化粪池预处理后，由污水管网输送至威海初村污水处理厂集中处理。
项目水平衡图如下：
新鲜水
310
生活用水
化粪池
损耗60
240
威海初村污水处理厂
240
冷却水
10
损耗10
300

图1-2  项目水量平衡图（t/a）
4、项目建设合理性分析
（1）产业政策符合性
《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）分为鼓励类、限制类和淘汰类产业名录。本项目不属于这三种名录之列，且符合国家相关法律、法规及政策的规定，属于允许类建设项目。
本项目所选设备也未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），也未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》第三类“淘汰类”第一条“落后生产工艺装备”中所列淘汰设备。
因此，本项目的建设符合国家产业政策。
（2）选址合理性分析
本项目位于威海市环翠区羊亭镇顺海路3-1号，使用已建厂房进行生产加工，该地块于2009年办理了土地证，证号为：威环国用（2009）出第228号，用途为工业用地，根据国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本》和《禁止用地项目目录（2012年本）》相关规定，分析可知该项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》中规定的项目，也不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》中的禁止用地项目；项目用地符合《关于工业建设项目节约集约利用土地的意见》（山东省国土资源厅、山东省发展和改革委员会、山东省经济贸易委员会、山东省建设厅2007年6月11日）中节约集约利用土地的指导思想和原则，在规划的用地范围之内。
项目周边主要以工业为主，位于《威海市城市总体规划（2004－2020）》中工业用地范围，无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强，厂址所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。项目所在地地理位置优越，交通便利，排水通畅，水、电、暖供应满足工程要求，选址合理。
（3）项目与“三线一单”符合性分析
表1-5 项目与“三线一单”符合性分析
	[bookmark: _Hlk496773778]序号
	判断类型
	对照简析
	本项目建设是否满足要求

	1
	生态红线区域保护规划
	威海市生态保护红线区分一级管控区、二级管控区两个级别。一级管控区是禁止开发区域，二级管控区为限制开发区域，本项目位于威海市环翠区羊亭镇顺海路3-1号，不在《威海市环境总体规划（2014-2030年）》划定的“生态保护红线管控区”范围之内。项目位置与威海市生态保护红线管控图见图1-3。
	是

	2
	环境质量底线
	根据《威海市环境质量报告书（二0一八年度）》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。
	是

	3
	资源能源消耗
	本项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目建成后用水量和用电量均较小；项目占地也符合当地规划的要求，均不会突破区域的资源利用上线。
	是

	4
	环境准入负面清单
	符合区域环境准入要求，目前山东省、威海市尚未发布环境准入负面清单。
	是


由上述分析可知，本项目建设符合“三线一单”的要求。
（4） 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析
表1-6 本项目与环大气[2019]53号文符合性一览表
	环大气[2019]53号要求
	拟建项目情况
	符合性

	1、大力推进源头替代。加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少VOCs的产生。
	项目采用原料主要为PS、ABS固体塑料颗粒，不含有机溶剂，熔融工序挥发少量VOCs，产生量约0.35kg/t-原料，符合源头替代要求。
	符合

	2、化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。
	项目注塑工序产生的有机废气经由密闭、负压抽风系统集气后送入废气处理设施中处理后排放。将有机废气的可能产生环节均控制在密闭的车间内完成，尽量削减VOCs的无组织排放。
	符合

	3、提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。
	项目注塑工序产生的有机废气由密闭、负压抽风系统集气后经分子筛废气处理装置处理后，由15m高排气筒达标排放，收集效率达90%以上，处理效率达90%以上。
	符合

	4、加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数。
	项目加强VOCs排放环节和工序的管理，所有产生工序均在密闭的车间内进行，制定相关操作规程，建立管理台帐，并做好记录。
	符合


综上，本项目符合环大气[2019]53号文件要求。
（5）与鲁环发[2019]132号文、威环函[2020]8号文符合性分析
表1-7 本项目与鲁环发[2019]132号文、威环函[2020]8号文的符合情况
	鲁环发[2019]132号文要求
	项目情况
	结论

	二、指标来源
“可替代总量指标”核算基准年为2017年。建设项目污染物排放总量替代指标应来源于2017年1月1日以后，企事业单位采取减排措施后正常工况下或者关停可形成的年排放削减量，或者从拟替代关停的现有企业、设施或者治理项目可形成的污染物削减量中预支。
	项目VOCs来源于威海市畅源化纤有限责任公司羊亭分公司减排量，该厂于2017年3月份停产，能够满足替代要求。
	符合

	四、指标审核
用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。各设区的市有更严格倍量替代要求的，按照有关规定执行。
	项目VOCs排放量为0.013t/a，可从威海市畅源化纤有限责任公司羊亭分公司的VOCs减排量中进行替代，减排量为0.175t，目前剩余量为0.175t，能够满足等量替代的要求，项目VOCs替代源具体说明见附件。
	符合


综上所述，本项目符合鲁环发[2019]132号文、威环函[2020]8号文的相关要求。
（6）与威环发[2018]85号文符合性分析
表1-8 本项目与威环发[2018]85号文的符合情况
	威环发[2018]85号文要求
	项目情况
	结论

	1、加快推进“散乱污”企业综合整治。针对涉VOCs排放的“散乱污”企业，在落实《威海市2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》等要求的基础上，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散乱污”企业，坚持“先停后治”的原则，建立管理台账，实施分类处置。
	本项目属于新建项目，不存在涉VOCs排放的“散乱污”现象。
	符合

	2、严格建设项目环境准入。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
	本项目位于威海市环翠区羊亭镇顺海路3-1号。项目生产过程产生的有机废气由密闭、负压抽风系统集气，经分子筛废气处理装置处理后由1根15m高排气筒达标排放。
项目VOCs排放量为0.013t/a，可从威海市畅源化纤有限责任公司羊亭分公司的VOCs减排量中进行替代，减排量为0.175t，目前剩余量为0.175t，能够满足等量替代的要求，项目VOCs替代源具体说明见附件。
	符合

	3、加快实施工业源VOCs污染防治。
加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。
	项目生产车间采取密闭、负压设计，产生的有机废气经抽风系统收集，收集率约为90％以上，符合有机废气收集效率不低于80%的要求；收集后的废气经分子筛废气处理装置处理后（处理效率大于90%）由1根15m高排气筒达标排放。
	符合


综上所述，本项目符合威环发[2018]85号文的相关要求。
（7）与《土壤污染防治行动计划》（土十条）国发〔2016〕31号文符合性分析
表1-9 本项目与国发〔2016〕31号文符合性一览表
	分类
	国发〔2016〕31号文要求
	项目情况
	结论

	切实加大保护力度
	防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
	项目不在耕地集中区域，且不属于控制行业
	符合

	防范建设用地新增污染
	排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
	项目不属于重点污染物排放项目，地下水防范措施可有效防范土壤污染，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
	符合

	严控工矿污染
	有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案
	项目污染物均可妥善安全处理且不属于重点管控行业
	符合


综上所述，本项目符合国发〔2016〕31号文的相关要求。
（8）与《山东省2013—2020年大气污染防治规划》（鲁政发〔2018〕17号）文符合性分析
表1-10 本项目与鲁政发〔2018〕17号的符合性分析
	分类
	鲁政发[2018]17号文要求
	项目情况
	符合性

	优化
结构
与
布局
	着力调整产业结构
	加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级
	项目不属于落后和过剩产能行业
	符合

	
	持续实施“散乱污”企业整治
	根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，按照国家的“散乱污”企业及集群整治标准，将“散乱污”企业及集群整治到位。
	项目不属于“散乱污”企业
	符合

	
	严格控制“两高”行业新增产能
	严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。
	项目不属于两高行业
	符合

	强化污染综合防治
	全面实施排污许可管理
	加快推进排污许可证核发工作，各市要按照《排污许可证管理暂行规定》的申请与核发程序，制定排污许可证核发时间表，在《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》中规定的时间节点完成，到2020年，完成排污许可分类管理名录规定的行业许可证核发。
	项目将按照要求尽快办理排污许可证
	符合

	
	工业污染源全面达标排放
	持续推进工业污染源提标改造。7个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。全省推动实施钢铁等行业超低排放改造。
	项目对有机废气进行了治理，符合相关标准
	符合

	
	加强VOCs专项整治
	落实《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，采取源头削减、过程控制、末端治理全过程防控措施，全面加强VOCs污染防治。
	项目对有机废气进行了治理
	符合


综上所述，本项目符合鲁政发〔2018〕17号文的相关要求。
（9）与《水污染防治行动计划》（水十条）国发〔2015〕17号文符合性分析
表1-11  本项目与国发〔2015〕17号文的符合性分析
	分类
	国发〔2015〕17号文要求
	项目情况
	符合性

	全面控制
污染物排放
	狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
	本项目不属于“十小”企业。
	符合

	
	专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品、加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。
	本项目不属于十大重点行业。 
	符合

	
	集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。
	废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，排入市政污水管网。
	符合

	推动经济结构
转型升级
	调整产业结构。依法淘汰落后产能。严格环境准入。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。
	不属于落后产能。
	符合

	
	重大项目原则上布局在优化开发区和重
点开发区，并符合城乡规划和土地利用
总体规划。
	项目符合城市土地利用规划。
	符合


综上所述，本项目符合国发〔2015〕17号文的相关要求。
5、环保投资
本项目环保投资包括废水、废气、固体废物、噪声处理，项目环保投资组成如下表所示。
表1-10 本项目环保投资估算一览表
	项目
	环保措施
	投资额（万）

	废水治理
	化粪池、排污管道
	1

	废气治理
	分子筛废气处理装置+15m排气筒
	7

	噪声治理
	采取隔声、减震、合理布局等措施
	1

	固体废物处置
	垃圾箱、固废（危废）库
	1

	合计
	/
	10






	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目为新建项目，周边环境较好，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。
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二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1 、地理位置
威海市位于山东半岛东端，地处北纬36°41′～37°35′，东经121°11′～122°42′。北、东、南三面濒临天乐湾，北与辽东半岛相对，东及东南与朝鲜半岛和日本列岛隔海相望，西与烟台市接壤。东西最大横距135 km，南北最大纵距81 km，总面积5436 km2，其中市区面积731 km2。海岸线长985.9 km。辖环翠区、火炬高技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济技术开发区、文登区及乳山、荣成2市。
环翠区是威海市中心区，全区辖3个镇、5个街道，计64个村、102个社区，总面积276.21平方公里，海岸线长约43公里。全区户籍人口31.68万人，全区有少数民族常住人口5769人。
羊亭镇位于威海市西南19公里，辖28个行政村，5个居民委员会，常住人口2.6万人，流动人口10000人。拥有耕地3.6万亩，山峦3.5万亩，资源丰富，环境优美，景色宜人、交通便利，北依里口山风景名胜区，距离威海市区11公里，距离威海汽车站12公里，距离威海机场40公里，距离威海港14公里，空港、海港、车站均非常方便到达。
本项目位于威海市环翠区羊亭镇顺海路3-1号。
2、地形、地貌、地质
环翠区位于山东省胶北断块隆起的东端，其南侧与胶莱拗陷的东部边缘接壤。环翠区出露地层自老至新有晚太古界的胶东群、中生界白垩系青山群及新生界第四系。褶皱构造栖霞复式背斜延至境内，且由近东西向向北弯转为北东走向，是古老的基底构造。断裂构造有近南北向的双岛断裂，北北东向的金牛山断裂和老母猪河断裂，北西向的望岛断裂、海埠和神道口断裂、俚岛和海西头断裂。岩浆岩主要有中生代燕山早期的昆嵛山岩体和文登岩体及晚期的石岛岩体、伟德山岩体和龙须岛岩体。
环翠区地处胶东低山丘陵区，地势中部和东南部高，西部和北部低，地势起伏和缓。除少数山峰海拔500米以上，大部分为200～300米的波状丘陵。低山丘陵和平原低地相间分布，低山丘陵区坡度较大，平原低地区地势较平缓。
3、气候、气象
环翠区地处中纬度，属于北温带季风型大陆性气候，四季变化和季风进退都较明显。与同纬度的内陆地区相比，具有雨水丰富、年温适中、气候温和的特点。另外，受海洋的调节作用，又具有春冷、夏凉、秋暖、冬温，昼夜温差小、无霜期长、大风多和湿度大等海洋性气候特点。全区历年平均气温12.2℃，历年平均降水量737.7毫米，历年平均日照时数2480.0小时。
4、水系、水文
（1）地表水
威海市河流属半岛边沿水系，为季风区雨源型河流。河床比降大，源短流急，暴涨暴落。径流量受季节影响差异较大，枯水季节多断流。全市有大小河流1000多条，其中母猪河、乳山河、黄垒河三条较大河流贯穿于文登、乳山市境内，总流域面积2884平方公里，占全市土地总面积的53%，母猪河流域面积最大，流域面积1278平方公里。境内河流长度大于5公里的有94条，其中大于10公里的有44条，黄垒河最长，全长69公里。河网平均密度为0.22公里/平方公里。多年平均年径流系数为0.36左右，2012年径流系数为0.386。
项目区附近主要河流为羊亭河。
（2）地下水
环翠区境内位于胶东半岛东部的低山丘陵区，地下水资源量除受大气降水影响外，还受地形、地貌、岩性、地质构造和人类活动的影响，地下水位也呈动态变化状态。在一年之中，1月—6月地下水位一般呈下降趋势，7月—9月地下水位上升，10月—12月又呈缓慢下降。其年变化幅度，山丘区地下水位年变幅较大，平原区地下水位年变幅较小。
5、土壤
环翠区土壤类型有棕壤、潮土、盐土、风砂土、水稻土、山地草甸土6个土类。依据其各自的发育程度、附加成土过程和土壤属性，又分为棕壤性土、棕壤、潮棕壤；潮土、盐化潮土；盐土；半固定风砂土、固定风砂土8个亚类14个土属68个土种。棕壤土类是全区分布最广、面积最大的土类，遍及全区各镇（街道）的山丘地区，占土壤总面积的83.5%，占全区耕地总面积的82.5%。潮土土类为环翠区第二大类土壤，占土壤总面积的13.2%，占耕地总面积的17.5%。盐土和风砂土无耕地。从土壤（耕层）质地可归为3大类：砂性土、轻壤土、中壤土。从土体构型可分为15种类型，按其对作物的影响主要归纳为4大类型：均壤质型，均砂、夹砂、夹砾石型，夹粘、均粘型，硬（酥）石底型。砂性土占耕地总面积的61.3%，轻壤土占36.8%，中壤土占1.9%。从化学性状来分，环翠区成土母质大部分为酸性岩和中性岩风化物，pH值除沿海一带少部分盐化潮土稍高外，其余土壤均呈中性至酸性，土壤pH值在3.8～8.1之间，众数为5.2。由于长期大量化肥的施用，造成环翠区土壤严重酸化，90%以上土壤酸化，已严重影响作物正常生长发育。2018年，经土壤酸化改良，环翠区土壤pH值众数提高到5.4。
6、生物资源
环翠区野生经济植物70科248种；野生牧草12科92种；野生牧草12科92种；经济树种主要有：苹果、梨、桃、山楂、葡萄、大枣、樱桃、杏、李子、海棠、柿子、板栗等；观赏花木树种主要有：雪松、侧柏、千头柏、龙柏、合欢、垂柳、樱花、月季、玫瑰、冬青等（多为引进种）。野生和栽培经济药材植物有70科248种；野生草类12科92种。
环翠区动物有7门25纲84目883种（包括水生动物）。鸟类有250种，其中候鸟、旅鸟占70%以上，留鸟种类较少。列入国家保护的野生动物一级的有梅花鹿、中华秋沙鸭、金雕、黑鹮4种，二级的有大天鹅、鸳鸯、灰鹤、苍鹰等12种；其余鸟类及狐狸、豹猫、獾、黄鼬、刺猬等列入山东重点保护野生动物。环翠区有海洋生物资源700余种，其中，动物600余种，植物100余种。动物中，鱼类主要有大黄鱼、小黄鱼、梭鱼、鲻鱼、鲈鱼、鲅鱼、青鳞鱼、太平洋鲱鱼、鲳鱼、黄姑、比目鱼等100余种；虾蟹类主要有鹰爪虾、对虾、毛虾、脊尾白虾、三疣梭子蟹等；贝类主要有栉孔扇贝、鲍鱼、泥蚶、菲律宾蛤仔、文蛤、毛蚶、魁蚶、牡蛎、中国蛤蜊、四角蛤蜊、贻贝、青蛤等；棘皮类中有刺参、海蜇、马粪海胆、海星等。

	社会环境简况（经济发展、社会事业、文物保护等）：
1、经济发展
2019年，全区生产总值376.03亿元，按可比价格计算，比上年增长3.2%。其中，第一产业增加值30.28亿元，比上年下降1.1%；第二产业增加值120.76亿元，增长5.0%；第三产业增加值224.99亿元，增长2.6%。三次产业结构调整为8.1︰32.1︰59.8。
2019年，全区对外贸易进出口总额215.7亿元，下降27.3%。其中，出口157.5亿元，下降22.3%；进口58.2亿元，下降38.1%。从企业性质看，外商投资企业进出口24.5亿元，下降14.1%，占全区进出口的11.4%；私营企业进出口101.6亿元，下降31.2%，占全区进出口的47.1%。从贸易方式看，一般贸易进出口161.5亿元，下降33.3%，占全区的74.9%；加工贸易进出口52.8亿元，增长1.4%，占全区的24.5%；其他贸易进出口1.3亿元，下降26.8%，占全区的0.6%。从主要市场看，全区企业与188个国家和地区有贸易往来。其中，对韩国出口29亿元，占全区出口的18.4%；对欧盟出口28.3亿元，占全区出口的17.9%；对日本出口27.3亿元，占全区出口的17.3%；对美国出口20.6亿元，占全区出口的13.1%。从出口商品看，纺织服装出口67.8亿元，下降25.2%，占全区出口的43.1%；机电高新技术产品出口28.4亿元，下降25.4%，占全区出口的18%；农产品出口8.7亿元，下降2.9%，占全区出口的5.5%。
2019年，全区有规模以上民营工业企业86家，占全区规模以上工业企业总数的78.9%，完成工业总产值223.8亿元，比上年增长7.2%；实现营业收入190.2亿元、利润18.1亿元，分别比上年增长5.0%、36.7%，营业收入、利润指标占全区规模以上工业企业的比重分别为80.1%、72.1%，民营经济发展质量明显提升。至年末。全区有民营经济市场主体64118户，比上年增长13.28%，注册资金674.8亿元，比上年增长12.16%。其中，个体工商户43321户，比上年增长14.15%，注册资金24.4亿元，比上年增长30.83%；私营企业20583户，比上年增长11.55%，注册资金640.09亿元，比上年增长11.77%；农民专业合作社214户，比上年增长7%，注册资金10.31亿元，比上年增长0.31%。民营经济市场主体发展活跃，总量持续扩大。
2、社会事业
2018年，环翠区累计取得重要科学技术成果8项。累计登记技术合同99项，合同金额5.56亿元。共授权发明专利77件，授权专利数796件。新备案省级科技企业孵化器3家，总数达到7家；新增市工程技术研究中心2家，区工程技术研究中心3家。截至年末，共建有国家工程技术研究中心1家，省工程技术研究中心10家，省重点实验室3家，院士工作站2家，市工程技术研究中心25家，市重点实验室2家，区工程技术研究中心27家。新认定市级工业设计中心3家，区级工业设计中心3家。截至年末，全区共有各级工业设计中心17家。其中，国家级工业设计中心1家，省级工业设计中心4家，市级工业设计中心7家，区级工业设计中心5家。新认定各级企业技术中心9家。其中，省级1家、市级5家、区级3家。截至年末，全区共有省级企业技术中心21家，市级企业技术中心23家，区级企业技术中心24家。新增高新技术企业18家。截至年末，全区共拥有高新技术企业71家，国家科技型中小企业66家。全区拥有中国驰名商标7件；地理标志商标3件；山东省著名商标15件；威海市知名商标42件。山东名牌产品38个，新增2个；山东省服务名牌30个，新增6个。
截至2018年末，环翠区共有中等职业学校2所，在校学生1018人；义务教育学校32所（九年一贯制学校4所、初中9所、小学19所），在校学生49921人，在编教职工3045人，全区省级规范化学校比例为87%；幼儿园55所，幼儿园在园幼儿15735人，教职工1971人，全区学前教育三年幼儿入园率达到99%以上，省市级示范幼儿园比例为98.2%，学前教育普惠率达到88.4%。
截至2018年末，环翠区有各类民间艺术团体220个，文化馆1个，公共图书馆1个，美术馆1个。各类电影放映单位15个（其中含镇放映队10个），其中电影院5座，2018年，环翠区总票房2977.7万元。
2018年，环翠区有9.35万人参加城镇职工基本养老保险，有4.23万名离退休职工享受养老保险。有10.73万人参加城镇职工基本医疗保险，12.37万人参加居民医疗保险。
3、文物保护
本项目所在区域内无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹及自然保护区。





















三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：
根据建设项目所在区域环保功能区划，环境空气为二类区，声环境为3类区，地表水为Ⅳ类区，地下水为Ⅲ类区，生态环境为城市生态环境类型。
一、空气环境
依据威海市生态环境局官网公示的威海市2020年4月份全市空气质量状况，常规监测数据统计结果见下表。
表3-1项目区域环境空气监测数据
	项目
指标
	SO2（ug/m3）
	NO2（ug/m3）
	PM10(ug/m3)
	PM2.5(ug/m3)

	环境空气
	年均值
	标准值
	年均值
	标准值
	年均值
	标准值
	年均值
	标准值

	
	5
	60
	18
	40
	65
	70
	29
	35


由上表可知，项目所在区域空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级及修改单标准要求，区域空气环境质量较好。
2、 地表水环境
依据威海市生态环境局官网公示的威海市2020年4月份全市主要河流断面质量状况，山东省威海生态环境监测中心于2020年4月2日对羊亭河孙家滩桥断面进行了采样监测，水质监测结果见下表。
表3-2  地表水现状监测结果
                                                    单位：mg/L，pH、粪大肠杆菌除外
	项目
	PH
	石油类
	COD
	挥发酚
	氨氮
	阴离子表面活性剂

	监测值
	7.91
	0.01
	27
	0.0003L
	0.33
	0.05L

	标准
	6-9
	≦0.5
	≦30
	≦0.01
	≦1.5
	≦0.3

	项目
	硫化物
	六价铬
	砷
	氰化物
	锌
	粪大肠杆菌

	监测值
	0.005L
	0.004L
	0.0009
	0.004L
	0.0007L
	210

	标准
	≦0.5
	≦0.05
	≦0.1
	≦0.2
	≦2.0
	≦20000


由监测结果可知，地表水水质符合应执行的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的要求。
三、地下水环境
威海市环翠区羊亭镇总体规划项目环评期间，山东中泽环境检测有限公司（MA：161512340850）于2018年10月17日对羊亭镇孙家滩村地下水进行了一次性采样分析，主要指标监测结果如下：
表3-3  地下水现状监测结果
                                                                       单位：mg/L（注明除外）
	点位
	pH
	溶解性总固体
	总硬度
	耗氧量
	氨氮
	硫酸盐
	硝酸盐
	亚硝酸盐
	氟化物

	孙家滩村
	7.57
	573
	284.5
	0.67
	0.081
	97.4
	6.6
	未检出
	0.2

	标准
	6.5～8.5
	1000
	450
	3.0
	0.5
	250
	
0
	1.0
	1.0

	点位
	氯化物
	挥发酚
	总大肠
菌群
	阴离子表面活性剂
	砷
	铅
	汞
	镉
	六价铬

	孙家滩村
	120
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	标准
	250
	0.002
	3.0
	0.3
	0.01
	0.01
	0.001
	0.0005
	0.05


监测结果显示：项目所在区域地下水水质满足应执行的《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。
四、声环境
根据威海市声功能区划，项目所在区域声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据2018年威海市环境质量公报，全市各区市城市区域声环境质量昼间平均等效声级范围为52.0～54.2dB(A)，均为较好等级；夜间平均等效声级为39.6～44.6 dB(A)，威海市区、文登区、荣成市均为较好等级，乳山市为好的等级。城市昼间道路交通声环境长度加权平均等效声级范围为65.7～68.7分贝，夜间道路交通声环境长度加权平均等效声级范围为51.6～59.8分贝，威海市区城市道路交通噪声强度为二级，处于较好水平，文登区、荣成市、乳山市城市道路交通噪声强度为一级，处于好的水平。城市0至4类功能区声环境质量昼、夜平均等效声级范围分别为46.0～38.9分贝、53.4～39.8分贝、54.3～41.2分贝、62.2～47.4分贝、66.2～52.4分贝，均达到相应功能区标准。
五、生态环境
项目厂区周围是以人类活动为中心，以工业生产为基础的人工生态系统，没有大面积的自然植被及大型野生动物，生物多以麻雀、鼠类、青蛙、蟾蜍等为主。项目评价区内没有需要重点保护的濒临灭绝的动、植物。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
经调查本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。评价区内无重点保护植物、动物及人文景观等，主要保护目标具体如下（项目四周敏感目标分布图见图3-1）。
表3-4  主要环境保护目标
	环境
专题
	保护目标
	方位
	距离（m）
	保护级别

	环境
空气
	大西庄村
	东北
	1000
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单

	
	孙家滩村
	东南
	1010
	

	
	鹿道口村
	西南
	690
	

	地表水
	羊亭河
	北
	360
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准

	地下水
	项目周围地下水
	/
	以厂址为中心，半径2km范围内
	《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

	声环境
	厂区边界
	/
	厂区边界1m范围及其周围200m内的敏感目标
	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类
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鹿道口村690m
孙家滩村1010m
大西庄村1000m

图3-1  厂区周边敏感目标位图
19

四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级及修改单标准；
2、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；
3、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；
4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

	污
染
物
排
放
标
准
	
1、 有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段（VOCs浓度限值≦60mg/m3、速率限值≦3.0kg/h）、表3厂界监控点浓度限值（VOCs浓度限值≦2.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求；
2、废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准（主要污染物CODcr≦500mg/L、氨氮≦45mg/L）；
3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））；
4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单；
5、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

	总
量
控
制
指
标
	1、废水：
表 4-1  本项目总量控制指标
	
污染物
	本项目

	
	产生量
（t/a）
	厂区排放口的排放量（t/a）
	经污水处理厂处理排入外环境的量（t/a）

	废水
	240
	240
	240

	CODcr
	0.108
	0.084
	0.012

	氨氮
	0.01
	0.006
	0.002


本项目生活污水经化粪池预处理后排入威海初村污水处理厂集中处理达标后深海排放，废水中主要污染物CODcr、NH3-N的总量指标建议纳入该污水处理厂总量指标管理。
 2、废气：
（1）本项目不设锅炉等燃煤燃油设备，无SO2、氮氧化物等废气产生，不需要申请SO2、氮氧化物总量控制指标。
（2）根据“十三五”规划，国家继续对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实施总量控制，同时在重点区域和重点行业推进挥发性有机物排放总量控制。
经计算，本项目VOCs排放量为0.013t/a。按照威海市生态环境局关于转发《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》的通知（威环函【2020】8号）中“上一年度环境空气质量年平均浓度达标的区市，相关污染物进行等量替代”的要求，本项目需等量替代挥发性有机物的量为0.013t/a，可从威海市畅源化纤有限责任公司羊亭分公司的VOCs削减量（共0.175t，目前剩余0.175t，大于0.013t/a）中进行替代，项目VOCs替代源具体说明见附件。























五、建设项目工程分析
	[bookmark: _Toc145557451][bookmark: _Toc145641277]工艺流程：
一、施工期工艺流程
本项目使用已建生产车间进行生产，无土建工程，因此，本环评对施工期不再进行分析和评价。
二、营运期工艺流程
图5-1  项目生产工艺流程及产污环节图原料
检验
合模保压
加热熔融
烘干
脱模
不合格
冷却
噪声、有机废气、下脚料
循环水

成品
下脚料

工艺流程简述：
本项目工艺流程比较简单，项目PS、ABS等原料分别送入注塑一体机内，首先进行烘干，烘干后的原料通过电加热至熔融状态后注入模具，填充合模并进行保压成型，经循环冷却水冷却后，进行脱模，检验合格即为成品，包装入库待售。注塑机注塑过程均采用电加热，PS加热温度约为240~260℃，ABS加热温度约为180~200℃，均小于物料分解温度（NL66分解温度约为280℃，ABS分解温度约为250℃）。
产污环节：机械设备运行产生机械噪声；原料烘干、加热熔融及合模保压等注塑过程产生少量有机废气；冷却过程冷却水循环使用；注塑、脱模过程产生一定量下脚料；检验过程产生少量不合格品；包装过程产生少量废包装。

	主要污染工序：
一、施工期
本项目使用已建生产车间进行生产，无土建工程，因此，本环评对施工期不再进行分析和评价。
二、运营期
1、废气
本项目废气主要是原料烘干、加热熔融及合模保压等注塑过程产生的有机废气，主要污染物为VOCs，有机废气经分子筛废气处理装置处理后由15m排气筒排放。
2、废水
本项目运营期间生产过程冷却水循环使用，定期补充，不外排，因此，本项目废水主要为生活污水，产生量约为240t/a，主要污染物为CODcr、氨氮等。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 B等级标准后，由污水管网输送至威海初村污水处理厂进一步处理。
   3、噪声
本项目噪声主要来自注塑机、风机等机械设备的运行，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，噪声值约在65～85dB(A)左右。
4、固体废物
本项目营运期固体废物分为一般工业固废、危险废物和职工生活垃圾。其中一般工业固废主要为废包装、下脚料、不合格品；危险废物主要为废分子筛。
5、环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)可知，本项目不生产和使用具有毒性和易燃易爆等性质的物品，没有构成重大危险源，风险潜势为I级。























六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	   内
容
类
型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	污染物处理前
	污染物处理后

	
	
	
	产生浓度
(单位)
	产生量
(单位)
	排放浓度
(单位)
	排放量
(单位)

	大
气
污
染
物
	生产过程
	VOCs（有组织）
	5.25mg/m3
	0.063t/a
	0.5mg/m3
	0.006t/a 

	
	
	VOCs（无组织）
	/
	/
	/
	0.007t/a

	水污
染物
	生活污水
240t/a
	CODcr
	450mg/L
	0.108t/a
	350mg/L
	0.084t/a

	
	
	氨氮
	40mg/L
	0.01t/a
	25mg/L
	0.006t/a

	固
体
废
物
	生产过程
	废包装
	/
	0.2t/a
	由物资回收部门回收处置

	
	
	下脚料、不合格品
	/
	0.5t/a 
	

	
	
	废分子筛
	/
	0.2t/3a
	由有危废处置资质单位处置

	
	职工生活
	生活垃圾
	/
	3t/a
	由环卫部门定期清运

	噪声
	运营期
	设备噪声
	/
	≤85dB(A)
	/
	55~65dB(A)

	其他
	/

	主要生态影响(不够时可附另页)：
本项目位于威海市环翠区羊亭镇顺海路3-1号，周围无重要的生态资源。由于本次项目利用已建厂房进行生产经营，没有进行土地开挖，因此不考虑对生态环境的影响。



七、环境影响分析
	施工期环境影响分析：
本项目使用已建生产车间进行生产，无土建工程，因此，本环评对施工期不再进行分析和评价。

	营运期环境影响分析：
1、 环境空气影响分析：
本项目废气主要是原料烘干、加热熔融及合模保压等注塑过程产生有机废气，主要污染物为VOCs，分为有组织排放和无组织排放，项目厂区内设1根15m排气筒。
1、废气有组织排放情况分析
本项目注塑工序原料烘干、加热熔融及合模保压采用电加热，加热温度控制在成型温度内（PS加热温度约为240~260℃，ABS加热温度约为180~200℃），均小于物料分解温度，不会导致原材料分解（PS分解温度约为280℃，ABS分解温度约为250℃），但在受热情况下，原料中残存未聚合的反应单体挥发至空气中，形成有机废气，主要污染物为VOCs。根据美国环保局《空气污染物排放和控制手册》的资料显示，在无控制措施时，有机废气排放量约为原料的0.035%，即0.35kg/t-原料。本项目原料用量合计为200t/a，则有机废气VOCs产生量为0.07t/a。
本项目注塑工序设置在密闭空间，采用上吸风方式通过风机抽吸使车间出风量大于进风量，从而保持车间微负压状态。厂区内设置1根15m有机废气排气筒，项目注塑工序废气通过密闭、负压收集系统收集（正常作业时均为封闭作业，门窗关闭，废气基本全收集，考虑到开关门运输物料时少量逸散，收集效率取90%）并由引风机引至分子筛废气处理装置（本次评价按90%计），经处理后通过15 m排气筒排放。
项目废气处理设施运行时间按8 h/d，即2400 h/a计，设计排风量5000m3/h。经计算，VOCs有组织产生量约为0.063t/a，产生浓度为5.25mg/m3；VOCs有组织排放量约为0.006t/a，排放浓度为0.5mg/m3，排放速率为0.0025kg/h，满足《《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段（VOCs浓度限值≦60mg/m3、速率限值≦3.0kg/h）标准限值要求。
2、废气无组织排放情况分析
本项目注塑工序产生的有机废气收集效率取90%，剩余10%未收集有机废气无组织排放，则有机废气无组织排放量约为0.007t/a、0.0029kg/h。
本次环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模式进行估算，经预测，厂区无组织排放的VOCs下风向轴线浓度最大值约为0.005597mg/m3，浓度占标率约为0.47%，最大落地浓度出现在面源下风向50m处，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（VOCs浓度限值≦2.0mg/m3）要求。项目营运期应严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求，加强生产工艺过程、设备与管线组件泄漏、废气收集处理系统等环节VOCs无组织排放控制管理，确保污染物厂区内及周边环境达标排放。本项目无组织排放污染物的最大落地浓度贡献值较小，对周围大气环境质量影响较小。
[image: ]
图7-1  无组织VOCs预测结果图
综上，本项目大气评价为三级，不进行进一步预测与评价。
3、自查表
大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，如下表所示。
表7-1  建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级
	二级
	三级

	
	评价范围
	边长=50km
	边长5～50km
	边长=5km
	不需设置

	评价因子
	SO2+NOX排放量
	≥2000t/a
	500~2000t/a
	＜500t/a

	
	评价因子
	基本污染物（）
其他污染物（VOCs）
	包括二次 PM2.5
不包括二次 PM2.5

	评价标准
	评价标准
	国家标准
	地方标准
	附录D
	其他标准

	现状评价
	环境功能区
	一类区
	二类区
	一类区和二类区

	
	评价基准年
	2020年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据
	主管部门发布的数据
	现状补充监测

	
	现状评价
	达标区
	不达标区

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源
本项目非正常排放源
现有污染源
	拟替代的污染源
	其他在建、本项目污染源
	区域污染源

	大气环境影响预测与 评价
	是否进行进一步预测与评价
	是
	否

	
	预测模型
	AERMOD
	ADMS
	AUSTAL2000
	EDMS/AEDT
	CALPUFF
	网格模型□
	其他

	
	预测范围
	边长≥50km
	边长 5～50km
	边长= 5km

	
	预测因子
	预测因子（）
	包括二次PM2.5

	
	
	
	不包括二次PM2.5

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%
	C本项目最大占标率＞100%

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目本项目最大占标率≤10%
	C本项目本项目最大标率＞10%

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%
	C本项目最大标率＞30%

	
	非正常排放 1h浓度贡献值
	非正常持续时长
	C本项目占标率≤100% 
	C本项目占标率＞100%

	
	
	（  ）h
	
	

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C本项目达标
	C本项目不达标

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%
	k＞-20%

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（）
	有组织废气监测
	无监测

	
	
	
	无组织废气监测
	

	
	环境质量监测
	监测因子：（VOCs）
	监测点位数（ ）
	无监测

	评价结论
	环境影响
	可以接受  不可以接受

	
	大气环境防护距离
	可不设置大气环境防护距离

	
	污染源年排放量
	SO2：
（）t/a
	NOX：
（）t/a
	颗粒物：
（）t/a
	总VOCs: 
（0.013）t/a

	注：“□”，填“√”；“（  ）”为内容填写项


4、大气环境防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目厂界外最大落地浓度满足厂界浓度限值，且小于相应的环境质量标准，因此无需设置大气环境防护距离。
5、项目废气处理措施可行性
目前对有机废气的去除方法可分为UV光氧、活性炭吸附法、低温等离子法、催化燃烧法、水吸收法等几类，本项目有机废气采用的是分子筛废气处理装置。
本项目项目注塑工序设置在密闭车间，正常作业时均为封闭作业，门窗关闭，按照山东省生态环境厅关于印发《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的通知（鲁环发[2019]146号）要求，本项目废气采用上吸风方式对废气进行有效收集，集气罩设置在注塑机上方，集气罩的设计、安装应符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》（GB/T35077）,距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T141）等相关规范要求，保持车间微负压状态，废气基本全收集，考虑到开关门运输物料时少量逸散，本项目有机废气收集效率取90%。
加热挤出工段采用上吸风方式对废气进行有效收集，车间保持微负压状态，加热挤出工序产生的废气经分子筛废气处理装置处理后，由15m排气筒排放，根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号文），采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，该技术规范要求“6.1.3 吸附装置的净化效率不得低于90%。”因此本项目分子筛废气处理装置处理效率取90%。分子筛废气处理装置安装自动提醒脱附系统，当去除率低于85%时，系统自动提醒；当去除率低于80%时，启动生产线断电。分子筛废气处理装置与生产设备应自动同步启动，安装企业电量智能管控系统，并与市生态环境局联网。企业电量智能管控系统主要采集挤出工序及废气收集处理设施用电情况。
负压工作原理：
负压风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在实际应用中，负压风机集中安装于厂房一侧，进气口于厂房另外一侧，空气由进出口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间，空气排着队，有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由负压风机排出车间。
分子筛废气处理装置工作原理：
分子筛是指利用固体分子筛（沸石分子筛），吸附工业废气中的污染物，针对不同的废气成分，选用合适的分子筛。当分子筛达到饱和后将污染物脱附出来，利用催化燃烧技术使工业废气中有机物深度氧化成二氧化碳和水，从而达到净化目的的一体机及附属设备。
有机废气在吸附风机的作用下由进气口进入前置过滤箱体中，前置过滤器将废气中的颗粒物过滤、阻截，避免颗粒物进入吸附层堵塞分子筛微孔，影响净化效果。然后废气由前置过滤器分别进入两侧吸附脱附箱体（中间设有旁路保温隔层，在有机废气检测浓度达标情况下旁通阀直接开启排放)，吸附脱附箱体内的吸附层吸附净化有机废气。当沸石分子筛吸附层接近饱和时（排气浓度达到设定值），PLC控制器自动关闭进气阀门，经移动脱附后循环利用。蜂窝状沸石分子筛最大的特点就是净化效果好，风速阻力小，是一种吸附性能好、无二次污染、可高温再生的高效分子筛载体，比同类活性炭提高40%效率。
分子筛废气处理装置体积小、结构简单，移动运输方便，节省安装空间及安装程序。改变了传统有机废气净化系统占地面积大，安装复杂，易受场地、空间限制等现状；将所有处理单元进行模块式集成，避免了复杂的安装程序、大大节省了空间利用率，具有即装即用的优势，废气处理效率可达90%以上。两套或多套吸附系统交替再生，不但保证生产连续性，且减少了运营成本。
综合上述分析内容，采取分子筛废气处理方式可行。
二、水环境影响分析
1、地表水环境影响分析
本项目运营期间生产过程不用水，无废水排放，因此，本项目废水主要为生活污水，产生量约为240t/a，主要污染物为CODcr、氨氮等。参照城市生活污水水质，本项目生活污水中CODcr、氨氮产生浓度分别为450mg/L、40mg/L，CODcr产生量为0.108t/a，氨氮产生量为0.01t/a。经化粪池预处理后的污水中污染物CODcr、氨氮排放浓度分别为350mg/L、25 mg/L，CODcr排放量为0.084t/a，氨氮排放量为0.006t/a，能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准，经市政污水管网输送至威海初村污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（CODcr50mg/l、氨氮5（8）mg/l）后排海，CODcr、氨氮排入外环境的量分别为0.012t/a、0.002t/a。其总量纳入威海初村污水处理厂总量指标。
初村污水处理厂位于威海市高区初村镇北部防护林内，其由威海水务投资有限责任公司投资建设，总投资8451.8万元，占地面积33333.50 m2。初村污水处理厂总体设计污水处理能力为4万t/d，服务范围是整个初村片区、环翠区羊亭镇等。采用“厌氧—Carrousel氧化沟+絮凝沉淀+活性砂滤池”，污水处理厂设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排入初村北部黄海海域。根据威海水务投资有限责任公司核发的排污许可证（证书编号91371000080896598M002X），初村污水处理厂COD、氨氮许可年排放量分别为365 t/a、45.625 t/a。目前该污水处理厂日处理污水量为2.0万m3/d，COD、氨氮年排放量分别为211.93 t、8.7 t，污水处理余量为2.0万m3/d，污染物许可排放量剩余COD 153.07 t/a、氨氮36.925 t/a。本项目污水排放量约0.4t/d，占污水处理厂可纳污空间很小，且项目排水指标浓度满足污水处理厂设计进水指标，因此不会对污水处理厂的运行负荷造成冲击。因此，威海市初村污水处理厂完全有能力接纳并处理项目废水，并使项目废水得到充分处理，项目废水治理排放方案合理可行。
项目生活污水采用HDPE管道纳入城镇污水管网，不直接排入外环境，因此对地表水无影响，管道敷设时已对管道坑进行回填粘土夯实，并进行防渗处理。化粪池等均采用水泥硬化、并作防渗处理，因此，生活污水的输送、贮存等环节发生泄漏的几率很小。
2、地下水环境影响分析
项目不取地下水，不会对区域地下水水位等造成影响，项目可能对地下水造成影响的方式主要为污染物通过渗透方式进入地下水环境，项目在确保排水系统与市政污水主管网对接的前提下，并有效防止污水管网“跑、冒、滴、漏”现象的发生，项目废水对地下水环境影响很小。
项目区防渗等防止地下水污染预防措施见下表。
表7-2  厂区防渗等预防措施表
	序号
	名称
	措施

	1
	生产车间
	底部铺设防渗层，再用水泥抹面硬化，确保防渗系数小于10-7cm/s

	2
	化粪池
	底部和墙体铺设防渗层，再用水泥抹面硬化，确保防渗系数小于10-7cm/s

	3
	固废库
	严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求制定防渗措施

	4
	危废库
	底部距离地面10～15cm，粘土夯实、使防渗层厚度大于20cm，铺设防渗膜，再用水泥抹面硬化，确保防渗系数小于10-10cm/s


综上所述，项目采取严格管理和切实的防治措施的前提下，项目废水对周边地表水及地下水的影响较小。
三、噪声环境影响分析
本项目噪声主要来自注塑机、风机等机械设备的运行，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，噪声值约在65～85dB(A)左右。在设备选型上，选用装备先进的低噪音设备，主要噪声设备采取车间内布置，并采取适当的降噪措施，如风机的进出口装消音器，对较大设备采取基础减震，底座加装减震垫和消声器。厂区平面布置优化，合理布局，将高噪声设备尽量布置在远离厂界处，通过距离衰减减轻噪声源对厂界噪声的影响。在采取上述措施后，项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准（昼间65dB、夜间55dB）的要求，对周围环境影响较小。
四、固体废物环境影响分析
本项目营运期固体废物分为一般工业固废、危险废物和职工生活垃圾。
1、一般工业固废
本项目一般工业固废包括下脚料、废包装、不合格品等，下脚料、不合格品产生量约为0.5t/a；废包装产生量约为0.2t/a。以上一般工业固废分类收集后由物资回收部门回收处置。
（1）一般固废的收集和贮存
一般固废的收集、储存、管理严格按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年第36号修改单相关规定和要求执行，建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立管理台账。由专人负责一般固废的收集和管理工作。
一般固废库必须设置识别一般固废的明显标志，废包装、不合格品、下脚料属于一般工业固体废弃物中的Ⅰ类工业固体废物，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，一般固废库不需要做防渗层。
一般固废库位于注塑车架内，占地面积约15m2，根据项目的一般固废数量、存储周期分析，能够容纳本项目产生的一般固废；为密闭间，地面进行硬化且无裂隙、保持地面整洁。
（2）一般固废的转移及运输
禁止将一般固废混入生活垃圾。
该项目在严格按照一般固废处理的相关规定的前提下，固体废物能够达到零排放，因此对周围环境基本无影响。
2、危险废物
本项目生产过程危险废物主要为废气净化装置产生的废分子筛，属于《国家危险废物名录》中“HW49 其他废物”，废物代码900-041-49，危险特性为T/In。根据环保设备厂家提供资料，废气处理装置中分子筛填装量约为0.2t，使用寿命约为6000-8000h，根据项目作业时间，约每3年更换一次，则废分子筛年产生量为0.2t/3a，由具有危险废物处置资质的单位进行回收处置。
项目危险废物汇总表见下表。
表7-3 项目危险废物汇总表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废分子筛
	HW49 
	900-041-49
	0.1t/5a
	废气处理装置
	固态
	废分子筛
	有机物、废分子筛
	3年
	T/In
	暂存于危废库，委托有资质的单位负责转运并处置



由于废分子筛属于危险废物，其储存运输应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单、《危险废物污染防治技术政策》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求进行。
（1）危险废物的收集和贮存
危险废物的收集、储存、管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求执行，建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作；由于《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单标准中除对医疗废物贮存周期提出了要求外，未对其他危险废物贮存周期提出具体的要求，根据项目的危险废物数量分析，项目存储周期能够保证危险废物的及时运输。
危废库必须设置识别危险废物的明显标志，并严格采取“四防”措施：
防风、防雨、防晒：本项目危废库位于项目厂区西侧，共设1个，面积约20m2，危废库设置为密闭间，能起到很好的防风、防雨、防晒效果。
防渗漏：危废库地面进行硬化和防渗漏处理，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；基础防渗层可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。
危废库内，各类危险废物应分区贮存，各个分区应设置围堰或托盘，围堰或托盘的容积应大于储存物料量，事故发生时可保证将泄漏的物料控制在围堰或托盘内，每个分区均应粘贴储存物质标牌等。收集、贮存危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护监测部门监测，达到无害化标准，未达标准的严禁转作他用。
在收集、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时，必须立即采取措施，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于24h内向所在区、市环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。
收集、贮存危险废物过程中按危险废物特性进行分类包装。包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接受者提供安全保护要求的文字说明。
危废库管理人员每月统计危险废物的产生数量，并按照有关规定及时进行清运和处置。本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。
表7-4  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物
代码
	位置
	占地面积
	贮存容器
	贮存
能力
	贮存
周期

	1
	危废库
	废分子筛
	HW49 
	900-041-49
	厂区西侧
	20m2，共1个
	密封袋
	1.0t
	1年



（2）危险废物的转移及运输
1）危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境中。
2）采用专用车辆和专用容器运输贮存危险废物，禁止将危险废物混入生活垃圾或其他废物。
3）项目产生的危险废物交由具有危险废物处置资质的单位进行回收处置。危险废物收集和运输应采用密闭容器和密闭专用货车，废物收集后立即运走，尽量缩短停滞时间。避免挥发产生的毒害气体对周围环境产生不利影响。
3、生活垃圾
本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·天计，年产生量3t/a，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运至威海市垃圾处理场进行无害化处理。
威海市垃圾处理场位于威海市环翠区张村镇艾山红透山夼，该工程于1998年开工建设，2001年投入使用，主要处理方式为卫生填埋为主。二期工程总投资约3.2亿元，位于填埋场西侧，工艺采用目前国内外常用的机械炉排炉垃圾焚烧技术，处理能力是700 t/d，于2011年6月开始试运行，可以接纳项目产生的垃圾。
在采取上述措施后，本项目营运期产生的固体废物可实现零排放，对环境影响轻微，不会造成土壤、水和空气等环境的污染。
五、环境风险分析
1、根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218 -2018）规定的物质危险性识别标准及所在区域类别可知，本项目不生产和使用具有毒性和易燃易爆等性质的物品，没有构成重大危险源，本项目风险潜势为I级，对风险因素进行简要分析。
2、风险管理
虽然本项目生产过程中无重大危险源，但是在其生产中也要做到防患于未然，要从建设、生产、储运等各方面采取防护措施，加大防范力度，防患于未然。另外，要制定合理可行的事故应急预案，以控制事故和减少对环境造成的危害。
建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行中的环保安全工作。
安全环保机构将根据相关的环境管理要求，结合项目区具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。
生产装置区的配电和照明均应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定，选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路敷设均应满足安全要求。厂内运输和装卸应根据货运量、货物性质和消防的需要，合理组织车流、人流、物流。厂区道路净空宽度不得小于5m。
生产厂区应做水泥硬化地面，进行防渗防漏处理，以防影响当地地下水环境。
3、事故防范措施
[bookmark: _Toc5549839][bookmark: _Toc515096152][bookmark: _Toc515339922][bookmark: _Toc11312172]事故的防范措施是项目风险评价的重要内容。为防止事故的发生，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。本项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火等方面提出风险事故的以下防范措施：
（1）为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。
（2）每个生产岗位必须制定一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。
（3）在生产过程中，必须要有人值班，自动掌握安全防范措施，尽可能将风险降低到最低限度。
（4）管理人员和操作人员必须在预防事故的活动中通力合作；
（5）加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生火灾隐患的部位加强检查。
（6）加强事故管理，生产车间需严禁烟火，防治火灾事故的发生，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。
（7）项目设计施工时应严格施工工艺，加强监理，科学施工，建设优质工程；投运后加强管理和教育培训，加强巡视和检查，坚决杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”现象，并制定详尽的应急预案和预防措施。
（8）加强废气处理设备的运行管理、维护，保证正常运行，杜绝事故性排放；配备监护员和应急救援人员； 严格安全管理，落实作业许可，制订科学的应急预案，并加强演练,。
（9）对危险废物的处置要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定和要求执行，设置专门的贮存场所，并采取防渗、防雨等措施；所有危险废物须全部委托有资质的危险废物处置单位进行处置，并同时建立危险废物去向登记制度，明确其去向和处置方式。
4、风险应急预案
根据国家环保局（90）环管字057号文的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企事业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发事故应急处理办法等。
在制定事故应急计划时，首先要确定事故发生后的事故处理单位部门及合作单位，及各有关部门和单位的应急通讯方式。
（1）事故应急管理系统分为四个主要阶段：
1）预防：从应急管理角度，防止紧急事件或事故的发生，采取应急行动；
2）预备：应急发生前准备的工作，主要是为了建立应急管理能力；
3）响应：事故发生之前、中间和事故后所立即采取的行动；
4）恢复：在事故发生之后立即进行，尽快恢复正常状态。
（2）事故应急救援系统分为：
1）应急求援组织机构：包括应急指挥机构、事故现场指挥机构、支持保障机构、媒体机构、信息管理机构；
2）应急救援预案：实现制定，用于计划指导整个应急救援过程；
3）应急训练和演习：预案的一部分，确保事故发生时应急预案能得到实施与贯彻；
4）应急救援行动：发生紧急情况时所采取的一系列行动；
5）现场清除与净化：事故后的恢复：尽快将生产和人员恢复。

事故现场及受影响区域，根据实际情况采取有效善后措施。厂区善后计划措施包括确认事故状态彻底解除、清理现场、清除污染、恢复生产等现场工作；对事故中受伤人员的医治；事故损失的估算；事故原因分析和防止事故再发生的防范措施等，总结教训，写出事故报告，报有关主管部门等
在生产单位完善并严格落实各项防范措施和应急预案后，本项目的各项环境风险发生概率处于可接受水平。
六、清洁生产分析
清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采取先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。
根据国发[1996] 31号文件《国务院关于环境保护若干问题的决定》，所有建设项目要提高技术起点，采用能耗物耗小、污染物产生量小的清洁生产工艺，严禁采用国家明令禁止的设备和工艺。该项目产品在生产及销售过程中对环境影响轻微，在正常的生产过程中，其单位产品耗电量、物耗居平均水平。
1、原辅材料和产品：本项目生产所需要的原辅材料主要是PS、ABS等，生产原料供应有可靠保障。项目的原辅材料资源、供应条件好，品质功能优良，能够满足清洁生产要求。产品品质功能优良，能够满足清洁生产要求。
2、生产设备：本项目生产设备主要为注塑机、风机等，在生产设备选择上，在满足生产工艺前提下，优先选用先进、高效性能的设备，技术成熟、实用耐用、噪声小，便于管理和维护。项目所用机械设备中没有《产业机构调整指导目录》（2019年本）第三类“淘汰类”第一条“落后生产工艺装备”中所列淘汰设备。
3、节能：本项目生产工艺是在比较分析目前国际国内先进生产工艺基础上，综合原辅料供应、工艺操作条件和三废情况等各种因素而制定的，工艺过程先进，提高生产效率，达到节能目的。其次，合理选用节能设备，使能源消耗在设备源头上就得到有效控制。在电器的选择上，将统一选用节能型电器，降低电能损耗，采用节水型卫生洁具。
4、污染防治：项目产生的主要污染物为废水、废气、噪声和少量固体废物。生活污水经化粪池预处理后，由市政污水管网排入威海初村污水处理厂集中处理达标后排海。注塑过程产生的有机废气经分子筛废气处理装置处理后由15m排气筒达标排放。项目所选用的设备均为高效、低噪声设备，采取消声、隔声、减震、合理布局等措施后，厂界噪声能够达到相应标准的要求。生活垃圾由环卫部门运送至威海市垃圾处理场合理处置，下脚料、不合格品、废包装由物资回收部门回收利用，废分子筛委托有危废处置资质的单位进行回收处置，固体废物处置方式可行，对周围环境影响很小。
综上所述，本项目将清洁生产的原则贯穿于生产的全过程，符合清洁生产政策的要求。
七、土壤环境影响分析
该项目为打印机塑料件加工项目，位于威海市环翠区羊亭镇顺海路3-1号，对照《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ 964-2018）附录A 中的项目类别，该项目属于Ⅲ类项目，本项目占地面积≦5hm2，为小型占地规模，周边无土壤环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ 964-2018）6.2.2.3中表4污染影响型评价工作登记表，本项目评价工作等级为“-”，不开展土壤环境影响评价。
八、环境管理与监测计划
为加强项目的环境管理，有效地保护区域环境，落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好地监控工程环保设施的运行，及时掌握污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定全厂环境管理和环境监测计划。
1、组织机构
工程应设置专门或兼职的环保管理部门，管理人员至少1人，负责环境管理工作。
2、职责
贯彻执行环境保护法规和标准；
组织制定和修改本项目环境保护管理规章制度，监督各班组执行情况；
编制并组织实施环境保护规划和计划；
定期检查项目环境保护设施，保证设备正常运行；
组织开展本企业的环境保护专业技术培训，搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识。
3、环境监测
公司没有环境监测实验室及专门工作人员，有监测需求时，委托有资质的环境监测单位对厂区污染源进行监测，把握公司生产过程中环境质量状况。
根据本企业的排污特点及《环境监测工作的实施细则》，确定监测内容、监测项目及监测频率。监测计划见下表。
表7-5 监测计划一览表
	环境
要素
	监测位置
	监测项目
	监测频次

	废气
	排气筒
	VOCs
	每年监测一次，每次两天，每天监测4次

	
	厂界
	VOCs
	每年监测一次，每次两天，每天监测4次

	废水
	厂区排污口
	COD、氨氮
	每年监测一次，每次两天，每天监测一次

	噪声
	厂界
	LAeq
	每季一次，每次两天，昼夜各监测1次

	固废
	统计各类固废量
	产生量、贮存状况、处置去向
	每月统计一次


4、排污许可
根据《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号，2016年11月11日）和《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号，2016年12月23日）等文件，环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。企业应按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环境保护部令部令第45号）要求，申请并取得排污许可证。
九、环保“三同时”验收
 “三同时”验收清单见下表。
表7-6建设项目“三同时”验收一览表
	类别
	验收内容
	验收标准

	废气
	注塑过程产生的有机废气经分子筛废气处理装置处理后由15m排气筒达标排放。
	有机废气满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段（VOCs浓度限值≦60mg/m3、速率限值≦3.0kg/h）以及表3厂界监控点浓度限值（VOCs浓度限值≦2.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求。

	噪声
	采取隔声、减震、合理布局等措施。
	厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB（A）、夜间55dB（A））。

	废水
	生活污水经化粪池预处理后由污水管网输送至威海初村污水处理厂处理，达标排放。
	废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级（主要污染物CODcr≦500mg/L、氨氮≦45mg/L）。

	固体废物
	生活垃圾由环卫部门运送至威海市垃圾处理场合理处置，下脚料、不合格品、废包装由物资回收公司回收利用，废分子筛委托有危险废物处置资质的单位进行回收处置。
	一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。











八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	类型
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气
污染物
	生产
过程
	VOCs
	注塑过程产生的有机废气经分子筛废气处理装置处理后由15m排气筒达标排放。
	有机废气满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段（VOCs浓度限值≦60mg/m3、速率限值≦3.0kg/h）以及表3厂界监控点浓度限值（VOCs浓度限值≦2.0mg/m3）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求。

	水污
染物
	生活
污水
	CODcr
氨氮
	生活污水经化粪池预处理后由污水管网输送至威海初村污水处理厂处理，达标排放。
	废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级（主要污染物CODcr≦500mg/L、氨氮≦45mg/L）。

	固
体
废
物
	生产
过程
	废包装、
不合格品、下脚料
	由物资回收部门回收处置
	满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单

	
	
	废分子筛
	由有危废处置资质单位处置
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单

	
	职工
生活
	生活垃圾
	由环卫部门定期清运
	满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单

	噪
声
	营运期
	设备噪声
	采取隔声、减震、合理布局等措施
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3标准

	其他
	无

	
生态保护措施及预期效果：

本项目拟采取的主要生态保护措施为进行区内绿化，通过加强绿化和管理，提高物种的优良率，以当地物种为主，选取适宜的物种，尽可能提高区域内的绿化率，以达到降低噪声、防止水土流失、增加地下水补给量、美化生活环境的作用。
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九、结论与建议
	一、结论：
1、项目概况
本项目系威海宇能模塑有限公司投资建设的打印机塑料件加工项目，项目总投资100万元，总建筑面积4080m2，包括注塑车间、办公室、仓库、危废库等，不设食堂和宿舍。项目劳动人员20人，其中管理人员5人，工人15人，生产实行单班制，每班工作时间为8h，年工作300d。项目建成后预计年可生产打印机塑料件200t/a。本项目位于威海市环翠区羊亭镇顺海路3-1号，项目北面为威洋机电设备公司和恒安电子设备公司，东南临凤凰山路，西邻威海气动元件公司。该项目所在地交通、通讯等条件便捷，适宜项目的建设。
2、选址符合性
本项目位于威海市环翠区羊亭镇顺海路3-1号，使用已建厂房进行生产加工，该地块于2009年办理了土地证，证号为：威环国用（2009）出第228号，用途为工业用地，根据国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本》和《禁止用地项目目录（2012年本）》相关规定，分析可知该项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》中规定的项目，也不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》中的禁止用地项目；项目用地符合《关于工业建设项目节约集约利用土地的意见》（山东省国土资源厅、山东省发展和改革委员会、山东省经济贸易委员会、山东省建设厅2007年6月11日）中节约集约利用土地的指导思想和原则，在规划的用地范围之内。
项目周边主要以工业为主，位于《威海市城市总体规划（2004－2020）》中工业用地范围，无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，环境承载能力较强，厂址所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。项目所在地地理位置优越，交通便利，排水通畅，水、电、暖供应满足工程要求，选址合理。
3、政策符合性
《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）分为鼓励类、限制类和淘汰类产业名录。本项目不属于这三种名录之列，且符合国家相关法律、法规及政策的规定，属于允许类建设项目。
本项目所选设备也未列入工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），也未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》第三类“淘汰类”第一条“落后生产工艺装备”中所列淘汰设备。
因此，本项目的建设符合国家产业政策。
4、审批要求符合性
本项目建设符合“三线一单”的要求；不在《威海市环境总体规划（2014-2030年）》划定的“生态保护红线管控区”范围之内；符合相关政策及文件要求。
5、周围环境质量现状
本项目所在区域的环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、TSP均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单的要求；项目周围区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准的要求；项目所在区域地下水各监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；项目所在区域地表水各监测项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类标准要求。区域生态环境系统具有相对的稳定性及功能完整性，由于人工的有效管理及能量补给，系统维持稳定。
6、总量控制
（1）本项目生活污水经化粪池预处理后排入威海初村污水处理厂集中处理达标后深海排放，废水中主要污染物CODcr、NH3-N的总量指标建议纳入该污水处理厂总量指标管理。
（2）本项目不设锅炉等燃煤燃油设备，无SO2、氮氧化物等废气产生，不需要申请SO2、氮氧化物总量控制指标。
（3）根据“十三五”规划，国家继续对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物实施总量控制，同时在重点区域和重点行业推进挥发性有机物排放总量控制。经计算，本项目VOCs排放量为0.013t/a。按照威海市生态环境局关于转发《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》的通知（威环函【2020】8号）中“上一年度环境空气质量年平均浓度达标的区市，相关污染物进行等量替代”的要求，本项目需等量替代挥发性有机物的量为0.013t/a，可从威海市畅源化纤有限责任公司羊亭分公司的VOCs削减量（共0.175t，目前剩余0.175t，大于0.013t/a）中进行替代。
7、环境影响分析及结论
（1）废气
本项目废气主要是原料烘干、加热熔融及合模保压等注塑过程产生有机废气，主要污染物为VOCs，分为有组织排放和无组织排放，项目厂区内设1根15m排气筒。根据工程分析，VOCs有组织排放量约为0.006t/a，排放浓度为0.5mg/m3，排放速率为0.0025kg/h，满足《《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段（VOCs浓度限值≦60mg/m3、速率限值≦3.0kg/h）标准限值要求。经预测，厂区无组织排放的VOCs下风向轴线浓度最大值约为0.005597mg/m3，浓度占标率约为0.47%，最大落地浓度出现在面源下风向50m处，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（VOCs浓度限值≦2.0mg/m3）要求。本项目无组织排放污染物的最大落地浓度贡献值较小，对周围大气环境质量影响较小。
（2）废水
本项目废水主要为生活污水，产生量约240t/a，主要污染物为CODcr、氨氮等。经化粪池预处理后能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准，由市政污水管网输送至威海初村污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（CODcr50mg/l、氨氮5（8）mg/l）后排海。厂区排放口CODcr排放量为0.084t/a，氨氮排放量为0.006t/a；CODcr、氨氮排入外环境的量分别为0.012t/a、0.002t/a。
为了最大限度地降低本项目对地下水的影响，本项目必须采取完善、有效的厂区防渗处理措施，制定严格细致的检查制度，定期对污水管渠等防渗情况进行检查，发现问题及时妥善处理，力争厂区内无跑、冒、滴、漏现象发生。
综上所述，项目采取严格管理和切实的防治措施的前提下，项目废水对周边地表水及地下水的影响较小。
（3）噪声
本项目噪声主要来自注塑机、风机等机械设备的运行，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，噪声值约在65～85dB(A)左右。项目噪声源通过合理布置，在加装各类减震垫，经厂房阻隔、吸声和距离衰减后可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求，对周围环境影响较小。
（4）固体废物
项目营运期生活垃圾由环卫部门运送至威海市垃圾处理场合理处置，不合格品、废包装、下脚料由物资回收部门回收利用，废分子筛委托有危废处置资质的单位进行回收处置。
堆放各类固体废物的地面要硬化处理并分类堆放，各类固体废物只在厂内作短时间的堆放，对环境影响较小。经上述措施处理后固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。
（5）生态环境
项目运营阶段不会造成区域内生态功能及结构的变化，对项目区及周围局部生态环境的影响在许可范围与程度之内。
（6）环境风险
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，对环境风险源进行了识别、制定了防范措施，本项目的建设符合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）关于环境风险评价的要求。
通过加强管理、加强教育和培训，并严格落实各项防范措施和应急预案，同时加强演练，项目潜在的环境风险发生概率处于可接受水平。
（7）清洁生产
项目本身让有用资源得到有效利用，节约能源和动力。项目营运期间积极开展“节水、节地、节能、节材”等环保理念，秉持了“节能、降耗、减污、增效”的清洁生产理念，符合清洁生产政策要求。
综上所述，该项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地发展规划。项目所在区域内环境质量现状良好，无重大环境制约要素，项目采取的污染物治理技术可行，措施有效。项目生产过程中产生的各种污染物在相应有效的环保措施及方案下，均可做到达标排放，对环境影响较小，基本维持当地环境质量现状级别。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。

二、环保建议：
1、项目必须严格执行环保“三同时”制度，污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工和同时投入运营。
2、营运期间环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。
3、增强职工风险意识，加强职工操作培训，提高职工安全环保意识，建立健全各项规章制度，注意正确的操作规程，避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。
4、积极配合环保部门的监督、监测等环保管理。建立健全环保机构，分工负责， 加强监督，完善环境管理。
    5、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。
6、根据《建设项目环境保护管理条例》第十七条的规定，项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。




















	预审意见：
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经办人：                                           年    月    日


	
注        释

  一、本报告表应附以下附件、附图：
      附件1  立项批准文件
      附件2  其他与环评有关的行政管理文件
      附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)
      附图2  项目平面布置图
  二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。
  1、大气环境影响专项评价
      2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)
      3、生态影响专项评价
      4、声影响专项评价
      5、土壤影响专项评价
      6、固体废弃物影响专项评价
     以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。
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