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中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	聚苯乙烯泡沫制品项目

	项目代码
	—

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	山东省威海市经济技术开发区西苑街道办事处渤海路73号-1

	地理坐标
	（ 122度 8 分 32.042 秒， 37 度 25 分 29.754 秒）

	国民经济

行业类别
	C2924 泡沫塑料制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业

-53 塑料制品业-其他

	建设性质
	 eq \o\ac(□,√)新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	 eq \o\ac(□,√)首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	—
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	—

	总投资（万元）
	50
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	20
	施工工期
	—

	是否开工建设
	 eq \o\ac(□,√)否

(是：             
	用地

面积（m2）
	600 m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	1.威海经济技术开发区建成区规划

规划名称：《威海市皇冠片区控制性详细规划》、《威海市港口片区控制性详细规划》

审批机关：威海市人民政府

	规划环境影响评价情况
	1.规划环境影响评价文件：《威海经济技术开发区建成区环境影响报告书》

2.召集审查机关：威海市生态环境局经区分局

3.审查文件名称及文号：《关于<威海经济技术开发区建成区环境影响报告书>的审查意见》(威环经管发[2018]39号)。

	规划及规划环评符合性分析
	项目与威海市城市总体规划符合性分析
	项目位于威海经济技术开发区西苑街道办事处渤海路73号-1，项目租赁厂房进行生产，用地性质为工业用地（土地确认书见附件），选址符合用地性质要求，同时项目不属于《禁止用地项目名录》（2012）和《限制用地项目名录》（2012）范围内。因此项目建设符合规划要求和土地使用要求。

	
	项目与威海经济技术开发区总体规划符合性分析
	威海经济技术开发区是1992年10月经国务院批准设立，批准设立面积为11.8km2，定位于技术密集型产业，加工业基地和对外交通枢纽及商品集散地。2003年底，经区规划面积达到36km2，开发区内主要产业为机械、电子、化工、医药、纺织、食品、建材等8大产业，其区域环评《威海经济技术开发区中心区环境影响报告书》已于2005年得到原威海市环境保护局批复，批复文号为威环发[2005]129号，开发区追踪性评价《威海经济技术开发区建成区环境影响现状评价报告书》已于2018年取得威海市环境保护局经区分局的审查意见，文号为威环经管发[2018]39号。

准入原则：

(1)进区项目应是科技含量高的、产品附加值高的项目，其生产工艺、设备和环保设施应达同类国际先进水平，至少是国内先进水平；

(2)废水经预处理可达到开发区评价区域内集中污水处理厂的接收标准，并确保不影响污水处理厂的处理效果，“三废”排放能实现稳定达标排放；

(3)采用有效的回收、回用技术，包括物料回收套用、各类废水回用等；

(4)有利于开发区评价区域内企业之间产业链的延续，有利于能源、资源梯级利用的项目；

(5)有利于开发区评价区域现状工业产业链延伸的项目，能够使用中水的项目优先进驻；

(6)与开发区评价区域规划的主导产业配套、污染物较少的相关产业；

(7)鼓励发展背压式热电联产和余热、余压发电综合利用项目。

达不到进区企业要求的建设项目坚决不支持进入，主要体现为：

(1)不符合开发区评价区域产业定位且污染排放较大、对外境影响较大的行业；

(2)产生重金属废水、剧毒废水、放射性废水、难降解废水，且废水经预处理达不到开发区评价区域集中污水处理厂接收标准的项目；

(3)采用落后的生产工艺或设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目；

(4)严禁建设感官差、毒性强、治理难度大的化工项目。

控制要求：

威海市经济技术开发区入区行业控制级别情况见表1-1。

表1-1  入区行业控制级别表

代码

类别

项目

准入程度

C

制造业

——

13

农副食品加工业

饲料加工、植物油和制糖加工以及蔬菜、水果和坚果、水产品等食品的加工

★
14

食品制造业

全部

●

15

酒、饮料和精制茶制造业

全部

●

17

纺织业

棉纺织及印染精加工、毛纺织及染整精加工、家用纺织制成品制造、

★
2511

原油加工及石油制品制造

指从天然原油、人造原油中提炼液态或气态燃料，以及石油制品的生产。

×

2512

人造原油生产

指从油母页岩中提炼原油的生产活动。

×

2520

炼焦

指主要从硬煤和褐煤中生产焦炭、干馏炭及煤焦油或沥青等副产品的炼焦炉的操作活动。

×

26

化学原料及化学制品制造业

危险程度高、能耗高、效益差、生产工艺和装备技术落后、涉及“两重点一重大”(重点监管危险化工工艺和重点监管危险化学品、重大危险源)化工项目，投资小于2亿元安全生产没有保障的小型化工项目

×

27

医药制造

不涉及危险工艺，不涉及液氯、液氨、液化石油气等危险化学品的生物科技项目，指利用生物技术生产生物化学药品、基因工程药物的生产活动。

★
其他化工项目

×

31

黑色金属冶炼和压延加工业

指用高炉法、直接还原法、熔融还原法等，将铁从矿石等含铁化合物中还原出来的生产过程

×

指利用不同来源的氧(如空气、氧气)来氧化炉料(主要是生铁)所含杂质的金属提纯过程，称为炼钢活动

×

黑色金属铸造、铁合金冶炼

×

钢压延加工

×

32

有色金属冶炼和压延加工业

常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、稀有稀土金属冶炼

×

有色金属合金制造

有色金属铸造

有色金属压延加工

●

33

金属制品业

--

●

34

通用设备制造业

金属加工机械，起重运输设备制造，轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造，零部件制造

●

35

专用设备制造业

木材、非金属加工专用设备制造，食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造，农、林、牧、渔专用机械制造，环保、社会公共安全及其他专用设备制造

●

化工

×

36

汽车制造业

新能源汽车及配套零部件制造

★
其他

●

37

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

航空、航天器及设备制造

★
铁路、摩托车及相关设备制造

●

船舶

×

38

电气机械和器材制造业

全部

★
39

电子设备制造业

全部

●

43

金属制品、机械和设备修理业

全部

●

52

零售业

全部

●

注：★—优先进入行业；●—准许进入行业；▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。

项目行业类别为C2924泡沫塑料制造，不属于表1-1入区行业控制级别表中的控制进入或禁止进入行业，项目属于《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》中允许类项目，项目废水进入城市污水处理厂集中处置，不直接外排，项目外排废气污染经治理满足相关标准要求，因此项目建设符合威海经济技术开发区建成区准入条件、入园控制要求等。

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析

根据国家《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》相关规定，建设项目分为鼓励类、限制类和淘汰类，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规的，为允许类，项目的建设符合国家产业政策的相关要求。

二、“三线一单”符合性
1、生态保护红线
根据《威海市环境总体规划（2014-2030年）》：生态保护红线是威海市陆域和海域生态现状保护的底线，是为确保威海市生态系统良性循环而保留的重要自然资产。威海市生态保护红线区分一级管控区、二级管控区两个级别。一级管控区是禁止开发区域，二级管控区为限制开发区域。生态保护红线一级管控内实施强制保护，禁止城镇建设、工业生产和矿产资源开发等改变区域生态系统现状的开发建设及生产经营活动；生态保护红线二级管控区实施有条件限制性开发，避免大规模开发，开发活动不得影响主导生态环境服务功能。区内禁止建设大规模废水排放项目和排放含有毒有害物质的废水项目，工业废水不得向该区域排放。
项目位于威海经济技术开发区西苑街道办事处渤海路73号-1，不在威海市“生态保护红线区”范围之内，符合生态保护红线的要求。（项目位置与《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》见附图4）。
2、环境质量底线
根据《威海市环境质量报告书2021》和引用的项目周围环境质量现状监测数据，该项目所在区域大气、水环境、噪声等均能满足相关环境质量标准。项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；项目预发、熟化及成型工序产生有机废气采用“活性炭吸附+催化燃烧”处理后，经1根15m高排气筒P1达标排放；项目生产过程中不涉及重金属，不会对土壤造成影响。因此项目产生的各类污染物均通过相关措施处理，对环境质量产生的不利影响较小，不会超出环境质量底线。
3、资源利用上线
项目用电由市政供电电网供给，年用电量为5万kWh/a；项目用水量67.2t/a；项目用蒸汽量为200t/a。项目不属于高能耗、高水耗项目，符合资源利用上线要求。

4、生态环境准入清单
根据《威海市生态环境委员会办公室关于印发威海市生态环境准入清单的通知》（威环委办[2021]15号），分别从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控及资源开发效率要求四方面进行了相应的管控要求，拟建项目位于西苑街道，该文件对西苑街道的管控要求见下表。
表1-2  西苑街道生态环境准入要求一览表

类别

重点管控单元
符合性

空间布局约束

1.生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变土地用途。

2.一般生态空间内原则上按照限制开发区域管理。

3.禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、20蒸吨/小时以下的重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉。加快推动建成区重污染企业搬迁和环保改造；严格限制生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

4.合理布局生产与生活空间，严格控制高耗水、高污染行业发展。
项目位于威海经济技术开发区西苑街道办事处渤海路73号-1，不在生态保护红线和一般生态空间内，项目不建设锅炉等燃煤、燃油设施，不属于高耗水、高污染物排放的行业，满足西苑街道空间布局约束的要求。

污染物排放管控

1.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》排放要求。全面加强VOCs污染管控，石化、化工和涉及涂装的各重点行业加强对VOCs的收集和治理，确保废气收集率、治理设施同步运行率和去除率达到国家和省有关要求，加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制。加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车辆，严格控制柴油货车污染排放；严格落实城市扬尘污染防治措施。

2.加强城镇污水收集和处理设施建设，确保新增收集污水得到有效处理。污水管网难以覆盖的区域，因地制宜建设分散式污水处理设施。推进雨污管网分流改造。新建、改建、扩建城乡基础设施、居住小区等应同步建设雨水收集利用和污水处理回用设施，并采取雨污分流等措施减少水污染。
项目产生的有机废气收集后采用“活性炭吸附装置+催化燃烧”处理后排放。废气收集率为90%，处理效率达90%上。项目生活污水经收集处理后排入市政管网，最终进入威海经区污水处理厂处理后达标排放。
环境风险防控

1.加强对化工、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管。按国家有关规定对排放有毒有害大气污染物的排放口和周边环境进行定期监测，建设环境风险预警体系，排查环境安全隐患，评估和防范环境风险。

2.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。

3.土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况。建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境部门。
项目按照规定制定重污染天气应急预案，并按照预警机制启动应急响应，严格按照环评中提出的各项环境风险应急措施后，可以满足风险防控的要求。项目不属于高关注地块，无有毒有害物质排放，不会对土壤造成污染风险。

资源 利用 效率

1.禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等设施。

2.新建高耗能项目能耗要达到国际先进水平。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能降耗，持续降低能耗及煤耗水平。推广使用清洁能源车辆和非道路移动机械。因地制宜推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。
项目不属于高耗能项目，所用能源都为清洁能源，冬季办公室采用空调取暖，项目不建设高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等设施。
因此，项目符合《威海市人民政府关于印发威海市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（威政字[2021]24号）、《威海市生态环境委员会办公室关于印发威海市生态环境准入清单的通知》（威环委办[2021]15号）、《“十三五”环境影响评价改革实施方案》中“三线一单”要求。

三、与《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号文）符合性分析

表1-3 本项目与鲁环发[2019]132号文的符合情况

鲁环发[2019]132号文要求

项目情况

符合性

二、指标来源

（二）“可替代总量指标”核算基准年为2017年。建设项目污染物排放总量替代指标应来源于2017年1月1日以后，企事业单位采取减排措施后正常工况下或者关停可形成的年排放削减量，或者从拟替代关停的现有企业、设施或者治理项目可形成的污染物削减量中预支。

项目VOCs排放量为0.051t/a，由区域内停产或减排企业进行替代，能够满足替代要求。
符合

四、指标审核

（一）用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。各设区的市有更严格倍量替代要求的，按照有关规定执行。
项目区域环境空气质量达标，项目VOCs排放量为0.051t/a，由区域内停产或减排企业进行等量替代，能够满足替代要求。
符合

由上表可知，本项目符合鲁环发[2019]132号相关要求。

四、与《山东省生态环境厅关于印发<山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见>的通知》鲁环发[2019]146号文符合性分析

表1-4 本项目与鲁环发[2019]146号文的符合情况

鲁环发[2019]146号文要求

项目情况

符合性

（一）推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。
项目原料为聚苯乙烯颗粒，含发泡剂较少，VOCs含量较少。
符合

（二）加强过程控制。
1.加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。
2.加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。
3.推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。
4.遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。
5.推进建设适宜高效的治污设施。
6.治污设施设计与安装应充分考虑安全性、经济性、适用性。
项目预发、熟化、成型工序在设备内进行，通过设置集气罩收集废气，收集的废气经活性炭吸附+催化燃烧处理装置吸附装置处理后经15m排气筒排放
符合

（三）加强末端管控。
实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。
项目废气经处理后满足相应标准达标排放
由上表可知，本项目符合鲁环发[2019]146号文相关要求。

五、项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析
表1-5  项目与环大气[2019]53号文符合性一览表
环大气[2019]53号文要求
项目情况

符合性

1、强化源头控制。加快使用水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs量的胶粘剂，从源头减少VOCs产生
项目原料为聚苯乙烯颗粒，含发泡剂较少，VOCs含量较少。
符合

2、全面加强无组织排放控制。对含VOCs物料的工艺过程实施管控。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业
项目预发、熟化、成型工序在设备内进行，通过设置集气罩收集废气，收集的废气经活性炭吸附+催化燃烧处理装置吸附装置处理后经15m排气筒排放
符合
3、推进建设适宜高效的治污设施
项目有机废气经活性炭吸附+催化燃烧装置处理由15m高排气筒达标排放，设计处理效率达90%以上
符合
综上所述，项目符合环大气[2019]53号文的相关要求。

六、与《关于印发<山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）>、<山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）>、<山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）>的通知》（鲁环委办[2021]30号）文件符合性分析

表1-6  项目与鲁环委办[2021]30号文符合性一览表

序号
（鲁环委办[2021]30号）文件要求
项目情况
是否符合
与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析
1
一、淘汰低效落后产能
聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。
项目不属于低效落后产能。
符合
2
四、实施VOCs全过程污染防治
实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。2025年年底前，炼化企业基本完成延迟焦化装置密闭除焦改造。强化装载废气收集治理，2022年年底前，万吨级以上原油、成品油码头全部完成油气回收治理。2025年年底前，80%以上的油品运输船舶具备油气回收条件。符合国家标准规定的储油库和依法被确定为重点排污单位的加油站，应安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。持续推行加油站、油库夜间加油、卸油措施。推动企业持续、规范开展泄漏检测与修复（LDAR），提升LDAR质量，鼓励石化、有机化工等大型企业自行开展LDAR。加强监督检查，每年O3污染高发季前，对LDAR开展情况进行抽测和检查。2023年年底前，石化、化工行业集中的城市和工业园区要建立统一的LDAR信息管理平台。
项目生产过程产生的有机废气通过活性炭吸附+催化燃烧废气处理装置处理后由15m高排气筒达标排放。
符合
与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析
1
三、精准治理工业企业污染

聚焦汇入南四湖、东平湖等重点湖库以及莱州湾、丁字湾、胶州湾等重点海湾的河流，开展涉氮涉磷等重点行业污染治理。开展硫酸盐、氟化物等特征污染物治理，2021年8月底前，梳理形成全省硫酸盐与氟化物浓度较高河流（河段）清单，提升汇水范围内涉硫涉氟工业企业特征污染物治理能力。南四湖流域以5条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。
项目生活污水经化粪池预处理排入市政管网输送至威海经区污水处理厂集中处理，达标排放。
符合
2
五、防控地下水污染风险

持续推进地下水环境状况调查评估，2025年年底前，完成一批化工园区、化学品生产企业、危险废物处置场、垃圾填埋场、矿山开采区、尾矿库等其他重点污染源地下水基础环境状况调查评估。科学划定地下水污染防治重点区。2022年6月底前，完成南四湖流域地下水环境状况调查评估，研究提出南四湖流域水环境综合治理对策。

加强国控地下水考核点位水质达标提升，2022年年底前，摸清点位周边地下水环境状况并排查污染成因。对人为污染导致未达到水质目标要求的，或地下水质量为Ⅴ类的，市政府应逐一制定实施地下水质量达标（保持或改善）方案。

识别地下水型饮用水水源补给区内潜在污染源，建立优先管控污染源清单，推进地级及以上浅层地下水型饮用水重要水源补给区划定。强化危险废物处置场和生活垃圾填埋场等地下水污染风险管控。试点开展废弃矿井地下水污染防治。完善报废矿井、钻井等清单，持续推进封井回填工作。在黄河流域、南水北调沿线等重点区域选择典型城市，开展地下水污染综合防治试点城市建设，探索城市区域地下水环境风险管控。探索地下水治理修复模式，实施泰安市宁阳化工产业园及周边地下水污染防控修复试点项目，推进地下水污染风险管控与修复，2022年年底前完成阻控地下水污染和建立地下水监控体系工作。2022年年底前，全省化工园区编制“一区一策”地下水污染整治方案并组织实施。实施淄博市高青县化工产业园地下水污染源防渗试点。
在严格管理的前提下，项目不会因危废库、化粪池等设施出现渗漏情况污染所在地地下水环境。
符合
与<山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）>符合性分析
1
二、加强土壤污染重点监管单位环境监管

每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全省1415家土壤污染重点监管单位在2021年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。生态环境部门每年选取不低于10%的土壤污染重点监管单位开展周边土壤环境监测。
项目不属于土壤污染重点单位。
符合
2
三、提升重金属污染防控水平

持续推进涉镉等重金属重点行业企业排查，2021年年底前，逐一核实纳入涉整治清单的53家企业整治情况，实施污染源整治清单动态更新。完善全口径涉重金属重点行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录。推动实施一批重金属减排工程，持续减少重金属污染物排放。开展涉铊企业排查整治。以矿产资源开发活动集中区域为重点，加强尾矿库环境风险隐患和矿区无序堆存历史遗留废物排查整治。对尾矿库进行安全评估，分类制定风险管控提升工程方案。稳妥推进尾矿资源综合利用，鼓励企业通过尾矿综合利用减少尾矿堆存量。以氰化尾渣为重点，在烟台等市开展“点对点”利用豁免管理试点。
项目不属于重金属污染企业。

符合
3
四、加强固体废物环境管理

总结威海市试点经验，选择1—3个试点城市深入开展“无废城市”建设。以赤泥、尾矿和共伴生矿、煤矸石、粉煤灰、建筑垃圾等为重点，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。推动赤泥在生产透水砖、砂石等方面的综合利用。加快黄金冶炼尾渣综合处理技术研发进程，以烟台等市为重点加强推广应用。开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系。

深入推进生活垃圾分类，建立有害垃圾收集转运体系。严格落实《山东省城市生活垃圾分类制度实施方案》，完善垃圾分类标识体系，健全垃圾分类奖励制度。2025年年底前，各市基本建成生活垃圾分类处理系统。推进生活垃圾焚烧处理等设施建设和改造提升，优化处理工艺，增强处理能力。城市生活垃圾日清运量超过300吨地区基本实现原生生活垃圾“零填埋”。扩大农村生活垃圾分类收集试点。
项目生活垃圾分类收集后交由环卫部门，危险废物定期委托有危废处置资质单位处置，一般工业固废由废旧回收公司回收利用。

符合
七、项目与《“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》(发改环资[2021]1298号)符合性分析

表1-7  项目与发改环资[2021]1298号文符合性一览表

发改环资[2021]1298号文
项目情况

符合性

1.积极推行塑料制品绿色设计。以一次性塑料制品为重点，制定绿色设计相关标准，优化产品结构设计，减少产品材料设计复杂度，增强塑料制品易回收利用性。禁止生产厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、含塑料微珠日化产品等部分危害环境和人体健康的产品。加强限制商品过度包装标准宣贯实施，加强对商品过度包装的执法监管。
项目产品为泡沫制品，不属于塑料袋、农用地膜等。

符合

4.加强塑料废弃物规范回收和清运。结合生活垃圾分类，推进城市再生资源回收网点与生活垃圾分类网点融合，在大型社区、写字楼、商场、医院、学校、场馆等地，合理布局生活垃圾分类收集设施设备，提高塑料废弃物收集转运效率，提升塑料废弃物回收规范化水平。进一 

步加强公路、铁路、水运、民航等旅客运输领域塑料废弃物规范收集，推动交通运输工具收集、场站接收与城市公共转运处置体系的有效衔接。鼓励电子商务平台、快递企业与环卫单位、回收企业等开展多方合作，加大快递包装、外卖餐盒等塑料废弃物规范回收力度。支持供销合作社大力开展塑料废弃物规范回收。 
项目产生的次品等经收集后外售。 

符合

由上表可知，项目符合发改环资[2021]1298号文相关要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
威海星和塑料制品有限公司成立于2022年8月24日，公司法定代表人为张连文，公司地址在威海经济技术开发区西苑街道办事处渤海路73号-1。公司经营范围为一般项目：塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；运输货物打包服务；互联网销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
项目位于威海经济技术开发区西苑街道办事处渤海路73号-1，租赁空置厂房建设聚苯乙烯泡沫制品项目，占地面积、建筑面积为600m2，项目投产后年产聚苯乙烯泡沫制品150t/a。项目西侧、南侧、北侧为工业厂房，东侧是城际铁路。项目地理位置图见附图1。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》以及省、市有关环保政策，项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 53塑料制品业  其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响报告表。建设方现委托我单位对此项目进行环境影响评价，收到委托后，我单位有关环评技术人员到现场调查和收集资料，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目的环境影响报告表。

2、项目组成
项目基本组成见表2-1。
表2-1  项目组成一览表

工程组成
工程内容
具体内容
主体工程
生产车间
1层框架，面积600m2
辅助工程
原料库
位于生产车间西南，面积60m2，用于存储原辅材料
产品库
位于生产车间内，面积300m2，用于存储产品
办公室
位于生产车间西南，面积15m2
公用工程
给水系统
项目用水由本地自来水管网供给，年用水量约为67.2t/a。
排水系统
项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入威海市经区污水处理厂集中处理。
供电系统
项目用电由本地供电公司供给，能够满足项目用电需求。年用电量约5万kW·h/a。
供暖制冷
冬季取暖、夏季制冷均采用电器设备。
环保工程
废气治理
项目废气经活性炭吸附+催化燃烧装置处置后经1根排气筒15m高排放。
废水治理
项目生产过程无废水外排；生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网输送至威海市经区污水处理厂集中处理。
噪声治理
优选设备，优化布局，隔声减震。
固废治理
一般固废由废旧回收单位回收利用；危险废物委托有资质的单位进行定期回收；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。
一般固废区
位于生产车间东，占地面积10m2
危废库
位于生产车间东，占地面积10m2
3、产品方案

项目建成后年可生产聚苯乙烯泡沫制品150t/a，见表2-2。

表2-2  主要产品方案一览表

产品规格

项目产能（t/a）

备注

聚苯乙烯泡沫制品
410×310×200mm
50
快递用包装物
340×220×180mm
50
250×175×140mm
25
225×155×125mm
25
4、总平面布置

项目主要包括生产车间，生产车间根据用途划分为生产区、原料库、产品库等。项目平面布置见附图3。

5、生产班制及劳动定员

项目劳动定员为4人，厂内不设宿舍、食堂。生产实行单班工作制，日工作8h，年工作时间为240d。
6、能源消耗

（1）供水

项目用水包括生产用水和员工生活用水。 

①生活用水

项目职工4人，不设食堂、宿舍，年工作240d，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），职工生活用水量按50L/（d·人）计，则生活用水量约为48t/a。

②生产用水

项目生产用水主要是冷却水补充水，成型工序需采用冷却水冷却，冷却水循环量总共约为0.5t/h，平均每天运行时间按8h，损耗量按循环量的2%计（即960×1.0×2%=19.2t），则年补充水量为19.2t/a。

项目运营期年用水量为67.2t/a。

（2）排水
排水方式采用雨污分流制，形成独立的排放系统。项目废水为生活污水，无生产废水。
项目生活污水量按给水量的80%计，排水量约为38.4t/a。项目废水经厂内排水管道纳入市政污水管网，经威海市经区污水处理厂集中处理后达标排放。

（3）用电：项目用电量为5万kWh/a，由经区供电部门负责供给，能满足项目用电需求。

（4）供热、制冷
项目生产用蒸汽由威海博通热电股份有限公司提供，为管道蒸汽，年用蒸汽量为200t/a。

项目办公场所冬季取暖、夏季制冷采用电空调系统。

4、主要设备

项目设备情况详见表2-3。

表2-3  项目主要生产设备情况表
编号

设备名称

型号
数量

1

预发机
900L

1
2

成型机
1400

2
3
空压机
6m3
1
4
冷却水系统
0.5t/h
1
5
废气处理装置
活性炭吸附+催化燃烧
1
5、原材料情况
（1）原材料用量情况
项目原辅材料使用情况见表2-4。
表2-4  项目原辅材料使用情况表

名称

年用量
包装方式
储存位置
最大储存量
聚苯乙烯（EPS）
150.15t/a
袋装
原料库
10t
（2）原辅材料简介
聚苯乙烯颗粒：简称EPS，是由苯乙烯悬浮聚合，再加入发泡剂戊烷而制得的一种树脂，无色、无臭、无味而有光泽的透明固体。密度1.04~1.09g/cm3。溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯等，但在丙酮中只能溶胀。具有耐化学腐蚀性、耐水性和优良的电绝缘性和高频介电性。缺点是耐热性低，耐光性差，性脆，易发生应力开裂。主要用于加工成塑料制品如无线电视、雷达等的绝缘材料，并用于制硬质泡沫塑料、薄膜、日用品、耐酸容器等。由苯乙烯经本体法或悬浮法聚合而成。热性能：最高工作温度为 60～80℃。可挥发性聚苯乙烯的热变形温度为 70～80℃，脆化温度为-30℃，在高真空和330～380℃下剧烈降解。项目可挥发性聚苯乙烯加热温度在100℃左右时，发泡成聚苯乙烯泡沫板。项目所用的可发性聚苯乙烯是含有发泡剂（戊烷）的粒料，发泡剂的含量约3%，聚苯乙烯约93%~96%、水含量约0.5%，其他约1%。

发泡剂（戊烷）：戊烷，化学式 C5H12。主要成分：纯品外观与性状：无色液体，有微弱的薄荷香味。熔点(℃)：-129.8，沸点(℃)：36.1，相对密度(水=1)：0.626 mg/m 3，相对蒸气密度(空气=1)：2.48，饱和蒸气压(kPa)：53.32(18.5℃)，燃烧热(kJ/mol)：3506.1，临界温度(℃)：196.4，临界压力(MPa)：3.37，闪点(℃)：-40，引燃温度(℃)：260，爆炸上限%(V/V)：9.8，爆炸下限%(V/V)：1.7，溶解性： 微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂。
主要用途：用作溶剂，制造人造冰、麻醉剂，合成戊醇、异戊烷等。健康危害：高浓度可引起眼与呼吸道粘膜轻度刺激症状和麻醉状态，甚至意识丧失。慢性作用为眼和呼吸道的轻度刺激。可引起轻度皮炎。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期：

项目租赁已建厂房进行建设，施工期仅为设备安装，无土建工程，因此本次环评对施工期不再进行分析和评价。

二、营运期：

[image: image1]图2-1  营运期生产工艺流程图

工艺流程简述：

项目使用的原料为成品可发性聚苯乙烯颗粒，通过预发机、成型机加工，项目蒸汽由热电厂提供，厂内不设锅炉。

①预发

聚苯乙烯颗粒通过预发机料桶输料口送入预发机内，在80℃的温度下发泡膨胀1h，热源来自管道蒸汽。预发原理为：聚苯乙烯颗粒内部的发泡剂受热气化，在颗粒中膨胀形成许多封闭的空腔，使可发性聚苯乙烯颗粒体积膨胀增大约20-60倍。预发应严格控制温度和时间，使可发性颗粒呈高弹态，但不要融化，使颗粒有足够的强度与内部总压力平衡，避免预发粒子破裂。

②冷却熟化

预发后颗粒经过空气冷却，泡孔内气孔的发泡剂和水蒸气被冷凝成液体，使泡孔内形成了负压。在空气中暴露一段时间，使空气逐步渗入泡孔，令泡孔内外压力保持平衡，使冷凝的发泡剂再渗入到粒子中去，以防止成型后收缩。发好的泡粒仍为颗粒状，但体积膨胀增大约20-60倍，流动性较好，通过预发机配置的风机送入熟化料仓，在料仓内进行熟化。熟化温度为22-26℃，熟化时间一般为4-6h。根据实验测定，熟化环境为18-22℃，外界空气向泡孔渗入，泡孔内戊烷气体仅微量向外发散。

③成型：

熟化后的泡粒从进料口进入成型机内的模具中，将充满泡粒的模腔密闭并加热，泡粒受热软化（用蒸汽加热，温度控制在120℃左右，时间80s），使泡孔膨胀至填满相互间的空隙，并粘结成均匀的泡沫体。此时泡沫体仍是柔软的并承受泡孔内热气体的压力。从模具中取出前，须使气体渗出泡孔。

④冷却脱模：

产品成型后，取出前须通过循环冷却水进行简介冷却以使制品形状稳定，待温度降至室温后，利用成型机真空泵提供的空气进行脱模。

⑤包装：对最后产品进行包装捆扎，入库暂存。

产污环节：预发、熟化、成型工序会产生有机废气VOCs、废包装物、次品，同时设备运行伴随设备噪声N。

	与项目有关的原有环境污染问题
	项目为新建项目，无原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号）要求，需调查项目所在区域环境质量达标情况。
1、环境空气

根据威海市生态环境局发布的《威海市环境质量报告书2021》，威海市区2021年环境空气年度统计监测结果见下表。

表3-1  威海市区2021年环境空气质量监测结果统计表（单位：mg /m3）
项目

SO2

年均值

NO2

年均值

PM10

年均值

PM2.5

年均值
CO 24小时平均

第95百分位数

臭氧日最大

8小时滑动平均值

第90百分位数

威海市区

0.005
0.018
0.043
0.024
0.8
0.145
标准值

0.060

0.035

0.070

0.035
4.0

0.160
由上表可知，威海市区二氧化氮、二氧化硫、PM10、PM2.5年均值，CO日平均第95百分位数、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。
2、地表水

根据《威海市环境质量报告书2021》：
2021年全市13个河流断面中，符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002)Ⅱ类水质有5个，占38.5%；符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002)Ⅲ类水质有6个，占46.1%；符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002)Ⅳ类水质有2个，占15.4%，无Ⅴ类和劣Ⅴ类水质。

2021年，威海市12个城市地表水集中式饮用水水源地水质状况保持稳定，水质达标率100%。
3、声环境

厂界外周围50m范围内无声环境保护目标。根据威海市声功能区划，项目所在区域声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据《威海市环境质量报告书2021》，威海市3类声环境功能区昼间平均等效声级为62.1dB(A)、夜平均等效声级为52.3dB（A），满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准要求（昼间65 dB（A），夜间55 dB（A））。
4、生态环境

项目位于产业园区外，租赁已建厂房进行生产，无新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标。根据《威海市环境质量报告书2021》，全市生态环境状况指数为67.11，达到国家生态文明建设示范市指标要求（≥60）。项目所在区域内无自然保护区、湿地等环境敏感区域，该区域的交通道路两侧为人工植被（绿化花草、树木等）所覆盖。由于人类活动的长期高强度影响，区域内未见受保护的野生动植物分布。
5、地下水、土壤环境
根据《威海市环境质量报告书2021》，全市农村地下水型“千吨万人”以上饮用水水源水质优于或达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

根据《威海市环境质量报告书2021》，全市土壤污染防治工作顺利通过全国人大土壤污染防治执法检查。受污染耕地安全利用率100%，建设用地污染地块安全利用率100%。

项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，对周围土壤环境基本无影响，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境
保护
目标
	项目所在区域内无自然保护区、保护文物及风景名胜区等特殊环境敏感目标。主要环境保护目标见表3-2、附图。

表3-2  项目附近主要环境保护目标及级别

序号

保护类别

敏感目标

相对方位

相对距离（m）
保护级别

1

大气环境

万科威高翡翠公园
SW
327
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准及修改单要求
富城茗居
SE
347
富安花园
SE

477
时代嘉园
NE
379
阳光天地
NE
413
馨海家园
N
330
富城国际
SE
410
鼎信大厦
NE
380
威海北洋职业技术学院
NW
408
2

地下水
厂界外500m范围内无地下水环境保护目标
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
3

声环境
厂界外50m范围内无声环境保护目标


	污染
物排
放控
制标
准
	1、《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段（浓度限制60mg/m3、速度限值3.0kg/h）、表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求（厂区内厂房外监控点处1h 平均浓度限值10mg/m3、任意一次浓度限值30mg/m3）。
2、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准（主要污染物COD500mg/L、氨氮45mg/L）；

3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准（昼间65dB (A)）；

4、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)；
5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单。

	总量
控制
指标
	1、污水产生及排放情况：

表3-4  项目主要污染物产生及排放情况
序号
名称
项目产生量

(t/a)
项目排放量(t/a)
经污水站处理后排入外环境的量(t/a)
废水
38.4
38.4
38.4
COD
0.012
0.012
0.002
氨氮
0.001
0.001
0.0002
VOCs
0.051
0.051
0.051
项目废水主要是生活污水，产生量约为38.4t/a。根据威海市多年生活污水监测经验，废水中COD≤500mg/L，NH3-N≤45mg/L，可满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1B等级标准，COD排放量为0.012t/a，NH3-N排放量为0.001t/a，通过污水管网排入威海市经区污水处理厂进行集中处理后排海，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD为50 mg/L、NH3-N夏天（7个月）按5 mg/L、冬天（5个月）按8 mg/L计），项目废水中污染物排海量COD为0.002 t/a、NH3-N为0.0002t/a，均纳入威海市经区污水处理厂总量指标管理。
2、废气
项目无SO2、NOx的产生，无需申请SO2、NOx的总量指标。

项目区域环境空气质量达标，项目VOCs排放量为0.051t/a，由区域内停产或减排企业进行等量替代，能够满足《关于印发<山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法>的通知》（鲁环发[2019]132号）中挥发性有机物实行区域内替代的要求。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	项目租赁已建厂房进行生产，项目施工期主要是车间设备的安装调试，污染因素主要为：设备安装调试时产生的噪声和固废。设备的安装均在室内完成，安装噪声受厂房的阻挡、削减，故噪声影响较小，固废主要有废包装等，统一交由环卫部门处理，短暂施工期给周围环境带来的不利影响不明显。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	项目运行过程中主要污染物为废气、废水、噪声、固废。

1、废气
项目废气主要为生产过程产生有机废气，有机废气经集气罩收集后经“活性炭吸附+催化燃烧装置”处理后通过一根15m高排气筒P1排放。
（1）有组织废气
项目使用的可发性聚苯乙烯裂解温度为250~255℃，正常生产过程中预发温度120℃、成型温度120℃，因此预发、成型过程聚苯乙烯不会产生裂解。发泡剂在120℃时受热膨胀形成空腔，降温后形成硬质闭孔结构，会有少量发泡剂作为有机废气产生。

项目聚苯乙烯颗粒用量为150.15t/a，VOCs产生量参照第二次《全国污染源普查产排污核算系数手册》2924泡沫塑料制造行业系数1.5kg/t原料，则项目VOCs产生量为0.225t/a。
类比同行业实际生产资料，项目生产过程中产生的有机废气约55%在预发过程中产生，约40%在成型过程中产生，约5%在熟化过程中产生。项目在预发工段、成型工段设置集气罩收集成型废气（收集效率为90%），收集后经过活性炭吸附+催化燃烧装置，吸附效率取90%，处理后通过15m排气筒P1排放。
表4-1  有机废气产生源强

序号
产生工序
收集方式及收集率
产生源强
有组织产生量
无组织产生量
1
预发
预发机排气孔收集，收集率90%

0.112t/a
0.012t/a
2
熟化
受工艺和空间影响，较难收集
—
0.011t/a
3
成型
成型机上方集气罩收集，收率90%

0.081t/a
0.009t/a
4
合计
0.193t/a
0.032t/a
预发工段集气罩大小为1.2m*1.2m的方形罩1个，成型工段集气罩大小为1.6m*1.2m的长方形罩2个，收集口距工段距离为0.3m。

根据《环境工程设计手册》中的经验公式计算排风量：

L=3600×(10X2+F)×V 

其中：X——集气罩至污染源的距离；
      F——集气罩开口面积；
      V——控制风速(根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)，取0.3m/s)。

经计算，项目所需总排风量为8618.4m3/h。考虑到风量损失等情况，项目“活性炭吸附+催化燃烧”处理风量设计为9000m3/h，从而保证有机废气的收集效率达90%。根据环保设备厂家提供资料，废气处理效率大于95%，为保险起见，本次评价按90%计，有机废气经处理后通过15m排气筒（P1）排放，则项目VOCs有组织产生量为0.019t/a。

表4-2   排气筒排放口基本情况
排气筒名称

高度

内径

温度

编号

类型

地理坐标

经度

纬度

P1
15m
0.4m
20°
DA001
一般

122.142121
37.424881
预发工序及成型工序集气罩通过管道与“活性炭吸附+催化燃烧”装置的风机相连，生产开始同时，“活性炭吸附+催化燃烧”装置同时启动，在集气口位置产生负压区，生产产生的有机气体在负压的作用下收集到集气罩中，最后进入“活性炭吸附+催化燃烧”装置处理后排放。

项目“活性炭吸附+催化燃烧”装置风量为9000m3/h，年运行时间为1920h，处理效率为90%，则VOCs有组织排放量为0.019t/a，排放浓度为1.10mg/m3，排放速率为0.0099kg/h。P1排气筒排放情况如下表。
表4-3  有组织废气产生及排放情况一览表
排气筒

污染物

有机废气有组织产生量

有机废气有组织排放量

排放标准

是否

达标

产生量t/a
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

排放量t/a
排放浓度

mg/m3
排放速率kg/h

浓度mg/m3
速率kg/h

P1
VOCs

0.225
13.02
0.12
0.019
1.10
0.0099
60
3.0
达标

项目建成后，P1排气筒有机废气排放浓度和排放速率能够满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段（其他行业（除上述行业外的有机化工行业）浓度限制60mg/m3、速度限值3.0kg/h）标准要求。

（2）无组织废气
项目无组织VOCs主要包括预发、成型工段10%未收集的VOCs以及熟化工序产生的，VOCs无组织排放量为0.032t/a、0.017kg/h。
表4-4  面源排放参数表

排放源

面源长度/m

面源宽度/m

面源有效排放高度/m

排放工况

污染物
排放速率/（kg/h）

生产车间
25
24
5
连续

VOCs
0.017
本次环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模式进行估算，经预测，厂区无组织排放的VOCs下风向轴线浓度最大值约为0.0168mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求（厂区内厂房外监控点处1h 平均浓度限值10mg/m3、任意一次浓度限值30mg/m3）标准要求。
（3）废气处理设施可行性分析
1）项目采用“活性炭吸附+催化燃烧装置”处理有机废气，有机废气治理措施符合《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》的通知（鲁环发[2019]146 号）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录表A.2中可行技术的要求。

2）催化燃烧设备防范有机废气安全生产事故要求

①在过滤器后、燃烧室装置前，应设置阻火器。阻火器的阻火性能应符合GB13347的规定。

②催化燃烧设备管道，均应有密封件，紧密不漏气。

③废气收集与催化燃烧装置应当满足防腐、防爆、防火等安全要求。

④燃烧室连接管道应当采用非燃烧体制作的隔热、保温层。

⑤催化燃烧装置风机与电机均应选用防爆型，并采取隔震、隔音措施。

当采取以上措施，并在日常运行中加强设备管理和保养，加强员工操作能力培养，可有效防范有机废气安全生产事故的发生。
因此，项目有机废气采取“活性炭吸附+催化燃烧”处理方式可行。

（4）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。经预测，项目下风向轴线浓度最大值满足厂界浓度限值，且小于相应的环境质量标准，因此无需设置大气环境防护距离。

（5）非正常工况分析 

项目非正常工况主要是指废气处理设备失效情况下，不能有效处理生产工艺产生的废气，废气收集及处理效率为零，则生产过程产生的有机废气均无组织排放，VOCs无组织排放量为0.225t/a、0.12kg/h。

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算模式进行估算，厂区无组织排放的VOCs下风向轴线浓度最大值约为0.119mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3），同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求（NMHC监控点处1h平均浓度限值10mg/m3、任意一次浓度限值30mg/m3），对周围环境影响较小。

在日常运行过程中，建设单位应加强废气处理设备的管理，一旦发生异常情况立即通知相关部门启动车间紧急停车程序，并查明事故原因，派专业维修人员进行维修后方可重新投产。

项目非正常工况下无组织废气产生及排放情况见下表：

表4-5  非正常工况无组织废气产生及排放情况一览表

污染物名称
排放量（t/a）

最大落地浓度mg/m3
厂界浓度限值mg/m3
是否达标

VOCs

0.225
0.119
2.0
达标

（6）废气监测计划
根据本企业的排污特点、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等，确定项目废气监测点位、监测因子及监测频率。监测要求见下表。

表4-6  项目废气监测计划一览表

监测内容
监测点位
监测项目
监测频次
有组织废气
排气筒P1
VOCs
1次/年
无组织废气
厂界上、下风向
VOCs
（7）监测平台设置要求
项目应设置符合监测要求的平台：

①距离坠落高度基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应≥1.2m。

②监测平台的防护栏杆应设置踢脚板，踢脚板应采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应≥100mm，底部距平台面应≤10mm。

③防护栏杆的设计载荷及制造安装应符合GB 4053.3要求。

④监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。监测平台周围空间应保证测试人员正常方便操作监测设备或采样装置。监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的1/3。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。监测平台地板应采用厚度≥4 mm的花纹钢板或钢板网铺装（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应≥3 kN/m2。 监测平台及通道的制造安装应符合GB4053.3要求。

⑤监测平台与地面之间应保障安全通行，设置安全方式直达监测平台。设置固定式钢梯或转梯到达监测平台，应符合GB 4053.1和GB4053.2要求。

⑥监测平台与坠落高度基准面之间距离超过2m时，不应使用直梯通往监测平台，应安装固定式钢斜梯、转梯或升降梯到达监测平台。梯子无障碍宽度≥0.9 m，梯子倾角不超过45度。每段斜梯或转梯的最大垂直高度不超过5m，否则应设置缓冲平台，缓冲平台的技术要求同监测平台。

（8）采样孔设置要求

①监测孔位置设置要求设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于2倍直径（或当量直径）处，设置1个监测孔。 

②在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应≥90mm。监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。
二、废水
项目无生产废水产生，项目废水主要为职工生活污水。

项目职工生活用水量约为48t/a，生活污水产生量按生活用水量的80%计，则职工生活污水产生量约为38.4t/a。生活污水中主要污染物为COD、氨氮等，根据威海市多年的生活污水监测经验，经化粪池预处理后的污水中污染物COD、氨氮排放浓度分别为300mg/L、25mg/L，则COD排放量为0.012t/a，氨氮排放量为0.001t/a，能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级，废水经市政污水管网纳入威海市经区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（CODCr 50mg/L、NH3-N 冬季8mg/L 夏季5mg/L）要求后深海排放，CODCr和NH3-N排放量分别为0.002t/a和0.0002t/a（其中冬季为0.0001t，夏季为0.0001t）。
威海市经区污水处理厂位于威海经济技术开发区崮山路与疏港二路交汇处西南、中航威海船厂对面，设计污水处理规模为15万t/d，预留5×104m3/d的污水处理能力。污水处理工艺采用―初沉池+分点进水多段A2O+周进周出二沉池+混合反应池+连续砂滤池+加氯消毒，预留中水回用能力12万t/d。近期中水回用量5万t/d，尾水排放量为10万t/d。设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准，污水经处理后采取离岸深海排放方式，全部依托天乐湾深海排放系统。威海市经区污水处理厂服务范围包括威海市中心区及经区，具体服务范围为西北山路和古寨东路连线以东，古陌岭南，威石路以北的区域，服务面积77km2。目前威海市经区污水处理厂出水可以稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，余量较大，项目污水管网已铺设至项目区，污水可排入威海市经区污水处理厂，污水处理厂完全有能力接纳本项目污水。项目的污水完全可以达标排放，所产生的各污染因子对水环境影响较小。
项目废水经过污水处理厂集中处理后，污染物排海量很小，对海水环境影响很小；对地下水的影响方式主要为排污管道沿途下渗，项目在确保排水系统与污水主管网对接的前提下，并有效防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生，项目废水对地下水环境影响很小。

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息如下表：
表4-7  废水类别、污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生活污水

CODCrNH3-N
由市政污水管网进入威海市经区污水处理厂
非连续排放，流量不稳定，但有周期性规律

H1

化粪池

化粪池

D1

■是

□否

■企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

项目废水间接排放口基本情况如下表。
表4-8  废水间接排放口基本情况

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）

1

D1

东经

122°8′31.675″
北纬

37°25′29.310″
0.00384
市政污水管网

连续排放，流量不稳定，但有周期性规律

/

威海市经区污水处理厂
CODCr
500

氨氮

45

项目废水污染物排放执行标准表如下表。
表4-9  废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1

D1

CODCr
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B等级标准

500

2

氨氮

45

项目废水污染物排放信息如下表：

表4-10  废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（t/d）

年排放量（t/a）

1

D1

CODCr
500

0.00005
0.012
2

氨氮

45

0.000004
0.001
建设单位废水污染源应依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等要求开展自行监测，运营期废水监测计划详见下表。
表4-11  项目废水监测计划
监测内容
监测点位
监测项目
监测频次
废水
生活污水排放口
pH、COD、NH3-N、SS、动植物油
1 次/年
三、噪声
1、项目噪声源情况
项目噪声源主要为预发机、成型机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声值约80～90dB，项目仅在昼间生产，项目噪声源拟采取的治理措施见下表。
表4-12  项目设备噪声情况

序号
设备名称
数量
声级值（dB(A）
工作方式
降噪措施
降噪效果（dB(A）
1
预发机
1
80
连续

减振、厂房隔声
降噪 20
2
成型机
2
80
连续

减振、厂房隔声
降噪 20
3
空压机
1
85
连续

减振、厂房隔声
降噪 20
4
风机
1
90
连续

减振、厂房隔声
降噪 20
2、噪声达标情况
（1）评级等级确定

项目声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区。项目实施后周围声环境敏感目标噪声级增高量小于 3dB（A），建设前后受噪声影响人口数量没有明显增多。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）有关声环境影响评价工作等级划分原则，确定工程声环境评价等级为三级。

（2）源强及治理措施

项目噪声源主要是预发机、成型机、风机等设备噪声，根据类比调查，声源声级值在80～90dB（A）之间，仅昼间生产。所有生产设备均置于车间内，经基础减振、厂房隔声后，项目噪声源强为60～70dB（A）。

（3）预测模式

根据工程分析及厂区平面布置可知，项目噪声设备均置于车间内，噪声设备经基础减振、厂墙隔声后，其降噪效果为 20dB(A)。将各车间分别看成一个整体面源，采用面声源预测模式进行预测。
（4）预测结果

根据项目工作制度，项目运行后夜间不进行生产活动，故本次评价不需预测夜间噪声情况。根据上述计算公式及厂区平面布置，预测结果见下表。
表4-13  项目噪声预测结果   单位：dB（A）

预测点
东厂界
南厂界
西厂界
北厂界
贡献值

50.3
47.8
56.5
57.8
标准值
昼间65
达标分析
达标
由上表可知，项目厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求（昼间≤65dB（A）），项目附近50m范围内无敏感目标。因此项目运营期噪声对周围环境影响较小。
3、监测要求
建设单位厂界噪声应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等要求开展自行监测，运营期噪声监测计划详见下表。
表4-14  项目噪声监测计划
监测点位

监测指标
监测频次
执行排放标准

东南西北厂界噪声

等效 A 声级

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类

四、固体废物

项目固体废物主要是为职工生活垃圾、次品、废包装物、废活性炭、废催化剂，次品由废旧回收公司回收，废活性炭、废催化剂为危险废物，委托具有危险废物处置资质单位负责转运处置。
（1）生活垃圾
生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，为0.48t/a，由环卫部门清运到垃圾场进行无害化处理；威海市垃圾处理场位于威海市环翠区张村镇艾山红透山夼，威海市垃圾处理场前期以填埋处理为主。威海市垃圾处理场二期工程BOT项目（垃圾处理项目）已于2011年投入使用，总占地面积44578m2，服务范围为威海市区（包括环翠区、经济技术开发区和火炬高新技术开发区的全部范围），设计处理能力为近期700 t/d，远期1200 t/d，处理方式为焚烧炉焚烧处理，现处理量为600t/d，完全能接纳处理项目运营所产生的生活垃圾。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第四十九条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。”企业需设置生活垃圾存放处，做好垃圾分类工作，将存放的垃圾投放到指定地点，不可随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。
（2）一般固体废物
项目一般工业固废主要包括次品、废包装物。次品产生量约为产品产量的0.1%、0.15t/a，属于废弃资源，一般固废代码为292-001-06；废包装物产生量约为0.5t/a，属于废弃资源，一般固废代码为废复合包装292-001-07（。项目一般固体废物出售给废旧回收公司。
①一般固废的收集和贮存
一般固废的收集、储存、管理严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（2021年7月1日后开始执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)）相关规定和要求执行。

一般固废区位于生产车间东，占地面积约10m2，根据项目一般固废数量、存储周期分析，能够容纳项目产生的一般固废。一般固废区必须设置识别一般固废的明显标志，地面进行硬化且无裂隙；建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立管理台账。由专人负责一般固废的收集和管理工作。

②一般固废的转移及运输
委托他人运输、利用一般工业固废，需对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。禁止将一般固废混入生活垃圾。
项目在严格按照一般固废处理的相关规定的前提下，固体废物能够达到零排放，因此对周围环境基本无影响。
（3）危险废物
①废催化剂：项目有机废气处理采用“活性炭吸附+催化燃烧处理装置”，使用催化剂，催化剂每三年需更换一次。根据环保设备厂家提供资料，每次更换量为0.05t，则废催化剂产生量为0.05t/3a。属于危险废物，危险废物类别HW50，代码772-007-50，危险特性为T，收集后存放于危废库内，委托给有危废处理资质的单位进行处理。

②废活性炭：项目有机废气处理采用“活性炭吸附+催化燃烧处理装置”，使用活性炭。根据环保设备厂家提供资料，活性炭量合计约为0.6t（约1.2m3），活性炭的寿命约为6000-8000h，根据项目作业时间，约每3年更换一次，则废活性炭产生量为0.774t/3a，根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物，危险废物类别HW49，代码900-039-49，危险特性为T，收集后存放于危废库内，委托有资质单位处理。
上述危险废物收集后暂存于危废库，危废库位于生产车间东，定期由危废资质单位协议处理。项目危险废物产生基本情况及贮存场所基本情况见下表。

表4-15  工程分析中危险废物汇总
危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

废活性炭
HW49其他废物
900-039-49
0.258
废气处理
废催化剂
0.017
危险废物名称
形态
有害成分
产废周期
危险特性

污染防治措施

废活性炭
固态

有机废气

1年
T

定期委托有资质单位处理

废催化剂
固态
有机废气
1年
T
4-16  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表
序号
贮存场所
名称
危险废物名称
危险废
物类别
危险废物代码
位置
占地面积
贮存方式
贮存
周期
1
危废库
废活性炭
HW49其他废物
900-039-49
生产车间东
10m2
暂存
1年
2
废催化剂
项目产生的废活性炭、废催化剂等属于危险废物，其储存运输应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《危险废物污染防治技术政策》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求进行。

（1）危险废物的收集和贮存

危险废物的收集、储存、管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求执行，建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作；由于《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单标准中除对医疗废物贮存周期提出了要求外，未对其他危险废物贮存周期提出具体的要求，根据项目的危险废物数量分析，项目能够保证危险废物的及时运输。

危废库必须设置识别危险废物的明显标志，并严格采取“四防”措施：
防风、防雨、防晒：项目设危废库1间，位于生产车间东，面积约10m2，危废库设置为密闭间，能起到很好的防风、防雨、防晒效果。
防渗漏：危废库地面进行硬化和防渗漏处理，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；基础防渗层可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。
危废库内各类危险废物应分区贮存，各个分区应设置围堰或托盘，围堰或托盘的容积应大于储存物料量，事故发生时可保证将泄漏的物料控制在围堰或托盘内，每个分区均应粘贴储存物质标牌等。收集、贮存危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护监测部门监测，达到无害化标准，未达标准的严禁转作他用。

在收集、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时，必须立即采取措施，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于24h内向所在区、市环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。

收集、贮存危险废物过程中按危险废物特性进行分类包装。包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接受者提供安全保护要求的文字说明。
（2）危险废物的转移及运输

危险废物的转移及运输危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境中。建设单位应与危废处置中心共同研究危险废物运输有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中二次污染和可能造成的环境风险。项目产生的危险废物交由具有危险废物处置资质的单位进行回收处置。收集和运输分别采用密闭容器和密闭厢式货车，废物收集后立即运走，尽量缩短停滞时间。
在采取上述措施后，项目所产生的固体废物能够达到零排放，处置方式可行，在做好一般固体废物及危险废物暂存场所场地防渗的基础上，并做好一般固体废物和危险废物的收集，并定期检查固体废物的存放容器，防止容器损坏而泄露的情况下，一般固体废物和危险废物的的存放对周围环境影响很小。

五、环境风险分析及预防措施

项目不涉及使用《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)及《危险化学品目录》（2018年）所列出的危险物质，项目Q＜1，因此判断项目环境风险潜势为Ⅰ。按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的有关规定，本次环境风险评价等级确定为简单分析。
项目营运期前在的环境风险问题有：

①电路短路、电线老化等发生火灾风险；

②废气处理设施火灾风险；

③设备管理不当，造成事故性排放，污染周围环境空气；

④化粪池、排污管道损坏导致项目废水外漏，污水渗漏对周围地表水、地下水的污染风险；

⑤项目运行过程中产生危险废物，若不按国家有关危险废物的处置方式进行管理，会对项目区周围地表水、地下水、土壤等造成严重污染。

针对项目环境风险特征，拟采取以下防范措施： 

①严格进行物料管理，防止发生泄漏；

②加强废气治理设备的运行管理、维护，保证正常运行，杜绝事故性排放；

③严格管理危险废物，定期检查危废库状况，防止对周围环境造成污染；

④定期检修厂内电路，维护用电安全；
⑤定期检查化粪池及排污管道，防止发生泄漏污染周围地表水、地下水；
在采取上述安全防范措施后，项目环境风险水平是可以接受的。项目环境风险评价自查表见下表。

表4-17  项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

聚苯乙烯泡沫制品项目
建设地点

威海经济技术开发区西苑街道办事处渤海路73号-1
地理坐标

经度

122度 8分32.042秒
纬度

37 度 25 分 29.754 秒）
主要危险物质及分布

序号
名称
产生工序
存储位置
厂内最大存在量
/
/
/
/
/

环境影响途径及危害后果

废气等有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

废气、原料等有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境沉降或经雨水聚积地面，通过地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成风险事故

风险防范措施要求

定期检查废气处理设备供电系统，并记录运行情况，防止因供电故障失火发生火灾，定期委托相关单位对废气处理设备进行检修，确保设备安全、正常运转，设备运行出现问题需及时断电，防止废气事故性排放。
定期检查污水管道防渗情况，若发现管道破损的状况，需及时更换管道，防止污水污染地下水。

定期检查原料库、危废库情况，以免发生事故性泄露和排放。

填表说明

项目风险防范措施到位，环境风险程度较低。
六、土壤、地下水
项目生产过程中不涉及重金属等对土壤造成高污染物质，项目废水对土壤、地下水造成影响的主要环节是废水的产生、输送、存储等环节；固废的产生、暂存等环节。

土壤、地下水污染的防治重点做好车间和污水管道、化粪池、一般固废区、危废库等的防腐、防渗措施，并制定应急措施。项目对厂区可能泄露污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时将渗漏、泄漏的污染物收集并进行集中处理。
七、生态
项目为已建厂房，不新增用地，项目周边范围内无生态保护目标，项目在做好厂区绿化的前提下，对生态环境影响很小。

八、环保竣工验收内容
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发），组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。
建设项目竣工后，除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者调整的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。
表4-18  项目三同时验收一览表

类型

排放源

污染物

防治措施

执行标准

治理

效果

完成

时间

大

气

污

染

物

预发、熟化、成型工序
VOCs
活性炭吸附-催化燃烧+15m排气筒

《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1 中Ⅱ时段、表3标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A 表 A.1 厂区内VOCs无组织排放限值
达标

排放

与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行

水

污

染

物

生活污水
COD

氨氮

生活污水经化粪池处理后排入威海市经区污水处理厂，处理达标后排放

达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B等级标准

达标

排放

固

体

废

物

生活
生活垃圾

由环卫部门统一清运

—
零排放

生产

一般固废
废包装物、次品
外售废品回收单位

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)
危险废物
废活性炭、废催化剂
暂存于危废库，委托具有危险废物处理资质的单位处置
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单
噪

声

设备

—

隔声、消声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

厂界达标

总量平衡方案

废水总量纳入威海市经区污水处理厂总量控制指标

环保投资

共10万元，占总投资比例20%
十、排污许可证申请

该企业主行业为C2924 泡沫塑料制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29、塑料制品业292中其他”，项目单位属于登记管理排污单位。

根据《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函[2020]14 号）、《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ942-2018），项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污登记。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	排气筒
	VOCs 
	活性炭吸附+催化燃烧+15m排气筒
	《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1 中Ⅱ时段 

	
	无组织
	VOCs 
	—
	《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A

	地表水环境
	生活污水
	CODCr、NH3-N
	经市政管网排至威海市经区污水处理厂集中处理
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B等级标准

	声环境
	各类生产设备、风机等
	等效A 声级
	加减振基础、隔声、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求

	电磁辐射
	不涉及

	固体废物
	生活垃圾
	环卫清运
	—

	
	次品、废包装物
	外售废品回收单位综合利用
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)

	
	废活性炭、废催化剂
	暂存于危废库内，定期由具有危险废物处理资质的单位协议处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单

	土壤及地下水
污染防治措施
	项目做好防渗措施并制定应急措施

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险
防范措施
	设置干粉灭火器、消防沙等，做好防渗措施

	其他环境
管理要求
	环保竣工验收、排污许可登记及自行监测按照相关要求执行


六、结论
	项目符合国家及地方产业政策要求，不在生态保护红线规划范围内，不在禁止开发区域，不属于负面清单建设项目，符合“三线一单”管控要求；符合省、市相关环保管理要求；在采取污染防治、落实环境风险防范措施后，各类污染物均可稳定达标排放，固体废物得到妥善处置，区域地表水环境、环境空气、声环境质量可达到相应标准限值要求，满足污染物排放总量控制要求，风险能够有效控制，综上分析，在全面落实本报告表提出的各项环保措施前提下，从环境保护角度而言，项目建设是可行的。



建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs
	/
	/
	/
	0.051 t/a
	/
	0.051 t/a
	+0.051t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.012t/a
	/
	0.012t/a
	+0.012t/a

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	0.001t/a

	一般工业

固体废物
	次品
	/
	/
	/
	0.15t/a
	/
	0.15t/a
	+0.15t/a

	
	废包装物
	/
	/
	/
	0.50t/a
	/
	0.50t/a
	+0.50t/a

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.258t/a
	/
	0.258t/a
	+0.258t/a

	
	废催化剂
	/
	/
	/
	0.017t/a
	/
	0.017t/a
	+0.017t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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